|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | | | «УТВЕРЖДАЮ» | | | | |
| Смета на сумму: | 158 245 | руб. | Смета на сумму: | 158 245 | руб. | | |
| Директор МКУ «КР МКД» | | | Директор ООО «ЖЭУ № 7» | | | | |
|  | | |  | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / С.Б. Русович / | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Т.В. Просвирина / | | | | |
|  | | |  | | | | |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 года | | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 года | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА** | | | | | | | |
| (Локальный сметный расчет) | | | | | | | |
| На капитальный ремонт дворовой территории МКД по адресу: г. Калининград, ул. Сергеева 43-49 | | | | | | | |
| Сметная стоимость: | | | | | | **158.245** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | | | | | | **0.044** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | | | | | | **7.947** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.". | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива,  Наименование,  Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | | | Базисная стоимость всего | | | Индекс / Цена | | Текущая стоимость всего | | |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 1. Демонтажные работы** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | ТЕРр 68-12-4  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций | 0.03375 | 6 900.71 | 2 146.35 | 4 754.36 | 232.90 | 72.44 | 160.46 | 16.9 | 5.36 | 2 084 | 1 224 | 860 |
|  | 473.09 |  | 15.97 | 1 | 16.9 |  | 270 |
|  | Объем: 67.5\*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 104% |  |  | 91.95 |  |  |  | 88% | 1 315 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 53.05 |  |  |  | 48% | 717 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 377.89 |  |  |  |  | 4 116 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | ТЕРр 68-14-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м | 0.07 | 1 689.81 | 625.26 | 1 064.55 | 118.29 | 43.77 | 74.52 | 16.91 | 5.04 | 1 116 | 740 | 376 |
|  | 105.56 |  | 7.39 | 1 | 16.9 |  | 125 |
|  | *Накладные расходы* |  | 104% |  |  | 53.21 |  |  |  | 88% | 761 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 30.70 |  |  |  | 48% | 415 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 202.19 |  |  |  |  | 2 292 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | ТССЦпг 01-01-01-043  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза | 7.67 | 3.71 |  | 3.13 | 28.43 |  | 24.01 | 1 | 8.62 | 269 |  | 207 |
|  | 0.36 |  | 2.76 | 1 | 14.17 |  | 39 |
|  | Объем: (3.375)\*2.2+7\*0.2\*0.08\*2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *в т.ч. Накладные расходы* |  | 100% |  |  | 2.76 |  |  |  | 100% | 39 |  |  |
|  | *в т.ч. Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 1.66 |  |  |  | 60% | 23 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | ТССЦпг 03-21-01-015  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 7.67 | 16.40 |  | 16.40 | 125.79 |  | 125.79 | 1 | 9.25 | 1 164 |  | 1 164 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: (3.375)\*2.2+7\*0.2\*0.08\*2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | | | **505.41** | **116.21** | **384.78** |  |  | **4 633** | **1 964** | **2 607** |
|  | **26.12** |  |  |  | **434** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **351.19** | **116.21** | **234.98** |  |  | **3 200** | **1 964** | **1 236** |
|  | **23.36** |  |  |  | **395** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2)** | | | | | **145.15** |  |  |  |  | **2 076** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2)** | | | | | **83.74** |  |  |  |  | **1 132** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **580.08** |  |  |  |  | **6 408** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **154.22** |  | **149.80** |  |  | **1 433** |  | **1 371** |
|  | **2.76** |  |  |  | **39** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 3)** | | | | | **2.76** |  |  |  |  | **39** |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3)** | | | | | **1.66** |  |  |  |  | **23** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **154.22** |  |  |  |  | **1 433** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | | | **734.30** |  |  |  |  | **7 841** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **15.71** |  |  |  |  | **168** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **750.01** |  |  |  |  | **8 009** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **15.00** |  |  |  |  | **160** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **765.01** |  |  |  |  | **8 169** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **137.70** |  |  |  |  | **1 470** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **902.71** |  |  |  |  | **9 639** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **145.15** |  |  |  |  | **2 076** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **83.74** |  |  |  |  | **1 132** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 2. Устройство покрытий** | | | | | | | | | | | | |
| 5. | ТЕР 01-01-013-14  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.0352 | 4 846.79 | 124.86 | 4 711.39 | 170.61 | 4.40 | 165.84 | 16.9 | 9.04 | 1 575 | 74 | 1 499 |
| 10.54 | 657.79 | 0.37 | 23.15 | 4.59 | 16.91 | 2 | 392 |
|  | Объем: 80\*0.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 26.17 |  |  |  | 81% | 377 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 43% |  |  | 11.85 |  |  |  | 34% | 158 |  |  |
|  |  |  | =(50\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 208.63 |  |  |  |  | 2 111 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | ТССЦпг 03-21-01-015  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 56.32 | 16.40 |  | 16.40 | 923.65 |  | 923.65 | 1 | 9.25 | 8 544 |  | 8 544 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 35.2\*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | ТЕР 27-04-001-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.16 | 2 520.14 | 133.78 | 2 368.36 | 403.22 | 21.40 | 378.94 | 16.9 | 5.91 | 2 614 | 362 | 2 240 |
| 18.00 | 198.48 | 2.88 | 31.76 | 4.43 | 16.91 | 13 | 537 |
|  | Объем: (80)\*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 75.49 |  |  |  | 121% | 1 088 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 43.06 |  |  |  | 65% | 584 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 521.77 |  |  |  |  | 4 286 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | ТССЦ 408-0122  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Песок природный для строительных работ средний, м3 | 17.6 | 104.66 |  |  | 1 842.02 |  |  |  |  | 8 650 |  |  |
| 104.66 |  | 1 842.02 |  | 491.47 |  | 8 650 |  |
|  | Объем: 80\*1.1\*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | ТЕР 27-04-006-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания | 0.08 | 4 752.69 | 320.44 | 4 324.25 | 380.22 | 25.64 | 345.94 | 16.9 | 7.36 | 3 049 | 433 | 2 546 |
| 108.00 | 612.47 | 8.64 | 49.00 | 8.11 | 16.91 | 70 | 829 |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 408-0014:[ М-(6008.40=400.56\*15) ]; ТССЦ 408-0016:[ М-(50326.92=266.28\*189) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 105.99 |  |  |  | 121% | 1 527 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 60.46 |  |  |  | 65% | 820 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 546.67 |  |  |  |  | 5 396 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | ТССЦ 408-0046  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм, м3 | 1.2 | 292.58 |  |  | 351.10 |  |  |  |  | 1 420 |  |  |
| 292.58 |  | 351.10 |  | 1 183.52 |  | 1 420 |  |
|  | Объем: 0.08\*15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | ТССЦ 408-0047  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм, м3 | 15.12 | 246.68 |  |  | 3 729.80 |  |  |  |  | 17 550 |  |  |
| 246.68 |  | 3 729.80 |  | 1 160.72 |  | 17 550 |  |
|  | Объем: 0.08\*189 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | ТЕР 27-04-006-04  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03, 1000 м2 основания | 0.08 | 1 207.05 |  | 1 207.05 | 96.56 |  | 96.56 | 1 | 7.43 | 717 |  | 717 |
|  | 168.30 |  | 13.46 | 8.15 | 16.91 |  | 228 |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 408-0016:[ М-(3355.13=266.28\*12.6) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 19.11 |  |  |  | 121% | 276 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 10.90 |  |  |  | 65% | 148 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 126.58 |  |  |  |  | 1 141 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | ТССЦ 408-0047  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм, м3 | 1.008 | 246.68 |  |  | 248.65 |  |  |  |  | 1 170 |  |  |
| 246.68 |  | 248.65 |  | 1 160.72 |  | 1 170 |  |
|  | Объем: 0.08\*12.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | ТЕР 27-06-026-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Розлив вяжущих материалов, 1 т | 0.064 | 2 106.64 |  | 41.70 | 134.82 |  | 2.67 | 1 | 9.11 | 1 120 |  | 24 |
| 2 064.94 | 7.98 | 132.16 | 0.51 | 8.29 | 16.9 | 1 096 | 9 |
|  | Объем: 80\*0.8/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 0.72 |  |  |  | 121% | 11 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 0.41 |  |  |  | 65% | 6 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 135.96 |  |  |  |  | 1 137 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | ТЕР 27-06-020-08  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия | 0.08 | 56 027.99 | 391.04 | 2 309.26 | 4 482.24 | 31.28 | 184.74 | 16.9 | 6.89 | 24 370 | 529 | 1 273 |
| 53 327.69 | 293.95 | 4 266.22 | 23.52 | 5.29 | 16.9 | 22 568 | 397 |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 77.82 |  |  |  | 121% | 1 120 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 44.39 |  |  |  | 65% | 602 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 604.44 |  |  |  |  | 26 092 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | ТЕР 27-06-021-08  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-08, 1000 м2 покрытия | 0.08 | 13 192.96 | 1.84 |  | 1 055.44 | 0.15 |  | 16.88 | 1 | 5 606 | 2 |  |
| 13 191.12 |  | 1 055.29 |  | 5.31 | 1 | 5 604 |  |
|  | *Начисления: Н5= 2, Н48= 2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 0.21 |  |  |  | 121% | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 0.12 |  |  |  | 65% | 1 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 055.77 |  |  |  |  | 5 610 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | ТЕР 27-06-026-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Розлив вяжущих материалов, 1 т | 0.024 | 2 106.64 |  | 41.70 | 50.56 |  | 1.00 | 1 | 9.11 | 420 |  | 9 |
| 2 064.94 | 7.98 | 49.56 | 0.19 | 8.29 | 16.9 | 411 | 3 |
|  | Объем: 80\*0.3/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 0.27 |  |  |  | 121% | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 0.15 |  |  |  | 65% | 2 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 50.98 |  |  |  |  | 426 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | ТЕР 27-06-020-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия | 0.08 | 55 822.91 | 391.04 | 2 302.93 | 4 465.83 | 31.28 | 184.23 | 16.9 | 6.89 | 29 893 | 529 | 1 269 |
| 53 128.94 | 293.64 | 4 250.32 | 23.49 | 6.61 | 16.9 | 28 095 | 397 |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 77.77 |  |  |  | 121% | 1 120 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 44.36 |  |  |  | 65% | 602 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 587.97 |  |  |  |  | 31 615 |  |  |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | | | **18 334.72** | **114.15** | **2 283.57** |  |  | **106 698** | **1 929** | **18 121** |
| **15 937.01** | **165.08** |  |  | **86 649** | **2 792** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **17 411.07** | **114.15** | **1 359.92** |  |  | **98 154** | **1 929** | **9 577** |
| **15 937.01** | **165.08** |  |  | **86 649** | **2 792** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **6 171.57** |  |  |  |  | **28 790** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 5; %=121 - по стр. 7, 9, 12, 14-18)** | | | | | **383.56** |  |  |  |  | **5 526** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 5; %=65 - по стр. 7, 9, 12, 14-18)** | | | | | **215.71** |  |  |  |  | **2 924** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **18 010.34** |  |  |  |  | **106 604** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **923.65** |  | **923.65** |  |  | **8 544** |  | **8 544** |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **923.65** |  |  |  |  | **8 544** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | | | **18 933.99** |  |  |  |  | **115 148** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **405.19** |  |  |  |  | **2 464** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **19 339.18** |  |  |  |  | **117 612** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **386.78** |  |  |  |  | **2 352** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **19 725.96** |  |  |  |  | **119 964** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **3 550.67** |  |  |  |  | **21 594** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **23 276.63** |  |  |  |  | **141 558** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **383.56** |  |  |  |  | **5 526** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **215.71** |  |  |  |  | **2 924** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 3. Установка бортовых камней** | | | | | | | | | | | | |
| 19. | ТЕР 27-04-001-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.0014 | 2 520.14 | 133.78 | 2 368.36 | 3.53 | 0.19 | 3.32 | 16.9 | 5.91 | 23 | 3 | 20 |
| 18.00 | 198.48 | 0.03 | 0.28 | 4.43 | 16.91 |  | 5 |
|  | Объем: 7\*0.2\*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 0.67 |  |  |  | 121% | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 0.38 |  |  |  | 65% | 5 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4.58 |  |  |  |  | 38 |  |  |
| 20. | ТССЦ 408-0122  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Песок природный для строительных работ средний, м3 | 1.54 | 104.66 |  |  | 161.18 |  |  |  |  | 757 |  |  |
| 104.66 |  | 161.18 |  | 491.47 |  | 757 |  |
|  | Объем: 1.4\*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | ТЕР 27-02-010-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением ечением 100\*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр =0,33 к расходу раствора, 100 м бортового камня | 0.07 | 937.76 | 682.44 | 81.37 | 65.64 | 47.77 | 5.70 | 16.91 | 7.66 | 910 | 808 | 44 |
| 173.95 | 10.25 | 12.18 | 0.72 | 4.78 | 16.91 | 58 | 12 |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 401-0006:[ М-(4041.50=685.00\*5.9) ]; ТССЦ 402-0004:[ М-(34.14=569.06\*0.06) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 68.86 |  |  |  | 121% | 992 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 39.28 |  |  |  | 65% | 533 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 173.77 |  |  |  |  | 2 435 |  |  |
| 22. | ТССЦ 402-0004  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3 | 0.00139 | 569.06 |  |  | 0.79 |  |  |  |  | 4 |  |  |
| 569.06 |  | 0.79 |  | 3 009.69 |  | 4 |  |
|  | Объем: (0.07)\*(0.06\*0.33) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | ТССЦ 401-0006  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3 | 0.36 | 685.00 |  |  | 246.60 |  |  |  |  | 1 199 |  |  |
| 685.00 |  | 246.60 |  | 3 329.55 |  | 1 199 |  |
|  | Объем: (0.07)\*(5.9\*0.86) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | ТССЦ 403-8023  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт. | 7 | 34.14 |  |  | 238.98 |  |  |  |  | 1 299 |  |  |
| 34.14 |  | 238.98 |  | 185.62 |  | 1 299 |  |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | | | | | **716.72** | **47.96** | **9.02** |  |  | **4 192** | **811** | **64** |
| **659.76** | **1.00** |  |  | **3 317** | **17** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **716.72** | **47.96** | **9.02** |  |  | **4 192** | **811** | **64** |
| **659.76** | **1.00** |  |  | **3 317** | **17** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **647.55** |  |  |  |  | **3 259** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=121 - по стр. 19, 21)** | | | | | **69.52** |  |  |  |  | **1 002** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 19, 21)** | | | | | **39.66** |  |  |  |  | **538** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **825.90** |  |  |  |  | **5 732** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | | | | | **825.90** |  |  |  |  | **5 732** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **17.67** |  |  |  |  | **123** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **843.57** |  |  |  |  | **5 855** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **16.87** |  |  |  |  | **117** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **860.44** |  |  |  |  | **5 972** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **154.88** |  |  |  |  | **1 075** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **1 015.32** |  |  |  |  | **7 047** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **69.52** |  |  |  |  | **1 002** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **39.66** |  |  |  |  | **538** |  |  |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **19 556.85** | **278.32** | **2 677.37** |  |  | **115 523** | **4 704** | **20 792** |
| **16 596.77** | **192.20** |  |  | **89 966** | **3 243** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **18 478.98** | **278.32** | **1 603.92** |  |  | **105 546** | **4 704** | **10 877** |
| **16 596.77** | **189.44** |  |  | **89 966** | **3 204** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **6 819.12** |  |  |  |  | **32 049** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2; %=81 - по стр. 5; %=121 - по стр. 7, 9, 12, 14-19, 21)** | | | | | **598.23** |  |  |  |  | **8 604** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2; %=34 - по стр. 5; %=65 - по стр. 7, 9, 12, 14-19, 21)** | | | | | **339.11** |  |  |  |  | **4 594** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **19 416.32** |  |  |  |  | **118 744** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **1 077.87** |  | **1 073.45** |  |  | **9 977** |  | **9 915** |
|  | **2.76** |  |  |  | **39** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 3)** | | | | | **2.76** |  |  |  |  | **39** |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3)** | | | | | **1.66** |  |  |  |  | **23** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **1 077.87** |  |  |  |  | **9 977** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **20 494.19** |  |  |  |  | **128 721** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **438.58** |  |  |  |  | **2 755** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **20 932.77** |  |  |  |  | **131 476** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **418.66** |  |  |  |  | **2 630** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **21 351.43** |  |  |  |  | **134 106** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **3 843.26** |  |  |  |  | **24 139** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **25 194.69** |  |  |  |  | **158 245** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **598.23** |  |  |  |  | **8 604** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **339.11** |  |  |  |  | **4 594** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: | Главный инженер ООО «ЖЭУ № 7» С. Черкасов |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |