«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»			Генеральный директор ООО «УКЛР»			

________________ /Русович С.Б. /	________________ /Емельянова О.Ю./	
		
«   » декабря 2017 г.	«   »  декабря 2017 г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на дополнительные работы по благоустройству дворовой территории  МКД по пр. Московский, д.116-118-120, ул. Грига, д. 3-9,11-13,15 в гор. Калининграде по ВЦП "Формирование современной  городской среды городского округа "Город Калининград"

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	

1.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания	0.3233	
2.	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.2586	
3.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0.3233	
4.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06  (до 5см)	1000 м2 покрытия	0.3233	
5.	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.097	
6.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0.3233	

Составил:	Вед. инженер ОК  МКУ "КР МКД»                     Д.А. Климов	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	 Начальник ОК МКУ "КР МКД »                         Г.Н. Рябкова	
	(должность, подпись, Ф.И.О)