«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	3 514 110	руб.	Смета на сумму:	3 514 110	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «УЮТ-СЕРВИС»	
		
________________ /Русович С.Б. /	________________ /Манойло О.Б. /	
		
«______»________________ 2016г.	«______»________________ 2016г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши, чердачного перекрытия МКД №50-56 по ул. Беговой в г. Калининграде	
Сметная стоимость:	3 514.110	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	4.209	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	671.294	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Крыша	
	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	7.85	165.55	131.65	33.90	1 299.57	1 033.45	266.12	16.9	5.62	18 961	17 465	1 496	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 023.12				84%	14 671			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			620.07				48%	8 383			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 942.76					42 015			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	7.85	172.51	127.80	44.71	1 354.20	1 003.23	350.97	16.9	11.04	20 829	16 955	3 875	
					6.94			54.48	1	16.9			921	
	Накладные расходы		83%			877.90				71%	12 692			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			687.51				52%	9 296			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 919.61					42 816			
	
3.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.43	6 760.46	1 449.90	67.19	2 907.00	623.46	28.89	16.9	9.13	25 072	10 536	264	
				5 243.37			2 254.65		6.33	1		14 272		
	Накладные расходы		83%			517.47				71%	7 481			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			405.25				52%	5 479			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 829.72					38 031			
	
4.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	3.12	9 291.30	1 358.31	34.61	28 988.86	4 237.93	107.98	16.9	9.1	151 215	71 621	983	
				7 898.38			24 642.95		3.19	1		78 611		
	Объем: 210+102													
	Накладные расходы		83%			3 517.48				71%	50 851			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2 754.65				52%	37 243			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					35 261.00					239 309			
	
5.	ТЕРр 58-5-4 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (кобылки), 100 м	0.8	3 176.89	1 205.91	20.22	2 541.51	964.73	16.18	16.9	9.14	22 366	16 304	148	
				1 950.76			1 560.61		3.79	1		5 915		
	Накладные расходы		83%			800.73				71%	11 576			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			627.07				52%	8 478			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 969.31					42 420			
	
6.	ТЕРр 53-16-1 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами ( после замены мауэрлата), 1 м3 кладки	1.4	1 615.27	301.17	30.24	2 261.38	421.64	42.34	16.9	8.02	16 039	7 126	340	
				1 283.86	6.48		1 797.40	9.07	4.77	16.92		8 574	153	
	Накладные расходы		86%			370.41				73%	5 314			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			301.50				56%	4 076			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 933.29					25 429			
	
7.	ТЕРр 58-2-2 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.03	2 618.75	2 607.40	11.35	78.56	78.22	0.34	16.91	6.49	1 325	1 323	2	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			64.92				71%	939			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			50.84				52%	688			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					194.33					2 952			
	
8.	ТЕР 10-01-003-01 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	4	379.66	60.00	23.82	1 518.64	240.00	95.28	16.9	8.35	8 556	4 056	796	
				295.84	1.66		1 183.36	6.64	3.13	16.89		3 704	112	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Накладные расходы		106%			261.44				90%	3 751			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			133.19				43%	1 792			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 913.26					14 099			
	
9.	ТССЦ 203-0955 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	1.4	2 460.30			3 444.42					7 187			
				2 460.30			3 444.42		5 133.78			7 187		
	Объем: 0.5*0.7*4													
	
10.	ТЕР 10-01-008-08 
(Прим) 
Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.14	324.43	291.92	21.28	45.42	40.87	2.98	16.91	9.27	726	691	28	
				11.23			1.57		4.67	1		7		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Накладные расходы		106%			43.32				90%	622			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			22.07				43%	297			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					110.81					1 645			
	
11.	ТССЦ 101-3190 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.0616	23 811.97			1 466.82					2 831			
				23 811.97			1 466.82		45 954.43			2 831		
	Объем: 0.14*0.44													
	
	РЕМОНТ ВЕНТКАНАЛОВ	
	
12.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей дымовых труб (чердачное пространство, над крышей), 100 м2	1.79	188.95	188.95		338.22	338.22		16.9	1	5 716	5 716		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			334.84				84%	4 801			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			202.93				48%	2 744			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					875.99					13 261			
	
13.	ТЕРр 60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.12	8 572.20	5 513.35	252.31	1 028.66	661.60	30.28	16.9	8.29	12 998	11 181	251	
				2 806.54	66.80		336.78	8.02	4.65	16.91		1 566	136	
	Накладные расходы		78%			522.30				66%	7 469			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			421.86				50%	5 659			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 972.82					26 126			
	
14.	ТССЦ 404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.504	3 086.00			1 555.34					7 817			
				3 086.00			1 555.34		15 509.15			7 817		
	Объем: 0.12*4200													
	
15.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 6 каналов), 100 м труб	0.12	23 217.20	15 220.75	473.40	2 786.06	1 826.49	56.81	16.9	8.29	35 536	30 868	471	
				7 523.05	125.15		902.77	15.02	4.65	16.91		4 198	254	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			1 436.38				66%	20 541			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			1 160.15				50%	15 561			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 382.59					71 638			
	
16.	ТССЦ 404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	1.32	3 086.00			4 073.52					20 472			
				3 086.00			4 073.52		15 509.15			20 472		
	Объем: 0.12*2200*5													
	
17.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	1.79	2 412.79	1 295.60	2.05	4 318.89	2 319.12	3.67	16.9	6.48	45 784	39 193	24	
				1 115.14			1 996.10		3.29	1		6 567		
	Накладные расходы		79%			1 832.10				67%	26 259			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1 159.56				40%	15 677			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 310.55					87 721			
	
18.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска дымовых труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, прим, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.432	2 273.86	99.29	11.39	982.31	42.89	4.92	16.9	9.21	3 854	725	45	
				2 163.18			934.49		3.3	1		3 084		
	Накладные расходы		95%			40.75				80%	580			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			20.16				37%	268			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 043.21					4 702			
	
19.	ТЕР 15-04-002-01 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке (дымовые трубы на чердаке), 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.357	175.46	88.52	2.35	238.10	120.12	3.19	16.9	9.29	2 608	2 030	30	
				84.59	0.15		114.79	0.20	4.78	17		549	3	
	Накладные расходы		95%			114.30				80%	1 626			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			56.55				37%	752			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					408.95					4 987			
	
20.	ТЕРр 58-3-1 
(Прим) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов, 100 м труб и покрытий	1.12	75.57	75.35	0.22	84.64	84.39	0.25	16.9	6.59	1 428	1 426	2	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			70.04				71%	1 012			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			54.85				52%	742			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					209.54					3 182			
	
21.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	1.12	8 764.15	284.26	25.49	9 815.85	318.37	28.55	16.9	9.64	38 513	5 380	275	
				8 454.40	2.41		9 468.93	2.70	3.47	16.93		32 857	46	
	Накладные расходы		108%			346.76				92%	4 992			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			176.59				44%	2 387			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 339.19					45 892			
	
22.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (капельник), 100 м2 покрытия	0.448	11 748.28	1 020.39	26.53	5 263.23	457.13	11.89	16.9	10.57	21 802	7 726	126	
				10 701.36	3.02		4 794.21	1.35	2.91	16.88		13 951	23	
	Объем: 112*0.4													
	Накладные расходы		108%			495.16				92%	7 129			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			252.16				44%	3 410			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 010.55					32 341			
	
23.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	1.826	187.80	88.52	82.15	342.92	161.64	150.01	16.9	4.08	3 450	2 732	612	
				17.13	1.16		31.28	2.12	3.41	16.97		107	36	
	Накладные расходы		90%			147.38				77%	2 131			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			98.26				48%	1 329			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					588.56					6 910			
	
24.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	37.7982	36.04			1 362.25					8 319			
				36.04			1 362.25		220.09			8 319		
	Объем: 1.826*20.7													
	
25.	ТЕР 26-02-019-02 
Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	8.289	169.30	90.12	61.85	1 403.33	747.00	512.67	16.9	2.23	14 022	12 624	1 143	
				17.33	0.13		143.65	1.08	1.77	16.85		254	18	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8073:[ М-(877.00=43.33*20.24) ]	
	Накладные расходы		90%			673.27				77%	9 734			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			448.85				48%	6 068			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 525.45					29 825			
	
26.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	167.76936	36.04			6 046.41					36 924			
				36.04			6 046.41		220.09			36 924		
	Объем: 8.289*20.24													
	
27.	ТЕР 12-01-020-01 
Устройство кровель различных типов из металлочерепицы, 100 м2 кровли	7.85	14 923.70	1 735.22	694.66	117 151.05	13 621.48	5 453.08	16.9	4.84	798 959	230 203	26 393	
				12 493.82	25.33		98 076.49	198.84	5.53	16.91		542 363	3 362	
	Накладные расходы		108%			14 925.95				92%	214 880			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			7 601.18				44%	102 769			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					139 678.17					1 116 607			
	
28.	ТССЦ 101-4128 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, снегозадержатели, м2	97.2	137.86			13 399.99					59 360			
				137.86			13 399.99		610.7			59 360		
	Объем: 53.2+44													
	
29.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.55	7 415.77	333.04	13.17	4 078.67	183.17	7.24	16.9	9.27	22 993	3 096	67	
				7 069.56			3 888.26		5.1	1		19 830		
	Накладные расходы		83%			152.03				71%	2 198			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			119.06				52%	1 610			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 349.76					26 801			
	
30.	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.16	5 731.49	578.30	8.10	917.04	92.53	1.30	16.9	9.28	5 149	1 564	12	
				5 145.09			823.21		4.34	1		3 573		
	Накладные расходы		83%			76.80				71%	1 110			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			60.14				52%	813			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 053.98					7 073			
	
31.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.08	8 719.75	480.56	8.10	697.58	38.44	0.65	16.9	9.28	1 525	650	6	
				8 231.09			658.49		1.32	1		869		
	Накладные расходы		83%			31.91				71%	462			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.99				52%	338			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					754.47					2 325			
	
32.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.08	4 604.75	480.56	8.10	368.38	38.44	0.65	16.9	9.28	1 479	650	6	
				4 116.09			329.29		2.5	1		823		
	Накладные расходы		83%			31.91				71%	462			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.99				52%	338			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					425.27					2 279			
	
33.	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.56	1 357.93	327.73	1.01	760.44	183.53	0.57	16.9	9.3	5 700	3 102	5	
				1 029.19			576.35		4.5	1		2 594		
	Накладные расходы		83%			152.33				71%	2 202			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			119.29				52%	1 613			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 032.06					9 515			
	
34.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.1	11 748.28	1 020.39	26.53	1 174.83	102.04	2.65	16.9	10.57	4 867	1 724	28	
				10 701.36	3.02		1 070.14	0.30	2.91	16.88		3 114	5	
	Накладные расходы		108%			110.53				92%	1 591			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			56.29				44%	761			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 341.64					7 218			
	
35.	ТЕР 10-01-012-04 
(Прим) 
Устройство лобовой доски, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	1.86	3 055.75	200.38	75.22	5 683.70	372.71	139.91	16.9	9.26	25 383	6 299	1 296	
				2 780.15			5 171.08		3.44	1		17 789		
	Накладные расходы		106%			395.07				90%	5 669			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			201.26				43%	2 709			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 280.04					33 761			
	
36.	ТЕР 15-04-024-01 
(Прим) 
Простая окраска масляными составами по дереву  лобовой доски, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.86	937.61	260.30	5.39	1 743.95	484.16	10.03	16.9	9.28	11 887	8 182	93	
				671.92	0.15		1 249.77	0.28	2.89	17		3 612	5	
	Накладные расходы		95%			460.22				80%	6 550			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			227.69				37%	3 029			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 431.85					21 466			
	
	ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ	
	
37.	ТЕРр 57-1-3 
Разборка оснований покрытия полов простильных полов, 100 м2 основания	4.06	144.40	144.40		586.26	586.26		16.9	1	9 908	9 908		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			469.01				68%	6 737			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			398.66				54%	5 350			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 453.92					21 996			
	
38.	ТЕР 11-01-008-02 
(Прим) 
Демонтаж тепло- и звукоизоляции засыпной  шлаковой, 1 м3 изоляции	58.65	42.78	15.93	26.85	2 508.81	934.18	1 574.64	16.9	8.16	28 637	15 788	12 849	
					4.60			269.79	18.34	16.89			4 557	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		111%			1 336.41				94%	19 124			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			770.54				51%	10 376			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 615.76					58 137			
	
39.	ТЕРр 54-4-3 
Ремонт деревянных балок нашивкой досок, 100 м досок	1.2	2 314.38	619.65	152.98	2 777.26	743.58	183.58	16.9	9.27	21 391	12 567	1 702	
				1 541.75			1 850.10		3.85	1		7 123		
	Накладные расходы		85%			632.04				72%	9 048			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			594.86				64%	8 043			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 004.17					38 482			
	
40.	ТЕР 11-01-050-01 
Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо, 100 м2 поверхности	4.06	33.25	31.22	2.03	135.00	126.75	8.24	16.9	9.26	2 218	2 142	76	
									2.01	1				
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-0324:[ М-(711.14=5.81*122.4) ]	
	Накладные расходы		111%			140.69				94%	2 013			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			81.12				51%	1 092			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					356.81					5 324			
	
41.	ТССЦ 101-4135 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	496.944	7.04			3 498.49					14 560			
				7.04			3 498.49		29.3			14 560		
	Объем: 406*1.224													
	
42.	ТЕР 11-01-009-01 
(Прил.11.1 п.3.1 Кзтр=2 Кэм=2  Кмр=2 Тепло и звукоизоляция из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых в два слоя) 
Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (2 слоя), 100 м2 изолируемой поверхности	4.06	750.08	539.78	210.30	3 045.32	2 191.51	853.82	16.91	9.28	44 982	37 058	7 923	
					5.42			22.01	5.41	16.93			373	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0013:[ М-(3179.77=771.79*4.12) ]	
	Начисления: Н3= 2.0, Н4= 2.0, Н5= 2.0, Н48= 2.0	
	Накладные расходы		111%			2 457.01				94%	35 185			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			1 416.65				51%	19 090			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 918.98					99 257			
	
43.	ТЕР 11-01-009-01 
Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (3й слой), 100 м2 изолируемой поверхности	4.06	375.04	269.89	105.15	1 522.66	1 095.75	426.91	16.91	9.28	22 491	18 529	3 962	
					2.71			11.00	5.41	16.93			186	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0013:[ М-(3179.77=771.79*4.12) ]	
	Накладные расходы		111%			1 228.49				94%	17 592			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			708.32				51%	9 545			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 459.47					49 628			
	
44.	ТССЦ 104-0097 
Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2	1254.54	26.54			33 295.49					108 217			
				26.54			33 295.49		86.26			108 217		
	Объем: 406*3*1.03													
	
45.	ТЕР 11-01-050-01 
Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо, 100 м2 поверхности	4.06	33.25	31.22	2.03	135.00	126.75	8.24	16.9	9.26	2 218	2 142	76	
									2.01	1				
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-0324:[ М-(711.14=5.81*122.4) ]	
	Накладные расходы		111%			140.69				94%	2 013			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			81.12				51%	1 092			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					356.81					5 324			
	
46.	ТССЦ 101-5833 
Пленка диффузионная Tyvek Soft, м2	496.944	15.27			7 588.33					30 731			
				15.27			7 588.33		61.84			30 731		
	Объем: 406*1.224													
	
47.	ТЕР 10-01-083-03 
(Прим) 
Устройство настила рабочего толщиной 25 мм сплошного, 100 м2 покрытия	4.06	5 550.53	274.57	106.59	22 535.15	1 114.75	432.76	16.9	8.2	100 882	18 839	3 549	
				5 169.37	8.90		20 987.64	36.13	3.74	16.9		78 494	611	
	Накладные расходы		106%			1 219.93				90%	17 505			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			621.48				43%	8 364			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					24 376.56					126 751			
	
48.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	8.12	187.80	88.52	82.15	1 524.94	718.78	667.06	16.9	4.08	15 343	12 147	2 722	
				17.13	1.16		139.10	9.42	3.41	16.97		474	160	
	Накладные расходы		90%			655.38				77%	9 476			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			436.92				48%	5 907			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 617.24					30 727			
	
49.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	168.084	36.04			6 057.75					36 994			
				36.04			6 057.75		220.09			36 994		
	Объем: 8.12*20.7													
	
	ОКНА ЧЕРДАКА	
	
50.	ТЕР 46-04-012-02 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.0286	1 734.68	1 482.28	252.40	49.61	42.39	7.22	16.91	9.36	784	717	68	
					116.72			3.34	1	16.91			56	
	Объем: 1.1*1.30*2													
	Накладные расходы		99%			45.27				84%	649			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			27.44				48%	371			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					122.32					1 804			
	
51.	ТЕР 10-01-034-03 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.0286	20 774.31	2 005.22	594.12	594.15	57.35	16.99	16.9	7.29	2 793	969	124	
				18 174.97	26.54		519.80	0.76	3.27	16.91		1 700	13	
	Объем: 1.1*1.30*2													
	Накладные расходы		106%			61.60				90%	884			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			31.38				43%	422			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					687.13					4 099			
	
52.	ТССЦ 203-0956 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2, м2	2.86	2 102.05			6 011.86					11 973			
				2 102.05			6 011.86		4 186.52			11 973		
	Объем: 1.1*1.30*2													
	
53.	ТЕР 15-02-031-01 
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.019	4 675.18	2 012.03	67.18	88.83	38.23	1.28	16.9	9.36	854	646	12	
				2 595.97	31.06		49.32	0.59	3.98	16.91		196	10	
	Накладные расходы		95%			36.88				80%	525			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			18.25				37%	243			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					143.95					1 622			
	
54.	ТЕР 15-04-005-01 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.019	990.31	144.36	8.43	18.82	2.74	0.16	16.91	9.28	113	46	1	
				837.52	0.15		15.91		4.1	17		65		
	Накладные расходы		95%			2.60				80%	37			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1.29				37%	17			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					22.71					167			
	
55.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	102.075	48.13	4.41	36.66	4 912.46	450.15	3 742.07	16.9	8.6	51 962	7 608	32 182	
									1	1				
	Объем: 785*0.014+10.99+0.546+3.026+0.451+0.168+179*0.02*1.8+2.08+0.994+0.134+18.96+58.65*0.8+0.372													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			450.15				100%	7 608			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			270.09				60%	4 565			
	
56.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	102.075	16.40		16.40	1 674.03		1 674.03		9.25	15 485		15 485	
														
	Объем: 785*0.014+10.99+0.546+3.026+0.451+0.168+179*0.02*1.8+2.08+0.994+0.134+18.96+58.65*0.8+0.372													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	330 081.96	39 066.17	16 926.40			1 994 188	660 254	119 548	
			273 369.16	653.14				1 202 220	11 040	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	323 495.47	38 616.02	11 510.30			1 926 741	652 646	71 881	
			273 369.16	653.14				1 202 220	11 040	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	87 800.67					345 385			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 12, 50; %=71 - по стр. 2-5, 7, 20, 29-33; %=73 - по стр. 6; %=90 - по стр. 8, 10, 35, 47, 51; %=66 - по стр. 13, 15; %=67 - по стр. 17; %=80 - по стр. 18, 19, 36, 53, 54; %=92 - по стр. 21, 22, 27, 34; %=77 - по стр. 23, 25, 48; %=68 - по стр. 37; %=94 - по стр. 38, 40, 42, 43, 45; %=72 - по стр. 39)	38 252.82					550 086			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 12, 23, 25, 48, 50; %=52 - по стр. 2-5, 7, 20, 29-33; %=56 - по стр. 6; %=43 - по стр. 8, 10, 35, 47, 51; %=50 - по стр. 13, 15; %=40 - по стр. 17; %=37 - по стр. 18, 19, 36, 53, 54; %=44 - по стр. 21, 22, 27, 34; %=54 - по стр. 37; %=51 - по стр. 38, 40, 42, 43, 45; %=64 - по стр. 39)	23 276.98					314 220			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	385 025.27					2 791 047			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	6 586.49	450.15	5 416.10			67 447	7 608	47 667	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 55)	450.15					7 608			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 55)	270.09					4 565			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	6 586.49					67 447			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	391 611.76					2 858 494			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	8 380.49					61 172			
	ИТОГО	399 992.25					2 919 666			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	7 999.85					58 393			
	ИТОГО	407 992.10					2 978 059			
	НДС 18%	73 438.58					536 051			
	ВСЕГО С НДС	481 430.68					3 514 110			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	38 252.82					550 086			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	23 276.98					314 220			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	330 081.96	39 066.17	16 926.40			1 994 188	660 254	119 548	
			273 369.16	653.14				1 202 220	11 040	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	323 495.47	38 616.02	11 510.30			1 926 741	652 646	71 881	
			273 369.16	653.14				1 202 220	11 040	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	87 800.67					345 385			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 12, 50; %=71 - по стр. 2-5, 7, 20, 29-33; %=73 - по стр. 6; %=90 - по стр. 8, 10, 35, 47, 51; %=66 - по стр. 13, 15; %=67 - по стр. 17; %=80 - по стр. 18, 19, 36, 53, 54; %=92 - по стр. 21, 22, 27, 34; %=77 - по стр. 23, 25, 48; %=68 - по стр. 37; %=94 - по стр. 38, 40, 42, 43, 45; %=72 - по стр. 39)	38 252.82					550 086			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 12, 23, 25, 48, 50; %=52 - по стр. 2-5, 7, 20, 29-33; %=56 - по стр. 6; %=43 - по стр. 8, 10, 35, 47, 51; %=50 - по стр. 13, 15; %=40 - по стр. 17; %=37 - по стр. 18, 19, 36, 53, 54; %=44 - по стр. 21, 22, 27, 34; %=54 - по стр. 37; %=51 - по стр. 38, 40, 42, 43, 45; %=64 - по стр. 39)	23 276.98					314 220			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	385 025.27					2 791 047			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	6 586.49	450.15	5 416.10			67 447	7 608	47 667	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 55)	450.15					7 608			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 55)	270.09					4 565			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	6 586.49					67 447			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	391 611.76					2 858 494			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	8 380.49					61 172			
	ИТОГО	399 992.25					2 919 666			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	7 999.85					58 393			
	ИТОГО	407 992.10					2 978 059			
	НДС 18%	73 438.58					536 051			
	ВСЕГО С НДС	481 430.68					3 514 110			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	38 252.82					550 086			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	23 276.98					314 220			

Составил:	

Ведущий инженер СО МКУ КРМКД                                           Липовская О.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Замначальника СО МКУ КРМКД                                                Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)