|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | | | | «УТВЕРЖДАЮ» | | | | |
| Смета на сумму: | 3 765 684 | | руб. | Смета на сумму: | 3 765 684 | руб. | | |
|  | | | |  | | | | |
| Директор МКУ «КР МКД» | | | | Генеральный директор ООО «УЮТ» | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /С.Б. Русович/ | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Н.С. Баранова / | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016г. | | | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016г. | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА** | | | | | | | | |
| (Локальный сметный расчет) | | | | | | | | |
| на капитальный ремонт дворовой территории по ул. Косм. Леонова,28а, 26-32, 32а | | | | | | | | |
| Сметная стоимость: | | | | | | | **3 765.684** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | | | | | | | **2.627** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | | | | | | | **448.861** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.". | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива,  Наименование,  Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | | | Базисная стоимость всего | | | Индекс / Цена | | Текущая стоимость всего | | |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 1. Демонтажные работы** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | ТЕРр 68-12-4  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций | 0.609 | 6 900.71 | 2 146.35 | 4 754.36 | 4 203 | 1 307 | 2 895 | 16.9 | 5.36 | 37 610 | 22 090 | 15 519 |
|  | 473.09 |  | 288 | 1 | 16.9 |  | 4 869 |
|  | Объем: 870\*0.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 104% |  |  | 1 659 |  |  |  | 88% | 23 724 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 957 |  |  |  | 48% | 12 940 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 6 819 |  |  |  |  | 74 274 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | ТЕРр 68-14-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м | 3 | 1 689.81 | 625.26 | 1 064.55 | 5 069 | 1 876 | 3 194 | 16.91 | 5.04 | 47 815 | 31 719 | 16 096 |
|  | 105.56 |  | 317 | 1 | 16.9 |  | 5 352 |
|  | *Накладные расходы* |  | 104% |  |  | 2 281 |  |  |  | 88% | 32 622 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 1 316 |  |  |  | 48% | 17 794 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 8 666 |  |  |  |  | 98 232 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | ТССЦпг 01-01-01-043  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза | 136.1938 | 3.71 |  | 3.13 | 504 |  | 426 | 1 | 8.62 | 4 787 |  | 3 675 |
|  | 0.36 |  | 49 | 1 | 14.17 |  | 695 |
|  | Объем: 60.9\*1.8+251\*0.3\*0.15\*2.2+49\*0.2\*0.08\*2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *в т.ч. Накладные расходы* |  | 100% |  |  | 49 |  |  |  | 100% | 695 |  |  |
|  | *в т.ч. Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 29 |  |  |  | 60% | 417 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | ТССЦпг 03-21-01-010  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км, 1 т груза | 136.1938 | 13.99 |  | 13.99 | 1 905 |  | 1 905 |  | 9.24 | 17 605 |  | 17 605 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 60.9\*1.8+251\*0.3\*0.15\*2.2+49\*0.2\*0.08\*2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | | | **11 681** | **3 183** | **8 420** |  |  | **107 817** | **53 809** | **52 895** |
|  | **654** |  |  |  | **10 916** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **9 272** | **3 183** | **6 089** |  |  | **85 425** | **53 809** | **31 615** |
|  | **605** |  |  |  | **10 221** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2)** | | | | | **3 940** |  |  |  |  | **56 346** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2)** | | | | | **2 273** |  |  |  |  | **30 734** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **15 485** |  |  |  |  | **172 505** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **2 409** |  | **2 331** |  |  | **22 392** |  | **21 280** |
|  | **49** |  |  |  | **695** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 3)** | | | | | **49** |  |  |  |  | **695** |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3)** | | | | | **29** |  |  |  |  | **417** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **2 409** |  |  |  |  | **22 392** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | | | **17 894** |  |  |  |  | **194 897** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **383** |  |  |  |  | **4 171** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **18 277** |  |  |  |  | **199 068** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **366** |  |  |  |  | **3 981** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **18 643** |  |  |  |  | **203 049** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **3 356** |  |  |  |  | **36 549** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **21 999** |  |  |  |  | **239 598** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **3 940** |  |  |  |  | **56 346** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **2 273** |  |  |  |  | **30 734** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 2. Мощение территории плиткой толщ. 8 см** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | ТЕР 01-01-013-14  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.5 | 4 846.79 | 124.86 | 4 711.39 | 2 423 | 62 | 2 356 | 16.9 | 9.04 | 22 375 | 1 055 | 21 295 |
| 10.54 | 657.79 | 5 | 329 | 4.59 | 16.91 | 24 | 5 562 |
|  | Объем: 1250\*0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 371 |  |  |  | 81% | 5 360 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 43% |  |  | 168 |  |  |  | 34% | 2 250 |  |  |
|  |  |  | =(50\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 963 |  |  |  |  | 29 985 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | ТССЦпг 03-21-01-010  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км, 1 т груза | 800 | 13.99 |  | 13.99 | 11 192 |  | 11 192 |  | 9.24 | 103 414 |  | 103 414 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 500\*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | ТЕР 01-01-016-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта | 0.5 | 344.93 | 24.76 | 314.90 | 172 | 12 | 157 | 16.9 | 9 | 1 638 | 209 | 1 417 |
| 5.27 | 49.16 | 3 | 25 | 4.59 | 16.91 | 12 | 416 |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 35 |  |  |  | 81% | 506 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 43% |  |  | 16 |  |  |  | 34% | 213 |  |  |
|  |  |  | =(50\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 223 |  |  |  |  | 2 357 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | ТЕР 27-04-001-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 2.5 | 2 520.14 | 133.78 | 2 368.36 | 6 300 | 334 | 5 921 | 16.9 | 5.91 | 40 844 | 5 652 | 34 993 |
| 18.00 | 198.48 | 45 | 496 | 4.43 | 16.91 | 199 | 8 391 |
|  | Объем: 1250\*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 408-9040* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 1 179 |  |  |  | 121% | 16 992 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 672 |  |  |  | 65% | 9 128 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 8 151 |  |  |  |  | 66 964 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | ТССЦ 408-0122  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Песок природный для строительных работ средний, м3 | 275 | 104.66 |  |  | 28 782 |  |  |  |  | 135 154 |  |  |
| 104.66 |  | 28 782 |  | 491.47 |  | 135 154 |  |
|  | Объем: 250\*1.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | ТЕР 27-04-006-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции до 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания | 1.25 | 4 752.69 | 320.44 | 4 324.25 | 5 941 | 401 | 5 405 | 16.9 | 7.36 | 47 647 | 6 769 | 39 783 |
| 108.00 | 612.47 | 135 | 766 | 8.11 | 16.91 | 1 095 | 12 946 |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 408-0014:[ М-(6008.40=400.56\*15) ]; ТССЦ 408-0016:[ М-(50326.92=266.28\*189) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 1 657 |  |  |  | 121% | 23 855 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 945 |  |  |  | 65% | 12 815 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 8 543 |  |  |  |  | 84 317 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | ТССЦ 408-0046  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Щебень из гравия для строительных работ марка Др.12 (корр. РЦЦС: следует читать "марка 800 (ГОСТ 8267-93)"), фракция 10-20 мм, м3 | 18.75 | 292.58 |  |  | 5 486 |  |  |  |  | 22 191 |  |  |
| 292.58 |  | 5 486 |  | 1 183.52 |  | 22 191 |  |
|  | Объем: 1.25\*15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | ТССЦ 408-0047  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Щебень из гравия для строительных работ марка Др.12 (корр. РЦЦС: следует читать "марка 800 (ГОСТ 8267-93)"), фракция 20-40 мм, м3 | 236.25 | 246.68 |  |  | 58 278 |  |  |  |  | 274 220 |  |  |
| 246.68 |  | 58 278 |  | 1 160.72 |  | 274 220 |  |
|  | Объем: 1.25\*189 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | ТЕР 27-06-027-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим.)  Добавка пескоцементной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.625 | 540.62 |  | 540.62 | 338 |  | 338 | 1 | 8.46 | 2 859 |  | 2 859 |
|  | 59.01 |  | 37 | 4.83 | 16.91 |  | 624 |
|  | Объем: 1250\*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30\*102) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 53 |  |  |  | 121% | 755 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 30 |  |  |  | 65% | 406 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 421 |  |  |  |  | 4 020 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | ТССЦ 407-0028  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3 | 63.75 | 280.61 |  |  | 17 889 |  |  |  |  | 133 104 |  |  |
| 280.61 |  | 17 889 |  | 2 087.9 |  | 133 104 |  |
|  | Объем: 62.5\*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | ТЕР 27-07-005-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2 | 125 | 144.06 | 122.25 | 15.86 | 18 008 | 15 281 | 1 983 | 16.91 | 5.48 | 272 743 | 258 406 | 10 864 |
| 5.95 | 0.73 | 744 | 91 | 4.67 | 16.79 | 3 473 | 1 532 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 403-9137* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 21 828 |  |  |  | 121% | 314 525 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 12 451 |  |  |  | 65% | 168 960 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 52 288 |  |  |  |  | 756 228 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | С Цена поставщик.  Плитка дорожная "БРУСЧАТКА" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая, м2 | 1275 | 110.23 |  |  | 140 543 |  |  |  |  | 673 200 |  |  |
| 110.23 |  | 140 543 |  | 4.79 |  | 673 200 |  |
|  | Объем: 1250\*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: =480\*1.1/4.79* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | | | **295 352** | **16 090** | **27 352** |  |  | **1 729 389** | **272 091** | **214 625** |
| **251 910** | **1 744** |  |  | **1 242 672** | **29 471** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **284 160** | **16 090** | **16 160** |  |  | **1 625 975** | **272 091** | **111 211** |
| **251 910** | **1 744** |  |  | **1 242 672** | **29 471** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **250 978** |  |  |  |  | **1 237 869** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 5, 7; %=121 - по стр. 8, 10, 13, 15)** | | | | | **25 123** |  |  |  |  | **361 993** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 5, 7; %=65 - по стр. 8, 10, 13, 15)** | | | | | **14 283** |  |  |  |  | **193 770** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **323 566** |  |  |  |  | **2 181 738** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **11 192** |  | **11 192** |  |  | **103 414** |  | **103 414** |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **11 192** |  |  |  |  | **103 414** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | | | **334 758** |  |  |  |  | **2 285 152** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **7 164** |  |  |  |  | **48 902** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **341 922** |  |  |  |  | **2 334 054** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **6 838** |  |  |  |  | **46 681** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **348 760** |  |  |  |  | **2 380 735** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **62 777** |  |  |  |  | **428 532** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **411 537** |  |  |  |  | **2 809 267** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **25 123** |  |  |  |  | **361 993** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **14 283** |  |  |  |  | **193 770** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 3. Мощение территории плиткой толщ. 6 см** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | ТЕР 01-01-013-14  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.02 | 4 846.79 | 124.86 | 4 711.39 | 97 | 2 | 94 | 16.9 | 9.04 | 895 | 42 | 852 |
| 10.54 | 657.79 |  | 13 | 4.59 | 16.91 | 1 | 222 |
|  | Объем: 80\*0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 14 |  |  |  | 81% | 214 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 43% |  |  | 6 |  |  |  | 34% | 90 |  |  |
|  |  |  | =(50\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  | 1 199 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | ТССЦпг 03-21-01-010  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км, 1 т груза | 32 | 13.99 |  | 13.99 | 448 |  | 448 |  | 9.24 | 4 137 |  | 4 137 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 20\*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | ТЕР 01-01-016-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта | 0.02 | 344.93 | 24.76 | 314.90 | 7 |  | 6 | 16.9 | 9 | 66 | 8 | 57 |
| 5.27 | 49.16 |  | 1 | 4.59 | 16.91 |  | 17 |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 1 |  |  |  | 81% | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 43% |  |  |  |  |  |  | 34% | 9 |  |  |
|  |  |  | =(50\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 95 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | ТЕР 27-04-001-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.16 | 2 520.14 | 133.78 | 2 368.36 | 403 | 21 | 379 | 16.9 | 5.91 | 2 614 | 362 | 2 240 |
| 18.00 | 198.48 | 3 | 32 | 4.43 | 16.91 | 13 | 537 |
|  | Объем: 80\*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 408-9040* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 75 |  |  |  | 121% | 1 088 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 43 |  |  |  | 65% | 584 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 521 |  |  |  |  | 4 286 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | ТССЦ 408-0122  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Песок природный для строительных работ средний, м3 | 17.6 | 104.66 |  |  | 1 842 |  |  |  |  | 8 650 |  |  |
| 104.66 |  | 1 842 |  | 491.47 |  | 8 650 |  |
|  | Объем: 16\*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | ТЕР 27-06-027-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим.)  Добавка пескоцементной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.04 | 540.62 |  | 540.62 | 22 |  | 22 | 1 | 8.46 | 183 |  | 183 |
|  | 59.01 |  | 2 | 4.83 | 16.91 |  | 40 |
|  | Объем: 80\*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30\*102) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 3 |  |  |  | 121% | 48 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 2 |  |  |  | 65% | 26 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 257 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | ТССЦ 407-0028  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3 | 4.08 | 280.61 |  |  | 1 145 |  |  |  |  | 8 519 |  |  |
| 280.61 |  | 1 145 |  | 2 087.9 |  | 8 519 |  |
|  | Объем: 4\*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | ТЕР 27-07-005-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2 | 8 | 144.06 | 122.25 | 15.86 | 1 152 | 978 | 127 | 16.91 | 5.48 | 17 456 | 16 538 | 695 |
| 5.95 | 0.73 | 48 | 6 | 4.67 | 16.79 | 222 | 98 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 403-9137* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 1 397 |  |  |  | 121% | 20 130 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 797 |  |  |  | 65% | 10 813 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 346 |  |  |  |  | 48 399 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | С Цена поставщик.  Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая, м2 | 81.6 | 90.71 |  |  | 7 402 |  |  |  |  | 35 455 |  |  |
| 90.71 |  | 7 402 |  | 4.79 |  | 35 455 |  |
|  | Объем: 80\*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: =395\*1.1/4.79* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | | | | | **12 518** | **1 001** | **1 076** |  |  | **77 975** | **16 950** | **8 164** |
| **10 440** | **54** |  |  | **52 860** | **914** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **12 070** | **1 001** | **628** |  |  | **73 838** | **16 950** | **4 027** |
| **10 440** | **54** |  |  | **52 860** | **914** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **10 389** |  |  |  |  | **52 624** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 17, 19; %=121 - по стр. 20, 22, 24)** | | | | | **1 491** |  |  |  |  | **21 500** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 17, 19; %=65 - по стр. 20, 22, 24)** | | | | | **848** |  |  |  |  | **11 522** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **14 409** |  |  |  |  | **106 860** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **448** |  | **448** |  |  | **4 137** |  | **4 137** |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **448** |  |  |  |  | **4 137** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | | | | | **14 857** |  |  |  |  | **110 997** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **318** |  |  |  |  | **2 375** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **15 175** |  |  |  |  | **113 372** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **304** |  |  |  |  | **2 267** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **15 479** |  |  |  |  | **115 639** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **2 786** |  |  |  |  | **20 815** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **18 265** |  |  |  |  | **136 454** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **1 491** |  |  |  |  | **21 500** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **848** |  |  |  |  | **11 522** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 4. Установка бортовых камней** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 26. | ТЕР 01-01-013-14  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.03756 | 4 846.79 | 124.86 | 4 711.39 | 182 | 5 | 177 | 16.9 | 9.04 | 1 681 | 79 | 1 600 |
| 10.54 | 657.79 |  | 25 | 4.59 | 16.91 | 2 | 418 |
|  | Объем: 380\*0.3\*0.3+60\*0.28\*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 29 |  |  |  | 81% | 403 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 43% |  |  | 13 |  |  |  | 34% | 169 |  |  |
|  |  |  | =(50\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 223 |  |  |  |  | 2 253 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | ТССЦпг 03-21-01-010  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км, 1 т груза | 60.096 | 13.99 |  | 13.99 | 841 |  | 841 |  | 9.24 | 7 768 |  | 7 768 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 37.56\*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 28. | ТЕР 01-01-016-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта | 0.03756 | 344.93 | 24.76 | 314.90 | 13 | 1 | 12 | 16.9 | 9 | 123 | 16 | 106 |
| 5.27 | 49.16 |  | 2 | 4.59 | 16.91 | 1 | 31 |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 3 |  |  |  | 81% | 38 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 43% |  |  | 1 |  |  |  | 34% | 16 |  |  |
|  |  |  | =(50\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 177 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 29. | ТЕР 27-04-001-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.2448 | 2 520.14 | 133.78 | 2 368.36 | 617 | 33 | 580 | 16.9 | 5.91 | 3 999 | 553 | 3 426 |
| 18.00 | 198.48 | 4 | 49 | 4.43 | 16.91 | 20 | 822 |
|  | Объем: 380\*0.3\*0.2+60\*0.28\*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 408-9040* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 116 |  |  |  | 121% | 1 664 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 66 |  |  |  | 65% | 894 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  | 6 557 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 30. | ТССЦ 408-0122  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Песок природный для строительных работ средний, м3 | 26.93 | 104.66 |  |  | 2 818 |  |  |  |  | 13 235 |  |  |
| 104.66 |  | 2 818 |  | 491.47 |  | 13 235 |  |
|  | Объем: 24.48\*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 31. | ТЕР 27-02-010-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня | 3.8 | 5 013.40 | 682.44 | 81.37 | 19 051 | 2 593 | 309 | 16.91 | 7.66 | 123 410 | 43 852 | 2 369 |
| 4 249.59 | 10.25 | 16 148 | 39 | 4.78 | 16.91 | 77 190 | 659 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 413-9010* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 3 737 |  |  |  | 121% | 53 858 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 2 132 |  |  |  | 65% | 28 932 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 24 920 |  |  |  |  | 206 200 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 32. | ТССЦ 403-8021  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт. | 380 | 76.13 |  |  | 28 929 |  |  |  |  | 133 699 |  |  |
| 76.13 |  | 28 929 |  | 351.84 |  | 133 699 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 33. | ТЕР 27-02-010-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением 100\*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр=0,33 к расходу раствора, 100 м бортового камня | 0.6 | 937.76 | 682.44 | 81.37 | 563 | 409 | 49 | 16.91 | 7.66 | 7 797 | 6 924 | 374 |
| 173.95 | 10.25 | 104 | 6 | 4.78 | 16.91 | 499 | 104 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 413-9010* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 401-0006:[ М-(4041.50=685.00\*5.9) ]; ТССЦ 402-0004:[ М-(34.14=569.06\*0.06) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 589 |  |  |  | 121% | 8 504 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 336 |  |  |  | 65% | 4 568 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 488 |  |  |  |  | 20 869 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 34. | ТССЦ 402-0004  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3 | 0.0119 | 569.06 |  |  | 7 |  |  |  |  | 36 |  |  |
| 569.06 |  | 7 |  | 3 009.69 |  | 36 |  |
|  | Объем: (0.6)\*(0.06\*0.33) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 35. | ТССЦ 401-0006  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3 | 3.04 | 685.00 |  |  | 2 082 |  |  |  |  | 10 122 |  |  |
| 685.00 |  | 2 082 |  | 3 329.55 |  | 10 122 |  |
|  | Объем: (0.6)\*(5.9\*0.86) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 36. | ТССЦ 403-8023  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт. | 60 | 34.14 |  |  | 2 048 |  |  |  |  | 11 137 |  |  |
| 34.14 |  | 2 048 |  | 185.62 |  | 11 137 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Прочие работы* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 37. | ТЕР 47-01-046-04  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2 | 1.2 | 2 168.55 | 337.20 |  | 2 602 | 405 |  | 16.91 | 1 | 16 995 | 6 842 |  |
| 1 831.35 |  | 2 198 |  | 4.62 | 1 | 10 153 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 115% |  |  | 466 |  |  |  | 98% | 6 705 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 77% |  |  | 312 |  |  |  | 61% | 4 174 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 380 |  |  |  |  | 27 874 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 38. | ТЕРр 68-37-2  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см, 1 колодец | 15 | 198.53 | 15.09 | 5.07 | 2 978 | 226 | 76 | 16.89 | 9.26 | 24 995 | 3 823 | 704 |
| 178.37 |  | 2 676 |  | 7.65 | 1 | 20 468 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 104% |  |  | 235 |  |  |  | 88% | 3 364 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 136 |  |  |  | 48% | 1 835 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 349 |  |  |  |  | 30 194 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 39. | ТЕР 27-09-006-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство средств технического регулирования, 100 п. м | 0.2 | 347.22 | 165.14 | 182.08 | 69 | 33 | 36 | 16.91 | 8.69 | 875 | 559 | 316 |
|  | 8.29 |  | 2 | 5.57 | 16.91 |  | 28 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9220; ТССЦ 101-9221; ТССЦ 101-9222* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н48= 0* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 50 |  |  |  | 121% | 710 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 28 |  |  |  | 65% | 382 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 147 |  |  |  |  | 1 967 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | | | | | **62 800** | **3 705** | **2 080** |  |  | **355 872** | **62 648** | **16 663** |
| **57 014** | **123** |  |  | **276 562** | **2 062** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **61 959** | **3 705** | **1 239** |  |  | **348 104** | **62 648** | **8 895** |
| **57 014** | **123** |  |  | **276 562** | **2 062** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **35 884** |  |  |  |  | **168 229** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 26, 28; %=121 - по стр. 29, 31, 33, 39; %=98 - по стр. 37; %=88 - по стр. 38)** | | | | | **5 225** |  |  |  |  | **75 246** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 26, 28; %=65 - по стр. 29, 31, 33, 39; %=61 - по стр. 37; %=48 - по стр. 38)** | | | | | **3 024** |  |  |  |  | **40 969** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **70 208** |  |  |  |  | **464 319** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **841** |  | **841** |  |  | **7 768** |  | **7 768** |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **841** |  |  |  |  | **7 768** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | | | | | **71 049** |  |  |  |  | **472 087** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **1 520** |  |  |  |  | **10 103** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **72 569** |  |  |  |  | **482 190** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **1 451** |  |  |  |  | **9 644** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **74 020** |  |  |  |  | **491 834** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **13 324** |  |  |  |  | **88 530** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **87 344** |  |  |  |  | **580 364** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **5 225** |  |  |  |  | **75 246** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **3 024** |  |  |  |  | **40 969** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **382 351** | **23 979** | **38 928** |  |  | **2 271 053** | **405 498** | **292 347** |
| **319 364** | **2 575** |  |  | **1 572 094** | **43 363** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **367 461** | **23 979** | **24 116** |  |  | **2 133 342** | **405 498** | **155 748** |
| **319 364** | **2 526** |  |  | **1 572 094** | **42 668** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **297 251** |  |  |  |  | **1 458 722** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 38; %=81 - по стр. 5, 7, 17, 19, 26, 28; %=121 - по стр. 8, 10, 13, 15, 20, 22, 24, 29, 31, 33, 39; %=98 - по стр. 37)** | | | | | **35 779** |  |  |  |  | **515 085** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 38; %=34 - по стр. 5, 7, 17, 19, 26, 28; %=65 - по стр. 8, 10, 13, 15, 20, 22, 24, 29, 31, 33, 39; %=61 - по стр. 37)** | | | | | **20 428** |  |  |  |  | **276 995** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **423 668** |  |  |  |  | **2 925 422** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **14 890** |  | **14 812** |  |  | **137 711** |  | **136 599** |
|  | **49** |  |  |  | **695** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 3)** | | | | | **49** |  |  |  |  | **695** |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3)** | | | | | **29** |  |  |  |  | **417** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **14 890** |  |  |  |  | **137 711** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **438 558** |  |  |  |  | **3 063 133** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **9 385** |  |  |  |  | **65 551** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **447 943** |  |  |  |  | **3 128 684** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **8 959** |  |  |  |  | **62 574** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **456 902** |  |  |  |  | **3 191 258** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **82 242** |  |  |  |  | **574 426** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **539 144** |  |  |  |  | **3 765 684** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **35 779** |  |  |  |  | **515 085** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **20 428** |  |  |  |  | **276 995** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |