«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	5 044 376	руб.	Смета на сумму:	5 044 376	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	         Директор ООО УК «Мастер»	
		
__________________________ /С.Б. Русович /	___________________________ / И. Г. Бородавко /	
		
«______»____________________ 2017г.	«______»____________________ 2017г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1/1	
(Локальный сметный расчет)	
на на выполнение работ по благоустройству дворовой территории МКД № 41-47 по ул. Коммунистической в г. Калининграде   по ВЦП «Формирование современной городской среды ГО «Город Калининград».
	
Сметная стоимость:	5 044.376	тыс. руб.	
монтажных работ:	26.923	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	3.087	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	532.869	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Минимальные работы	
	
1.	ТЕРр 68-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных дорог с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций	0.6251	6 900.71	2 146.35	4 754.36	4 313.63	1 341.68	2 971.95	17	4.74	36 896	22 809	14 087	
					473.09			295.73	1	17.03			5 036	
	Объем: 893*0.07													
	Накладные расходы		104%			1 702.91				88%	24 504			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			982.45				48%	13 366			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 998.98					74 765			
	
2.	ТЕРр 68-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м	1.06	1 689.81	625.26	1 064.55	1 791.20	662.78	1 128.42	17	4.37	16 198	11 267	4 931	
					105.56			111.89	1	17.03			1 906	
	Накладные расходы		104%			805.66				88%	11 592			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			464.80				48%	6 323			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 061.66					34 113			
	
3.	ТССЦпг 01-01-01-043 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза	116.25	3.71		3.13	430.82		363.86	1	9.09	4 265		3 308	
					0.36			41.85	1	14.28			598	
	Объем: 62.51*1.8+106*0.2*0.08*2.2													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			41.85				100%	598			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			25.11				60%	359			
	
4.	ТССЦпг 03-21-01-007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км, 1 т груза	116.25	10.52		10.52	1 222.95		1 222.95		8.9	10 884		10 884	

5.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.3876	4 846.79	124.86	4 711.39	1 878.62	48.40	1 826.13	17	10.04	19 177	823	18 334	
				10.54	657.79		4.09	254.96	4.81	17.03		20	4 342	
	Объем: 969*0.4													
	Накладные расходы		95%			288.19				81%	4 184			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			130.44				34%	1 756			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 297.26					25 117			
	
6.	ТССЦпг 03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км, 1 т груза	620.16	13.99		13.99	8 676.04		8 676.04		8.9	77 217		77 217	
														
	Объем: 387.6*1.6													
	
7.	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.3876	344.93	24.76	314.90	133.69	9.60	122.06	17	9.45	1 326	163	1 153	
				5.27	49.16		2.04	19.05	4.81	17.03		10	324	
	Накладные расходы		95%			27.22				81%	394			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			12.32				34%	166			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					173.23					1 886			
	
8.	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	1.938	2 520.14	133.78	2 368.36	4 884.03	259.27	4 589.88	17	6.32	33 614	4 408	29 008	
				18.00	198.48		34.88	384.65	5.7	17.02		199	6 547	
	Объем: 969*0.2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 408-9040	
	Накладные расходы		142%			914.37				121%	13 256			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			521.58				65%	7 121			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 319.97					53 990			
	
9.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	213.18	104.66			22 311.42					110 142			
				104.66			22 311.42		516.66			110 142		
	Объем: 193.8*1.10													
	
10.	ТЕР 27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.) 
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания	0.969	61 088.01	320.44	4 324.25	59 194.28	310.51	4 190.20	17	7.13	507 160	5 279	29 876	
				56 443.32	612.47		54 693.58	593.48	8.63	17.01		472 006	10 095	
	Накладные расходы		142%			1 283.67				121%	18 603			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			732.23				65%	9 993			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					61 210.18					535 756			
	
11.	ТЕР 27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.4845	540.62		540.62	261.93		261.93	1	8.67	2 271		2 271	
					59.01			28.59	4.77	17.03			487	
	Объем: 969*0.05													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]	
	Накладные расходы		142%			40.60				121%	589			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			23.16				65%	317			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					325.69					3 177			
	
12.	ТССЦ 407-0028 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3	49.42	280.61			13 867.75					104 828			
				280.61			13 867.75		2 121.17			104 828		
	Объем: 48.45*1.02													
	
13.	ТЕР 27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2	96.9	144.06	122.25	15.86	13 959.41	11 846.03	1 536.83	17	5.41	212 597	201 382	8 314	
				5.95	0.73		576.55	70.74	5.03	16.89		2 900	1 195	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 403-9137	
	Накладные расходы		142%			16 921.81				121%	245 118			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			9 652.58				65%	131 675			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					40 533.81					589 390			
	
14.	СЦена поставщика. 
Плитка тротуарная (М400), (типа кирпич), размер 200х100х80 мм, серая, м2	988.38	104.55			103 339.53			1	1	521 865			
				104.55			103 339.53		5.05	1		521 865		
	Объем: (96.9)*10.2													
	Поправки: М: =480*1.1/5.05	
	
15.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.074	4 846.79	124.86	4 711.39	358.66	9.24	348.64	17	10.04	3 661	157	3 500	
				10.54	657.79		0.78	48.68	4.81	17.03		4	829	
	Объем: 296*0.25													
	Накладные расходы		95%			55.02				81%	799			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			24.91				34%	335			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					438.59					4 795			
	
16.	ТССЦпг 03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км, 1 т груза	118.4	13.99		13.99	1 656.42		1 656.42		8.9	14 742		14 742	
														
	Объем: 74*1.6													
	
17.	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.074	344.93	24.76	314.90	25.52	1.83	23.30	17	9.45	253	31	220	
				5.27	49.16		0.39	3.64	4.81	17.03		2	62	
	Накладные расходы		95%			5.20				81%	75			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			2.35				34%	32			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					33.07					360			
	
18.	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.592	2 520.14	133.78	2 368.36	1 491.92	79.20	1 402.07	17	6.32	10 268	1 346	8 861	
				18.00	198.48		10.66	117.50	5.7	17.02		61	2 000	
	Объем: 296*0.2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 408-9040	
	Накладные расходы		142%			279.31				121%	4 049			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			159.33				65%	2 175			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 930.56					16 492			
	
19.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	65.12	104.66			6 815.46					33 645			
				104.66			6 815.46		516.66			33 645		
	Объем: 59.2*1.10													
	
20.	ТЕР 27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.148	540.62		540.62	80.01		80.01	1	8.67	694		694	
					59.01			8.73	4.77	17.03			149	
	Объем: 296*0.05													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]	
	Накладные расходы		142%			12.40				121%	180			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			7.07				65%	97			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					99.48					971			
	
21.	ТССЦ 407-0028 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3	15.1	280.61			4 237.21					32 030			
				280.61			4 237.21		2 121.17			32 030		
	Объем: 14.8*1.02													
	
22.	ТЕР 27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2	29.6	144.06	122.25	15.86	4 264.18	3 618.60	469.46	17	5.41	64 942	61 516	2 540	
				5.95	0.73		176.12	21.61	5.03	16.89		886	365	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 403-9137	
	Накладные расходы		142%			5 169.10				121%	74 876			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			2 948.57				65%	40 223			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 381.85					180 041			
	
23.	СЦена поставщика. 
Плитка тротуарная (М400), (типа кирпич), размер 200х100х60 мм, серая, м2	301.92	80.59			24 332.96			1	1	122 881			
				80.59			24 332.96		5.05	1		122 881		
	Объем: (29.6)*10.2													
	Поправки: М: =370*1.1/5.05	
	
24.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.02958	4 846.79	124.86	4 711.39	143.37	3.69	139.36	17	10.04	1 463	63	1 399	
				10.54	657.79		0.31	19.46	4.81	17.03		1	331	
	Объем: 216*0.3*0.3+181*0.28*0.2													
	Накладные расходы		95%			21.99				81%	319			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			9.95				34%	134			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					175.32					1 916			
	
25.	ТССЦпг 03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км, 1 т груза	47.33	13.99		13.99	662.15		662.15		8.9	5 893		5 893	
														
	Объем: 29.58*1.6													
	
26.	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.02958	344.93	24.76	314.90	10.20	0.73	9.31	17	9.45	101	12	88	
				5.27	49.16		0.16	1.45	4.81	17.03		1	25	
	Накладные расходы		95%			2.07				81%	30			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			0.94				34%	13			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13.21					144			
	
27.	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.1803	2 520.14	133.78	2 368.36	454.38	24.12	427.02	17	6.32	3 127	410	2 699	
				18.00	198.48		3.25	35.79	5.7	17.02		18	609	
	Объем: 216*0.3*0.2+181*0.28*0.1													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 408-9040	
	Накладные расходы		142%			85.07				121%	1 233			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			48.53				65%	662			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					587.98					5 022			
	
28.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	19.83	104.66			2 075.41					10 245			
				104.66			2 075.41		516.66			10 245		
	Объем: 18.03*1.10													
	
29.	ТЕР 27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня	2.16	5 013.40	682.44	81.37	10 828.94	1 474.07	175.76	17	7.27	70 121	25 059	1 278	
				4 249.59	10.25		9 179.11	22.14	4.77	17.04		43 784	377	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 413-9010	
	Накладные расходы		142%			2 124.62				121%	30 778			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			1 211.93				65%	16 533			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14 165.49					117 432			
	
30.	ТССЦ 403-8021 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	216	76.13			16 444.08					74 017			
				76.13			16 444.08		342.67			74 017		
	
31.	ТЕР 27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением 100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр=0,33 к расходу раствора, 100 м бортового камня	1.81	937.76	682.44	81.37	1 697.35	1 235.22	147.28	17	7.27	23 571	20 999	1 071	
				173.95	10.25		314.85	18.55	4.77	17.04		1 502	316	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 413-9010	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0006:[ М-(4041.50=685.00*5.9) ];  ТССЦ 402-0004:[ М-(34.14=569.06*0.06) ]	
	Накладные расходы		142%			1 780.35				121%	25 791			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			1 015.55				65%	13 855			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 493.26					63 217			
	
32.	ТССЦ 402-0004 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3	0.035838	569.06			20.39					107			
				569.06			20.39		2 995.86			107		
	Объем: (1.81)*(0.06*0.33)													
	
33.	ТССЦ 401-0006 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3	9.18	685.00			6 288.30					30 316			
				685.00			6 288.30		3 302.36			30 316		
	Объем: (1.81)*(5.9*0.86)													
	
34.	ТССЦ 403-8023 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	181	34.14			6 179.34					33 624			
				34.14			6 179.34		185.77			33 624		
	
35.	ТЕР 01-02-058-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.0054	2 318.40	2 318.40		12.52	12.52		17	1	213	213		
									1	1				
	Объем: 0.27*2													
	Накладные расходы		80%			10.02				68%	145			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			4.76				31%	66			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					27.29					424			
	
36.	ТЕР 06-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство бетонной подготовки, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.00384	75 738.95	1 490.40	1 792.35	290.84	5.72	6.88	17	11.25	1 521	97	77	
				72 456.20	271.44		278.23	1.04	4.84	17.03		1 347	18	
	Объем: 0.4*0.4*0.3*4*2													
	Накладные расходы		105%			7.10				89%	102			
										=(105.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			3.72				44%	51			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					301.66					1 674			
	
37.	ТЕР 09-03-029-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.) 
Монтаж мал.архитектурн.форм, 1 т конструкций	0.102	1 237.00	323.05	786.32	126.17	32.95	80.20	17	7.11	1 188	560	570	
				127.63	85.22		13.02	8.69	4.39	17.03		57	148	
	Объем: 0.051*2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-1714;  ТССЦ 201-9002	
	Накладные расходы		90%			37.48				77%	545			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			29.98				58%	411			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					193.63					2 144			
	
38.	С Цена поставщик. 
Скамейка со спинкой, шт	2	2 251.72			4 503.45					22 742			
				2 251.72			4 503.45		5.05			22 742		
	Поправки: М: =11040*1.03/5.05	
	
39.	С Цена поставщик. 
Урна, шт	1	720.00			720.00					3 636			
				720.00			720.00		5.05			3 636		
	Поправки: М: =3600*1.01/5.05	
	
40.	ТЕРм 08-03-526-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	4	49.54	15.74	1.28	198.16	62.96	5.12	17	4.08	1 998	1 070	21	
				32.52			130.08		6.97	1		907		
	Накладные расходы		95%			59.81				81%	867			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			40.92				52%	556			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					298.90					3 421			
	
41.	С Цена поставщик. 
Выключатель автоматический В6/2, шт	4	150.73			602.91					3 045			
				150.73			602.91		5.05			3 045		
	Поправки: М: =739*1.03/5.05	
	
42.	ТЕРм 08-02-390-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Короба пластмассовые шириной до 40 мм, 100 м	1	250.54	164.37	37.78	250.54	164.37	37.78	17	3.07	3 162	2 794	116	
				48.39	0.15		48.39	0.15	5.21	17.13		252	3	
	Накладные расходы		95%			156.29				81%	2 266			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			106.94				52%	1 454			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					513.77					6 882			
	
43.	С509-1831 
Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм, 100 м	1									2 021			
									2 021.27			2 021		
	
44.	ТЕРм 08-02-399-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Провод в коробах, сечением до 6 мм2, 100 м	1	61.74	28.14	2.47	61.74	28.14	2.47	17	7.33	610	478	18	
				31.13	0.15		31.13	0.15	3.64	17.13		113	3	
	Накладные расходы		95%			26.88				81%	390			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.39				52%	250			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					107.00					1 250			
	
45.	ТССЦ 501-8482 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м	0.1	3 697.14			369.71					3 038			
				3 697.14			369.71		30 383.11			3 038		
	
46.	ТЕРм 08-03-596-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на крыше здания, с лампой мощностью 500 Вт, 100 шт.	0.04	8 109.72	3 012.93	3 698.04	324.39	120.52	147.92	17	7.99	3 573	2 049	1 182	
				1 398.75	1 069.09		55.95	42.76	6.12	17.03		342	728	
	Накладные расходы		95%			155.12				81%	2 249			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			106.13				52%	1 444			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					585.64					7 266			
	
47.	С Цена поставщик. 
Светодиодный прожектор ЭРА LPR-50-6500К-М Б001-7302, шт	4	265.15			1 060.59					5 356			
				265.15			1 060.59		5.05			5 356		
	Поправки: М: =1300*1.03/5.05	
	
48.	ТЕРр 68-37-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см, 1 колодец	5	198.53	15.09	5.07	992.65	75.45	25.35	17	9.85	8 355	1 283	250	
				178.37			891.85		7.65	1		6 823		
	Накладные расходы		104%			78.47				88%	1 129			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			45.27				48%	616			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 116.39					10 100			
	
49.	ТЕР 27-09-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство средств технического регулирования, 100 п. м	0.1	466.00	165.14	182.08	46.60	16.51	18.21	17	8.92	515	281	162	
				118.78	8.29		11.88	0.83	6.05	17.04		72	14	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9220;  ТССЦ 101-9221;  ТССЦ 101-9222	
	Накладные расходы		142%			24.62				121%	357			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			14.05				65%	192			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					85.27					1 064			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	333 891.82	21 444.11	32 754.96			2 255 114	364 549	244 764	
			279 625.81	2 152.11				1 644 845	36 507	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 807.45	375.99	193.29			17 447	6 391	1 337	
			1 238.17	43.06				9 718	734	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	972.62					8 104			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 40, 42, 44, 46)	398.10					5 771			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 40, 42, 44, 46)	272.38					3 705			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 477.93					26 923			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	319 309.82	21 035.17	19 900.05			2 123 478	357 598	130 813	
			278 374.62	2 058.51				1 635 070	35 027	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	212 195.89					1 105 434			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 48; %=81 - по стр. 5, 7, 15, 17, 24, 26; %=121 - по стр. 8, 10, 11, 13, 18, 20, 22, 27, 29, 31, 49; %=68 - по стр. 35; %=89 - по стр. 36)	31 639.76					458 102			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 48; %=34 - по стр. 5, 7, 15, 17, 24, 26; %=65 - по стр. 8, 10, 11, 13, 18, 20, 22, 27, 29, 31, 49; %=31 - по стр. 35; %=44 - по стр. 36)	18 016.48					245 698			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	368 966.06					2 827 278			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	126.17	32.95	80.20			1 188	560	570	
			13.02	8.69				57	148	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 37)	37.48					545			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 37)	29.98					411			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	193.63					2 144			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	12 648.38		12 581.42			113 001		112 044	
				41.85					598	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 3)	41.85					598			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3)	25.11					359			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	12 648.38					113 001			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	384 286.00					2 969 346			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	8 223.72					63 544			
	ИТОГО	392 509.72					3 032 890			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	7 850.19					60 658			
	ИТОГО	400 359.91					3 093 548			
	НДС 18%	72 064.78					556 839			
	ВСЕГО С НДС	472 424.69					3 650 387			
	
	Раздел 2.  Дополнительные работы	
	
50.	ТЕР 01-02-058-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.0027	2 318.40	2 318.40		6.26	6.26		17	1	106	106		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			5.01				68%	72			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			2.38				31%	33			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13.65					211			
	
51.	ТЕР 06-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство бетонной подготовки, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.00192	75 738.95	1 490.40	1 792.35	145.42	2.86	3.44	17	11.25	761	49	39	
				72 456.20	271.44		139.12	0.52	4.84	17.03		673	9	
	Объем: 0.4*0.4*0.3*4													
	Накладные расходы		105%			3.55				89%	52			
										=(105.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1.86				44%	26			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					150.83					838			
	
52.	ТЕР 09-03-029-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Монтаж маф, 1 т конструкций	0.064	1 237.00	323.05	786.32	79.17	20.68	50.32	17	7.11	745	351	358	
				127.63	85.22		8.17	5.45	4.39	17.03		36	93	
	Объем: 64/1000													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-1714;  ТССЦ 201-9002	
	Накладные расходы		90%			23.52				77%	342			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			18.81				58%	258			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					121.50					1 344			
	
53.	С Цена поставщик. 
Качель двойная, шт	1	4 599.31			4 599.31					23 227			
				4 599.31			4 599.31		5.05			23 227		
	Поправки: М: =22550*1.03/5.05	
	
54.	С Цена поставщик. 
Песочница с крышкой, шт	1	2 730.00			2 730.00					13 787			
				2 730.00			2 730.00		5.05			13 787		
	Поправки: М: =13650*1.01/5.05	
	
55.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	7.5	104.66			784.95					3 875			
				104.66			784.95		516.66			3 875		
	
56.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.1564	4 846.79	124.86	4 711.39	758.04	19.53	736.86	17	10.04	7 738	332	7 398	
				10.54	657.79		1.65	102.88	4.81	17.03		8	1 752	
	Объем: 391*0.4													
	Накладные расходы		95%			116.29				81%	1 688			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			52.64				34%	709			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					926.97					10 135			
	
57.	ТССЦпг 03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км, 1 т груза	250.24	13.99		13.99	3 500.86		3 500.86		8.9	31 158		31 158	
														
	Объем: 156.4*1.6													
	
58.	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.1564	344.93	24.76	314.90	53.95	3.87	49.25	17	9.45	535	66	465	
				5.27	49.16		0.82	7.69	4.81	17.03		4	131	
	Накладные расходы		95%			10.98				81%	160			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			4.97				34%	67			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					69.90					762			
	
59.	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.782	2 520.14	133.78	2 368.36	1 970.75	104.62	1 852.06	17	6.32	13 564	1 778	11 705	
				18.00	198.48		14.08	155.21	5.7	17.02		80	2 642	
	Объем: 391*0.2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 408-9040	
	Накладные расходы		142%			368.96				121%	5 348			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			210.46				65%	2 873			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 550.17					21 785			
	
60.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	86.02	104.66			9 002.85					44 443			
				104.66			9 002.85		516.66			44 443		
	Объем: 78.2*1.10													
	
61.	ТЕР 27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.) 
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания	0.391	61 088.01	320.44	4 324.25	23 885.41	125.29	1 690.78	17	7.13	204 644	2 130	12 055	
				56 443.32	612.47		22 069.34	239.48	8.63	17.01		190 458	4 073	
	Накладные расходы		142%			517.97				121%	7 506			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			295.46				65%	4 032			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					24 698.85					216 182			
	
62.	ТЕР 27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.1955	540.62		540.62	105.69		105.69	1	8.67	916		916	
					59.01			11.54	4.77	17.03			196	
	Объем: 391*0.05													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]	
	Накладные расходы		142%			16.39				121%	237			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			9.35				65%	127			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					131.42					1 281			
	
63.	ТССЦ 407-0028 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3	19.94	280.61			5 595.36					42 296			
				280.61			5 595.36		2 121.17			42 296		
	Объем: 19.55*1.02													
	
64.	ТЕР 27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2	39.1	144.06	122.25	15.86	5 632.75	4 779.98	620.13	17	5.41	85 785	81 260	3 355	
				5.95	0.73		232.65	28.54	5.03	16.89		1 170	482	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 403-9137	
	Накладные расходы		142%			6 828.10				121%	98 908			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			3 894.90				65%	53 132			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16 355.75					237 825			
	
65.	СЦена поставщика. 
Плитка тротуарная (М400), (типа кирпич), размер 200х100х80 мм, серая, м2	398.82	104.55			41 698.41			1	1	210 577			
				104.55			41 698.41		5.05	1		210 577		
	Объем: (39.1)*10.2													
	Поправки: М: =480*1.1/5.05	
	
66.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.0117	4 846.79	124.86	4 711.39	56.71	1.46	55.12	17	10.04	579	25	553	
				10.54	657.79		0.12	7.70	4.81	17.03		1	131	
	Объем: 130*0.3*0.3													
	Накладные расходы		95%			8.70				81%	126			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			3.94				34%	53			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					69.35					758			
	
67.	ТССЦпг 03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км, 1 т груза	18.72	13.99		13.99	261.89		261.89		8.9	2 331		2 331	
														
	Объем: 11.7*1.6													
	
68.	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.0117	344.93	24.76	314.90	4.04	0.29	3.68	17	9.45	40	5	35	
				5.27	49.16		0.06	0.58	4.81	17.03			10	
	Накладные расходы		95%			0.83				81%	12			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			0.37				34%	5			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5.24					57			
	
69.	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.078	2 520.14	133.78	2 368.36	196.57	10.43	184.73	17	6.32	1 353	177	1 168	
				18.00	198.48		1.40	15.48	5.7	17.02		8	263	
	Объем: 130*0.3*0.2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 408-9040	
	Накладные расходы		142%			36.79				121%	532			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			20.99				65%	286			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					254.35					2 171			
	
70.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	8.58	104.66			897.98					4 433			
				104.66			897.98		516.66			4 433		
	Объем: 7.8*1.10													
	
71.	ТЕР 27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня	1.3	5 013.40	682.44	81.37	6 517.42	887.17	105.78	17	7.27	42 203	15 082	769	
				4 249.59	10.25		5 524.47	13.33	4.77	17.04		26 352	227	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 413-9010	
	Накладные расходы		142%			1 278.71				121%	18 524			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			729.41				65%	9 951			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 525.54					70 678			
	
72.	ТССЦ 403-8021 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	130	76.13			9 896.90					44 547			
				76.13			9 896.90		342.67			44 547		
	
73.	ТЕР 47-01-046-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2	1.5	2 168.55	337.20		3 252.83	505.80		17	1	21 565	8 599		
				1 831.35			2 747.03		4.72	1		12 966		
	Накладные расходы		115%			581.67				98%	8 427			
										=(115.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		77%			389.47				61%	5 245			
			=(90*0.85)							=(90*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 223.97					35 237			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	121 633.52	6 468.24	9 220.59			801 208	109 960	72 305	
			105 944.67	588.40				618 941	10 009	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	117 791.60	6 447.56	5 407.52			766 974	109 609	38 458	
			105 936.50	582.95				618 905	9 916	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	75 205.76					387 185			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 50; %=89 - по стр. 51; %=81 - по стр. 56, 58, 66, 68; %=121 - по стр. 59, 61, 62, 64, 69, 71; %=98 - по стр. 73)	9 773.95					141 592			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=31 - по стр. 50; %=44 - по стр. 51; %=34 - по стр. 56, 58, 66, 68; %=65 - по стр. 59, 61, 62, 64, 69, 71; %=61 - по стр. 73)	5 616.19					76 539			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	133 181.74					985 105			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	79.17	20.68	50.32			745	351	358	
			8.17	5.45				36	93	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 52)	23.52					342			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 52)	18.81					258			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	121.50					1 345			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	3 762.75		3 762.75			33 489		33 489	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	3 762.75					33 489			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	137 065.99					1 019 939			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	2 933.21					21 827			
	ИТОГО	139 999.20					1 041 766			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	2 799.98					20 835			
	ИТОГО	142 799.18					1 062 601			
	НДС 18%	25 703.85					191 268			
	ВСЕГО С НДС	168 503.03					1 253 869			
	
	Раздел 3.  Устройство дождеприемных колодцев	
	
74.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.03966	4 846.79	124.86	4 711.39	192.22	4.95	186.85	17	10.04	1 962	84	1 876	
				10.54	657.79		0.42	26.09	4.81	17.03		2	444	
	Объем: (2.2*2.2*1.55)*3+26.2*0.5*1.007*(0.5+0.8)													
	Накладные расходы		95%			29.49				81%	428			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			13.35				34%	180			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					235.06					2 569			
	
75.	ТССЦпг 03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км, 1 т груза	14.54	13.99		13.99	203.41		203.41		8.9	1 810		1 810	
														
	Объем: (39.66-30.57)*1.6													
	
76.	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.00909	344.93	24.76	314.90	3.14	0.23	2.86	17	9.45	31	4	27	
				5.27	49.16		0.05	0.45	4.81	17.03			8	
	Накладные расходы		95%			0.65				81%	10			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			0.29				34%	4			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4.08					45			
	
77.	ТЕР 23-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания	0.131	1 275.59	88.43	35.90	167.10	11.58	4.70	17	8.15	980	197	38	
				1 151.26	3.93		150.82	0.51	4.94	17.03		745	9	
	Объем: 26.2*0.1*0.5													
	Накладные расходы		130%			15.72				111%	229			
										=(130.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			9.19				61%	126			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					192.01					1 334			
	
78.	ТЕР 23-01-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 200 мм, 100 м трубопроводов	0.262	699.80	264.15	418.01	183.35	69.21	109.52	17	6.58	1 924	1 177	721	
				17.64	52.41		4.62	13.73	5.7	16.98		26	233	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 103-9069	
	Накладные расходы		130%			107.82				111%	1 565			
										=(130.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			63.03				61%	860			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					354.21					4 349			
	
79.	ТССЦ 103-1331 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 200 мм, м	26.2	99.74			2 613.19					16 573			
				99.74			2 613.19		632.54			16 573		
	
80.	ТЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.3057	704.46	704.46		215.35	215.35		17	1	3 661	3 661		
									1	1				
	Объем: 39.66-(2.26*3+26.2*0.038)-1.31													
	Накладные расходы		80%			172.28				68%	2 489			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			81.83				31%	1 135			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					469.46					7 285			
	
81.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	33.627	104.66			3 519.40					17 374			
				104.66			3 519.40		516.66			17 374		
	Объем: 30.57*1.1													
	
82.	ТЕР 23-03-007-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах, 10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций	0.18	9 217.61	1 567.55	3 120.94	1 659.17	282.16	561.77	17	7.19	13 923	4 797	4 039	
				4 529.12	401.13		815.24	72.20	6.24	17.03		5 087	1 230	
	Объем: 0.6*3													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-2537	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 403-0119:[ М-(10614.71=547.15*19.4) ];  ТССЦ 403-3120:[ М-(5180.24=1876.90*2.76) ]	
	Накладные расходы		130%			460.67				111%	6 690			
										=(130.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			269.31				61%	3 676			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 389.15					24 289			
	
83.	ТССЦ 403-8270 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14), шт.	3	132.49			397.47					2 369			
				132.49			397.47		789.54			2 369		
	
84.	ТССЦ 403-8272 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14), шт.	3	361.29			1 083.87					7 805			
				361.29			1 083.87		2 601.6			7 805		
	
85.	ТССЦ 403-8241 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов"), шт.	3	345.39			1 036.17					7 123			
				345.39			1 036.17		2 374.46			7 123		
	
86.	ТССЦ 403-8227 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов"), шт.	3	264.06			792.18					6 210			
				264.06			792.18		2 070.08			6 210		
	
87.	ТССЦ 101-2537 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР, шт.	3	841.48			2 524.44					14 842			
				841.48			2 524.44		4 947.22			14 842		
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	14 590.46	583.48	1 069.11			96 587	9 920	8 511	
			12 937.87	112.98				78 156	1 924	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	11 773.86	583.48	865.70			78 204	9 920	6 701	
			10 324.68	112.98				61 583	1 924	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	9 353.53					55 723			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 74, 76; %=111 - по стр. 77, 78, 82; %=68 - по стр. 80)	786.62					11 411			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 74, 76; %=61 - по стр. 77, 78, 82; %=31 - по стр. 80)	437.01					5 981			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	12 997.49					95 596			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 613.19					16 573			
			2 613.19					16 573		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 613.19					16 573			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	203.41		203.41			1 810		1 810	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	203.41					1 810			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	15 814.09					113 979			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	338.42					2 439			
	ИТОГО	16 152.51					116 418			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	323.05					2 328			
	ИТОГО	16 475.56					118 746			
	НДС 18%	2 965.60					21 374			
	ВСЕГО С НДС	19 441.16					140 120			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	470 115.80	28 495.83	43 044.66			3 152 909	484 429	325 580	
			398 508.35	2 853.49				2 341 942	48 440	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 807.45	375.99	193.29			17 447	6 391	1 337	
			1 238.17	43.06				9 718	734	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	972.62					8 104			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 40, 42, 44, 46)	398.10					5 771			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 40, 42, 44, 46)	272.38					3 705			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 477.93					26 923			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	448 875.28	28 066.21	26 173.27			2 968 656	477 127	175 972	
			394 635.80	2 754.44				2 315 558	46 867	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	296 755.18					1 548 342			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 48; %=81 - по стр. 5, 7, 15, 17, 24, 26, 56, 58, 66, 68, 74, 76; %=121 - по стр. 8, 10, 11, 13, 18, 20, 22, 27, 29, 31, 49, 59, 61, 62, 64, 69, 71; %=68 - по стр. 35, 50, 80; %=89 - по стр. 36, 51; %=98 - по стр. 73; %=111 - по стр. 77, 78, 82)	42 200.33					611 105			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 48; %=34 - по стр. 5, 7, 15, 17, 24, 26, 56, 58, 66, 68, 74, 76; %=65 - по стр. 8, 10, 11, 13, 18, 20, 22, 27, 29, 31, 49, 59, 61, 62, 64, 69, 71; %=31 - по стр. 35, 50, 80; %=44 - по стр. 36, 51; %=61 - по стр. 73, 77, 78, 82)	24 069.68					328 218			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	515 145.29					3 907 979			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	205.34	53.63	130.52			1 933	911	928	
			21.19	14.14				93	241	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 37, 52)	61.00					887			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 37, 52)	48.79					669			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	315.13					3 489			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 613.19					16 573			
			2 613.19					16 573		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 613.19					16 573			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	16 614.54		16 547.58			148 300		147 343	
				41.85					598	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 3)	41.85					598			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3)	25.11					359			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	16 614.54					148 300			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	537 166.08					4 103 264			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	11 495.35					87 810			
	ИТОГО	548 661.43					4 191 074			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	10 973.23					83 821			
	ИТОГО	559 634.66					4 274 895			
	НДС 18%	100 734.24					769 481			
	ВСЕГО С НДС	660 368.90					5 044 376			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)