«Согласовано»	«Утверждаю »	
              Директор МКУ « КР МКД »			Генеральный директор ООО « ЖЭК №17»			
________________ / С.Б. Русович /	________________ / Макарова И.А. /	
		
«______»  июня  2016 г.	«______» июня  2016 г.	

	

		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
	
на капитальный ремонт крыши МКД №68 по проспекту Победы , г.Калининград.	
Сметная стоимость:	691.639	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.855	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	134.779	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Кровля	
	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий кровель из черепицы, 100 м2 покрытия	1.7	553.31	459.71	93.60	941	782	159	16.9	5.62	14 102	13 207	894	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			774				84%	11 094			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			469				48%	6 339			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 184					31 535			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	1.7	172.51	127.80	44.71	293	217	76	16.9	11.04	4 511	3 672	839	
					6.94			12	1	16.9			199	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			190				71%	2 748			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			149				52%	2 013			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					632					9 272			
	
3.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной, 100 м2 кровли	1.2	172.51	127.80	44.71	207	153	54	16.9	11.04	3 184	2 592	592	
					6.94			8	1	16.9			141	
	Объем: 170-50													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			134				71%	1 940			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			105				52%	1 421			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					445					6 546			
	
4.	ТЕРр 58-18-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм (мансарда), 100 м2 сменяемой обрешетки	0.5	5 502.93	806.67	80.64	2 751	403	40	16.91	9.22	15 246	6 820	372	
				4 615.62			2 308		3.49	1		8 054		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			334				71%	4 842			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			262				52%	3 546			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 347					23 635			
	
5.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.05	6 760.46	1 449.90	67.19	338	72	3	16.9	9.13	2 915	1 225	31	
				5 243.37			262		6.33	1		1 660		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			60				71%	870			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			47				52%	637			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					445					4 422			
	
6.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.6	9 291.30	1 358.31	34.61	5 575	815	21	16.9	9.1	29 080	13 773	189	
				7 898.38			4 739		3.19	1		15 117		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			676				71%	9 779			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			530				52%	7 162			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 781					46 021			
	
7.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.15	4 519.16	360.82	36.65	678	54	5	16.9	9.18	3 345	915	50	
				4 121.69			618		3.85	1		2 380		
	Накладные расходы		83%			45				71%	650			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			35				52%	476			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					758					4 470			
	
8.	ТЕР 46-04-001-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Разборка кирпичных стен (под мауэрлат), 1 м3	0.3	200.76	77.46	123.30	60	23	37	16.9	5.19	585	393	192	
					12.91			4	1	16.91			65	
	Накладные расходы		99%			27				84%	385			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			16				48%	220			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					103					1 190			
	
9.	ТЕРр 53-20-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен, 100 м3 кладки	0.003	136 578.60	5 963.00	3 790.41	410	18	11	16.9	11.04	2 243	302	126	
				126 825.19	588.12		380	2	4.77	16.91		1 815	30	
	Накладные расходы		86%			17				73%	242			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			14				56%	186			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					441					2 671			
	
10.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Разборка в жилых и общественных зданиях оконных блоков (люк) из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.0048	2 079.47	1 604.18	475.30	10	8	2	16.9	7.29	147	130	17	
					21.23				3.27	16.91			2	
	Объем: (0.6*0.8)*1													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		106%			8				90%	119			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			4				43%	57			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					23					323			
	
11.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков (люк) из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.0048	20 774.31	2 005.22	594.12	100	10	3	16.9	7.29	469	163	21	
				18 174.97	26.54		87		3.27	16.91		285	2	
	Объем: (0.6*0.8)*1													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096	
	Накладные расходы		106%			11				90%	149			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			5				43%	71			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					116					688			
	
12.	С цена поставщик. 
Люк выхода на кровлю, типа FAKRO W61 (0,6х0,8), м2	0.48	2 492.82			1 197					5 731			
				2 492.82			1 197		4.79			5 731		
	Объем: (0.6*0.8)*1													
	Поправки: М: =11372*1.05/4.79	
	
13.	ТЕРр 54-3-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Разборка подшивки карниза чистой из строганных досок, 100 м2 подшивки	0.12	257.63	231.54	26.09	31	28	3	16.9	9.36	499	470	29	
					12.06			1	1	16.91			24	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		85%			25				72%	356			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			23				64%	316			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					79					1 171			
	
14.	ТЕР 10-01-022-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Подшивка карниза досками, 100 м2 потолка	0.12	4 531.37	368.51	93.91	544	44	11	16.91	8.7	2 555	748	98	
				4 068.95	4.07		488		3.5	16.91		1 709	8	
	Накладные расходы		106%			47				90%	680			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			24				43%	325			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					614					3 560			
	
15.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	1.45	187.80	88.52	82.15	272	128	119	16.9	4.08	2 740	2 169	486	
				17.13	1.16		25	2	3.41	16.97		85	29	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Накладные расходы		90%			117				77%	1 692			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			78				48%	1 055			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					467					5 488			
	
16.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины, кг	30.015	36.04			1 082					6 606			
				36.04			1 082		220.09			6 606		
	Объем: 1.45*20.7													
	
17.	ТЕР 26-02-019-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огнезащитное покрытие деревянных конструкций, при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	1.19	169.30	90.12	61.85	201	107	74	16.9	2.23	2 013	1 812	164	
				17.33	0.13		21		1.77	16.85		37	3	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8073:[ М-(877.00=43.33*20.24) ]	
	Накладные расходы		90%			96				77%	1 398			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			64				48%	871			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					362					4 282			
	
18.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины, кг	24.086	36.04			868					5 301			
				36.04			868		220.09			5 301		
	Объем: 1.19*20.24													
	
19.	ТЕР 12-01-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство кровель различных типов из металлочерепицы, 100 м2 кровли	1.7	14 923.70	1 735.22	694.66	25 370	2 950	1 181	16.9	4.84	173 023	49 853	5 716	
				12 493.82	25.33		21 239	43	5.53	16.91		117 454	728	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9496	
	Накладные расходы		108%			3 232				92%	46 535			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 646				44%	22 256			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					30 249					241 813			
	
20.	ТССЦ 101-4128 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	34.28	137.86			4 726					20 935			
				137.86			4 726		610.7			20 935		
	Объем: 21.08+13.2													
	
21.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали, желобов, 100 м труб и покрытий	0.33	75.57	75.35	0.22	25	25		16.9	6.59	421	420		
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			21				71%	298			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			16				52%	218			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					62					938			
	
22.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.33	8 764.15	284.26	25.49	2 892	94	8	16.9	9.64	11 348	1 585	81	
				8 454.40	2.41		2 790	1	3.47	16.93		9 681	13	
	Накладные расходы		108%			103				92%	1 470			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			52				44%	703			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 047					13 521			
	
23.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (капельник), 100 м	0.33	2 956.30	374.76	6.66	976	124	2	16.9	9.31	4 626	2 090	20	
				2 574.88	1.21		850		2.96	16.86		2 515	7	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			103				71%	1 489			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			81				52%	1 090			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 160					7 205			
	
24.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.14	7 415.77	333.04	13.17	1 038	47	2	16.9	9.27	5 853	788	17	
				7 069.56			990		5.1	1		5 048		
	Накладные расходы		83%			39				71%	559			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			31				52%	410			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 108					6 822			
	
25.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.1	5 731.49	578.30	8.10	573	58	1	16.9	9.28	3 218	977	8	
				5 145.09			515		4.34	1		2 233		
	Накладные расходы		83%			48				71%	694			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			38				52%	508			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					659					4 420			
	
26.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.05	8 719.75	480.56	8.10	436	24		16.9	9.28	953	406	4	
				8 231.09			412		1.32	1		543		
	Накладные расходы		83%			20				71%	288			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			16				52%	211			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					472					1 452			
	
27.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.05	4 604.75	480.56	8.10	230	24		16.9	9.28	924	406	4	
				4 116.09			206		2.5	1		515		
	Накладные расходы		83%			20				71%	288			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			16				52%	211			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					266					1 423			
	
28.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.12	1 357.93	327.73	1.01	163	39		16.9	9.3	1 222	665	1	
				1 029.19			124		4.5	1		556		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			32				71%	472			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			25				52%	346			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					221					2 040			
	
29.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.02	8 572.20	5 513.35	252.31	171	110	5	16.9	8.29	2 166	1 864	42	
				2 806.54	66.80		56	1	4.65	16.91		261	23	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			87				66%	1 245			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			70				50%	944			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					328					4 355			
	
30.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.084	3 086.00			259					1 303			
				3 086.00			259		15 509.15			1 303		
	Объем: 0.02*4200													
	
31.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 6-и кан.), 100 м труб	0.01	23 217.20	15 220.75	473.40	232	152	5	16.9	8.29	2 961	2 572	39	
				7 523.05	125.15		75	1	4.65	16.91		350	21	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			119				66%	1 711			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			96				50%	1 297			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					448					5 969			
	
32.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.11	3 086.00			339					1 706			
				3 086.00			339		15 509.15			1 706		
	Объем: 0.01*2200*5													
	
33.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 6-и кан.), 100 м труб	0.01	23 217.20	15 220.75	473.40	232	152	5	16.9	8.29	2 961	2 572	39	
				7 523.05	125.15		75	1	4.65	16.91		350	21	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			119				66%	1 711			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			96				50%	1 297			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					448					5 969			
	
34.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.11	3 086.00			339					1 706			
				3 086.00			339		15 509.15			1 706		
	Объем: 0.01*2200*5													
	
35.	ТЕР 46-01-008-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Обетонирование оголовников на дымовых трубах, 1 м3	0.14	1 567.41	240.58	37.36	219	34	5	16.91	8.53	1 519	570	45	
				1 289.47	2.11		181		5.01	16.91		904	5	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 204-0021:[ М-(601.47=6683.04*0.09) ]	
	Накладные расходы		99%			34				84%	483			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			20				48%	276			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					273					2 278			
	
36.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.08	2 412.79	1 295.60	2.05	193	104		16.9	6.48	2 046	1 752	1	
				1 115.14			89		3.29	1		294		
	Накладные расходы		79%			82				67%	1 174			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			52				40%	701			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					327					3 921			
	
37.	ТЕР 15-04-019-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Окраска дымов. труб  акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.08	873.22	127.59	6.21	70	10		16.9	9.21	416	173	5	
				739.42			59		4.04	1		239		
	Накладные расходы		95%			10				80%	138			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			5				37%	64			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					84					618			
	
	Мансарда	
	
38.	ТЕР 12-01-014-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Разборка  утеплителя ( мансарда), 1 м3 утеплителя	7.5	47.52	20.14	27.38	356	151	205	16.9	8.97	4 394	2 552	1 842	
					3.42			26	2.45	16.9			434	
	Объем: 50*0.15													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		108%			191				92%	2 747			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			97				44%	1 314			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					645					8 455			
	
39.	ТЕР 26-01-039-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Изоляция  изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (мансарда), 1 м3 изоляции	7.5	170.63	104.32	66.31	1 280	782	497	16.9	8.97	17 684	13 223	4 461	
									18.87	1				
	Объем: 50*0.15													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Накладные расходы		90%			704				77%	10 182			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			469				48%	6 347			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 453					34 213			
	
40.	ТССЦ 104-0097 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2	153	26.54			4 061					13 198			
				26.54			4 061		86.26			13 198		
	Объем: 50*3*1.02													
	
41.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Покрытие пленкой  кровель (мансарда), 100 м2 покрытия	0.5	270.48	106.64	1.01	135	53	1	16.9	9.3	1 222	901	5	
				162.83			81		3.88	1		316		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Накладные расходы		93%			49				79%	712			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			34				51%	460			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					218					2 393			
	
42.	ТССЦ 101-4135 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	62.5	7.04			440					1 831			
				7.04			440		29.3			1 831		
	Объем: 50*1.25													
	
	Прочее	
	
43.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	16.96	48.13	4.41	36.66	817	75	622	16.9	8.6	8 633	1 264	5 347	
									1	1				
	Объем: 6.8+6.46+3.7													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			75				100%	1 264			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			45				60%	758			
	
44.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	16.96	16.40		16.40	278		278	1	9.25	2 573		2 573	
									1	1				
	Объем: 6.8+6.46+3.7													
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	61 408	7 870	3 435			390 114	133 024	24 350	
			49 981	102				230 718	1 755	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	60 313	7 795	2 535			378 908	131 760	16 430	
			49 981	102				230 718	1 755	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	13 311					58 317			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 8, 35; %=71 - по стр. 2-7, 21, 23-28; %=73 - по стр. 9; %=90 - по стр. 10, 11, 14; %=72 - по стр. 13; %=77 - по стр. 15, 17, 39; %=92 - по стр. 19, 22, 38; %=66 - по стр. 29, 31, 33; %=67 - по стр. 36; %=80 - по стр. 37; %=79 - по стр. 41)	7 574					109 141			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 8, 15, 17, 35, 39; %=52 - по стр. 2-7, 21, 23-28; %=56 - по стр. 9; %=43 - по стр. 10, 11, 14; %=64 - по стр. 13; %=44 - по стр. 19, 22, 38; %=50 - по стр. 29, 31, 33; %=40 - по стр. 36; %=37 - по стр. 37; %=51 - по стр. 41)	4 686					63 347			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	72 573					551 396			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 095	75	900			11 206	1 264	7 920	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 43)	75					1 264			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 43)	45					758			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 095					11 206			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	73 668					562 602			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	1 576					12 040			
	ИТОГО	75 244					574 642			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	1 505					11 493			
	ИТОГО	76 749					586 135			
	НДС 18%	13 815					105 504			
	ВСЕГО С НДС	90 564					691 639			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	7 574					109 141			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	4 686					63 347			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)