«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	975 499	руб.	Смета на сумму:	975 499	руб.	
Директор МКУ «Капитальный ремонт КР МКД»	Директор «ЖЭУ №12 Ц»	
		
________________ /Русович С.Б/	________________ /Марчихина Г.В./	
		
«______»____________________ 200__г.	«______»____________________ 200__г.	

Стройка:	Многоквартирный жилой дом по ул.Пугачева 5-7а в городе Калининграде 	
	
Объект:	Многоквартирный жилой дом по ул.Пугачева 5-7а в городе Калининграде	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на Ремонт балконов	
Сметная стоимость:	975.499	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.081	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	128.053	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 08-07-001-02 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	5.184	1 213.62	458.23	8.86	6 291.41	2 375.46	45.94	12.52	7.18	47 099	29 741	330	
				746.53			3 870.01		4.4	1		17 028		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			2 613.01				93%	27 659			
										=(109.8*0.85)				
	Сметная прибыль		68%			1 615.31				54%	16 060			
										=(68*0.8)				
	Всего с НР и СП					10 519.73					90 818			
	
2.	ТЕРр 59-3-1 
Разборка балконных ограждений при весе одного метра решетки до 60 кг, 100 м решетки	1.728	514.68	398.74	7.14	889.37	689.02	12.34	12.51	2.67	9 260	8 620	33	
				108.80			188.01		3.23	1		607		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		76%			523.66				65%	5 603			
										=(76*0.85)				
	Сметная прибыль		60%			413.41				48%	4 138			
										=(60*0.8)				
	Всего с НР и СП					1 826.44					19 001			
	
3.	ТЕРр 57-2-4 
Разборка покрытий полов цементных, 100 м2 покрытия	0.9216	3 123.68	1 006.36	2 117.32	2 878.78	927.46	1 951.32	12.51	4.68	20 735	11 603	9 132	
					238.98			220.24	1	12.51			2 755	
	Накладные расходы		80%			918.16				68%	9 763			
										=(80*0.85)				
	Сметная прибыль		68%			780.44				54%	7 753			
										=(68*0.8)				
	Всего с НР и СП					4 577.38					38 252			
	
4.	ТЕРр 53-25-1 
Устройство закладных деталей ( применительно), 1 т металлоконструкций перемычек	0.09648	18 417.15	1 519.46	77.09	1 776.89	146.60	7.44	12.52	5.31	9 876	1 835	39	
				16 820.60	5.28		1 622.85	0.51	4.93	12.51		8 001	6	
	Объем: 96.48/1000													
	Накладные расходы		86%			126.51				73%	1 344			
										=(86*0.85)				
	Сметная прибыль		70%			102.98				56%	1 031			
										=(70*0.8)				
	Всего с НР и СП					2 006.38					12 251			
	
5.	ТЕР 13-03-002-04 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021( Закладных деталей), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1704	358.47	69.00	13.01	61.08	11.76	2.22	12.51	2.62	287	147	6	
				276.46	0.14		47.11	0.02	2.84	12.82		134		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			9.54				69%	101			
										=(81*0.85)				
	Сметная прибыль		60%			7.07				48%	71			
										=(59.5*0.8)				
	Всего с НР и СП					77.69					459			
	
6.	ТЕР 13-03-004-26 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ( Закладных деталей, за 2 раза), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1704	1 249.50	84.82	17.28	212.91	14.45	2.94	12.51	3.01	639	181	9	
				1 147.40	0.28		195.52	0.05	2.3	12.82		450	1	
	Начисления: Н3= 1.25*2, Н4= 1.25*2, Н5= 1.15*2, Н48= 2	
	Накладные расходы		81%			11.75				69%	126			
										=(81*0.85)				
	Сметная прибыль		60%			8.70				48%	87			
										=(59.5*0.8)				
	Всего с НР и СП					233.36					852			
	
7.	ТЕР 13-06-003-01 
Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности	26.9	9.37	9.37		252.12	252.12		12.5	1	3 152	3 152		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			204.22				69%	2 175			
										=(81*0.85)				
	Сметная прибыль		60%			151.27				48%	1 513			
										=(59.5*0.8)				
	Всего с НР и СП					607.61					6 840			
	
8.	ТЕР 13-03-002-04 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021(за 2 раза), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.269	716.95	138.00	26.03	192.86	37.12	7.00	12.51	2.62	905	464	18	
				552.92	0.28		148.74	0.07	2.84	12.82		422	1	
	Начисления: Н3= 1.25*2, Н4= 1.25*2, Н5= 1.15*2, Н48= 2	
	Накладные расходы		81%			30.12				69%	321			
										=(81*0.85)				
	Сметная прибыль		60%			22.31				48%	223			
										=(59.5*0.8)				
	Всего с НР и СП					245.30					1 449			
	
9.	ТЕР 11-01-011-01 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.9216	1 721.45	383.03	58.80	1 586.49	353.00	54.19	12.51	6.18	10 954	4 416	335	
				1 279.62	20.51		1 179.30	18.90	5.26	12.53		6 203	237	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			412.81				94%	4 374			
										=(110.7*0.85)				
	Сметная прибыль		64%			238.02				51%	2 373			
										=(63.75*0.8)				
	Всего с НР и СП					2 237.32					17 701			
	
10.	ТЕР 06-01-015-10 
Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т	0.0936	6 078.41	136.64	50.60	568.94	12.79	4.74	12.51	6.64	3 307	160	31	
				5 891.17	3.03		551.41	0.28	5.65	12.48		3 115	4	
	Объем: 93.6/1000													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			12.42				80%	131			
										=(94.5*0.85)				
	Сметная прибыль		55%			7.19				44%	72			
										=(55.25*0.8)				
	Всего с НР и СП					588.55					3 510			
	
11.	ТЕР 15-02-036-06 
Штукатурка по сетке без устройства каркаса балок балкона ( применительно), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.269	15 695.16	4 484.39	164.26	4 222.00	1 206.30	44.19	12.51	5.8	31 185	15 091	256	
				11 046.51	50.01		2 971.51	13.45	5.33	12.53		15 838	169	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			1 158.76				80%	12 208			
										=(94.5*0.85)				
	Сметная прибыль		47%			573.28				37%	5 646			
										=(46.75*0.8)				
	Всего с НР и СП					5 954.05					49 039			
	
12.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (капельники и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.6912	11 907.97	1 173.45	33.16	8 230.79	811.09	22.92	12.51	7.14	29 616	10 147	164	
				10 701.36	3.78		7 396.78	2.61	2.61	12.5		19 306	33	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			878.80				92%	9 366			
										=(108*0.85)				
	Сметная прибыль		55%			447.54				44%	4 479			
										=(55.25*0.8)				
	Всего с НР и СП					9 557.12					43 461			
	
13.	ТЕР 07-05-016-04 
Устройство металлических ограждений без поручней балконов (применительно), 100 м ограждения	1.728	30 873.67	523.93	356.63	53 349.71	905.35	616.25	12.51	6.74	361 691	11 326	4 154	
				29 993.12	6.14		51 828.11	10.61	6.68	12.53		346 212	133	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		140%			1 282.34				119%	13 636			
										=(139.5*0.85)				
	Сметная прибыль		85%			778.57				68%	7 792			
										=(85*0.8)				
	Всего с НР и СП					55 410.62					383 119			
	
14.	ТЕР 15-04-030-04 
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.73	1 288.77	768.15	4.21	2 229.57	1 328.91	7.29	12.51	7.1	18 883	16 625	52	
				516.40	0.16		893.37	0.28	2.47	12.46		2 207	4	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			1 262.73				80%	13 303			
										=(94.5*0.85)				
	Сметная прибыль		47%			624.72				37%	6 153			
										=(46.75*0.8)				
	Всего с НР и СП					4 117.02					38 339			
	
15.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных(низ плиты), 100 м2	0.9216	188.95	188.95		174.14	174.14		12.51	1	2 178	2 178		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			172.40				84%	1 830			
										=(99*0.85)				
	Сметная прибыль		60%			104.48				48%	1 045			
										=(59.5*0.8)				
	Всего с НР и СП					451.02					5 053			
	
16.	ТЕР 15-02-019-04 
Сплошное выравнивание поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков ( низ балкона), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.9216	805.88	751.78	51.44	742.69	692.84	47.40	12.51	8.95	9 100	8 667	424	
				2.66	31.01		2.45	28.58	3.46	12.5		8	357	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 402-0070:[ М-(3171.21=2803.90*1.131) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			685.35				80%	7 219			
										=(94.5*0.85)				
	Сметная прибыль		47%			339.07				37%	3 339			
										=(46.75*0.8)				
	Всего с НР и СП					1 767.11					19 658			
	
17.	Цена поставщика. 
Ремонтный гидроизолирующий состав " Гидротекс Р", кг	1474.56	9.64			14 218.97			1	1	63 701			
				9.64			14 218.97		4.48	1		63 701		
	Объем: 92.16*1.6*10													
	Поправки: М: =40*1.08/4.48	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	97 878.72	9 938.41	2 826.18			622 568	124 353	14 983	
			85 114.14	295.60				483 232	3 700	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	97 878.72	9 938.41	2 826.18			622 568	124 353	14 983	
			85 114.14	295.60				483 232	3 700	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	14 218.97					63 701			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1; %=65 - по стр. 2; %=68 - по стр. 3; %=73 - по стр. 4; %=69 - по стр. 5-8; %=94 - по стр. 9; %=80 - по стр. 10, 11, 14, 16; %=92 - по стр. 12; %=119 - по стр. 13; %=84 - по стр. 15)	10 302.57					109 159			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 3; %=48 - по стр. 2, 5-8, 15; %=56 - по стр. 4; %=51 - по стр. 9; %=44 - по стр. 10, 12; %=37 - по стр. 11, 14, 16; %=68 - по стр. 13)	6 214.35					61 776			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	114 395.64					793 503			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	114 395.64					793 503			
	Строительный контроль 2,14 %	2 448.07					16 981			
	Итого со строительным контролем	116 843.71					810 484			
	Непредвиденные расходы 2%	2 336.87					16 210			
	Итого с непредвиденными расходами	119 180.58					826 694			
	НДС	21 452.50					148 805			
	Всего с НДС	140 633.08					975 499			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	10 302.57					109 159			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	6 214.35					61 776			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)