«СОГЛАСОВАНО»	         «УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР 	МКД»		Директор ООО «Дом 	сервис»		

________________ /С.Б. Русович /	________________ /А.В. Ходорович /	
		
«______»_________________ 2015г.	«______»_________________ 2015г.	

	
		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на ремонт подъезда МКД по ул. Можайская 47 г. Калининград (во исполнение решения суда)	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Подъезд	
	
1.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0.018	
2.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.018	
3.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более	м2	1.8	
4.	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п. м	0.011	
5.	Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм	м	1.1	
6.	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску	100 м2 отделываемой поверхности	0.009	
7.	Установка жилок алюминиевого перфоуголка (прим)	100 м жилок	0.044	
8.	Шпатлевка по сборным конструкциям откосов, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.009	
9.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (внутренние откосы)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.009	
10.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	1.184	
11.	Разборка подшивки потолков (прим)	100 м2 подшивки	0.151	
12.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям (2 этаж)	100 м2 поверхности	0.151	
13.	Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM	м2	16.61	
14.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.903	
15.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.28	
16.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0.903	
17.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0.28	
18.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	15.5	
19.	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2 поверхности	0.903	
20.	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2 поверхности	0.28	
21.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.903	
22.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.28	
23.	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	0.075	
24.	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.1	
25.	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0.1	
26.	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем	100 м2 покрытия	0.1	
27.	Смена деревянного настила лестниц и площадок (прим)	100 м2 пола	0.22	
28.	Антисептирование водными растворами (новые ступени, площадки) прим.	100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий	0.22	
29.	Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.22	
30.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	3.75	
31.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	3.75	

Составил:	Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД»                       Е.Н. Циглер	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника ОК МКУ «КР МКД»                        О.В. Толмачева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)