|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | | | | «УТВЕРЖДАЮ» | | | | |
| Смета на сумму: | 1 663 493 | | руб. | Смета на сумму: | 1 663 493 | руб. | | |
|  | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014г. | | | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014г. | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Объект: | | Многоквартирный дом №№ 8в-8г по ул. Батальной г.Калининград | | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1** | | | | | | | | |
| (Локальный сметный расчет) | | | | | | | | |
| на капитальный ремонт крыши МКД | | | | | | | | |
| Сметная стоимость: | | | | | | | **1 663.493** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | | | | | | | **2.027** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | | | | | | | **284.259** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3". | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива,  Наименование,  Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | | | Базисная стоимость всего | | | Индекс / Цена | | Текущая стоимость всего | | |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Высота здания - 30м (30-15)\*0,5=7,5%* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | ТЕР 46-04-008-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия | 8.75 | 164.91 | 119.07 | 45.84 | 1 442.96 | 1 041.86 | 401.10 | 15.07 | 6.82 | 18 436 | 15 701 | 2 736 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 1 031.44 |  |  |  | 84% | 13 189 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 625.12 |  |  |  | 48% | 7 536 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 099.52 |  |  |  |  | 39 161 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | ТЕРр 58-16-3  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест | 2.92 | 2 694.72 | 1 312.64 | 143.55 | 7 868.58 | 3 832.91 | 419.17 | 15.07 | 4.63 | 77 713 | 57 762 | 1 941 |
| 1 238.53 | 15.51 | 3 616.51 | 45.29 | 4.98 | 15.06 | 18 010 | 682 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н5= 1\*1.075* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 3 218.91 |  |  |  | 71% | 41 495 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 2 520.83 |  |  |  | 52% | 30 391 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 13 608.32 |  |  |  |  | 149 599 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | ТССЦ 509-9900  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Строительный мусор, т | 4.3216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.98 |  |  |  |
|  | Объем: (2.92)\*1.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | ТЕР 12-01-017-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм до 40мм, 100 м2 стяжки | 8.75 | 1 493.36 | 308.25 | 271.15 | 13 066.87 | 2 697.16 | 2 372.56 | 15.08 | 6.29 | 94 783 | 40 673 | 14 923 |
| 913.96 | 30.53 | 7 997.15 | 267.09 | 4.9 | 15.07 | 39 186 | 4 025 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15\*1.075* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 3 201.39 |  |  |  | 92% | 41 122 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 1 630.34 |  |  |  | 44% | 19 667 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 17 898.60 |  |  |  |  | 155 572 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | ТЕР 12-01-017-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины (до 40мм) добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01, 100 м2 стяжки | 8.75 | 1 828.48 | 283.10 | 94.38 | 15 999.16 | 2 477.13 | 825.78 | 15.08 | 6.46 | 105 790 | 37 355 | 5 335 |
| 1 451.00 | 11.88 | 12 696.25 | 103.91 | 4.97 | 14.89 | 63 100 | 1 547 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*25, Н4= 1.25\*25, Н5= 1.15\*25\*1.075, Н48= 25* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 2 787.52 |  |  |  | 92% | 35 790 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 1 419.57 |  |  |  | 44% | 17 117 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 20 206.26 |  |  |  |  | 158 697 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | ТЕР 12-01-016-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли | 8.75 | 182.77 | 32.12 | 5.06 | 1 599.24 | 281.03 | 44.30 | 15.07 | 8.49 | 12 535 | 4 235 | 376 |
| 145.59 |  | 1 273.91 |  | 6.22 | 1 | 7 924 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15\*1.075* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 303.51 |  |  |  | 92% | 3 896 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 154.57 |  |  |  | 44% | 1 863 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 057.32 |  |  |  |  | 18 295 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | ТЕР 12-01-002-09  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли | 8.75 | 491.32 | 177.17 | 58.46 | 4 299.05 | 1 550.21 | 511.55 | 15.08 | 6.06 | 36 634 | 23 377 | 3 100 |
| 255.69 | 3.78 | 2 237.29 | 33.03 | 4.54 | 15.06 | 10 157 | 497 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9121; ТССЦ 101-9122* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15\*1.075* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 1 709.90 |  |  |  | 92% | 21 964 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 870.78 |  |  |  | 44% | 10 505 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 6 879.73 |  |  |  |  | 69 103 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | ТССЦ 101-4736  (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013)  Унифлекс Экстра ЭКП, м2 | 997.5 | 30.20 |  |  | 30 124.50 |  |  |  |  | 121 386 |  |  |
| 30.20 |  | 30 124.50 |  | 121.69 |  | 121 386 |  |
|  | Объем: 8.75\*114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | ТССЦ 101-3380  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Унифлекс ЭПП, м2 | 1015 | 45.18 |  |  | 45 857.70 |  |  |  |  | 121 719 |  |  |
| 45.18 |  | 45 857.70 |  | 119.92 |  | 121 719 |  |
|  | Объем: 8.75\*116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | ТЕР 12-01-002-10  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой (балконы и вентиляционные плиты), 100 м2 кровли | 0.87 | 264.05 | 104.13 | 31.65 | 229.72 | 90.59 | 27.54 | 15.08 | 6.12 | 2 041 | 1 366 | 169 |
| 128.27 | 2.08 | 111.59 | 1.81 | 4.54 | 15.07 | 507 | 27 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9121* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15\*1.075* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 99.79 |  |  |  | 92% | 1 282 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 50.82 |  |  |  | 44% | 613 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 380.33 |  |  |  |  | 3 935 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | ТССЦ 101-3380  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Унифлекс ЭПП, м2 | 100.92 | 45.18 |  |  | 4 559.57 |  |  |  |  | 12 102 |  |  |
| 45.18 |  | 4 559.57 |  | 119.92 |  | 12 102 |  |
|  | Объем: 0.87\*116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | ТЕРр 61-1-2  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм Выравнивание под примыкания., 100 м2 поверхности | 1.4131 | 1 044.57 | 373.70 | 20.87 | 1 476.08 | 528.08 | 29.49 | 15.07 | 8.86 | 11 443 | 7 958 | 261 |
| 650.00 | 8.27 | 918.52 | 11.69 | 3.51 | 17.6 | 3 224 | 206 |
|  | Объем: 97.6+20.4+12.7+10.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 426.42 |  |  |  | 67% | 5 470 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 269.89 |  |  |  | 40% | 3 266 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 172.38 |  |  |  |  | 20 178 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | ТЕР 12-01-004-04  (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013)  Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий | 1.15 | 1 127.32 | 427.46 | 132.18 | 1 296.42 | 491.58 | 152.00 | 15.08 | 7.21 | 11 616 | 7 413 | 1 096 |
| 567.69 | 13.40 | 652.84 | 15.41 | 4.76 | 15.06 | 3 108 | 232 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9123* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15\*1.075* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 547.55 |  |  |  | 92% | 7 033 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 278.84 |  |  |  | 44% | 3 364 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 122.81 |  |  |  |  | 22 013 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | ТССЦ 101-4736  (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013)  Унифлекс Экстра ЭКП, м2 | 144.9 | 30.20 |  |  | 4 375.98 |  |  |  |  | 17 633 |  |  |
| 30.20 |  | 4 375.98 |  | 121.69 |  | 17 633 |  |
|  | Объем: 1.15\*252/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | ТССЦ 101-3380  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Унифлекс ЭПП, м2 | 144.9 | 45.18 |  |  | 6 546.58 |  |  |  |  | 17 376 |  |  |
| 45.18 |  | 6 546.58 |  | 119.92 |  | 17 376 |  |
|  | Объем: 1.15\*252/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | ТЕР 12-01-004-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком, 100 м примыканий | 1.91 | 10 229.20 | 571.47 | 232.06 | 19 537.77 | 1 091.51 | 443.24 | 15.08 | 4.3 | 71 295 | 16 460 | 1 906 |
| 9 425.67 | 6.80 | 18 003.03 | 12.99 | 2.94 | 15.05 | 52 929 | 195 |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1746:[ М-(1270.08=6.72\*189) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15\*1.075* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 1 192.86 |  |  |  | 92% | 15 323 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 607.48 |  |  |  | 44% | 7 328 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 21 338.11 |  |  |  |  | 93 946 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | ТССЦ 101-4736  (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013)  Унифлекс Экстра ЭКП, м2 | 360.99 | 30.20 |  |  | 10 901.90 |  |  |  |  | 43 929 |  |  |
| 30.20 |  | 10 901.90 |  | 121.69 |  | 43 929 |  |
|  | Объем: 1.91\*189 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | ТЕРр 58-23-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли, 1 место | 6 | 1 359.10 | 85.90 | 8.28 | 8 154.62 | 515.42 | 49.68 | 15.07 | 6.67 | 28 590 | 7 767 | 331 |
| 1 264.92 |  | 7 589.52 |  | 2.7 | 1 | 20 492 |  |
|  | *Начисления: Н5= 1\*1.075* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 427.80 |  |  |  | 71% | 5 515 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 335.02 |  |  |  | 52% | 4 039 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 8 917.44 |  |  |  |  | 38 143 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | ТЕРр 58-20-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | 0.6 | 2 984.41 | 402.87 | 6.66 | 1 790.64 | 241.72 | 4.00 | 15.07 | 8.64 | 7 787 | 3 643 | 35 |
| 2 574.88 | 1.03 | 1 544.93 | 0.62 | 2.66 | 17.66 | 4 110 | 11 |
|  | *Начисления: Н5= 1\*1.075* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 201.14 |  |  |  | 71% | 2 594 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 157.52 |  |  |  | 52% | 1 900 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 149.30 |  |  |  |  | 12 281 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | ТЕРр 58-20-3  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м, 100 м | 1.98 | 6 398.00 | 683.44 | 12.96 | 12 668.04 | 1 353.22 | 25.66 | 15.07 | 8.66 | 50 531 | 20 393 | 222 |
| 5 701.60 | 2.33 | 11 289.17 | 4.61 | 2.65 | 17.57 | 29 916 | 81 |
|  | *Начисления: Н5= 1\*1.075* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 1 127.00 |  |  |  | 71% | 14 537 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 882.59 |  |  |  | 52% | 10 646 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 14 677.63 |  |  |  |  | 75 714 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | ТЕРр 61-1-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм (машинное отделение), 100 м2 поверхности | 1.3 | 596.97 | 260.90 | 10.44 | 776.06 | 339.17 | 13.57 | 15.07 | 8.86 | 6 717 | 5 111 | 120 |
| 325.63 | 4.13 | 423.32 | 5.37 | 3.51 | 17.62 | 1 486 | 95 |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 272.19 |  |  |  | 67% | 3 488 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 172.27 |  |  |  | 40% | 2 082 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 220.52 |  |  |  |  | 12 287 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | ТЕР 15-04-014-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Окраска машинного отделения с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (прим), 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.3 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 2 979.08 | 148.44 | 18.51 | 15.07 | 8.43 | 10 267 | 2 237 | 156 |
| 2 163.18 |  | 2 812.13 |  | 2.8 | 1 | 7 874 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 141.02 |  |  |  | 80% | 1 790 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 69.77 |  |  |  | 37% | 828 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 189.86 |  |  |  |  | 12 884 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | ТЕР 20-02-012-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм, 1 дефлектор | 18 | 42.53 | 30.39 | 4.18 | 765.53 | 547.10 | 75.15 | 15.07 | 8.19 | 9 266 | 8 245 | 615 |
| 7.96 |  | 143.28 |  | 2.83 | 1 | 405 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 201-9150; ТССЦ 301-9115* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 115% |  |  | 629.17 |  |  |  | 98% | 8 080 |  |  |
|  |  |  | =(128\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 71% |  |  | 388.44 |  |  |  | 56% | 4 617 |  |  |
|  |  |  | =(83\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 783.14 |  |  |  |  | 21 963 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | С Цена поставщик.  Аэратор Поливент, шт. | 18 | 51.39 |  |  | 924.94 |  |  |  |  | 3 912 |  |  |
| 51.39 |  | 924.94 |  | 4.23 |  | 3 912 |  |
|  | *Поправки: М: =209\*1.04/4.23* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | ТЕР 46-04-012-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка деревянных заполнений проемов дверных, 100 м2 | 0.042 | 1 143.95 | 891.55 | 252.40 | 48.05 | 37.45 | 10.60 | 15.08 | 8.86 | 659 | 565 | 94 |
|  | 100.00 |  | 4.20 | 1 | 17.6 |  | 74 |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 41.23 |  |  |  | 84% | 537 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 24.99 |  |  |  | 48% | 307 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 114.27 |  |  |  |  | 1 502 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 26. | ТЕР 09-04-012-01  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема | 4.2 | 91.08 | 29.04 | 27.29 | 382.52 | 121.96 | 114.61 | 15.08 | 7.61 | 3 294 | 1 839 | 872 |
| 34.75 |  | 145.95 |  | 3.99 | 1 | 582 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9411; ТССЦ 203-9066* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 98.79 |  |  |  | 69% | 1 269 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 72% |  |  | 87.81 |  |  |  | 58% | 1 067 |  |  |
|  |  |  | =(85\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(85\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 569.12 |  |  |  |  | 5 630 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | С Цена поставщик.  Блок металлический дверной (выход на кровлю), м2 | 4.2 | 980.99 |  |  | 4 120.17 |  |  |  |  | 17 428 |  |  |
| 980.99 |  | 4 120.17 |  | 4.23 |  | 17 428 |  |
|  | Объем: (1.0\*2.1)\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: =3990\*1.04/4.23* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 28. | ТЕР 46-04-012-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2 | 0.06 | 1 734.68 | 1 482.28 | 252.40 | 104.08 | 88.94 | 15.14 | 15.08 | 8.86 | 1 475 | 1 341 | 134 |
|  | 100.00 |  | 6.00 | 1 | 17.6 |  | 106 |
|  | Объем: (1.5\*1.0)\*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 93.99 |  |  |  | 84% | 1 215 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 56.96 |  |  |  | 48% | 695 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 255.03 |  |  |  |  | 3 385 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 29. | ТЕР 10-01-034-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2, 100 м2 проемов | 0.06 | 16 895.19 | 1 822.24 | 617.63 | 1 013.71 | 109.33 | 37.06 | 15.07 | 7.63 | 4 350 | 1 648 | 283 |
| 14 455.32 | 28.43 | 867.32 | 1.71 | 2.79 | 17.6 | 2 420 | 30 |
|  | Объем: (1.5\*1.0)\*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 203-9096* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 117.70 |  |  |  | 90% | 1 510 |  |  |
|  |  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 59.96 |  |  |  | 43% | 722 |  |  |
|  |  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 191.37 |  |  |  |  | 6 582 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 30. | ТССЦ 203-0937  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2, м2 | 6 | 1 617.80 |  |  | 9 706.80 |  |  |  |  | 14 797 |  |  |
| 1 617.80 |  | 9 706.80 |  | 2 466.15 |  | 14 797 |  |
|  | Объем: (1.5\*1.0)\*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 31. | ТЕРр 65-38-2  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт. | 18 | 88.07 | 12.17 |  | 1 585.26 | 219.06 |  | 15.08 | 1 | 7 019 | 3 303 |  |
| 75.90 |  | 1 366.20 |  | 2.72 | 1 | 3 716 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 103% |  |  | 225.63 |  |  |  | 88% | 2 907 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(103.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 131.44 |  |  |  | 48% | 1 585 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 942.33 |  |  |  |  | 11 511 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 32. | ТЕРр 65-38-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка, 1 шт. | 18 | 281.32 | 27.78 |  | 5 063.76 | 500.04 |  | 15.08 | 1 | 35 836 | 7 541 |  |
| 253.54 |  | 4 563.72 |  | 6.2 | 1 | 28 295 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 103% |  |  | 515.04 |  |  |  | 88% | 6 636 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(103.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 300.02 |  |  |  | 48% | 3 620 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5 878.83 |  |  |  |  | 46 092 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 33. | ТССЦпг 01-01-01-041  (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 7.79 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 374.90 | 34.35 | 285.58 | 15.07 | 7.27 | 3 423 | 518 | 2 076 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 5.43+2.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *в т.ч. Накладные расходы* |  | 100% |  |  | 34.35 |  |  |  | 100% | 518 |  |  |
|  | *в т.ч. Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 20.61 |  |  |  | 60% | 311 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 34. | ТССЦпг 03-21-01-015  (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 7.79 | 16.40 |  | 16.40 | 127.76 |  | 127.76 | 1 | 7.52 | 961 |  | 961 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 5.43+2.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **219 768.00** | **18 338.26** | **6 004.05** |  |  | **982 743** | **276 451** | **37 742** |
| **195 370.77** | **513.73** |  |  | **667 723** | **7 808** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **211 468.27** | **16 915.75** | **5 400.95** |  |  | **922 944** | **255 005** | **33 218** |
| **189 151.62** | **513.73** |  |  | **634 725** | **7 808** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **117 118.14** |  |  |  |  | **370 282** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 25, 28; %=71 - по стр. 2, 18-20; %=92 - по стр. 4-7, 10, 13, 16; %=67 - по стр. 12, 21; %=80 - по стр. 22; %=90 - по стр. 29)** | | | | | **16 941.36** |  |  |  |  | **217 749** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 25, 28; %=52 - по стр. 2, 18-20; %=44 - по стр. 4-7, 10, 13, 16; %=40 - по стр. 12, 21; %=37 - по стр. 22; %=43 - по стр. 29)** | | | | | **10 187.31** |  |  |  |  | **122 868** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **238 596.94** |  |  |  |  | **1 263 561** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **382.52** | **121.96** | **114.61** |  |  | **3 294** | **1 839** | **872** |
| **145.95** |  |  |  | **582** |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 26)** | | | | | **98.79** |  |  |  |  | **1 269** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 26)** | | | | | **87.81** |  |  |  |  | **1 067** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **569.12** |  |  |  |  | **5 630** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **7 414.55** | **1 266.20** | **75.15** |  |  | **52 121** | **19 089** | **615** |
| **6 073.20** |  |  |  | **32 416** |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 23; %=88 - по стр. 31, 32)** | | | | | **1 369.84** |  |  |  |  | **17 623** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 23; %=48 - по стр. 31, 32)** | | | | | **819.90** |  |  |  |  | **9 822** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **9 604.29** |  |  |  |  | **79 566** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **502.66** | **34.35** | **413.34** |  |  | **4 384** | **518** | **3 037** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 33)** | | | | | **34.35** |  |  |  |  | **518** |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 33)** | | | | | **20.61** |  |  |  |  | **311** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **502.66** |  |  |  |  | **4 384** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **249 273.01** |  |  |  |  | **1 353 141** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **5 334.44** |  |  |  |  | **28 957** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **254 607.45** |  |  |  |  | **1 382 098** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **5 092.15** |  |  |  |  | **27 642** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **259 699.60** |  |  |  |  | **1 409 740** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **46 745.93** |  |  |  |  | **253 753** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **306 445.53** |  |  |  |  | **1 663 493** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **18 409.99** |  |  |  |  | **236 641** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **11 095.02** |  |  |  |  | **133 757** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |