|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | | | | «УТВЕРЖДАЮ» | | | | |
| Смета на сумму: | 615 659 | | руб. | Смета на сумму: | 615 659 | руб. | | |
| Директор МКУ «КР МКД» | | | | Директор ООО «ЖЭК № 17» | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /С.Б. Русович / | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /О.Н. Чикулаева/ | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | | | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Стройка: | | Капитальный ремонт 2014 | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Объект: | | ул. Воздушная, 41 | | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4** | | | | | | | | |
| (Локальный сметный расчет) | | | | | | | | |
| на капитальный ремонт крыши ул. Воздушная, 41 | | | | | | | | |
| Сметная стоимость: | | | | | | | **615.659** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | | | | | | | **0.885** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | | | | | | | **114.629** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг с изменениями 2"". | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива,  Наименование,  Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | | | Базисная стоимость всего | | | Индекс / Цена | | Текущая стоимость всего | | |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕР 46-04-008-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия | 2.282 | 553.31 | 459.71 | 93.60 | 1 262.65 | 1 049.06 | 213.60 | 14.4 | 6.14 | 16 418 | 15 106 | 1 311 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 11\*8\*2+5.9\*8+5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 1 038.57 |  |  |  | 84% | 12 689 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 629.44 |  |  |  | 48% | 7 251 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 930.66 |  |  |  |  | 36 358 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | ТЕРр 58-1-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 2.282 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 393.67 | 291.64 | 102.03 | 14.41 | 7.71 | 4 989 | 4 203 | 787 |
|  | 6.95 |  | 15.86 | 1 | 14.38 |  | 228 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 255.23 |  |  |  | 71% | 3 146 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 199.88 |  |  |  | 52% | 2 304 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 848.77 |  |  |  |  | 10 439 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | ТЕРр 58-12-2  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2 | 2.282 | 2 713.25 | 179.98 | 29.68 | 6 191.64 | 410.71 | 67.73 | 14.41 | 7.81 | 25 072 | 5 918 | 529 |
| 2 503.59 | 4.13 | 5 713.19 | 9.42 | 3.26 | 14.44 | 18 625 | 136 |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 348.71 |  |  |  | 71% | 4 298 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 273.08 |  |  |  | 52% | 3 148 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 6 813.43 |  |  |  |  | 32 518 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | ТЕРр 58-18-4  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки | 0.4176 | 5 502.93 | 806.67 | 80.64 | 2 298.02 | 336.87 | 33.68 | 14.41 | 8 | 11 484 | 4 854 | 269 |
| 4 615.62 |  | 1 927.48 |  | 3.3 | 1 | 6 361 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 279.60 |  |  |  | 71% | 3 446 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 218.97 |  |  |  | 52% | 2 524 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 796.59 |  |  |  |  | 17 454 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | ТЕРр 58-5-5  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 0.08 | 6 775.72 | 1 449.90 | 67.19 | 542.06 | 115.99 | 5.38 | 14.4 | 7.93 | 3 492 | 1 670 | 43 |
| 5 258.63 |  | 420.69 |  | 4.23 | 1 | 1 780 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 96.27 |  |  |  | 71% | 1 186 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 75.39 |  |  |  | 52% | 868 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 713.73 |  |  |  |  | 5 546 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | ТЕРр 58-5-4  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок, 100 м | 0.5 | 3 176.89 | 1 205.91 | 20.22 | 1 588.45 | 602.96 | 10.11 | 14.4 | 7.93 | 12 801 | 8 683 | 80 |
| 1 950.76 |  | 975.38 |  | 4.14 | 1 | 4 038 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 500.46 |  |  |  | 71% | 6 165 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 391.92 |  |  |  | 52% | 4 515 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 480.83 |  |  |  |  | 23 481 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | ТЕРр 58-5-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон (досок 50мм\*150мм), 100 м | 0.5 | 4 519.16 | 360.82 | 36.65 | 2 259.58 | 180.41 | 18.33 | 14.4 | 7.97 | 11 400 | 2 598 | 146 |
| 4 121.69 |  | 2 060.85 |  | 4.2 | 1 | 8 656 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 149.74 |  |  |  | 71% | 1 845 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 117.27 |  |  |  | 52% | 1 351 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 526.59 |  |  |  |  | 14 596 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | ТЕР 10-01-008-08  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Обивка стен кровельной сталью оцинкованной (прим.), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.06 | 373.54 | 335.71 | 26.60 | 22.41 | 20.14 | 1.60 | 14.41 | 8.05 | 306 | 290 | 13 |
| 11.23 |  | 0.67 |  | 4.11 | 1 | 3 |  |
|  | Объем: 3+3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94\*0.18) ]; ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00\*0.44) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 21.35 |  |  |  | 90% | 261 |  |  |
|  |  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 10.88 |  |  |  | 43% | 125 |  |  |
|  |  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 54.63 |  |  |  |  | 692 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | ТССЦ 101-3190  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т | 0.0264 | 23 811.97 |  |  | 628.64 |  |  |  |  | 1 218 |  |  |
| 23 811.97 |  | 628.64 |  | 46 126.25 |  | 1 218 |  |
|  | Объем: 0.06\*0.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | ТЕРр 58-3-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (капельник), 100 м труб и покрытий | 0.38 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 28.72 | 28.63 | 0.08 | 14.4 | 5.59 | 413 | 412 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 11+7+10+3+1.5\*2+4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 23.76 |  |  |  | 71% | 293 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 18.61 |  |  |  | 52% | 214 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 71.09 |  |  |  |  | 920 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | ТЕРр 58-3-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов, 100 м труб и покрытий | 0.33 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 24.94 | 24.87 | 0.07 | 14.4 | 5.59 | 358 | 358 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 20.64 |  |  |  | 71% | 254 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 16.17 |  |  |  | 52% | 186 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 61.75 |  |  |  |  | 798 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | ТЕР 26-02-018-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 2.4326 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 539.10 | 247.63 | 249.80 | 14.4 | 3.55 | 4 544 | 3 566 | 887 |
| 17.13 | 1.45 | 41.67 | 3.53 | 2.19 | 14.47 | 91 | 51 |
|  | Объем: 228.2\*0.7+41.76\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 113-9005* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 90% |  |  | 226.04 |  |  |  | 77% | 2 785 |  |  |
|  |  |  | =(100\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 150.70 |  |  |  | 48% | 1 736 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 915.84 |  |  |  |  | 9 065 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | ТССЦ 113-8070  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг | 50.35482 | 36.04 |  |  | 1 814.79 |  |  |  |  | 9 054 |  |  |
| 36.04 |  | 1 814.79 |  | 179.8 |  | 9 054 |  |
|  | Объем: 2.4326\*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | ТЕРр 53-1-5  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка засыпного утеплителя деревянных стен, 100 м2 стен | 1.01425 | 1 138.82 | 680.90 | 457.92 | 1 155.05 | 690.60 | 464.45 | 14.4 | 6.09 | 12 773 | 9 945 | 2 828 |
|  | 59.65 |  | 60.50 | 1 | 14.39 |  | 871 |
|  | Объем: (11\*8\*2\*0.4+47.2)-(0.05\*3.6\*30+0.05\*5.9\*17+0.4\*3.6\*4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 645.95 |  |  |  | 73% | 7 896 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 525.77 |  |  |  | 56% | 6 057 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 326.77 |  |  |  |  | 26 726 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | ТЕР 14-02-015-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия | 1.01425 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 290.81 | 124.38 | 1.28 | 14.4 | 8.08 | 2 272 | 1 791 | 10 |
| 162.83 |  | 165.15 |  | 2.85 | 1 | 471 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54\*0.125) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 93% |  |  | 115.67 |  |  |  | 79% | 1 415 |  |  |
|  |  |  | =(103\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(103\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 79.60 |  |  |  | 51% | 913 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 486.09 |  |  |  |  | 4 600 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | ТССЦ 101-4134  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2 | 126.78125 | 13.13 |  |  | 1 664.64 |  |  |  |  | 5 457 |  |  |
| 13.13 |  | 1 664.64 |  | 43.04 |  | 5 457 |  |
|  | Объем: 101.425\*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | ТЕР 26-01-039-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции | 15.21375 | 202.86 | 119.97 | 82.89 | 3 086.19 | 1 825.16 | 1 261.03 | 14.4 | 7.9 | 36 244 | 26 282 | 9 962 |
|  |  |  |  | 17.72 | 1 |  |  |
|  | Объем: ((11\*8\*2\*0.4+47.2)-(0.05\*3.6\*30+0.05\*5.9\*17+0.4\*3.6\*4))\*0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10\*1.02) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 90% |  |  | 1 642.64 |  |  |  | 77% | 20 237 |  |  |
|  |  |  | =(100\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 1 095.10 |  |  |  | 48% | 12 615 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5 823.93 |  |  |  |  | 69 097 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | ТССЦ 104-0098  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Вата минеральная <ISOVER> КТ-40, толщина 50 мм, м2 | 310.3605 | 26.54 |  |  | 8 236.97 |  |  |  |  | 27 399 |  |  |
| 26.54 |  | 8 236.97 |  | 88.28 |  | 27 399 |  |
|  | Объем: 101.425\*3\*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | ТЕР 14-02-015-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия | 2.282 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 654.31 | 279.86 | 2.88 | 14.4 | 8.08 | 5 112 | 4 030 | 23 |
| 162.83 |  | 371.58 |  | 2.85 | 1 | 1 059 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54\*0.125) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 93% |  |  | 260.27 |  |  |  | 79% | 3 184 |  |  |
|  |  |  | =(103\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(103\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 179.11 |  |  |  | 51% | 2 055 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 093.69 |  |  |  |  | 10 351 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | ТССЦ 101-4134  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2 | 285.25 | 13.13 |  |  | 3 745.33 |  |  |  |  | 12 277 |  |  |
| 13.13 |  | 3 745.33 |  | 43.04 |  | 12 277 |  |
|  | Объем: 228.2\*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | ТЕРр 60-7-7  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал (до 3 каналов), 100 м труб | 0.01 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 85.72 | 55.13 | 2.52 | 14.4 | 6.63 | 951 | 794 | 17 |
| 2 806.54 | 60.12 | 28.07 | 0.60 | 5.01 | 14.42 | 141 | 9 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 43.47 |  |  |  | 66% | 530 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 35.11 |  |  |  | 50% | 402 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 164.30 |  |  |  |  | 1 882 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | ТССЦ 404-0007  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 0.042 | 3 086.00 |  |  | 129.61 |  |  |  |  | 551 |  |  |
| 3 086.00 |  | 129.61 |  | 13 114.42 |  | 551 |  |
|  | Объем: 0.01\*4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | ТЕРр 60-7-8  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб | 0.01 | 9 286.88 | 6 088.30 | 189.36 | 92.87 | 60.88 | 1.89 | 14.4 | 6.63 | 1 040 | 877 | 13 |
| 3 009.22 | 45.08 | 30.09 | 0.45 | 5.01 | 14.41 | 151 | 6 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 47.84 |  |  |  | 66% | 583 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 38.64 |  |  |  | 50% | 442 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 179.35 |  |  |  |  | 2 064 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | ТССЦ 404-0007  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 0.044 | 3 086.00 |  |  | 135.78 |  |  |  |  | 577 |  |  |
| 3 086.00 |  | 135.78 |  | 13 114.42 |  | 577 |  |
|  | Объем: 0.01\*2200\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | ТЕР 12-01-023-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли | 2.282 | 8 171.06 | 405.87 | 165.99 | 18 646.35 | 926.19 | 378.78 | 14.41 | 7.09 | 98 577 | 13 346 | 2 686 |
| 7 599.20 | 14.91 | 17 341.37 | 34.03 | 4.76 | 14.39 | 82 545 | 490 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9496* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 1 037.04 |  |  |  | 92% | 12 729 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 528.12 |  |  |  | 44% | 6 088 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 20 211.51 |  |  |  |  | 117 394 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 26. | ТССЦ 101-4128  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2 | 25.48 | 137.86 |  |  | 3 512.67 |  |  |  |  | 13 838 |  |  |
| 137.86 |  | 3 512.67 |  | 543.11 |  | 13 838 |  |
|  | Объем: 8\*4\*0.35+3\*2\*0.35+11\*0.35+5.9\*2\*0.35+2\*0.35+3\*2\*0.35+4\*0.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | ТЕР 12-01-012-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство снегозадержателей (прим.), 100 м ограждения | 0.21 | 4 972.00 | 72.11 | 75.20 | 1 044.12 | 15.14 | 15.79 | 14.4 | 6.73 | 4 104 | 218 | 106 |
| 4 824.69 | 5.48 | 1 013.18 | 1.15 | 3.73 | 14.38 | 3 779 | 17 |
|  | Объем: 11+7+3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 17.59 |  |  |  | 92% | 216 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 8.96 |  |  |  | 44% | 103 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 070.67 |  |  |  |  | 4 424 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 28. | ТЕР 12-01-010-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство мелких покрытий (капельник.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия | 0.152 | 11 907.97 | 1 173.45 | 33.16 | 1 810.01 | 178.36 | 5.04 | 14.4 | 7.8 | 6 918 | 2 568 | 39 |
| 10 701.36 | 3.78 | 1 626.61 | 0.57 | 2.65 | 14.39 | 4 311 | 8 |
|  | Объем: (11+7+10+3+1.5\*2+4)\*0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 193.24 |  |  |  | 92% | 2 370 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 98.41 |  |  |  | 44% | 1 133 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 101.67 |  |  |  |  | 10 421 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 29. | ТЕР 12-01-009-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 0.33 | 8 813.16 | 326.90 | 31.86 | 2 908.34 | 107.88 | 10.51 | 14.4 | 7.48 | 10 448 | 1 553 | 79 |
| 8 454.40 | 3.03 | 2 789.95 | 1.00 | 3.16 | 14.36 | 8 816 | 14 |
|  | Объем: 11+7+10+5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 117.59 |  |  |  | 92% | 1 442 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 59.88 |  |  |  | 44% | 689 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 085.81 |  |  |  |  | 12 579 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 30. | ТЕРр 58-10-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 0.19 | 7 415.77 | 333.04 | 13.17 | 1 409.00 | 63.28 | 2.50 | 14.4 | 8.06 | 4 504 | 911 | 20 |
| 7 069.56 |  | 1 343.22 |  | 2.66 | 1 | 3 573 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 52.52 |  |  |  | 71% | 647 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 41.13 |  |  |  | 52% | 474 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 502.65 |  |  |  |  | 5 625 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 31. | ТЕРр 58-10-3  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.12 | 5 731.49 | 578.30 | 8.10 | 687.78 | 69.40 | 0.97 | 14.4 | 8.06 | 2 440 | 999 | 8 |
| 5 145.09 |  | 617.41 |  | 2.32 | 1 | 1 432 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 57.60 |  |  |  | 71% | 709 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 45.11 |  |  |  | 52% | 519 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 790.49 |  |  |  |  | 3 669 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 32. | ТЕРр 58-10-6  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.04 | 8 719.75 | 480.56 | 8.10 | 348.79 | 19.22 | 0.32 | 14.4 | 8.06 | 691 | 277 | 3 |
| 8 231.09 |  | 329.24 |  | 1.25 | 1 | 412 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 15.95 |  |  |  | 71% | 197 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 12.49 |  |  |  | 52% | 144 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 377.24 |  |  |  |  | 1 032 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 33. | ТЕРр 58-10-5  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.06 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 276.29 | 28.83 | 0.49 | 14.4 | 8.06 | 1 037 | 415 | 4 |
| 4 116.09 |  | 246.97 |  | 2.5 | 1 | 617 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 23.93 |  |  |  | 71% | 295 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 18.74 |  |  |  | 52% | 216 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 318.96 |  |  |  |  | 1 547 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 34. | ТЕРр 58-22-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 0.16 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 217.27 | 52.44 | 0.16 | 14.4 | 8.08 | 1 433 | 755 | 1 |
| 1 029.19 |  | 164.67 |  | 4.11 | 1 | 677 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 43.53 |  |  |  | 71% | 536 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 34.09 |  |  |  | 52% | 393 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 294.88 |  |  |  |  | 2 362 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 35. | ТЕРр 61-31-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 0.0187 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 45.12 | 24.23 | 0.04 | 14.4 | 5.48 | 436 | 349 |  |
| 1 115.14 |  | 20.85 |  | 4.18 | 1 | 87 |  |
|  | Объем: 0.6\*1.2\*2+0.36\*0.6\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 19.14 |  |  |  | 67% | 234 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 12.12 |  |  |  | 40% | 140 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 76.38 |  |  |  |  | 809 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 36. | ТЕР 15-04-014-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Окраска дымовых труб и брандмауэра с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0187 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 42.85 | 2.14 | 0.27 | 14.4 | 8 | 147 | 31 | 2 |
| 2 163.18 |  | 40.45 |  | 2.82 | 1 | 114 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 2.03 |  |  |  | 80% | 25 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 1.01 |  |  |  | 37% | 11 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 45.89 |  |  |  |  | 183 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 37. | Х311-1037  Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 17.76577 | 7.56 |  | 7.56 | 134.34 |  | 134.34 |  | 6.07 | 815 |  | 815 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Объем: 3.1948+3.1948+0.70992+0.1016+0.282+0.0456+0.0396+9.93965+0.1734+0.0828+0.0016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =45.9/6.07* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 38. | Х403-1-15  Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 17.76577 | 27.63 |  | 27.63 | 490.83 |  | 490.83 |  | 6.07 | 2 979 |  | 2 979 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Объем: 3.1948+3.1948+0.70992+0.1016+0.282+0.0456+0.0396+9.93965+0.1734+0.0828+0.0016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =167.7/6.07* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **68 445.71** | **7 832.03** | **3 476.50** |  |  | **354 569** | **112 799** | **23 660** |
| **57 137.17** | **127.11** |  |  | **218 110** | **1 830** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **68 445.71** | **7 832.03** | **3 476.50** |  |  | **354 569** | **112 799** | **23 660** |
| **57 137.17** | **127.11** |  |  | **218 110** | **1 830** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **19 868.43** |  |  |  |  | **70 371** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-7, 10, 11, 30-34; %=90 - по стр. 8; %=77 - по стр. 12, 17; %=73 - по стр. 14; %=79 - по стр. 15, 19; %=66 - по стр. 21, 23; %=92 - по стр. 25, 27-29; %=67 - по стр. 35; %=80 - по стр. 36)** | | | | | **7 296.38** |  |  |  |  | **89 611** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 12, 17; %=52 - по стр. 2-7, 10, 11, 30-34; %=43 - по стр. 8; %=56 - по стр. 14; %=51 - по стр. 15, 19; %=50 - по стр. 21, 23; %=44 - по стр. 25, 27-29; %=40 - по стр. 35; %=37 - по стр. 36)** | | | | | **4 915.68** |  |  |  |  | **56 618** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **80 657.77** |  |  |  |  | **500 798** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **80 657.77** |  |  |  |  | **500 798** |  |  |
|  | **ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР 2.14%** | | | | | **1 726.08** |  |  |  |  | **10 717** |  |  |
|  | **ИТОГО С ТЕХНИЧЕСКИМ НАДЗОРОМ** | | | | | **82 383.85** |  |  |  |  | **511 515** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2%** | | | | | **1 647.68** |  |  |  |  | **10 230** |  |  |
|  | **ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ** | | | | | **84 031.53** |  |  |  |  | **521 745** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **15 125.68** |  |  |  |  | **93 914** |  |  |
|  | **Всего с НДС** | | | | | **99 157.21** |  |  |  |  | **615 659** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **7 296.38** |  |  |  |  | **89 611** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **4 915.68** |  |  |  |  | **56 618** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: | Инженер ООО «ЖЭК № 17» М.А. Резников |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: | Гл. инженер ООО «ЖЭК № 17» С.И. Сиротина |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |