|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | «УТВЕРЖДАЮ» | | | | |
|  |  |  |  |  | Смета на сумму: 1 858 920 руб. | | |
|  | | | Директор МКУ «КР МКД» | | | | |
|  | | |  | | | | |
|  | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /С.Б. Русович / | | | | |
|  | | |  | | | | |
|  | | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015г. | | | | |
|  | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА** | | | | | | | |
| на капитальный ремонт фасада без утепления, ремонт подвальных помещений, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения многоквартирного дома,  расположенного по адресу: г. Калининград, ул. М. Расковой, д. 1 (**Объект культурного наследия)** | | | | | | | |
| Сметная стоимость: | | | | | | **1 858.920** | тыс. руб. |
| монтажных работ: | | | | | | **12.813** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | | | | | | **3.232** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | | | | | | **496.367** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3". | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива,  Наименование,  Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | | | Базисная стоимость всего | | | Индекс / Цена | | Текущая стоимость всего | | |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Раздел 1. Фасад без утепления** | | | | | | | | | | | | |
|  | *Стены, цоколь, откосы* | | | | | | | | | | | | |
| 1. | ТЕР 08-07-001-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 6.8 | 1 213.62 | 458.23 | 8.86 | 8 253 | 3 116 | 60 | 16.12 | 9.13 | 76 415 | 50 229 | 550 |
| 746.53 |  | 5 076 |  | 5.05 | 1 | 25 636 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 110% |  |  | 3 428 |  |  |  | 93% | 46 713 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(109.8\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 68% |  |  | 2 119 |  |  |  | 54% | 27 124 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(68.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 13 799 |  |  |  |  | 150 252 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | ТЕРр 69-2-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий | 0.68 | 63.27 | 49.68 | 13.59 | 43 | 34 | 9 | 16.11 | 1.78 | 561 | 544 | 16 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 27 |  |  |  | 66% | 359 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 17 |  |  |  | 40% | 218 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  | 1 138 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | ТЕРр 69-5-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий | 0.68 | 4 688.98 | 197.81 | 4 246.36 | 3 189 | 135 | 2 888 | 16.12 | 4.06 | 14 481 | 2 168 | 11 723 |
| 244.81 | 143.10 | 166 | 97 | 3.54 | 15.1 | 589 | 1 469 |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 181 |  |  |  | 66% | 2 400 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 116 |  |  |  | 40% | 1 455 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 486 |  |  |  |  | 18 336 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | ТЕР 46-02-009-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Отбивка штукатурки с поверхностей стен, откосов, карниза кирпичных, 100 м2 | 4.74 | 188.95 | 188.95 |  | 896 | 896 |  | 16.11 | 1 | 14 428 | 14 428 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 887 |  |  |  | 84% | 12 120 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 538 |  |  |  | 48% | 6 925 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 321 |  |  |  |  | 33 473 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | ТЕРр 53-14-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин | 4 | 37.19 | 25.77 |  | 149 | 103 |  | 16.12 | 1 | 1 893 | 1 662 |  |
| 11.42 |  | 46 |  | 5.06 | 1 | 231 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 89 |  |  |  | 73% | 1 213 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 72 |  |  |  | 56% | 931 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 310 |  |  |  |  | 4 037 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | ТЕРр 53-15-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 0.07 | 19 716.98 | 3 507.27 | 113.70 | 1 380 | 246 | 8 | 16.11 | 6.69 | 8 346 | 3 955 | 53 |
| 16 096.01 | 15.10 | 1 127 | 1 | 3.85 | 16.09 | 4 338 | 17 |
|  | *Удал.ресурсы: 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 212 |  |  |  | 73% | 2 900 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 173 |  |  |  | 56% | 2 224 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 765 |  |  |  |  | 13 470 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | ТЕРр 53-16-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки | 0.3 | 1 615.27 | 301.17 | 30.24 | 485 | 90 | 9 | 16.11 | 7.35 | 3 013 | 1 456 | 67 |
| 1 283.86 | 5.99 | 385 | 2 | 3.87 | 17.45 | 1 491 | 31 |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 79 |  |  |  | 73% | 1 086 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 64 |  |  |  | 56% | 833 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 629 |  |  |  |  | 4 931 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | ТЕР 15-04-006-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, откосов, 100 м2 покрытия | 4.74 | 80.30 | 76.91 | 1.68 | 381 | 365 | 8 | 16.11 | 9.18 | 5 967 | 5 873 | 73 |
| 1.71 | 0.16 | 8 | 1 | 2.64 | 18.69 | 21 | 14 |
|  | *Удал.ресурсы: 101-9732* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 348 |  |  |  | 80% | 4 710 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 172 |  |  |  | 37% | 2 178 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 901 |  |  |  |  | 12 855 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | 101-4243  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л | 61.62 | 15.82 |  |  | 975 |  |  |  |  | 3 196 |  |  |
| 15.82 |  | 975 |  | 51.87 |  | 3 196 |  |
|  | Объем: 1000\*4.74\*0.013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | ТЕР 15-02-001-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 4.74 | 2 074.12 | 832.23 | 83.91 | 9 831 | 3 945 | 398 | 16.11 | 9.97 | 86 946 | 63 550 | 3 966 |
| 1 157.98 | 39.06 | 5 489 | 185 | 3.54 | 14.27 | 19 430 | 2 642 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 3 924 |  |  |  | 80% | 52 954 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 1 941 |  |  |  | 37% | 24 491 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 15 696 |  |  |  |  | 164 391 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | 201-1306  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Уголок ПВХ с стеклосеткой, м | 110 | 5.87 |  |  | 646 |  |  |  |  | 2 056 |  |  |
| 5.87 |  | 646 |  | 18.69 |  | 2 056 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | ТЕРр 61-28-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Нанесение клеевого состава по сетке, 100 м2 поверхности | 4.74 | 689.65 | 675.65 | 13.36 | 3 269 | 3 203 | 63 | 16.11 | 9.09 | 52 186 | 51 594 | 576 |
| 0.64 |  | 3 |  | 5.66 | 1 | 17 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: 101-0874:[ М-(3473.80=31.58\*110) ]; 405-0219:[ М-(354.18=1416.70\*0.25) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 2 530 |  |  |  | 67% | 34 568 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 1 602 |  |  |  | 40% | 20 638 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 7 401 |  |  |  |  | 107 392 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | 101-1754  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2 | 521.4 | 12.74 |  |  | 6 643 |  |  |  |  | 13 306 |  |  |
| 12.74 |  | 6 643 |  | 25.52 |  | 13 306 |  |
|  | Объем: 474\*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | 113-8075  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя"), кг | 1185 | 9.39 |  |  | 11 127 |  |  |  |  | 18 936 |  |  |
| 9.39 |  | 11 127 |  | 15.98 |  | 18 936 |  |
|  | Объем: 474\*2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | ТЕР 15-04-048-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Отделка стен и откосов фасада мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности | 4.74 | 6 763.95 | 788.77 | 62.59 | 32 061 | 3 739 | 297 | 16.11 | 8.32 | 162 472 | 60 232 | 2 468 |
| 5 912.59 |  | 28 026 |  | 3.56 | 1 | 99 771 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 3 552 |  |  |  | 80% | 48 186 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 1 757 |  |  |  | 37% | 22 286 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 37 370 |  |  |  |  | 232 943 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | ТЕР 15-04-014-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Окраска стен фасада, откосов, карниза с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4.74 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 10 862 | 541 | 67 | 16.11 | 9.07 | 38 144 | 8 719 | 612 |
| 2 163.18 |  | 10 253 |  | 2.81 | 1 | 28 812 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 514 |  |  |  | 80% | 6 975 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 254 |  |  |  | 37% | 3 226 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 11 630 |  |  |  |  | 48 345 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | ТЕРр 63-9-5  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Ремонт облицовки из керамических плиток карнизных, 100 плиток | 2.12 | 271.55 | 254.92 | 6.70 | 576 | 540 | 14 | 16.12 | 9.18 | 8 947 | 8 712 | 130 |
| 9.93 | 0.65 | 21 | 1 | 5 | 18.69 | 105 | 26 |
|  | *Удал.ресурсы: 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Вычт.ресурсы: 101-1948:[ М-(746.46=45.24\*16.5) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 77% |  |  | 417 |  |  |  | 65% | 5 680 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(77.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 271 |  |  |  | 40% | 3 495 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 263 |  |  |  |  | 18 122 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | С цена поставщ.  Плитка клинкерная для отливов, шт | 212 | 70.56 |  |  | 14 959 |  |  |  |  | 63 873 |  |  |
| 70.56 |  | 14 959 |  | 4.27 |  | 63 873 |  |
|  | *Поправки: М: =286.94\*1.05/4.27* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Перенавеска эл. кабеля* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | ФЕРм 08-02-390-03  (Приказ № 31/пр от 30.01.2014  НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф)  Короба пластмассовые шириной до 120 мм, 100 м | 0.68 | 325.68 | 193.34 | 39.07 | 221 | 131 | 27 | 17.1 | 3.17 | 2 562 | 2 248 | 84 |
| 93.27 | 0.14 | 63 |  | 3.62 | 17.36 | 230 | 2 |
|  | *Добавл.ресурсы: 1-1039; 2; СЦЭСМ 030954; СЦЭСМ 134041; СЦЭСМ 331451; ССЦ 101-1481; ССЦ 101-2202* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 124 |  |  |  | 81% | 1 823 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 85 |  |  |  | 52% | 1 170 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 431 |  |  |  |  | 5 555 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | С509-1838  Кабель-канал (короб) "Электропласт" 80x40 мм, м | 69.36 | 21.01 |  |  | 1 457 |  |  |  |  | 6 223 |  |  |
| 21.01 |  | 1 457 |  | 4.27 |  | 6 223 |  |
|  | Объем: 68\*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: =89.72/4.27* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | ФЕРм 08-02-399-02  (Приказ № 31/пр от 30.01.2014  НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф)  Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м | 0.68 | 51.16 | 35.34 | 2.22 | 35 | 24 | 2 | 17.11 | 7.84 | 486 | 411 | 12 |
| 13.60 | 0.14 | 9 |  | 6.81 | 17.36 | 63 | 2 |
|  | *Добавл.ресурсы: 1-2038; 2; СЦЭСМ 021102; СЦЭСМ 400001; ССЦ 101-2143; ССЦ 101-2478; ССЦ 101-2499* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 23 |  |  |  | 81% | 335 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 16 |  |  |  | 52% | 215 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  | 1 035 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Декоративные (деревянные) элементы* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | ТЕР 10-01-010-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Разборка элементов каркаса из брусьев, 1 м3 древесины в конструкции | 1.5 | 2 980.64 | 200.25 | 39.01 | 4 471 | 300 | 59 | 16.11 | 8.84 | 16 294 | 4 839 | 517 |
| 2 741.38 |  | 4 112 |  | 2.66 | 1 | 10 938 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 318 |  |  |  | 90% | 4 355 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 162 |  |  |  | 43% | 2 081 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 951 |  |  |  |  | 22 730 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | ТЕР 10-01-010-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Установка элементов каркаса из брусьев, 1 м3 древесины в конструкции | 1.5 | 3 020.43 | 230.29 | 48.76 | 4 531 | 345 | 73 | 16.11 | 8.84 | 17 150 | 5 565 | 647 |
| 2 741.38 |  | 4 112 |  | 2.66 | 1 | 10 938 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 366 |  |  |  | 90% | 5 009 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 186 |  |  |  | 43% | 2 393 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5 083 |  |  |  |  | 24 551 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | ТЕРр 62-41-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности | 0.85 | 172.22 | 172.22 |  | 146 | 146 |  | 16.11 | 1 | 2 358 | 2 358 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 117 |  |  |  | 68% | 1 603 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 73 |  |  |  | 40% | 943 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 336 |  |  |  |  | 4 905 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | ТЕР 15-07-003-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей деревянных, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0.85 | 245.26 | 30.97 | 22.02 | 208 | 26 | 19 | 16.12 | 3.01 | 995 | 424 | 56 |
| 192.27 | 0.13 | 163 |  | 3.15 | 16.08 | 515 | 2 |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 25 |  |  |  | 80% | 341 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 12 |  |  |  | 37% | 158 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 245 |  |  |  |  | 1 493 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 26. | ТЕР 15-04-025-01  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.85 | 1 106.50 | 648.08 | 10.54 | 941 | 551 | 9 | 16.11 | 9.14 | 10 121 | 8 875 | 82 |
| 447.88 | 0.16 | 381 |  | 3.06 | 18.69 | 1 165 | 3 |
|  | *Вычт.ресурсы: 101-0456:[ М-(442.73=17160.00\*0.0258) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 523 |  |  |  | 80% | 7 102 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 259 |  |  |  | 37% | 3 285 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 723 |  |  |  |  | 20 508 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | 101-3532  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Краска LUJA, ТИККУРИЛА, л | 21.93 | 149.55 |  |  | 3 280 |  |  |  |  | 14 004 |  |  |
| 149.55 |  | 3 280 |  | 4.27 |  | 14 004 |  |
|  | Объем: (85\*0.0258/100)\*1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: =638.58/4.27* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 28. | ТЕР 46-04-001-04  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка кирпичных стен, 1 м3 | 0.2 | 218.68 | 77.46 | 141.22 | 44 | 15 | 28 | 16.11 | 4.18 | 368 | 250 | 118 |
|  | 12.93 |  | 3 | 1 | 16.09 |  | 42 |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 18 |  |  |  | 84% | 245 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 11 |  |  |  | 48% | 140 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  | 753 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 29. | ТЕРр 53-20-2  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Кладка отдельных участков из кирпича наружных стен средней сложности, 100 м3 кладки | 0.002 | 136 811.71 | 5 903.20 | 3 790.41 | 274 | 12 | 8 | 16.11 | 9.68 | 1 247 | 190 | 73 |
| 127 118.10 | 588.90 | 254 | 1 | 3.87 | 16.09 | 984 | 19 |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 11 |  |  |  | 73% | 153 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 9 |  |  |  | 56% | 117 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 294 |  |  |  |  | 1 517 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 30. | ТЕРр 54-3-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Разборка подшивки карниза из досок, 100 м2 подшивки | 0.97 | 257.63 | 231.54 | 26.09 | 250 | 225 | 25 | 16.11 | 9.34 | 3 855 | 3 618 | 236 |
|  | 10.34 |  | 10 | 1 | 18.8 |  | 189 |
|  | *Удал.ресурсы: 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 85% |  |  | 200 |  |  |  | 72% | 2 741 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 80% |  |  | 188 |  |  |  | 64% | 2 436 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 638 |  |  |  |  | 9 033 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 31. | ТЕР 10-01-022-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Подшивка карниза досками, 100 м2 потолка | 0.97 | 4 610.12 | 423.79 | 117.39 | 4 472 | 411 | 114 | 16.12 | 8.32 | 20 204 | 6 626 | 947 |
| 4 068.95 | 5.10 | 3 947 | 5 | 3.2 | 16.08 | 12 630 | 80 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 441 |  |  |  | 90% | 6 035 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 225 |  |  |  | 43% | 2 884 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5 138 |  |  |  |  | 29 123 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 32. | ТЕР 15-04-024-02  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012  прим)  Простая окраска масляными составами по дереву карниза, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.97 | 1 316.51 | 347.48 | 6.74 | 1 277 | 337 | 7 | 16.11 | 9.15 | 7 917 | 5 430 | 60 |
| 962.29 | 0.16 | 933 |  | 2.6 | 18.69 | 2 427 | 3 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 320 |  |  |  | 80% | 4 346 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 158 |  |  |  | 37% | 2 010 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 756 |  |  |  |  | 14 274 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 33. | ТЕР 26-02-018-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 2.05 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 454 | 209 | 211 | 16.11 | 3.72 | 4 238 | 3 362 | 783 |
| 17.13 | 1.45 | 35 | 3 | 2.64 | 16.18 | 93 | 48 |
|  | *Начисления: Н3= 1\*1,25, Н4= 1\*1,25, Н5= 1\*1,15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 90% |  |  | 191 |  |  |  | 77% | 2 626 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 127 |  |  |  | 48% | 1 637 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 772 |  |  |  |  | 8 501 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 34. | 113-8070  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг | 42.435 | 36.04 |  |  | 1 529 |  |  |  |  | 8 003 |  |  |
| 36.04 |  | 1 529 |  | 188.6 |  | 8 003 |  |
|  | Объем: 2.05\*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 35. | ТССЦпг 01-01-01-041  (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 15.15 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 729 | 67 | 555 | 16.1 | 7.59 | 7 013 | 1 076 | 4 215 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 11.1+4.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *в т.ч. Накладные расходы* |  | 100% |  |  | 67 |  |  |  | 100% | 1 076 |  |  |
|  | *в т.ч. Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 40 |  |  |  | 60% | 646 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 36. | ТССЦпг 03-21-01-015  (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 15.15 | 16.40 |  | 16.40 | 248 |  | 248 | 1 | 7.87 | 1 955 |  | 1 955 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | | | **130 292** | **19 752** | **5 206** |  |  | **700 159** | **318 394** | **30 019** |
| **105 225** | **309** |  |  | **350 021** | **4 589** |
|  | **СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **1 713** | **155** | **29** |  |  | **9 271** | **2 659** | **96** |
| **1 529** |  |  |  | **6 516** | **4** |
|  | **. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -** | | | | | **1 457** |  |  |  |  | **6 223** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 19, 21)** | | | | | **147** |  |  |  |  | **2 157** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 19, 21)** | | | | | **101** |  |  |  |  | **1 385** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **1 961** |  |  |  |  | **12 813** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **126 956** | **19 530** | **4 374** |  |  | **679 864** | **314 659** | **23 753** |
| **103 050** | **309** |  |  | **341 449** | **4 585** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **38 513** |  |  |  |  | **121 318** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1; %=66 - по стр. 2, 3; %=84 - по стр. 4, 28; %=73 - по стр. 5-7, 29; %=80 - по стр. 8, 10, 15, 16, 25, 26, 32; %=67 - по стр. 12; %=65 - по стр. 17; %=90 - по стр. 22, 23, 31; %=68 - по стр. 24; %=72 - по стр. 30; %=77 - по стр. 33)** | | | | | **18 716** |  |  |  |  | **254 419** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=40 - по стр. 2, 3, 12, 17, 24; %=48 - по стр. 4, 28, 33; %=56 - по стр. 5-7, 29; %=37 - по стр. 8, 10, 15, 16, 25, 26, 32; %=43 - по стр. 22, 23, 31; %=64 - по стр. 30)** | | | | | **10 506** |  |  |  |  | **134 107** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **156 178** |  |  |  |  | **1 068 390** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **646** |  |  |  |  | **2 056** |  |  |
| **646** |  |  |  | **2 056** |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **646** |  |  |  |  | **2 056** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **977** | **67** | **803** |  |  | **8 968** | **1 076** | **6 170** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 35)** | | | | | **67** |  |  |  |  | **1 076** |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 35)** | | | | | **40** |  |  |  |  | **646** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **977** |  |  |  |  | **8 968** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | | | **159 762** |  |  |  |  | **1 092 227** |  |  |
|  | **. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ - 2,14%** | | | | | **3 419** |  |  |  |  | **23 374** |  |  |
|  | **ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ** | | | | | **163 181** |  |  |  |  | **1 115 601** |  |  |
|  | **. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2%** | | | | | **3 264** |  |  |  |  | **22 312** |  |  |
|  | **ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ** | | | | | **166 445** |  |  |  |  | **1 137 913** |  |  |
|  | **Справочно:** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Материалы** | | | | | **105 225** |  |  |  |  | **350 021** |  |  |
|  | **Оплата труда рабочих** | | | | | **19 752** |  |  |  |  | **318 394** |  |  |
|  | **Эксплуатация машин** | | | | | **5 206** |  |  |  |  | **30 019** |  |  |
|  | **в т.ч. оплата труда механизаторов** | | | | | **309** |  |  |  |  | **4 589** |  |  |
|  | **. СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ)** | | | | | **4 897** |  |  |  |  | **25 430** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ДЛЯ РАСЧЕТА НДС ((ЭМ - ЗПМ) + М)** | | | | | **110 122** |  |  |  |  | **375 451** |  |  |
|  | **КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛ. МАШИН** | | | | | **19 822** |  |  |  |  | **67 581** |  |  |
|  | **ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С КОМПЕНСАЦИЕЙ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС** | | | | | **186 267** |  |  |  |  | **1 205 494** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **18 863** |  |  |  |  | **256 576** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **10 607** |  |  |  |  | **135 492** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 2. Подвальные помещения** | | | | | | | | | | | | |
|  | *Окна, двери* | | | | | | | | | | | | |
| 37. | ТЕР 46-04-012-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2 | 0.03 | 1 734.68 | 1 482.28 | 252.40 | 52 | 44 | 8 | 16.12 | 9.34 | 788 | 717 | 71 |
|  | 100.00 |  | 3 | 1 | 18.81 |  | 56 |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 47 |  |  |  | 84% | 649 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 28 |  |  |  | 48% | 371 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 127 |  |  |  |  | 1 808 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 38. | ТЕР 10-01-034-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов | 0.03 | 21 833.35 | 2 767.20 | 891.18 | 655 | 83 | 27 | 16.11 | 7.17 | 3 045 | 1 337 | 192 |
| 18 174.97 | 34.11 | 545 | 1 | 2.78 | 18.81 | 1 516 | 19 |
|  | *Удал.ресурсы: 203-9096* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 89 |  |  |  | 90% | 1 220 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 45 |  |  |  | 43% | 583 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 789 |  |  |  |  | 4 848 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 39. | 203-0954  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2 | 3 | 3 070.76 |  |  | 9 212 |  |  |  |  | 15 747 |  |  |
| 3 070.76 |  | 9 212 |  | 5 248.9 |  | 15 747 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 40. | ТЕР 15-02-031-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Штукатурка поверхностей оконных откосов по бетону и камню плоских (внутри), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.01 | 5 473.34 | 2 776.60 | 100.77 | 55 | 28 | 1 | 16.11 | 9.34 | 563 | 447 | 9 |
| 2 595.97 | 39.93 | 26 |  | 4.09 | 18.81 | 106 | 8 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 27 |  |  |  | 80% | 364 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 13 |  |  |  | 37% | 168 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  | 1 095 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 41. | ТЕР 15-04-001-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.01 | 167.87 | 80.30 | 5.06 | 2 | 1 |  | 16.11 | 9.14 | 17 | 13 |  |
| 82.51 | 0.20 | 1 |  | 4.77 | 18.69 | 4 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 1 |  |  |  | 80% | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  |  |  |  |  | 37% | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 32 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 42. | ТЕР 46-04-012-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка деревянных заполнений проемов дверных, 100 м2 | 0.02 | 1 143.95 | 891.55 | 252.40 | 23 | 18 | 5 | 16.12 | 9.34 | 335 | 287 | 47 |
|  | 100.00 |  | 2 | 1 | 18.81 |  | 38 |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 20 |  |  |  | 84% | 273 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 12 |  |  |  | 48% | 156 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  | 764 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 43. | ТЕР 09-04-012-01  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема | 2 | 102.34 | 34.85 | 32.75 | 205 | 70 | 65 | 16.11 | 8.1 | 1 926 | 1 123 | 530 |
| 34.75 |  | 70 |  | 3.92 | 1 | 272 |  |
|  | *Удал.ресурсы: 101-9411; 203-9066* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 57 |  |  |  | 69% | 775 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(81.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 72% |  |  | 50 |  |  |  | 58% | 651 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(72.25\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 312 |  |  |  |  | 3 352 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 44. | 203-8116  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 900х2100 мм, шт. | 1 | 2 900.82 |  |  | 2 901 |  |  |  |  | 10 032 |  |  |
| 2 900.82 |  | 2 901 |  | 10 031.55 |  | 10 032 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 45. | ТЕР 15-02-031-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Штукатурка поверхностей дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.025 | 5 473.34 | 2 776.60 | 100.77 | 137 | 69 | 3 | 16.11 | 9.34 | 1 407 | 1 118 | 24 |
| 2 595.97 | 39.93 | 65 | 1 | 4.09 | 18.81 | 265 | 19 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 67 |  |  |  | 80% | 910 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 33 |  |  |  | 37% | 421 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 236 |  |  |  |  | 2 737 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 46. | ТЕР 15-04-001-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.025 | 167.87 | 80.30 | 5.06 | 4 | 2 |  | 16.11 | 9.14 | 43 | 32 | 1 |
| 82.51 | 0.20 | 2 |  | 4.77 | 18.69 | 10 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 2 |  |  |  | 80% | 26 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 1 |  |  |  | 37% | 12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 80 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Гидроизоляция подвала* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 47. | ТЕР 07-05-039-07  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен, 100 м шва | 1.13 | 1 426.83 | 267.51 | 1 159.32 | 1 612 | 302 | 1 310 | 16.11 | 4.42 | 10 660 | 4 870 | 5 790 |
|  | 113.48 |  | 128 | 3.23 | 16.1 |  | 2 064 |
|  | *Вычт.ресурсы: 031910:[ ЭМ-(519.52=56.84\*9.14) ]; 101-0605:[ М-(1406.80=18462.00\*0.0762) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 140% |  |  | 602 |  |  |  | 119% | 8 251 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(139.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 85% |  |  | 366 |  |  |  | 68% | 4 715 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 580 |  |  |  |  | 23 627 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 48. | ТЕРр 69-12-4  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Приготовление растворов вручную цементно-известковых тяжелых, 1 м3 раствора | 0.339 | 28.57 | 28.57 |  | 10 | 10 |  | 16.11 | 1 | 156 | 156 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 113\*0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 66% |  |  | 7 |  |  |  | 56% | 87 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(66.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 40% |  |  | 4 |  |  |  | 32% | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(40.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 293 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 49. | 408-0141  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Песок природный для строительных растворов средний, м3 | 0.25425 | 107.87 |  |  | 27 |  |  |  |  | 130 |  |  |
| 107.87 |  | 27 |  | 510.24 |  | 130 |  |
|  | Объем: 0.339\*0.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 50. | 101-2429  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Цемент расширяющийся, т | 0.11865 | 2 050.80 |  |  | 243 |  |  |  |  | 2 556 |  |  |
| 2 050.80 |  | 243 |  | 21 538.58 |  | 2 556 |  |
|  | Объем: 0.339\*0.25\*1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Пол* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 51. | ТЕР 46-04-009-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3 | 7 | 363.53 | 86.00 | 277.53 | 2 545 | 602 | 1 943 | 16.11 | 4.18 | 17 819 | 9 698 | 8 121 |
|  | 25.40 |  | 178 | 1 | 16.1 |  | 2 863 |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 772 |  |  |  | 84% | 10 551 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 468 |  |  |  | 48% | 6 029 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 785 |  |  |  |  | 34 400 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 52. | ТЕР 01-02-057-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.175 | 1 466.39 | 1 466.39 |  | 257 | 257 |  | 16.11 | 1 | 4 134 | 4 134 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Начисления: Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 72% |  |  | 185 |  |  |  | 61% | 2 522 |  |  |
|  |  |  | =(80\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 38% |  |  | 98 |  |  |  | 31% | 1 282 |  |  |
|  |  |  | =(45\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 540 |  |  |  |  | 7 937 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 53. | ТССЦпг 01-01-01-041  (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 37.8 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 1 819 | 167 | 1 386 | 16.1 | 7.59 | 17 496 | 2 684 | 10 518 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 17.5\*1.6+7\*1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *в т.ч. Накладные расходы* |  | 100% |  |  | 167 |  |  |  | 100% | 2 684 |  |  |
|  | *в т.ч. Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 100 |  |  |  | 60% | 1 610 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 54. | ТССЦпг 03-21-01-015  (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 37.8 | 16.40 |  | 16.40 | 620 |  | 620 | 1 | 7.87 | 4 879 |  | 4 879 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 55. | ТЕР 11-01-002-04  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя | 10 | 475.82 | 48.38 | 92.13 | 4 758 | 484 | 921 | 16.11 | 4.6 | 26 820 | 7 794 | 4 238 |
| 335.31 | 9.27 | 3 353 | 93 | 4.41 | 16.1 | 14 787 | 1 492 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 640 |  |  |  | 94% | 8 729 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 369 |  |  |  | 51% | 4 736 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5 768 |  |  |  |  | 40 285 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 56. | ТЕР 11-01-002-09  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя | 7 | 737.79 | 44.95 | 0.45 | 5 165 | 315 | 3 | 16.11 | 5.8 | 26 558 | 5 069 | 18 |
| 692.39 |  | 4 847 |  | 4.43 | 1 | 21 471 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 350 |  |  |  | 94% | 4 765 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 202 |  |  |  | 51% | 2 585 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5 716 |  |  |  |  | 33 908 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 57. | ТЕР 11-01-004-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.7 | 3 221.87 | 762.19 | 548.76 | 2 255 | 534 | 384 | 16.12 | 4.15 | 17 699 | 8 601 | 1 594 |
| 1 910.92 | 7.56 | 1 338 | 5 | 5.61 | 18.81 | 7 504 | 100 |
|  | *Вычт.ресурсы: 101-0852:[ М-(822.44=7.09\*116) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 598 |  |  |  | 94% | 8 179 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 345 |  |  |  | 51% | 4 438 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 198 |  |  |  |  | 30 315 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 58. | 101-1564  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Гидроизол, м2 | 81.2 | 33.27 |  |  | 2 702 |  |  |  |  | 5 174 |  |  |
| 33.27 |  | 2 702 |  | 63.72 |  | 5 174 |  |
|  | Объем: 70\*1.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 59. | ТЕР 06-01-015-10  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т | 0.1288 | 502.06 | 163.97 | 60.72 | 65 | 21 | 8 | 16.11 | 8.04 | 583 | 340 | 63 |
| 277.37 | 3.63 | 36 |  | 5.03 | 16.07 | 180 | 8 |
|  | Объем: 70\*1.84/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: 204-0100:[ М-(5613.80=5613.80\*1) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 20 |  |  |  | 80% | 278 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 12 |  |  |  | 44% | 153 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  | 1 015 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 60. | 204-0097  (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013)  Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм, т | 0.1288 | 5 486.84 |  |  | 707 |  |  |  |  | 2 983 |  |  |
| 5 486.84 |  | 707 |  | 23 157.06 |  | 2 983 |  |
|  | Объем: 70\*1.84/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 61. | ТЕР 11-01-011-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки | 0.7 | 1 809.82 | 459.64 | 70.56 | 1 267 | 322 | 49 | 16.12 | 8.92 | 10 133 | 5 187 | 441 |
| 1 279.62 | 24.62 | 896 | 17 | 5.03 | 18.81 | 4 506 | 324 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 376 |  |  |  | 94% | 5 180 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 217 |  |  |  | 51% | 2 811 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 860 |  |  |  |  | 18 124 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 62. | ТЕР 11-01-011-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01(до толщ.50мм), 100 м2 стяжки | 0.7 | 2 010.11 | 34.94 | 74.61 | 1 407 | 24 | 52 | 16.1 | 8.73 | 7 555 | 394 | 456 |
| 1 900.56 | 24.39 | 1 330 | 17 | 5.04 | 18.83 | 6 705 | 321 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*6\*1.2, Н4= 1.25\*6\*1.2, Н5= 1.15\*6\*1.2, Н48= 6* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 46 |  |  |  | 94% | 672 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 26 |  |  |  | 51% | 365 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 479 |  |  |  |  | 8 592 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Стены* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 63. | ТЕР 46-02-009-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных, 100 м2 | 1.12 | 188.95 | 188.95 |  | 212 | 212 |  | 16.11 | 1 | 3 409 | 3 409 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 210 |  |  |  | 84% | 2 864 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 127 |  |  |  | 48% | 1 636 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 549 |  |  |  |  | 7 909 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 64. | ТЕРр 62-42-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором стен, 100 м2 протравленной поверхности | 1.12 | 57.10 | 31.22 |  | 64 | 35 |  | 16.11 | 1 | 680 | 563 |  |
| 25.88 |  | 29 |  | 4.02 | 1 | 117 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 28 |  |  |  | 68% | 383 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 18 |  |  |  | 40% | 225 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  | 1 288 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 65. | ТЕР 15-04-006-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия | 1.12 | 96.01 | 92.29 | 2.01 | 108 | 103 | 2 | 16.11 | 9.18 | 1 691 | 1 665 | 21 |
| 1.71 | 0.20 | 2 |  | 2.64 | 18.69 | 5 | 4 |
|  | *Удал.ресурсы: 101-9732* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 98 |  |  |  | 80% | 1 335 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 48 |  |  |  | 37% | 618 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 254 |  |  |  |  | 3 644 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 66. | 101-4243  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л | 14.56 | 15.82 |  |  | 230 |  |  |  |  | 755 |  |  |
| 15.82 |  | 230 |  | 51.87 |  | 755 |  |
|  | Объем: 1.12\*13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 67. | ТЕРр 61-7-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.05 | 6 374.88 | 3 642.90 | 37.83 | 319 | 182 | 2 | 16.12 | 9.34 | 3 431 | 2 936 | 18 |
| 2 694.15 | 14.99 | 135 | 1 | 3.54 | 18.81 | 477 | 14 |
|  | *Удал.ресурсы: 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 145 |  |  |  | 67% | 1 977 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 92 |  |  |  | 40% | 1 180 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 555 |  |  |  |  | 6 588 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 68. | 509-9900  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Строительный мусор, т | 0.405 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.54 |  |  |  |
|  | Объем: (0.05)\*8.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 69. | ТЕР 15-02-016-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1.12 | 2 203.33 | 1 002.02 | 180.42 | 2 468 | 1 122 | 202 | 16.11 | 11.72 | 24 724 | 18 080 | 2 368 |
| 1 020.89 | 103.89 | 1 143 | 116 | 3.74 | 14.8 | 4 276 | 1 722 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 1 176 |  |  |  | 80% | 15 842 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 582 |  |  |  | 37% | 7 327 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 226 |  |  |  |  | 47 892 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 70. | ТЕРр 53-15-6  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 0.15 | 20 043.08 | 3 507.27 | 439.80 | 3 006 | 526 | 66 | 16.11 | 8.66 | 18 342 | 8 475 | 571 |
| 16 096.01 | 144.32 | 2 414 | 22 | 3.85 | 18.52 | 9 295 | 401 |
|  | *Удал.ресурсы: 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 471 |  |  |  | 73% | 6 479 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 384 |  |  |  | 56% | 4 971 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 861 |  |  |  |  | 29 792 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 71. | ТЕР 15-04-002-01  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.12 | 210.27 | 122.16 | 3.53 | 236 | 137 | 4 | 16.11 | 9.17 | 2 638 | 2 204 | 36 |
| 84.59 | 0.20 | 95 |  | 4.2 | 18.69 | 398 | 4 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 130 |  |  |  | 80% | 1 766 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 64 |  |  |  | 37% | 817 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 431 |  |  |  |  | 5 221 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Потолок* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 72. | ТЕР 46-02-009-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Отбивка штукатурки с поверхностей потолков кирпичных, 100 м2 | 0.64 | 188.95 | 188.95 |  | 121 | 121 |  | 16.11 | 1 | 1 948 | 1 948 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 120 |  |  |  | 84% | 1 636 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 73 |  |  |  | 48% | 935 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 313 |  |  |  |  | 4 519 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 73. | ТЕР 15-04-006-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия | 0.64 | 96.01 | 92.29 | 2.01 | 61 | 59 | 1 | 16.11 | 9.18 | 966 | 952 | 12 |
| 1.71 | 0.20 | 1 |  | 2.64 | 18.69 | 3 | 2 |
|  | *Удал.ресурсы: 101-9732* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 56 |  |  |  | 80% | 763 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 28 |  |  |  | 37% | 353 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 145 |  |  |  |  | 2 082 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 74. | 101-4243  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л | 8.32 | 15.82 |  |  | 132 |  |  |  |  | 432 |  |  |
| 15.82 |  | 132 |  | 51.87 |  | 432 |  |
|  | Объем: 0.64\*13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 75. | ТЕРр 62-42-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором потолков, 100 м2 протравленной поверхности | 0.64 | 57.10 | 31.22 |  | 37 | 20 |  | 16.11 | 1 | 388 | 322 |  |
| 25.88 |  | 17 |  | 4.02 | 1 | 67 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 16 |  |  |  | 68% | 219 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 10 |  |  |  | 40% | 129 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  | 736 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 76. | ТЕР 15-02-016-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая потолков, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.64 | 2 234.95 | 1 048.26 | 180.42 | 1 430 | 671 | 115 | 16.11 | 11.72 | 14 557 | 10 808 | 1 353 |
| 1 006.27 | 103.89 | 644 | 66 | 3.72 | 14.8 | 2 396 | 984 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 700 |  |  |  | 80% | 9 434 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 346 |  |  |  | 37% | 4 363 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 477 |  |  |  |  | 28 354 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 77. | ТЕР 15-04-002-01  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.64 | 210.27 | 122.16 | 3.53 | 135 | 78 | 2 | 16.11 | 9.17 | 1 508 | 1 259 | 21 |
| 84.59 | 0.20 | 54 |  | 4.2 | 18.69 | 227 | 2 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 74 |  |  |  | 80% | 1 009 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 37 |  |  |  | 37% | 467 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 246 |  |  |  |  | 2 983 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 78. | ТССЦпг 01-01-01-041  (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 6.14 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 295 | 27 | 225 | 16.1 | 7.59 | 2 842 | 436 | 1 708 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *в т.ч. Накладные расходы* |  | 100% |  |  | 27 |  |  |  | 100% | 436 |  |  |
|  | *в т.ч. Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 16 |  |  |  | 60% | 262 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 79. | ТССЦпг 03-21-01-015  (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 6.14 | 16.40 |  | 16.40 | 101 |  | 101 | 1 | 7.87 | 792 |  | 792 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | | | **47 660** | **6 646** | **7 505** |  |  | **268 341** | **107 058** | **43 892** |
| **33 197** | **650** |  |  | **112 396** | **10 445** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **44 620** | **6 382** | **5 108** |  |  | **240 406** | **102 815** | **25 465** |
| **33 127** | **650** |  |  | **112 124** | **10 445** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **16 154** |  |  |  |  | **37 809** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 37, 42, 51, 63, 72; %=90 - по стр. 38; %=80 - по стр. 40, 41, 45, 46, 59, 65, 69, 71, 73, 76, 77; %=119 - по стр. 47; %=56 - по стр. 48; %=61 - по стр. 52; %=94 - по стр. 55-57, 61, 62; %=68 - по стр. 64, 75; %=67 - по стр. 67; %=73 - по стр. 70)** | | | | | **7 071** |  |  |  |  | **96 374** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 37, 42, 51, 63, 72; %=43 - по стр. 38; %=37 - по стр. 40, 41, 45, 46, 65, 69, 71, 73, 76, 77; %=68 - по стр. 47; %=32 - по стр. 48; %=31 - по стр. 52; %=51 - по стр. 55-57, 61, 62; %=44 - по стр. 59; %=40 - по стр. 64, 67, 75; %=56 - по стр. 70)** | | | | | **4 047** |  |  |  |  | **51 898** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **55 738** |  |  |  |  | **388 678** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **205** | **70** | **65** |  |  | **1 926** | **1 123** | **530** |
| **70** |  |  |  | **272** |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 43)** | | | | | **57** |  |  |  |  | **775** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 43)** | | | | | **50** |  |  |  |  | **651** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **312** |  |  |  |  | **3 352** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **2 835** | **194** | **2 332** |  |  | **26 009** | **3 120** | **17 897** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 53, 78)** | | | | | **194** |  |  |  |  | **3 120** |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 53, 78)** | | | | | **116** |  |  |  |  | **1 872** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **2 835** |  |  |  |  | **26 009** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | | | **58 885** |  |  |  |  | **418 039** |  |  |
|  | **. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ - 2,14%** | | | | | **1 260** |  |  |  |  | **8 946** |  |  |
|  | **ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ** | | | | | **60 145** |  |  |  |  | **426 985** |  |  |
|  | **. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2%** | | | | | **1 203** |  |  |  |  | **8 540** |  |  |
|  | **ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ** | | | | | **61 348** |  |  |  |  | **435 525** |  |  |
|  | **Справочно:** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Материалы** | | | | | **33 197** |  |  |  |  | **112 396** |  |  |
|  | **Оплата труда рабочих** | | | | | **6 646** |  |  |  |  | **107 058** |  |  |
|  | **Эксплуатация машин** | | | | | **7 505** |  |  |  |  | **43 892** |  |  |
|  | **в т.ч. оплата труда механизаторов** | | | | | **650** |  |  |  |  | **10 445** |  |  |
|  | **. СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ)** | | | | | **6 855** |  |  |  |  | **33 447** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ДЛЯ РАСЧЕТА НДС ((ЭМ - ЗПМ) + М)** | | | | | **40 052** |  |  |  |  | **145 843** |  |  |
|  | **КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛ. МАШИН** | | | | | **7 209** |  |  |  |  | **26 252** |  |  |
|  | **ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С КОМПЕНСАЦИЕЙ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС** | | | | | **68 557** |  |  |  |  | **461 777** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **7 128** |  |  |  |  | **97 149** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **4 097** |  |  |  |  | **52 549** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 3. Внутридомовые инженерные сети водоотведения** | | | | | | | | | | | | |
| 80. | ТЕР 46-03-009-06  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 25 см, 100 шт. | 0.4 | 2 179.60 | 495.08 | 1 684.52 | 872 | 198 | 674 | 16.12 | 4.24 | 6 049 | 3 192 | 2 857 |
|  | 164.33 |  | 66 | 1 | 16.1 |  | 1 058 |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 261 |  |  |  | 84% | 3 570 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 158 |  |  |  | 48% | 2 040 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 292 |  |  |  |  | 11 659 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 81. | ТЕР 46-03-010-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2, 100 отверстий | 0.32 | 1 461.46 | 357.49 | 1 103.97 | 468 | 114 | 353 | 16.12 | 4.18 | 3 321 | 1 844 | 1 477 |
|  | 101.05 |  | 32 | 1 | 16.1 |  | 521 |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 145 |  |  |  | 84% | 1 987 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 88 |  |  |  | 48% | 1 135 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 700 |  |  |  |  | 6 443 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 82. | ТЕР 46-03-017-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки | 0.1 | 2 646.84 | 648.48 | 43.99 | 265 | 65 | 4 | 16.12 | 9.1 | 1 924 | 1 045 | 40 |
| 1 954.37 |  | 195 |  | 4.29 | 1 | 838 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 64 |  |  |  | 84% | 878 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 39 |  |  |  | 48% | 502 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 368 |  |  |  |  | 3 303 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 83. | ТЕР 46-03-017-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки | 0.1 | 1 944.70 | 473.27 | 25.13 | 194 | 47 | 3 | 16.12 | 9.04 | 1 467 | 763 | 23 |
| 1 446.30 |  | 145 |  | 4.71 | 1 | 681 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 47 |  |  |  | 84% | 641 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 28 |  |  |  | 48% | 366 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 269 |  |  |  |  | 2 474 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 84. | ТЕРр 65-2-2  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.9 | 775.58 | 765.14 | 10.44 | 698 | 689 | 9 | 16.12 | 9.34 | 11 188 | 11 101 | 88 |
|  | 4.13 |  | 4 | 1 | 18.83 |  | 70 |
|  | *Удал.ресурсы: 509-9899* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 74% |  |  | 513 |  |  |  | 63% | 7 038 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 347 |  |  |  | 40% | 4 468 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 557 |  |  |  |  | 22 694 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 85. | ТЕРр 65-2-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.5 | 622.36 | 617.14 | 5.22 | 311 | 309 | 3 | 16.12 | 9.34 | 4 999 | 4 974 | 24 |
|  | 2.07 |  | 1 | 1 | 18.78 |  | 19 |
|  | *Удал.ресурсы: 509-9899* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 74% |  |  | 229 |  |  |  | 63% | 3 146 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 155 |  |  |  | 40% | 1 997 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 695 |  |  |  |  | 10 142 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 86. | ТЕР 16-04-001-02  (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013)  Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода | 0.9 | 1 693.79 | 894.28 | 10.83 | 1 524 | 805 | 10 | 16.12 | 8.58 | 14 215 | 12 974 | 84 |
| 788.68 | 1.14 | 710 | 1 | 1.63 | 15.99 | 1 157 | 16 |
|  | *Удал.ресурсы: 301-9240; 302-9120* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Вычт.ресурсы: 302-3340:[ М-(11290.37=113.13\*99.8) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 115% |  |  | 927 |  |  |  | 98% | 12 730 |  |  |
|  |  |  | =(128\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 71% |  |  | 572 |  |  |  | 56% | 7 274 |  |  |
|  |  |  | =(83\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 023 |  |  |  |  | 34 220 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 87. | 302-3340  (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013)  Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм, м | 89.82 | 113.13 |  |  | 10 161 |  |  |  |  | 14 757 |  |  |
| 113.13 |  | 10 161 |  | 164.29 |  | 14 757 |  |
|  | Объем: 90\*0.998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 88. | 301-5609  (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013)  Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 108-116 мм, шт. | 90 | 12.58 |  |  | 1 132 |  |  |  |  | 3 541 |  |  |
| 12.58 |  | 1 132 |  | 39.34 |  | 3 541 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 89. | С507-3294  Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 110 мм, шт. | 5 | 134.31 |  |  | 672 |  |  |  |  | 2 868 |  |  |
| 134.31 |  | 672 |  | 4.27 |  | 2 868 |  |
|  | *Поправки: М: =573.52/4.27* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 90. | С цена поставщ.  Ревизия ПВХ диам. 110мм, шт | 4 | 26.79 |  |  | 107 |  |  |  |  | 458 |  |  |
| 26.79 |  | 107 |  | 4.27 |  | 458 |  |
|  | *Поправки: М: =110/4.27\*1.04* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 91. | ТЕР 16-07-004-02  (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013)  Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, 1 врезка | 1 | 219.71 | 111.66 | 1.52 | 220 | 112 | 2 | 16.11 | 9.16 | 2 300 | 1 799 | 14 |
| 106.54 |  | 107 |  | 4.57 | 1 | 487 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: 103-1034:[ М-(73.29=73.29\*1) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 115% |  |  | 129 |  |  |  | 98% | 1 763 |  |  |
|  |  |  | =(128\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 71% |  |  | 80 |  |  |  | 56% | 1 007 |  |  |
|  |  |  | =(83\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 428 |  |  |  |  | 5 070 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 92. | ТЕР 17-01-001-23  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Установка трапов диаметром 100 мм, 10 компл. | 0.2 | 216.20 | 123.57 | 33.77 | 43 | 25 | 7 | 16.11 | 9.16 | 525 | 398 | 62 |
| 58.87 | 1.94 | 12 |  | 5.56 | 18.84 | 65 | 7 |
|  | *Вычт.ресурсы: 301-0637:[ М-(2035.20=203.52\*10) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 115% |  |  | 29 |  |  |  | 98% | 397 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 71% |  |  | 18 |  |  |  | 56% | 227 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 1 149 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 93. | С цена поставщ.  Трап ПВХ диам. 110мм, шт | 2 | 24.60 |  |  | 49 |  |  |  |  | 210 |  |  |
| 24.60 |  | 49 |  | 4.27 |  | 210 |  |
|  | *Поправки: М: =101/4.27\*1.04* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 94. | ТЕР 16-04-001-01  (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013)  Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм, 100 м трубопровода | 0.5 | 6 260.42 | 932.60 | 4.68 | 3 130 | 466 | 2 | 16.12 | 8.42 | 11 795 | 7 517 | 20 |
| 5 323.14 | 0.45 | 2 662 |  | 1.6 | 16.2 | 4 259 | 4 |
|  | *Удал.ресурсы: 301-9240; 302-9120* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 115% |  |  | 536 |  |  |  | 98% | 7 371 |  |  |
|  |  |  | =(128\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 71% |  |  | 331 |  |  |  | 56% | 4 212 |  |  |
|  |  |  | =(83\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 997 |  |  |  |  | 23 377 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 95. | 301-5605  (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013)  Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 48-53 мм, шт. | 50 | 5.79 |  |  | 290 |  |  |  |  | 972 |  |  |
| 5.79 |  | 290 |  | 19.43 |  | 972 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 96. | ТЕР 16-07-004-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм, 1 врезка | 1 | 137.52 | 88.04 | 1.52 | 138 | 88 | 2 | 16.11 | 9.16 | 1 708 | 1 418 | 14 |
| 47.96 |  | 48 |  | 5.75 | 1 | 276 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: 103-1020:[ М-(25.00=25.00\*1) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 115% |  |  | 101 |  |  |  | 98% | 1 390 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 71% |  |  | 62 |  |  |  | 56% | 794 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 302 |  |  |  |  | 3 892 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 97. | ТЕР 16-05-003-04  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром 100 мм, 1 шт. | 2 | 831.86 | 44.35 | 9.95 | 1 664 | 89 | 20 | 16.11 | 7.57 | 11 563 | 1 429 | 151 |
| 777.56 | 0.23 | 1 555 |  | 6.42 | 16.2 | 9 984 | 7 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 115% |  |  | 102 |  |  |  | 98% | 1 407 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 71% |  |  | 63 |  |  |  | 56% | 804 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 830 |  |  |  |  | 13 774 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 98. | ТЕР 16-07-006-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм, 1 сальник | 14 | 28.24 | 23.92 |  | 395 | 335 |  | 17.1 | 1 | 6 458 | 5 725 |  |
| 4.32 |  | 60 |  | 12.11 | 1 | 732 |  |
|  | *Начисления: Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 115% |  |  | 385 |  |  |  | 98% | 5 611 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 71% |  |  | 238 |  |  |  | 56% | 3 206 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 018 |  |  |  |  | 15 275 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | | | | | **22 333** | **3 342** | **1 089** |  |  | **100 318** | **54 179** | **4 854** |
| **17 905** | **104** |  |  | **41 285** | **1 702** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **1 799** | **424** | **1 034** |  |  | **12 761** | **6 844** | **4 397** |
| **340** | **98** |  |  | **1 519** | **1 579** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 80-83)** | | | | | **517** |  |  |  |  | **7 075** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 80-83)** | | | | | **313** |  |  |  |  | **4 043** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **2 629** |  |  |  |  | **23 879** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **20 534** | **2 918** | **55** |  |  | **87 557** | **47 335** | **457** |
| **17 565** | **6** |  |  | **39 766** | **123** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 84, 85; %=98 - по стр. 86, 91, 92, 94, 96-98)** | | | | | **2 951** |  |  |  |  | **40 851** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 84, 85; %=56 - по стр. 86, 91, 92, 94, 96-98)** | | | | | **1 865** |  |  |  |  | **23 990** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **25 350** |  |  |  |  | **152 398** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | | | | | **27 979** |  |  |  |  | **176 277** |  |  |
|  | **. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ - 2,14%** | | | | | **599** |  |  |  |  | **3 772** |  |  |
|  | **ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ** | | | | | **28 578** |  |  |  |  | **180 049** |  |  |
|  | **. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2%** | | | | | **572** |  |  |  |  | **3 601** |  |  |
|  | **ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ** | | | | | **29 150** |  |  |  |  | **183 650** |  |  |
|  | **Справочно:** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Материалы** | | | | | **17 905** |  |  |  |  | **41 285** |  |  |
|  | **Оплата труда рабочих** | | | | | **3 342** |  |  |  |  | **54 179** |  |  |
|  | **Эксплуатация машин** | | | | | **1 089** |  |  |  |  | **4 854** |  |  |
|  | **в т.ч. оплата труда механизаторов** | | | | | **104** |  |  |  |  | **1 702** |  |  |
|  | **. СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ)** | | | | | **985** |  |  |  |  | **3 152** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ДЛЯ РАСЧЕТА НДС ((ЭМ - ЗПМ) + М)** | | | | | **18 890** |  |  |  |  | **44 437** |  |  |
|  | **КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛ. МАШИН** | | | | | **3 400** |  |  |  |  | **7 999** |  |  |
|  | **ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С КОМПЕНСАЦИЕЙ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС** | | | | | **32 550** |  |  |  |  | **191 649** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **3 468** |  |  |  |  | **47 926** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **2 178** |  |  |  |  | **28 033** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **200 285** | **29 740** | **13 800** |  |  | **1 068 818** | **479 631** | **78 765** |
| **156 327** | **1 063** |  |  | **503 702** | **16 736** |
|  | **СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **1 713** | **155** | **29** |  |  | **9 271** | **2 659** | **96** |
| **1 529** |  |  |  | **6 516** | **4** |
|  | **. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -** | | | | | **1 457** |  |  |  |  | **6 223** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 19, 21)** | | | | | **147** |  |  |  |  | **2 157** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 19, 21)** | | | | | **101** |  |  |  |  | **1 385** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **1 961** |  |  |  |  | **12 813** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **173 375** | **26 336** | **10 516** |  |  | **933 031** | **424 318** | **53 615** |
| **136 517** | **1 057** |  |  | **455 092** | **16 609** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **54 667** |  |  |  |  | **159 127** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1; %=66 - по стр. 2, 3; %=84 - по стр. 4, 28, 37, 42, 51, 63, 72, 80-83; %=73 - по стр. 5-7, 29, 70; %=80 - по стр. 8, 10, 15, 16, 25, 26, 32, 40, 41, 45, 46, 59, 65, 69, 71, 73, 76, 77; %=67 - по стр. 12, 67; %=65 - по стр. 17; %=90 - по стр. 22, 23, 31, 38; %=68 - по стр. 24, 64, 75; %=72 - по стр. 30; %=77 - по стр. 33; %=119 - по стр. 47; %=56 - по стр. 48; %=61 - по стр. 52; %=94 - по стр. 55-57, 61, 62)** | | | | | **26 304** |  |  |  |  | **357 868** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=40 - по стр. 2, 3, 12, 17, 24, 64, 67, 75; %=48 - по стр. 4, 28, 33, 37, 42, 51, 63, 72, 80-83; %=56 - по стр. 5-7, 29, 70; %=37 - по стр. 8, 10, 15, 16, 25, 26, 32, 40, 41, 45, 46, 65, 69, 71, 73, 76, 77; %=43 - по стр. 22, 23, 31, 38; %=64 - по стр. 30; %=68 - по стр. 47; %=32 - по стр. 48; %=31 - по стр. 52; %=51 - по стр. 55-57, 61, 62; %=44 - по стр. 59)** | | | | | **14 866** |  |  |  |  | **190 048** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **214 545** |  |  |  |  | **1 480 947** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **851** | **70** | **65** |  |  | **3 982** | **1 123** | **530** |
| **716** |  |  |  | **2 328** |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 43)** | | | | | **57** |  |  |  |  | **775** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 43)** | | | | | **50** |  |  |  |  | **651** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **958** |  |  |  |  | **5 408** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **20 534** | **2 918** | **55** |  |  | **87 557** | **47 335** | **457** |
| **17 565** | **6** |  |  | **39 766** | **123** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 84, 85; %=98 - по стр. 86, 91, 92, 94, 96-98)** | | | | | **2 951** |  |  |  |  | **40 851** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 84, 85; %=56 - по стр. 86, 91, 92, 94, 96-98)** | | | | | **1 865** |  |  |  |  | **23 990** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **25 350** |  |  |  |  | **152 398** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **3 812** | **261** | **3 135** |  |  | **34 977** | **4 196** | **24 067** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 35, 53, 78)** | | | | | **261** |  |  |  |  | **4 196** |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 35, 53, 78)** | | | | | **156** |  |  |  |  | **2 518** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **3 812** |  |  |  |  | **34 977** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **246 626** |  |  |  |  | **1 686 543** |  |  |
|  | **. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ - 2,14%** | | | | | **5 278** |  |  |  |  | **36 092** |  |  |
|  | **ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ** | | | | | **251 904** |  |  |  |  | **1 722 635** |  |  |
|  | **. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2%** | | | | | **5 038** |  |  |  |  | **34 453** |  |  |
|  | **ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ** | | | | | **256 942** |  |  |  |  | **1 757 088** |  |  |
|  | **Справочно:** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Материалы** | | | | | **156 327** |  |  |  |  | **503 702** |  |  |
|  | **Оплата труда рабочих** | | | | | **29 740** |  |  |  |  | **479 631** |  |  |
|  | **Эксплуатация машин** | | | | | **13 800** |  |  |  |  | **78 765** |  |  |
|  | **в т.ч. оплата труда механизаторов** | | | | | **1 063** |  |  |  |  | **16 736** |  |  |
|  | **. СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ)** | | | | | **12 737** |  |  |  |  | **62 029** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ДЛЯ РАСЧЕТА НДС ((ЭМ - ЗПМ) + М)** | | | | | **169 064** |  |  |  |  | **565 731** |  |  |
|  | **КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛ. МАШИН** | | | | | **30 432** |  |  |  |  | **101 832** |  |  |
|  | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ С КОМПЕНСАЦИЕЙ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС** | | | | | **287 374** |  |  |  |  | **1 858 920** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **29 459** |  |  |  |  | **401 651** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **16 882** |  |  |  |  | **216 074** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |