«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	223 361	руб.	Смета на сумму:	223 361	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»		
		
________________ /Русович С.Б. /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 2014 г.	«______»____________________ 2014 г.	

	
По решению суда		
	
Объект:	г. Калининград, МКД  №19-33 по ул. Чаадаева (31 подъезд)	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
на капитальный ремонт сетей электроснабжения МКД № 19-33  по ул. Чаадаева (подъезд 31) (дополнительные работы по решению суда) в г. Калининграде	
Сметная стоимость:	223.361	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.255	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	37.132	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2014 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Демонтажные работы	
	
1.	ТЕРр 67-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж скрытой электропроводки (электроосвещение МОП), 100 м	1.08	21.03	21.03		22.71	22.71		14.4	1	327	327		
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		85%			19.30				72%	235			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			14.76				52%	170			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					56.78					732			
	
2.	ТЕРр 67-4-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж выключателей, 100 шт.	0.37	48.36	48.36		17.89	17.89		14.4	1	258	258		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			15.21				72%	186			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			11.63				52%	134			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					44.73					578			
	
3.	ТЕРр 67-4-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.	0.37	53.31	52.33	0.98	19.72	19.36	0.36	14.4	8.52	282	279	3	
					0.39			0.14	1	16.72			2	
	Накладные расходы		85%			16.58				72%	202			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.68				52%	146			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					48.97					630			
	
4.	ФЕРм 08-02-144-04 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Отсоединение от  зажимов  жил проводов или кабелей сечением до 35 мм2  (электропитающая линия электропроводки лифта), 100 шт.	0.84	39.48	39.48		33.16	33.16		15.29	1	507	507		
									15.3	1				
	Добавл.ресурсы:  1-2040	
	Начисления: Н5= 0.3, Н48= 0	
	Накладные расходы		95%			31.50				81%	411			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			21.55				52%	264			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					86.22					1 181			
	
5.	ФЕРм 08-02-144-03 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Отсоединение от зажимов  жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2  (электропитающая электропроводка к этажным щитам), 100 шт.	1.08	35.09	35.09		37.90	37.90		15.29	1	580	580		
									15.28	1				
	Добавл.ресурсы:  1-2040	
	Начисления: Н5= 0.3, Н48= 0	
	Накладные расходы		95%			36.01				81%	470			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.64				52%	302			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					98.54					1 351			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	131.38	131.02	0.36			1 954	1 951	3	
				0.14					2	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	60.32	59.96	0.36			867	864	3	
				0.14					2	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 1-3)	51.09					624			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-3)	39.07					450			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	150.48					1 941			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	71.06	71.06				1 087	1 087		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 4, 5)	67.51					880			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 4, 5)	46.19					565			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	184.76					2 532			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	335.24					4 473			
	Строительный контроль 2,14%	7.17					96			
	Всего со строительным контролем	342.41					4 569			
	Непредвиденные работы 2%	6.85					91			
	Всего с непредвиденными работами	349.26					4 660			
	НДС	62.87					839			
	Всего с НДС	412.13					5 499			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	118.60					1 504			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	85.26					1 015			
	
	Раздел 2.  Монтажные работы	
	
6.	ТЕР 46-03-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Пробивка  отверстий диаметром 50 мм, 100 отверстий	0.18	687.25	153.07	534.18	123.71	27.55	96.15	14.41	4.41	821	397	424	
					48.89			8.80	1	14.39			127	
	Накладные расходы		99%			35.99				84%	440			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			21.81				48%	252			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					181.51					1 513			
	
7.	ФЕРм 08-02-409-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам, диаметр до 25 мм (для прокладки электропитания этажных щитов, освещения мест общего пользования, ЩУ лифта), 100 м	1.8	288.28	214.78	54.61	518.90	386.60	98.30	15.29	5.59	6 686	5 911	550	
				18.89	1.46		34.00	2.64	6.64	16.02		226	42	
	Объем: 60+60+60													
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 331451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 113-8040	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			369.78				81%	4 822			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			253.01				52%	3 096			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 141.68					14 603			
	
8.	ТССЦ 103-1394 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 25 мм, м	61.2	5.85			358.02					1 253			
				5.85			358.02		20.47			1 253		
	Объем: 60*1.02													
	
9.	ТССЦ 103-1392 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 16 мм, м	122.4	3.63			444.31					1 442			
				3.63			444.31		11.78			1 442		
	Объем: (60+60)*1.02													
	
10.	ФЕРм 08-02-412-03 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 (ПВ-1х10, ВВГ 3х2,5), 100 м	1.2	101.63	70.96	7.98	121.95	85.15	9.58	15.29	7.15	1 545	1 302	68	
				22.69	0.49		27.23	0.59	6.43	15.9		175	9	
	Объем: 60+60													
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1764;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 509-1654;  ССЦ 509-1711	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			81.45				81%	1 062			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			55.73				52%	682			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					259.13					3 289			
	
11.	ФЕРм 08-02-412-04 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2  (ВВГ нг 5х6), 100 м	0.6	153.47	101.06	15.97	92.08	60.64	9.58	15.29	7.15	1 125	927	69	
				36.43	0.97		21.86	0.58	5.92	16.09		129	9	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1764;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 509-0779;  ССЦ 509-1656	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			58.16				81%	758			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			39.79				52%	487			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					190.03					2 370			
	
12.	ФЕРм 08-02-390-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Короба пластмассовые шириной до 40 мм, 100 м	0.9	274.87	185.90	37.44	247.39	167.31	33.70	15.29	3.31	2 862	2 558	112	
				51.53	0.17		46.38	0.15	4.14	15.5		192	2	
	Добавл.ресурсы:  1-1039;  2;  СЦЭСМ 030954;  СЦЭСМ 134041;  СЦЭСМ 331451;  ССЦ 101-1481;  ССЦ 101-2202	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			159.09				81%	2 074			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			108.85				52%	1 331			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					515.33					6 267			
	
13.	С Цена поставщик. 
Кабель-канал перфорированный 20х25 ИЭК, шт.	90	8.20			738.13					3 152			
				8.20			738.13		4.27			3 152		
	Поправки: М: =34*1.03/4.27	
	
14.	ФЕРм 08-02-399-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Провод в коробах, сечением до 6 мм2 (ВВГ нг 3х1,5 мм), 100 м	1.09	47.30	31.81	2.66	51.55	34.68	2.90	15.29	7.14	642	530	21	
				12.82	0.17		13.97	0.18	6.53	15.5		91	3	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2478;  ССЦ 101-2499	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			33.12				81%	432			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			22.66				52%	277			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					107.33					1 351			
	
15.	ФЕРм 08-02-399-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Провод в коробах, сечением до 35 мм2 (ПВ-1  1х10 мм, ВВГ нг 5х6 мм), 100 м	8.17	58.67	42.41	2.66	479.35	346.47	21.76	15.29	7.14	6 190	5 298	155	
				13.60	0.17		111.11	1.37	6.63	15.5		737	21	
	Объем: (790+27)													
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2478;  ССЦ 101-2499	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			330.45				81%	4 308			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			226.10				52%	2 766			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 035.89					13 264			
	
16.	С501-8442 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м	0.1112	6 155.40			684.48					2 923			
				6 155.40			684.48		4.27			2 923		
	Объем: 109*1.02													
	Поправки: М: =26283.56/4.27	
	
17.	С501-8443 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 1000 м	0.0612	8 123.28			497.14					2 123			
				8 123.28			497.14		34 686.41			2 123		
	Объем: 60*1.02													
	Поправки: М: =34686.41/4.27	
	
18.	С501-8459 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2, 1000 м	0.0887	30 578.98			2 712.36					11 582			
				30 578.98			2 712.36		4.27			11 582		
	Объем: 87*1.02													
	Поправки: М: =130572.23/4.27	
	
19.	ТССЦ 502-0503 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 10 мм2, 1000 м	0.867	6 298.03			5 460.39					34 672			
				6 298.03			5 460.39		39 990.33			34 672		
	Объем: 850*1.02													
	
20.	ФЕРм 08-03-526-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	37	39.27	17.81	1.36	1 453.14	658.90	50.17	15.28	5.31	18 177	10 068	266	
				20.11			744.07		10.54	1		7 842		
	Объем: 36+1													
	Добавл.ресурсы:  1-2039;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 201-0843;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			625.96				81%	8 155			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			428.29				52%	5 235			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 507.38					31 567			
	
21.	С Цена поставщик. 
Автоматический выключатель двухполюсный  С20/2 20А (в этажных щитах), шт.	36	90.13			3 244.54					13 854			
				90.13			3 244.54		4.27			13 854		
	Поправки: М: =373.63*1.03/4.27	
	
22.	С Цена поставщик. 
Автоматический выключатель двухполюсный  С10/2  10А (в МОП), шт.	1	98.66			98.66					421			
				98.66			98.66		4.27			421		
	Поправки: М: =409*1.03/4.27	
	
23.	ФЕРм 08-03-593-06 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт.	0.36	1 626.77	840.90	271.52	585.64	302.72	97.75	15.28	7.2	6 627	4 626	704	
				514.35	14.26		185.17	5.13	7.01	16.09		1 298	83	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-0115;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 509-0167	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			292.46				81%	3 814			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			200.10				52%	2 449			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 078.20					12 890			
	
24.	С Цена поставщик. 
Светильник настенный одноламповый  RONDO 100W, шт.	36	33.02			1 188.64					5 076			
				33.02			1 188.64		4.27			5 076		
	Поправки: М: =136.88*1.03/4.27	
	
25.	С Цена поставщик. 
Лампа прозр. А19  60W E-27  220-230V (Elux), шт.	36	1.45			52.10					222			
				1.45			52.10		4.27			222		
	Поправки: М: =6*1.03/4.27	
	
26.	ФЕРм 08-03-593-07 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый, 100 шт.	0.01	1 771.10	929.46	325.81	17.71	9.29	3.26	15.28	7.2	202	142	23	
				515.83	17.50		5.16	0.17	7.03	16.09		36	3	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-0115;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 509-0167	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			8.99				81%	117			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			6.15				52%	75			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					32.85					395			
	
27.	С Цена поставщик. 
Светильник аварийный потолочный, уплотненный 2х60 WPC IR65, шт.	1	129.86			129.86					554			
				129.86			129.86		4.27			554		
	Поправки: М: =538.34*1.03/4.27	
	
28.	С Цена поставщик. 
Лампа Buglezzz A55 60W E27 230V, шт.	2	5.79			11.58					49			
				5.79			11.58		4.27			49		
	Поправки: М: =24*1.03/4.27	
	
29.	ФЕРм 08-03-591-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.37	498.53	376.16	16.54	184.46	139.18	6.12	15.28	7.27	2 352	2 127	44	
				105.83	0.49		39.16	0.18	4.62	15.9		181	3	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1477;  ССЦ 101-1481;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			132.39				81%	1 725			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			90.58				52%	1 108			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					407.44					5 185			
	
30.	С Цена поставщик. 
Выключатель одноклавишный для открытой установки ИЭК, шт.	37	9.89			365.93					1 563			
				9.89			365.93		4.27			1 563		
	Поправки: М: =41*1.03/4.27	
	
31.	ФЕРм 08-02-144-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6 мм2, 100 шт.	0.54	122.06	120.06		65.91	64.83		15.29	1	1 008	991		
				2.00			1.08		15.3	1		17		
	Добавл.ресурсы:  1-2040	
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			61.59				81%	803			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			42.14				52%	515			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					169.64					2 326			
	
32.	С Цена поставщик. 
Зажим ответвительный У859М,, шт.	54	9.89			534.06					2 280			
				9.89			534.06		4.27			2 280		
	Поправки: М: =41*1.03/4.27	
	
33.	С Цена поставщик. 
Коробка распред. 5*2,5  ip-55, шт.	37	6.51			240.98					1 029			
				6.51			240.98		4.27			1 029		
	Поправки: М: =27*1.03/4.27	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	20 702.97	2 283.32	429.27			130 432	34 877	2 436	
			17 990.37	19.79				93 119	302	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	19 776.93	2 255.77	333.12			126 916	34 480	2 012	
			17 188.04	10.99				90 424	175	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	15 958.85					79 500			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 7, 10-12, 14, 15, 20, 23, 26, 29, 31)	2 153.42					28 071			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 7, 10-12, 14, 15, 20, 23, 26, 29, 31)	1 473.39					18 021			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	23 403.74					173 008			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	123.71	27.55	96.15			821	397	424	
				8.80					127	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 6)	35.99					440			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 6)	21.81					252			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	181.51					1 513			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	802.33					2 695			
			802.33					2 695		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	802.33					2 695			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	24 387.58					177 216			
	Строительный контроль 2,14%	521.89					3 792			
	Всего со строительным контролем	24 909.47					181 008			
	Непредвиденные работы 2%	498.19					3 620			
	Всего с непредвиденными работами	25 407.66					184 628			
	НДС	4 573.38					33 233			
	Всего с НДС	29 981.04					217 861			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	2 189.41					28 511			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 495.20					18 273			
	в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП	20.95					320			
			20.95					320		
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	20 834.35	2 414.34	429.63			132 386	36 828	2 439	
			17 990.37	19.93				93 119	304	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	19 837.25	2 315.73	333.48			127 783	35 344	2 015	
			17 188.04	11.13				90 424	177	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	15 958.85					79 500			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 1-3; %=81 - по стр. 7, 10-12, 14, 15, 20, 23, 26, 29, 31)	2 204.51					28 695			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-3, 7, 10-12, 14, 15, 20, 23, 26, 29, 31)	1 512.46					18 471			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	23 554.22					174 949			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	194.77	98.61	96.15			1 908	1 484	424	
				8.80					127	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 4, 5; %=84 - по стр. 6)	103.50					1 320			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 4, 5; %=48 - по стр. 6)	68.00					817			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	366.27					4 045			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	802.33					2 695			
			802.33					2 695		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	802.33					2 695			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	24 722.82					181 689			
	Строительный контроль 2,14%	529.07					3 888			
	Всего со строительным контролем	25 251.89					185 577			
	Непредвиденные работы 2%	505.04					3 712			
	Всего с непредвиденными работами	25 756.93					189 289			
	НДС	4 636.25					34 072			
	Всего с НДС	30 393.18					223 361			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	2 308.01					30 015			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 580.46					19 288			
	в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП	20.95					320			
			20.95					320		

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)