«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	2 103 226	руб.	Смета на сумму:	2 103 226	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «ЖЭУ-18»	
		
________________ / С.Б. Русович  /	________________ /С.Я. Шешеловская /	
		
«______»  августа  2014 г.	«______»  августа  2014 г.	

	
Объект:	МКД № 10-12 по проспекту Победы г. Калининград 	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
	
На капитальный ремонт крыши МКД № 10-12 по проспекту Победы г. Калининграда  	
Сметная стоимость:	2 103.226	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.840	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	384.262	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	8.6	165.55	131.65	33.90	1 423.73	1 132.19	291.54	15.07	6.82	19 050	17 062	1 988	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 120.87				84%	14 332			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			679.31				48%	8 190			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 223.91					41 572			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	8.6	172.51	127.80	44.71	1 483.59	1 099.08	384.51	15.08	8.6	19 881	16 574	3 307	
					6.95			59.77	1	15.05			900	
	Накладные расходы		83%			961.85				71%	12 407			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			753.25				52%	9 086			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 198.69					41 374			
	
3.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной, 100 м2 кровли	8.6	172.51	127.80	44.71	1 483.59	1 099.08	384.51	15.08	8.6	19 881	16 574	3 307	
					6.95			59.77	1	15.05			900	
	Накладные расходы		83%			961.85				71%	12 407			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			753.25				52%	9 086			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 198.69					41 374			
	
4.	ТЕР 46-04-001-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка кирпичных стен(мауэрлат), 1 м3	0.8	218.68	77.46	141.22	174.94	61.97	112.98	15.07	3.97	1 382	934	449	
					12.93			10.34	1	15.06			156	
	Накладные расходы		99%			71.59				84%	916			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			43.39				48%	523			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					289.91					2 821			
	
5.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.48	6 775.72	1 449.90	67.19	3 252.35	695.95	32.25	15.07	8.36	20 955	10 488	270	
				5 258.63			2 524.14		4.04	1		10 198		
	Накладные расходы		83%			577.64				71%	7 446			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			452.37				52%	5 454			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 282.36					33 855			
	
6.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	3.44	9 291.30	1 358.31	34.61	31 962.07	4 672.59	119.06	15.07	8.33	151 017	70 416	992	
				7 898.38			27 170.43		2.93	1		79 609		
	Объем: 8*43													
	Накладные расходы		83%			3 878.25				71%	49 995			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			3 037.18				52%	36 616			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					38 877.50					237 629			
	
7.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.75	4 519.16	360.82	36.65	3 389.37	270.62	27.49	15.07	8.41	14 881	4 078	231	
				4 121.69			3 091.27		3.42	1		10 572		
	Накладные расходы		83%			224.61				71%	2 895			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			175.90				52%	2 121			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 789.89					19 897			
	
8.	ТЕРр 58-5-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена кобылок и затяжек  из досок, 100 м	1.992	3 176.89	1 205.91	20.22	6 328.36	2 402.17	40.28	15.07	8.36	49 750	36 201	337	
				1 950.76			3 885.91		3.4	1		13 212		
	Объем: 106*1.2+12*6													
	Накладные расходы		83%			1 993.80				71%	25 703			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 561.41				52%	18 825			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 883.57					94 277			
	
9.	ТЕР 10-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Разборка элементов каркаса из брусьев(стойки, подкосы, лежень), 1 м3 древесины в конструкции	1.02	191.41	160.20	31.21	195.24	163.40	31.83	15.07	8.24	2 725	2 462	262	
									2.64	1				
	Объем: 0.2*0.2*12+0.1*0.15*36													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		106%			173.20				90%	2 216			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			88.24				43%	1 059			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					456.68					5 999			
	
10.	ТЕР 10-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Установка элементов каркаса из брусьев(стойки, подкосы, лежень), 1 м3 древесины в конструкции	1.02	3 020.43	230.29	48.76	3 080.84	234.89	49.74	15.07	8.24	11 332	3 540	410	
				2 741.38			2 796.21		2.64	1		7 382		
	Объем: 0.2*0.2*12+0.1*0.15*36													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			248.98				90%	3 186			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			126.84				43%	1 522			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 456.66					16 040			
	
11.	ТЕР 10-01-082-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Демонтаж части конька, 1 м3 древесины в конструкции	0.06	153.62	122.85	30.78	9.22	7.37	1.85	15.07	7.5	125	111	14	
					1.82			0.11	3.3	15.03			2	
	Объем: 0.2*0.2*1.5													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		106%			7.93				90%	102			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			4.04				43%	49			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					21.19					275			
	
12.	ТЕР 10-01-082-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Устройство конька из брусьев, 1 м3 древесины в конструкции	0.06	2 566.35	176.59	48.09	153.98	10.60	2.89	15.07	7.5	645	160	22	
				2 341.67	2.84		140.50	0.17	3.3	15.03		464	3	
	Объем: 0.2*0.2*1.5													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			11.42				90%	147			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			5.82				43%	70			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					171.21					862			
	
13.	ТЕРр 53-20-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (мауэрлат), 100 м3 кладки	0.008	136 578.60	5 963.00	3 790.41	1 092.63	47.70	30.32	15.07	8.6	4 795	719	261	
				126 825.19	588.90		1 014.60	4.71	3.76	15.06		3 815	71	
	Накладные расходы		86%			45.07				73%	577			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			36.69				56%	442			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 174.39					5 814			
	
14.	ТЕРр 58-12-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из металлочерепицы, 100 м2	8.6	2 713.25	179.98	29.68	23 333.95	1 547.83	255.25	15.08	8.62	92 287	23 341	2 200	
				2 503.59	4.13		21 530.87	35.52	3.1	17.62		66 746	626	
	Накладные расходы		83%			1 314.18				71%	17 017			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 029.18				52%	12 463			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					25 677.31					121 766			
	
15.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	8.148	221.62	101.80	102.69	1 805.72	829.45	836.70	15.08	3.6	15 858	12 508	3 012	
				17.13	1.45		139.58	11.81	2.42	15.14		338	179	
	Объем: 860*0.7+84+128.8													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			757.13				77%	9 769			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			504.76				48%	6 090			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 067.61					31 717			
	
16.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	168.6636	36.04			6 078.64					34 353			
				36.04			6 078.64		203.68			34 353		
	Объем: 8.148*20.7													
	
17.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой кровель (прим), 100 м2 покрытия	8.6	286.73	122.64	1.26	2 465.87	1 054.67	10.86	15.07	8.51	20 117	15 894	92	
				162.83			1 400.34		2.95	1		4 131		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			980.84				79%	12 556			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			674.99				51%	8 106			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 121.70					40 779			
	
18.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	1075	13.13			14 114.75					45 376			
				13.13			14 114.75		42.21			45 376		
	Объем: 860*1.25													
	
19.	ТЕР 12-01-023-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	8.6	8 171.06	405.87	165.99	70 271.09	3 490.48	1 427.49	15.08	7.56	377 123	52 636	10 792	
				7 599.20	14.91		65 353.12	128.25	4.8	15.06		313 695	1 931	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			3 908.23				92%	50 202			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 990.30				44%	24 009			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					76 169.62					451 334			
	
20.	ТССЦ 101-4128 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	66.214	137.86			9 128.26					35 250			
				137.86			9 128.26		532.37			35 250		
	Объем: (28+4.8+5.8+4.9*12)*0.5+(5.4*2+5.3+25.6)*0.42													
	
21.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим..) 
Разборка люка выхода на кровлю, 100 окон	0.01	2 618.75	2 607.40	11.35	26.19	26.07	0.11	15.08	5.9	394	393	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			21.64				71%	279			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			16.95				52%	204			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					64.77					877			
	
22.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Установка люка выхода на кровлю, 100 м2 проемов	0.0145	21 223.62	2 306.00	742.65	307.74	33.44	10.77	15.07	6.77	1 312	504	73	
				18 174.97	28.43		263.54	0.41	2.79	17.6		735	7	
	Объем: 0.85*0.85*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			35.88				90%	460			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			18.28				43%	220			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					361.90					1 992			
	
23.	С Цена поставщик. 
Окно-люк, м2	1.445	2 319.08			3 351.06					14 175			
				2 319.08			3 351.06		4.23			14 175		
	Объем: 0.85*0.85*2													
	Поправки: М: =9342.56/4.23*1.05	
	
24.	ТЕРр 58-2-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон полукруглых и треугольных, 100 окон	0.05	1 174.67	1 166.71	7.96	58.73	58.34	0.40	15.08	5.9	882	880	2	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			48.42				71%	625			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			37.92				52%	458			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					145.07					1 964			
	
25.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	5	394.62	69.00	29.78	1 973.08	345.00	148.88	15.07	7.31	10 474	5 199	1 088	
				295.84	2.08		1 479.20	10.38	2.83	15.07		4 186	156	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			376.70				90%	4 820			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			191.91				43%	2 303			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 541.69					17 596			
	
26.	ТССЦ 203-0955 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	2.4	2 460.30			5 904.72					10 096			
				2 460.30			5 904.72		4 206.69			10 096		
	Объем: 0.6*0.8*5													
	
27.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 
прим.) 
Обивка  слуховых окон  кровельной сталью, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.215	373.54	335.71	26.60	80.31	72.18	5.72	15.08	8.49	1 147	1 088	49	
				11.23			2.41		3.95	1		10		
	Объем: 4.3*5													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			76.51				90%	979			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			38.98				43%	468			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					195.80					2 594			
	
28.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.0946	23 811.97			2 252.61					4 344			
				23 811.97			2 252.61		45 922.78			4 344		
	Объем: 0.215*0.44													
	
29.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.015	8 572.20	5 513.35	252.31	128.58	82.70	3.78	15.07	7.32	1 463	1 246	28	
				2 806.54	60.12		42.10	0.90	4.48	16.75		189	15	
	Накладные расходы		78%			65.21				66%	832			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			52.67				50%	631			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					246.46					2 926			
	
30.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.63	3 086.00			1 944.18					8 050			
				3 086.00			1 944.18		12 777.23			8 050		
	Объем: 0.15*4200													
	
31.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (3-х канальный), 100 м труб	0.025	9 286.88	6 088.30	189.36	232.17	152.21	4.73	15.07	7.31	2 665	2 294	35	
				3 009.22	45.08		75.23	1.13	4.48	16.74		337	19	
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
	Накладные расходы		78%			119.61				66%	1 527			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			96.60				50%	1 157			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					448.38					5 348			
	
32.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.11	3 086.00			339.46					1 405			
				3 086.00			339.46		12 777.23			1 405		
	Объем: 0.025*2200*2													
	
33.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (4-х канальный), 100 м труб	0.012	13 930.32	9 132.45	284.04	167.16	109.59	3.41	15.07	7.31	1 919	1 652	25	
				4 513.83	67.62		54.17	0.81	4.48	16.74		243	14	
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
	Накладные расходы		78%			86.11				66%	1 100			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			69.55				50%	833			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					322.82					3 852			
	
34.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.079	3 086.00			243.79					1 009			
				3 086.00			243.79		12 777.23			1 009		
	Объем: 0.012*2200*3													
	
35.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (5-ти канальный), 100 м труб	0.014	18 573.76	12 176.60	378.72	260.03	170.47	5.30	15.07	7.31	2 985	2 569	39	
				6 018.44	90.16		84.26	1.26	4.48	16.74		377	21	
	Начисления: Н3= 4, Н4= 4, Н5= 4, Н48= 4	
	Накладные расходы		78%			133.95				66%	1 709			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			108.19				50%	1 295			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					502.17					5 989			
	
36.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.123	3 086.00			379.58					1 572			
				3 086.00			379.58		12 777.23			1 572		
	Объем: 0.014*2200*4													
	
37.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (6-ти канальный), 100 м труб	0.054	23 217.20	15 220.75	473.40	1 253.73	821.92	25.56	15.07	7.31	14 393	12 386	187	
				7 523.05	112.70		406.24	6.09	4.48	16.74		1 820	102	
	Объем: 1.8*3													
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			645.85				66%	8 242			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			521.65				50%	6 244			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 421.22					28 879			
	
38.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.594	3 086.00			1 833.08					7 590			
				3 086.00			1 833.08		12 777.23			7 590		
	Объем: 0.054*2200*5													
	
39.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (10--ти канальный), 100 м труб	0.025	41 790.96	27 397.35	852.12	1 044.77	684.93	21.30	15.07	7.31	11 994	10 322	156	
				13 541.49	202.86		338.54	5.07	4.48	16.74		1 517	85	
	Начисления: Н3= 9, Н4= 9, Н5= 9, Н48= 9	
	Накладные расходы		78%			538.20				66%	6 869			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			434.70				50%	5 204			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 017.67					24 066			
	
40.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.495	3 086.00			1 527.57					6 325			
				3 086.00			1 527.57		12 777.23			6 325		
	Объем: 0.025*2200*9													
	
41.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (12--ти канальный), 100 м труб	0.02	51 077.84	33 485.65	1 041.48	1 021.56	669.71	20.83	15.07	7.31	11 728	10 093	152	
				16 550.71	247.94		331.01	4.96	4.48	16.74		1 483	83	
	Начисления: Н3= 11, Н4= 11, Н5= 11, Н48= 11	
	Накладные расходы		78%			526.24				66%	6 716			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			425.04				50%	5 088			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 972.84					23 532			
	
42.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.484	3 086.00			1 493.62					6 184			
				3 086.00			1 493.62		12 777.23			6 184		
	Объем: 0.02*2200*11													
	
43.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.34	2 412.79	1 295.60	2.05	820.35	440.50	0.70	15.07	5.89	7 973	6 638	4	
				1 115.14			379.15		3.51	1		1 331		
	Накладные расходы		79%			348.00				67%	4 447			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			220.25				40%	2 655			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 388.60					15 076			
	
44.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.34	2 291.60	114.18	14.24	779.14	38.82	4.84	15.07	8.43	2 685	585	41	
				2 163.18			735.48		2.8	1		2 059		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			36.88				80%	468			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			18.25				37%	216			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					834.26					3 369			
	
45.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка  желобов, 100 м труб и покрытий	1.421	75.57	75.35	0.22	107.38	107.07	0.31	15.07	6	1 615	1 614	2	
									1	1				
	Объем: 11+23.5+3.2+5+6.7+22+7.5+2+26.5+2.7+7+6.5+5+5+8.5													
	Накладные расходы		83%			88.87				71%	1 146			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			69.60				52%	839			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					265.84					3 600			
	
46.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	1.421	8 813.16	326.90	31.86	12 523.50	464.52	45.28	15.07	8.05	44 968	7 000	364	
				8 454.40	3.03		12 013.70	4.30	3.13	15.03		37 603	65	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			506.33				92%	6 500			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			257.85				44%	3 109			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 287.68					54 576			
	
47.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Установка снегозадержателей, 100 м ограждения	0.52	4 947.55	62.70	60.16	2 572.73	32.60	31.28	15.07	7.12	11 552	491	223	
				4 824.69	4.38		2 508.84	2.28	4.32	15.05		10 838	34	
	Накладные расходы		108%			37.67				92%	483			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			19.18				44%	231			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 629.58					12 266			
	
48.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (капельник) шириной до 0,4 м, 100 м	1.421	2 956.30	374.76	6.66	4 200.90	532.53	9.46	15.07	8.64	17 840	8 025	82	
				2 574.88	1.03		3 658.90	1.46	2.66	17.66		9 733	26	
	Накладные расходы		83%			443.21				71%	5 716			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			347.09				52%	4 187			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 991.21					27 743			
	
49.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	1.488	7 415.77	333.04	13.17	11 034.67	495.56	19.60	15.07	8.49	37 510	7 468	166	
				7 069.56			10 519.51		2.84	1		29 875		
	Объем: 12*12.4													
	Накладные расходы		83%			411.31				71%	5 302			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			322.11				52%	3 883			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 768.10					46 696			
	
50.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.24	5 731.49	578.30	8.10	1 375.56	138.79	1.94	15.07	8.5	5 170	2 092	17	
				5 145.09			1 234.82		2.48	1		3 062		
	Объем: 12*2													
	Накладные расходы		83%			115.20				71%	1 485			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			90.21				52%	1 088			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 580.97					7 743			
	
51.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.12	8 719.75	480.56	8.10	1 046.37	57.67	0.97	15.07	8.5	2 043	869	8	
				8 231.09			987.73		1.18	1		1 166		
	Накладные расходы		83%			47.87				71%	617			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			37.49				52%	452			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 131.72					3 112			
	
52.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.12	4 604.75	480.56	8.10	552.57	57.67	0.97	15.07	8.5	2 112	869	8	
				4 116.09			493.93		2.5	1		1 235		
	Накладные расходы		83%			47.87				71%	617			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			37.49				52%	452			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					637.92					3 181			
	
53.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	1.56	1 357.93	327.73	1.01	2 118.37	511.26	1.58	15.07	8.51	14 285	7 705	13	
				1 029.19			1 605.54		4.09	1		6 567		
	Объем: 12*12+12													
	Накладные расходы		83%			424.35				71%	5 471			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			332.32				52%	4 007			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 875.03					23 762			
	
54.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	47.95	48.13	4.41	36.66	2 307.65	211.46	1 757.85	15.07	7.27	21 065	3 187	12 780	
									1	1				
	Объем: 860*0.014+28.8168+0.414+0.2982+0.4636+2.2355+1.863+1.8216													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			211.46				100%	3 187			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			126.88				60%	1 912			
	
55.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	47.95	16.40		16.40	786.38		786.38	1	7.52	5 914		5 914	
									1	1				
	Объем: 860*0.014+28.8168+0.414+0.2982+0.4636+2.2355+1.863+1.8216													
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	247 277.48	25 135.05	6 951.50			1 233 621	378 867	49 403	
			214 852.59	349.50				800 257	5 395	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	244 183.45	24 923.59	4 407.27			1 206 642	375 680	30 709	
			214 852.59	349.50				800 257	5 395	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	48 591.32					175 729			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 4; %=71 - по стр. 2, 3, 5-8, 14, 21, 24, 45, 48-53; %=90 - по стр. 9-12, 22, 25, 27; %=73 - по стр. 13; %=77 - по стр. 15; %=79 - по стр. 17; %=92 - по стр. 19, 46, 47; %=66 - по стр. 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41; %=67 - по стр. 43; %=80 - по стр. 44)	22 419.30					288 281			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 4, 15; %=52 - по стр. 2, 3, 5-8, 14, 21, 24, 45, 48-53; %=43 - по стр. 9-12, 22, 25, 27; %=56 - по стр. 13; %=51 - по стр. 17; %=44 - по стр. 19, 46, 47; %=50 - по стр. 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41; %=40 - по стр. 43; %=37 - по стр. 44)	15 681.18					188 932			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	282 283.93					1 683 855			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	3 094.03	211.46	2 544.23			26 979	3 187	18 694	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 54)	211.46					3 187			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 54)	126.88					1 912			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	3 094.03					26 979			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	285 377.96					1 710 834			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	6 107.09					36 612			
	ИТОГО	291 485.05					1 747 446			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	5 829.70					34 949			
	ИТОГО	297 314.75					1 782 395			
	НДС 18%	53 516.66					320 831			
	ВСЕГО С НДС	350 831.41					2 103 226			

Составил:	Инженер ООО «ЖЭУ-18»                                                                  Милицина Л.Н.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)