|  |  |
| --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| Смета на сумму: | 1 096 802 | руб. | Смета на сумму: | 1 096 802 | руб. |
|  |  |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО «Северо-Западная Управляющая компания» |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / С.Б. Русович / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Т.К. Казакова / |
|  |  |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014г. | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014г. |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Объект: | Многоквартирный дом №16 по ул. Чернышевского г. Калининград |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА**  |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт крыши МКД |
| Сметная стоимость: | **1 096.802** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | **1.630** | тыс. чел. ч |
| Сметная заработная плата: | **208.025** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"". |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕР 46-04-008-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия | 3.7 | 553.31 | 459.71 | 93.60 | 2 047.25 | 1 700.93 | 346.32 | 14.4 | 6.14 | 26 620 | 24 493 | 2 126 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 1 683.92 |  |  |  | 84% | 20 574 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 1 020.56 |  |  |  | 48% | 11 757 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 751.73 |  |  |  |  | 58 951 |  |  |
|  |
| 2. | ТЕРр 58-1-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 3.7 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 638.29 | 472.86 | 165.43 | 14.41 | 7.71 | 8 089 | 6 814 | 1 275 |
|  | 6.95 |  | 25.72 | 1 | 14.38 |  | 370 |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 413.82 |  |  |  | 71% | 5 101 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 324.08 |  |  |  | 52% | 3 736 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 376.19 |  |  |  |  | 16 925 |  |  |
|  |
| 3. | ТЕРр 58-18-4 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки | 3.33 | 5 502.93 | 806.67 | 80.64 | 18 324.76 | 2 686.21 | 268.53 | 14.41 | 8 | 91 578 | 38 708 | 2 148 |
| 4 615.62 |  | 15 370.01 |  | 3.3 | 1 | 50 721 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 2 229.55 |  |  |  | 71% | 27 483 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 1 746.04 |  |  |  | 52% | 20 128 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 22 300.35 |  |  |  |  | 139 189 |  |  |
|  |
|  |
| 4. | ТЕРр 58-12-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из металлочерепицы, 100 м2 | 3.7 | 2 713.25 | 179.98 | 29.68 | 10 039.03 | 665.93 | 109.82 | 14.41 | 7.81 | 40 652 | 9 596 | 858 |
| 2 503.59 | 4.13 | 9 263.28 | 15.28 | 3.26 | 14.44 | 30 198 | 221 |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 565.40 |  |  |  | 71% | 6 970 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 442.79 |  |  |  | 52% | 5 105 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 11 047.22 |  |  |  |  | 52 727 |  |  |
|  |
| 5. | ТЕРр 53-16-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (под мауэрлат), 1 м3 кладки | 0.2 | 1 615.27 | 301.17 | 30.24 | 323.05 | 60.23 | 6.05 | 14.4 | 6.44 | 1 926 | 867 | 39 |
| 1 283.86 | 5.99 | 256.77 | 1.20 | 3.97 | 14.41 | 1 019 | 17 |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 52.83 |  |  |  | 73% | 645 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 43.00 |  |  |  | 56% | 495 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 418.88 |  |  |  |  | 3 066 |  |  |
|  |
| 6. | ТЕРр 58-5-4 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (кобылки), 100 м | 0.8 | 3 176.89 | 1 205.91 | 20.22 | 2 541.51 | 964.73 | 16.18 | 14.4 | 7.93 | 20 481 | 13 892 | 128 |
| 1 950.76 |  | 1 560.61 |  | 4.14 | 1 | 6 461 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 800.73 |  |  |  | 71% | 9 863 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 627.07 |  |  |  | 52% | 7 224 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 969.31 |  |  |  |  | 37 568 |  |  |
|  |
|  |
| 7. | ТЕРр 58-5-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 0.12 | 6 775.72 | 1 449.90 | 67.19 | 813.09 | 173.99 | 8.06 | 14.4 | 7.93 | 5 239 | 2 505 | 64 |
| 5 258.63 |  | 631.04 |  | 4.23 | 1 | 2 669 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 144.41 |  |  |  | 71% | 1 779 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 113.09 |  |  |  | 52% | 1 303 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 070.60 |  |  |  |  | 8 320 |  |  |
|  |
|  |
| 8. | ТЕРр 58-5-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м | 0.45 | 4 519.16 | 360.82 | 36.65 | 2 033.62 | 162.37 | 16.49 | 14.4 | 7.97 | 10 260 | 2 338 | 131 |
| 4 121.69 |  | 1 854.76 |  | 4.2 | 1 | 7 790 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 134.77 |  |  |  | 71% | 1 660 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 105.54 |  |  |  | 52% | 1 216 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 273.93 |  |  |  |  | 13 136 |  |  |
|  |
| 9. | ТЕРр 58-5-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м | 0.365 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 3 391.32 | 495.78 | 12.63 | 14.4 | 7.89 | 15 888 | 7 139 | 100 |
| 7 898.38 |  | 2 882.91 |  | 3 | 1 | 8 649 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 411.50 |  |  |  | 71% | 5 069 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 322.26 |  |  |  | 52% | 3 712 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 125.07 |  |  |  |  | 24 669 |  |  |
|  |
|  |
| 10. | ТЕР 10-01-082-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Разборка по фермам прогонов из брусьев (лежень), 1 м3 древесины в конструкции | 0.1 | 153.62 | 122.85 | 30.78 | 15.36 | 12.28 | 3.08 | 14.4 | 7.2 | 199 | 177 | 22 |
|  | 1.82 |  | 0.18 | 3.39 | 14.36 |  | 3 |
|  | *Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0* |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 13.21 |  |  |  | 90% | 162 |  |  |
|  |  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 6.73 |  |  |  | 43% | 77 |  |  |
|  |  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 35.30 |  |  |  |  | 438 |  |  |
|  |
| 11. | ТЕР 10-01-082-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Укладка по фермам прогонов из брусьев (лежень), 1 м3 древесины в конструкции | 0.1 | 2 566.35 | 176.59 | 48.09 | 256.64 | 17.66 | 4.81 | 14.4 | 7.2 | 1 083 | 254 | 35 |
| 2 341.67 | 2.84 | 234.17 | 0.28 | 3.39 | 14.36 | 794 | 4 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 19.02 |  |  |  | 90% | 232 |  |  |
|  |  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 9.69 |  |  |  | 43% | 111 |  |  |
|  |  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 285.34 |  |  |  |  | 1 426 |  |  |
|  |
| 12. | ТЕР 26-02-018-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 7.4 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 1 639.95 | 753.31 | 759.89 | 14.4 | 3.55 | 13 823 | 10 848 | 2 698 |
| 17.13 | 1.45 | 126.76 | 10.73 | 2.19 | 14.47 | 278 | 155 |
|  | Объем: 370\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 113-9005* |
|  | *Начисления: Н3= 1\*1.25, Н4= 1\*1.25, Н5= 1\*1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 90% |  |  | 687.64 |  |  |  | 77% | 8 472 |  |  |
|  |  |  | =(100\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 458.42 |  |  |  | 48% | 5 281 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 786.01 |  |  |  |  | 27 577 |  |  |
|  |
| 13. | ТССЦ 113-8070 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг | 153.18 | 36.04 |  |  | 5 520.61 |  |  |  |  | 27 542 |  |  |
| 36.04 |  | 5 520.61 |  | 179.8 |  | 27 542 |  |
|  | Объем: 7.4\*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 14. | ТЕР 14-02-015-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Покрытие пленкой кровель (прим), 100 м2 покрытия | 3.7 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 1 060.90 | 453.75 | 4.67 | 14.4 | 8.08 | 8 289 | 6 534 | 38 |
| 162.83 |  | 602.47 |  | 2.85 | 1 | 1 717 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54\*0.125) ]* |
|  | *Начисления: Н3= 1\*1.25, Н4= 1\*1.25, Н5= 1\*1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 93% |  |  | 421.99 |  |  |  | 79% | 5 162 |  |  |
|  |  |  | =(103\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(103\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 290.40 |  |  |  | 51% | 3 332 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 773.29 |  |  |  |  | 16 783 |  |  |
|  |
| 15. | ТССЦ 101-4134 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2 | 462.5 | 13.13 |  |  | 6 072.63 |  |  |  |  | 19 906 |  |  |
| 13.13 |  | 6 072.63 |  | 43.04 |  | 19 906 |  |
|  | Объем: 370\*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 16. | ТЕР 12-01-023-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли | 3.7 | 8 171.06 | 405.87 | 165.99 | 30 232.91 | 1 501.72 | 614.15 | 14.41 | 7.09 | 159 831 | 21 640 | 4 354 |
| 7 599.20 | 14.91 | 28 117.04 | 55.18 | 4.76 | 14.39 | 133 837 | 794 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9496* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 1 681.45 |  |  |  | 92% | 20 639 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 856.30 |  |  |  | 44% | 9 871 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 32 770.66 |  |  |  |  | 190 341 |  |  |
|  |
| 17. | ТССЦ 101-4128 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2 | 37 | 137.86 |  |  | 5 100.82 |  |  |  |  | 20 095 |  |  |
| 137.86 |  | 5 100.82 |  | 543.11 |  | 20 095 |  |
|  |
| 18. | ТЕРр 58-2-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон | 0.02 | 2 618.75 | 2 607.40 | 11.35 | 52.38 | 52.15 | 0.23 | 14.41 | 5.49 | 753 | 751 | 1 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 43.28 |  |  |  | 71% | 533 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 33.90 |  |  |  | 52% | 391 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 129.56 |  |  |  |  | 1 677 |  |  |
|  |
| 19. | ТЕР 10-01-003-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно | 2 | 394.62 | 69.00 | 29.78 | 789.23 | 138.00 | 59.55 | 14.4 | 7.03 | 4 110 | 1 987 | 419 |
| 295.84 | 2.08 | 591.68 | 4.15 | 2.88 | 14.4 | 1 704 | 60 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9084* |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19\*0.5) ]* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 150.68 |  |  |  | 90% | 1 842 |  |  |
|  |  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 76.76 |  |  |  | 43% | 880 |  |  |
|  |  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 016.67 |  |  |  |  | 6 833 |  |  |
|  |
| 20. | ТССЦ 203-0955 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2 | 1.12 | 2 460.30 |  |  | 2 755.54 |  |  |  |  | 4 519 |  |  |
| 2 460.30 |  | 2 755.54 |  | 4 034.55 |  | 4 519 |  |
|  | Объем: (0.7\*0.8)\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 21. | ТЕР 10-01-008-08 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 прим) Обивка боковин мансардных окон кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.04 | 373.54 | 335.71 | 26.60 | 14.94 | 13.43 | 1.06 | 14.41 | 8.05 | 204 | 194 | 9 |
| 11.23 |  | 0.45 |  | 4.11 | 1 | 2 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94\*0.18) ]; ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00\*0.44) ]* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 14.24 |  |  |  | 90% | 175 |  |  |
|  |  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 7.25 |  |  |  | 43% | 83 |  |  |
|  |  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 36.43 |  |  |  |  | 462 |  |  |
|  |
| 22. | ТССЦ 101-3190 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т | 0.0176 | 23 811.97 |  |  | 419.09 |  |  |  |  | 812 |  |  |
| 23 811.97 |  | 419.09 |  | 46 126.25 |  | 812 |  |
|  | Объем: 0.04\*0.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 23. | ТЕРр 58-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали, желобов, 100 м труб и покрытий | 0.724 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 54.71 | 54.55 | 0.16 | 14.4 | 5.59 | 786 | 786 | 1 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 45.28 |  |  |  | 71% | 558 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 35.46 |  |  |  | 52% | 409 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 135.44 |  |  |  |  | 1 753 |  |  |
|  |
|  |
| 24. | ТЕР 12-01-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 0.724 | 8 813.16 | 326.90 | 31.86 | 6 380.73 | 236.67 | 23.07 | 14.4 | 7.48 | 22 923 | 3 408 | 173 |
| 8 454.40 | 3.03 | 6 120.99 | 2.19 | 3.16 | 14.36 | 19 342 | 31 |
|  | *Начисления: Н3= 1\*1,25, Н4= 1\*1,25, Н5= 1\*1,15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 257.97 |  |  |  | 92% | 3 164 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 131.37 |  |  |  | 44% | 1 513 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 6 770.07 |  |  |  |  | 27 600 |  |  |
|  |
| 25. | ТЕРр 58-10-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 0.308 | 7 415.77 | 333.04 | 13.17 | 2 284.06 | 102.58 | 4.06 | 14.4 | 8.06 | 7 302 | 1 477 | 33 |
| 7 069.56 |  | 2 177.42 |  | 2.66 | 1 | 5 792 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 85.14 |  |  |  | 71% | 1 049 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 66.68 |  |  |  | 52% | 768 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 435.88 |  |  |  |  | 9 119 |  |  |
|  |
| 26. | ТЕРр 58-10-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.1 | 5 731.49 | 578.30 | 8.10 | 573.15 | 57.83 | 0.81 | 14.4 | 8.06 | 2 033 | 833 | 7 |
| 5 145.09 |  | 514.51 |  | 2.32 | 1 | 1 194 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 48.00 |  |  |  | 71% | 591 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 37.59 |  |  |  | 52% | 433 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 658.74 |  |  |  |  | 3 058 |  |  |
|  |
| 27. | ТЕРр 58-10-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.05 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 230.24 | 24.03 | 0.41 | 14.4 | 8.06 | 864 | 346 | 3 |
| 4 116.09 |  | 205.80 |  | 2.5 | 1 | 515 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 19.94 |  |  |  | 71% | 246 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 15.62 |  |  |  | 52% | 180 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 265.80 |  |  |  |  | 1 290 |  |  |
|  |
| 28. | ТЕРр 58-10-6 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.05 | 8 719.75 | 480.56 | 8.10 | 435.99 | 24.03 | 0.41 | 14.4 | 8.06 | 864 | 346 | 3 |
| 8 231.09 |  | 411.55 |  | 1.25 | 1 | 514 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 19.94 |  |  |  | 71% | 246 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 15.62 |  |  |  | 52% | 180 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 471.55 |  |  |  |  | 1 290 |  |  |
|  |
| 29. | ТЕРр 58-22-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 0.3 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 407.38 | 98.32 | 0.30 | 14.4 | 8.08 | 2 687 | 1 416 | 2 |
| 1 029.19 |  | 308.76 |  | 4.11 | 1 | 1 269 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 81.61 |  |  |  | 71% | 1 005 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 63.91 |  |  |  | 52% | 736 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 552.89 |  |  |  |  | 4 429 |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 30. | ТЕР 12-01-010-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали (капельник), 100 м2 покрытия | 0.2172 | 11 907.97 | 1 173.45 | 33.16 | 2 586.41 | 254.87 | 7.20 | 14.4 | 7.8 | 9 886 | 3 670 | 56 |
| 10 701.36 | 3.78 | 2 324.34 | 0.82 | 2.65 | 14.39 | 6 159 | 12 |
|  | Объем: 72.4\*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 276.15 |  |  |  | 92% | 3 387 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 140.63 |  |  |  | 44% | 1 620 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 003.18 |  |  |  |  | 14 894 |  |  |
|  |
| 31. | ТЕРр 60-7-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб | 0.086 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 737.21 | 474.15 | 21.70 | 14.4 | 6.63 | 8 181 | 6 828 | 144 |
| 2 806.54 | 60.12 | 241.36 | 5.17 | 5.01 | 14.42 | 1 209 | 75 |
|  | Объем: (3.3+2.6+2.7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 373.87 |  |  |  | 66% | 4 556 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 301.97 |  |  |  | 50% | 3 452 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 413.05 |  |  |  |  | 16 188 |  |  |
|  |
|  |
| 32. | ТССЦ 404-0007 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 0.3612 | 3 086.00 |  |  | 1 114.66 |  |  |  |  | 4 737 |  |  |
| 3 086.00 |  | 1 114.66 |  | 13 114.42 |  | 4 737 |  |
|  | Объем: 0.086\*4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 33. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 8 каналов), 100 м труб | 0.059 | 32 504.08 | 21 309.05 | 662.76 | 1 917.74 | 1 257.23 | 39.10 | 14.4 | 6.63 | 21 477 | 18 104 | 259 |
| 10 532.27 | 157.78 | 621.40 | 9.31 | 5.01 | 14.41 | 3 113 | 134 |
|  | Объем: 3.3+2.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900* |
|  | *Начисления: Н3= 7, Н4= 7, Н5= 7, Н48= 7* |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 987.90 |  |  |  | 66% | 12 037 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 797.92 |  |  |  | 50% | 9 119 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 703.56 |  |  |  |  | 42 633 |  |  |
|  |
|  |
| 34. | ТССЦ 404-0007 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 0.9086 | 3 086.00 |  |  | 2 803.94 |  |  |  |  | 11 916 |  |  |
| 3 086.00 |  | 2 803.94 |  | 13 114.42 |  | 11 916 |  |
|  | Объем: 0.059\*2200\*7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 35. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 14 каналов), 100 м труб | 0.027 | 60 364.72 | 39 573.95 | 1 230.84 | 1 629.85 | 1 068.50 | 33.23 | 14.4 | 6.63 | 18 253 | 15 386 | 220 |
| 19 559.93 | 293.02 | 528.12 | 7.91 | 5.01 | 14.41 | 2 646 | 114 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900* |
|  | *Начисления: Н3= 13, Н4= 13, Н5= 13, Н48= 13* |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 839.60 |  |  |  | 66% | 10 230 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 678.14 |  |  |  | 50% | 7 750 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 147.59 |  |  |  |  | 36 233 |  |  |
|  |
|  |
| 36. | ТССЦ 404-0007 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 0.7722 | 3 086.00 |  |  | 2 383.01 |  |  |  |  | 10 127 |  |  |
| 3 086.00 |  | 2 383.01 |  | 13 114.42 |  | 10 127 |  |
|  | Объем: 0.027\*2200\*13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 37. | ТЕРр 61-31-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 0.15 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 361.92 | 194.34 | 0.31 | 14.4 | 5.48 | 3 499 | 2 798 | 2 |
| 1 115.14 |  | 167.27 |  | 4.18 | 1 | 699 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 153.53 |  |  |  | 67% | 1 875 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 97.17 |  |  |  | 40% | 1 119 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 612.62 |  |  |  |  | 6 493 |  |  |
|  |
| 38. | ТЕР 15-04-014-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (дымовых труб), 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.15 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 343.74 | 17.13 | 2.14 | 14.4 | 8 | 1 179 | 247 | 17 |
| 2 163.18 |  | 324.48 |  | 2.82 | 1 | 915 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 16.27 |  |  |  | 80% | 198 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 8.05 |  |  |  | 37% | 91 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 368.06 |  |  |  |  | 1 468 |  |  |
|  |
| 39. | ТЕР 12-01-010-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство обделки оголовников из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия | 0.05 | 11 907.97 | 1 173.45 | 33.16 | 595.40 | 58.67 | 1.66 | 14.4 | 7.8 | 2 276 | 845 | 13 |
| 10 701.36 | 3.78 | 535.07 | 0.19 | 2.65 | 14.39 | 1 418 | 3 |
|  | *Начисления: Н3= 1\*1.25, Н4= 1\*1.25, Н5= 1\*1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 63.57 |  |  |  | 92% | 780 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 32.37 |  |  |  | 44% | 373 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 691.34 |  |  |  |  | 3 429 |  |  |
|  |
| 40. | ТЕР 12-01-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения | 0.72 | 4 972.00 | 72.11 | 75.20 | 3 579.84 | 51.92 | 54.14 | 14.4 | 6.73 | 14 069 | 748 | 364 |
| 4 824.69 | 5.48 | 3 473.78 | 3.94 | 3.73 | 14.38 | 12 957 | 57 |
|  | *Начисления: Н3= 1\*1,25, Н4= 1\*1,25, Н5= 1\*1,15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 60.33 |  |  |  | 92% | 741 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 30.72 |  |  |  | 44% | 354 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 670.89 |  |  |  |  | 15 164 |  |  |
|  |
| 41. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 34.6156 | 7.56 |  | 7.56 | 261.76 |  | 261.76 |  | 6.07 | 1 589 |  | 1 589 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Объем: 14.8+13.49+3.4196+2.906 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =45.9/6.07* |
|  |
| 42. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 34.6156 | 27.63 |  | 27.63 | 956.35 |  | 956.35 |  | 6.07 | 5 805 |  | 5 805 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =167.7/6.07* |
|  |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | **123 721.01** | **14 300.15** | **3 803.76** |  |  | **632 352** | **205 975** | **23 136** |
| **105 617.10** | **142.25** |  |  | **403 235** | **2 050** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | **123 721.01** | **14 300.15** | **3 803.76** |  |  | **632 352** | **205 975** | **23 136** |
| **105 617.10** | **142.25** |  |  | **403 235** | **2 050** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | **26 170.30** |  |  |  |  | **99 654** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 22, 27, 30-34; %=73 - по стр. 6; %=90 - по стр. 14, 15, 23, 25; %=77 - по стр. 16; %=79 - по стр. 18; %=92 - по стр. 20, 29, 36, 48, 49; %=66 - по стр. 37, 40, 43; %=67 - по стр. 46; %=80 - по стр. 47)** | **12 797.53** |  |  |  |  | **157 023** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 16; %=52 - по стр. 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 22, 27, 30-34; %=56 - по стр. 6; %=43 - по стр. 14, 15, 23, 25; %=51 - по стр. 18; %=44 - по стр. 20, 29, 36, 48, 49; %=50 - по стр. 37, 40, 43; %=40 - по стр. 46; %=37 - по стр. 47)** | **8 937.09** |  |  |  |  | **102 800** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | **145 455.63** |  |  |  |  | **892 175** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | **145 455.63** |  |  |  |  | **892 175** |  |  |
|  | **Строительный контроль 2,14%** | **3 112.75** |  |  |  |  | **19 093** |  |  |
|  | **Всего со строительным контролем** | **148 568.38** |  |  |  |  | **911 268** |  |  |
|  | **Непредвиденные расходы 2%** | **2 971.37** |  |  |  |  | **18 225** |  |  |
|  | **Всего с непредвиденными расходами** | **151 539.75** |  |  |  |  | **929 493** |  |  |
|  | **НДС** | **27 277.16** |  |  |  |  | **167 309** |  |  |
|  | **Всего с НДС** | **178 816.91** |  |  |  |  | **1 096 802** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | **12 797.53** |  |  |  |  | **157 023** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | **8 937.09** |  |  |  |  | **102 800** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |