«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	____________	руб.	Смета на сумму:	____________	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома №5, расположенного по адресу:  Калининградская область, г. Калининград, ул. Лилии Иванихиной	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1	
на ремонт крыши	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
1.	Е46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	9.22	
2.	Е58-16-3	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2	100 мест	4.61	
3.	Е12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	9.22	
4.	Е12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя. К=1+0,05*12=1,6 (работы на высоте 27 метров) Тех. часть п.1.12.1.	100 м2 кровли	9.22	
5.	С101-1961	Изопласт К ЭКП-4,5	м2	1051.08	
6.	С101-1962	Изопласт П ЭПП-4,0	м2	1069.52	
7.	Е12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	3	
8.	С101-1961	Изопласт К ЭКП-4,5	м2	756	
9.	Е58-20-3	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 0,7 м. Смена парапета	100 м	1.71	
10.	Е65-6-23	Смена водосточных воронок	100 приборов	0.04	
11.	Е65-38-2	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки	1 шт.	16	
12.	Е58-21-1	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал ф350 мм	10 шт.	0.8	
13.	Е20-02-012-01	Установка дефлекторов диаметром патрубка до 280 мм	1 дефлектор	10	
14.	С Цена поставщик.	Дефлекторы крышечные 325 ф75 м	шт.	10	
15.	Е46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	1.048	
16.	Е58-16-3	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2	100 мест	0.524	
17.	Е12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	1.048	
18.	Е12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	1.048	
19.	С101-1961	Изопласт К ЭКП-4,5	м2	119.472	
20.	С101-1962	Изопласт П ЭПП-4,0	м2	121.568	
21.	Е58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м. Отливов	100 м	1.872	
22.	Е53-21-40	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной (типа "Makroflex", "Soudal", "Neo Flex", "Chemlux", "Paso" и т.п.) и мастикой вулканизирующейся	100 м восстановленной герметизации стыков	1.28	
23.	С101-8052	Пена монтажная	л	5	
24.	Е46-01-008-03	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях. Ремонт стен лифтовых шахт	1 м3	1.5	
25.	Е46-04-012-03	Разборка  заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.0693	
26.	Е10-01-047-01	Установка блоков металлических в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0.0693	
27.	Цена поставщика.	Блок дверной металлический в комплекте с замком и ручкой	м2	6.93	
28.	Е62-35-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза (лестницы, металлические части лифтовых шахт)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1	
29.	Е58-16-3	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2	100 мест	0.13	
30.	Е12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	0.2573	
31.	Е12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой	100 м2 кровли	0.2573	
32.	С101-1961	Изопласт К ЭКП-4,5	м2	29.8468	
33.	Е61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (стены лифтовых шахт, вент. каналов)	100 м2 поверхности	2.73	
34.	Е15-04-014-01	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (стены лифтовых шахт, вент. каналов)	100 м2 окрашиваемой поверхности	2.73	
35.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	17.102	
36.	Х403-1-5	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 5 км. (класс груза 1)	т	17.102	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)