|  |  |
| --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| Смета на сумму: | 2 147 483 | руб. | Смета на сумму: | 2 147 483 | руб. |
|  |  |
| Директор МКУ «КР МКД» | Исполнительный директор ООО «МУП РСУ №24» |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / С.Б. Русович / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Н.В. Тихонова / |
|  |  |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014г. | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014г. |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Объект: | Многоквартирный дом № 43-47 по ул.Багратиона г.Калининград |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА**  |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт крыши МКД № 43-47 по ул.Багратиона г.Калининграда |
| Сметная стоимость: | **2 147.483** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | **2.195** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | **288.906** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2014 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"". |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕР 46-04-008-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия | 11.262 | 165.55 | 131.65 | 33.90 | 1 864.42 | 1 482.64 | 381.78 | 14.4 | 6.44 | 23 809 | 21 350 | 2 459 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 1 467.81 |  |  |  | 84% | 17 934 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 889.58 |  |  |  | 48% | 10 248 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 221.82 |  |  |  |  | 51 991 |  |  |
|  |
| 2. | ТЕРр 58-1-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 11.262 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 1 942.81 | 1 439.28 | 503.52 | 14.41 | 8.08 | 24 809 | 20 740 | 4 068 |
|  | 6.95 |  | 78.27 | 1 | 14.38 |  | 1 126 |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 1 259.57 |  |  |  | 71% | 15 525 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 986.41 |  |  |  | 52% | 11 370 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 188.78 |  |  |  |  | 51 704 |  |  |
|  |
| 3. | ТЕРр 58-5-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м | 2.125 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 19 744.01 | 2 886.41 | 73.55 | 14.4 | 8.08 | 91 168 | 41 564 | 594 |
| 7 898.38 |  | 16 784.06 |  | 2.92 | 1 | 49 009 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 2 395.72 |  |  |  | 71% | 29 510 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 1 876.17 |  |  |  | 52% | 21 613 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 24 015.90 |  |  |  |  | 142 292 |  |  |
|  |
| 4. | ТЕРр 58-5-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 0.4 | 6 775.72 | 1 449.90 | 67.19 | 2 710.29 | 579.96 | 26.88 | 14.4 | 8.12 | 17 026 | 8 351 | 218 |
| 5 258.63 |  | 2 103.45 |  | 4.02 | 1 | 8 456 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 481.37 |  |  |  | 71% | 5 929 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 376.97 |  |  |  | 52% | 4 343 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 568.63 |  |  |  |  | 27 298 |  |  |
|  |
| 5. | ТЕР 26-02-018-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 11.262 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 2 495.83 | 1 146.45 | 1 156.47 | 14.4 | 3.56 | 21 073 | 16 509 | 4 117 |
| 17.13 | 1.45 | 192.92 | 16.33 | 2.32 | 14.47 | 448 | 236 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 113-9005* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 90% |  |  | 1 046.50 |  |  |  | 77% | 12 894 |  |  |
|  |  |  | =(100\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 697.67 |  |  |  | 48% | 8 038 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 240.00 |  |  |  |  | 42 004 |  |  |
|  |
| 6. | ТССЦ 113-8070 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг | 233.1234 | 36.04 |  |  | 8 401.77 |  |  |  |  | 45 158 |  |  |
| 36.04 |  | 8 401.77 |  | 193.71 |  | 45 158 |  |
|  | Объем: 11.262\*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 7. | ТЕР 12-01-007-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Устройство кровель из этернита по деревянной обрешетке с ее устройством (прим), 100 м2 кровли | 11.262 | 4 877.10 | 504.69 | 210.18 | 54 925.95 | 5 683.81 | 2 366.99 | 14.41 | 7.63 | 331 996 | 81 904 | 18 060 |
| 4 162.24 | 20.39 | 46 875.15 | 229.60 | 4.95 | 14.39 | 232 032 | 3 304 |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13\*128) ]* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 6 386.48 |  |  |  | 92% | 78 391 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 3 252.38 |  |  |  | 44% | 37 492 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 64 564.81 |  |  |  |  | 447 879 |  |  |
|  |
| 8. | С Цена поставщик. Лист безасбестовый волнистый окрашенный "Этернит",  | 1441.536 | 74.33 |  |  | 107 152.41 |  |  |  |  | 446 826 |  |  |
| 74.33 |  | 107 152.41 |  | 4.17 |  | 446 826 |  |
|  | Объем: 1126.2\*1.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: =11.6\*49.85/1.9775/4.17\*1.06* |
|  |
| 9. | ТЕРр 61-31-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 0.7485 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 1 805.97 | 969.76 | 1.53 | 14.4 | 5.73 | 17 053 | 13 964 | 9 |
| 1 115.14 |  | 834.68 |  | 3.69 | 1 | 3 080 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 766.11 |  |  |  | 67% | 9 356 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 484.88 |  |  |  | 40% | 5 586 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 056.96 |  |  |  |  | 31 994 |  |  |
|  |
| 10. | ТЕР 15-04-014-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.7485 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 1 715.26 | 85.47 | 10.66 | 14.4 | 8.19 | 5 868 | 1 231 | 87 |
| 2 163.18 |  | 1 619.14 |  | 2.81 | 1 | 4 550 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 81.20 |  |  |  | 80% | 985 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 40.17 |  |  |  | 37% | 455 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 836.63 |  |  |  |  | 7 308 |  |  |
|  |
| 11. | ТЕР 12-01-010-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство мелких покрытий (оголовок дымовых труб) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия | 0.042 | 11 907.97 | 1 173.45 | 33.16 | 500.13 | 49.28 | 1.39 | 14.4 | 8.12 | 1 903 | 710 | 11 |
| 10 701.36 | 3.78 | 449.46 | 0.16 | 2.63 | 14.39 | 1 182 | 2 |
|  | *Начисления: Н3= 1\*1.25, Н4= 1\*1.25, Н5= 1\*1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 53.40 |  |  |  | 92% | 655 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 27.19 |  |  |  | 44% | 313 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 580.72 |  |  |  |  | 2 871 |  |  |
|  |
| 12. | ТЕР 12-01-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Устройство снегозадержателей (прим), 100 м ограждения | 1.48 | 4 972.00 | 72.11 | 75.20 | 7 358.55 | 106.72 | 111.30 | 14.4 | 6.88 | 30 936 | 1 537 | 766 |
| 4 824.69 | 5.48 | 7 140.54 | 8.10 | 4.01 | 14.38 | 28 634 | 117 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 124.01 |  |  |  | 92% | 1 522 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 63.15 |  |  |  | 44% | 728 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 7 545.71 |  |  |  |  | 33 185 |  |  |
|  |
| 13. | ТЕР 12-01-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения | 1.48 | 4 972.00 | 72.11 | 75.20 | 7 358.55 | 106.72 | 111.30 | 14.4 | 6.88 | 30 936 | 1 537 | 766 |
| 4 824.69 | 5.48 | 7 140.54 | 8.10 | 4.01 | 14.38 | 28 634 | 117 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 124.01 |  |  |  | 92% | 1 522 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 63.15 |  |  |  | 44% | 728 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 7 545.71 |  |  |  |  | 33 185 |  |  |
|  |
| 14. | ТЕРр 58-2-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон | 0.05 | 2 618.75 | 2 607.40 | 11.35 | 130.94 | 130.37 | 0.57 | 14.41 | 5.73 | 1 882 | 1 879 | 3 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 108.21 |  |  |  | 71% | 1 334 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 84.74 |  |  |  | 52% | 977 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 323.89 |  |  |  |  | 4 193 |  |  |
|  |
| 15. | ТЕР 10-01-003-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство слуховых окон (прим), 1 слуховое окно | 5 | 394.62 | 69.00 | 29.78 | 1 973.08 | 345.00 | 148.88 | 14.4 | 7.13 | 10 216 | 4 968 | 1 061 |
| 295.84 | 2.08 | 1 479.20 | 10.38 | 2.83 | 14.4 | 4 186 | 149 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9084* |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19\*0.5) ]* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 376.70 |  |  |  | 90% | 4 605 |  |  |
|  |  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 191.91 |  |  |  | 43% | 2 200 |  |  |
|  |  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 541.69 |  |  |  |  | 17 022 |  |  |
|  |
| 16. | ТССЦ 203-0954 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2 | 2.4 | 3 070.76 |  |  | 7 369.82 |  |  |  |  | 12 602 |  |  |
| 3 070.76 |  | 7 369.82 |  | 5 250.96 |  | 12 602 |  |
|  | Объем: (0.6\*0.8)\*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 17. | ТЕР 10-01-008-08 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 прим.) Обивка стен кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.105 | 373.54 | 335.71 | 26.60 | 39.22 | 35.25 | 2.79 | 14.41 | 8.24 | 536 | 508 | 23 |
| 11.23 |  | 1.18 |  | 4.11 | 1 | 5 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94\*0.18) ]; ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00\*0.44) ]* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 37.37 |  |  |  | 90% | 457 |  |  |
|  |  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 19.04 |  |  |  | 43% | 218 |  |  |
|  |  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 95.62 |  |  |  |  | 1 212 |  |  |
|  |
| 18. | ТССЦ 101-3190 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т | 0.0462 | 23 811.97 |  |  | 1 100.11 |  |  |  |  | 2 124 |  |  |
| 23 811.97 |  | 1 100.11 |  | 45 984.42 |  | 2 124 |  |
|  | Объем: 0.105\*0.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 19. | ТЕРр 58-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов, 100 м труб и покрытий | 1.48 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 111.84 | 111.52 | 0.33 | 14.4 | 5.82 | 1 608 | 1 606 | 2 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 92.56 |  |  |  | 71% | 1 140 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 72.49 |  |  |  | 52% | 835 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 276.89 |  |  |  |  | 3 583 |  |  |
|  |
| 20. | ТЕР 12-01-009-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство желобов настенных, 100 м желобов | 1.48 | 24 362.23 | 882.04 | 409.00 | 36 056.10 | 1 305.42 | 605.32 | 14.4 | 7.63 | 124 145 | 18 798 | 4 619 |
| 23 071.19 | 39.83 | 34 145.36 | 58.94 | 2.95 | 14.39 | 100 729 | 848 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 1 473.51 |  |  |  | 92% | 18 074 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 750.40 |  |  |  | 44% | 8 644 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 38 280.01 |  |  |  |  | 150 864 |  |  |
|  |
| 21. | ТЕРр 58-10-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 1.25 | 7 415.77 | 333.04 | 13.17 | 9 269.71 | 416.30 | 16.46 | 14.4 | 8.24 | 29 548 | 5 995 | 136 |
| 7 069.56 |  | 8 836.95 |  | 2.65 | 1 | 23 418 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 345.53 |  |  |  | 71% | 4 256 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 270.60 |  |  |  | 52% | 3 117 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 9 885.83 |  |  |  |  | 36 922 |  |  |
|  |
| 22. | ТЕРр 58-10-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.16 | 5 731.49 | 578.30 | 8.10 | 917.04 | 92.53 | 1.30 | 14.4 | 8.25 | 3 253 | 1 332 | 11 |
| 5 145.09 |  | 823.21 |  | 2.32 | 1 | 1 910 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 76.80 |  |  |  | 71% | 946 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 60.14 |  |  |  | 52% | 693 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 053.98 |  |  |  |  | 4 891 |  |  |
|  |
| 23. | ТЕРр 58-10-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.08 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 368.38 | 38.44 | 0.65 | 14.4 | 8.25 | 1 382 | 554 | 5 |
| 4 116.09 |  | 329.29 |  | 2.5 | 1 | 823 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 31.91 |  |  |  | 71% | 393 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 24.99 |  |  |  | 52% | 288 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 425.27 |  |  |  |  | 2 063 |  |  |
|  |
| 24. | ТЕРр 58-10-6 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.08 | 8 719.75 | 480.56 | 8.10 | 697.58 | 38.44 | 0.65 | 14.4 | 8.25 | 1 382 | 554 | 5 |
| 8 231.09 |  | 658.49 |  | 1.25 | 1 | 823 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 31.91 |  |  |  | 71% | 393 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 24.99 |  |  |  | 52% | 288 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 754.47 |  |  |  |  | 2 063 |  |  |
|  |
| 25. | ТЕРр 58-22-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 1.05 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 1 425.83 | 344.12 | 1.06 | 14.4 | 8.27 | 9 384 | 4 955 | 9 |
| 1 029.19 |  | 1 080.65 |  | 4.09 | 1 | 4 420 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 285.62 |  |  |  | 71% | 3 518 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 223.68 |  |  |  | 52% | 2 577 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 935.13 |  |  |  |  | 15 479 |  |  |
|  |
| 26. | ТЕРр 53-7-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена лобовых доски (прим), 100 м досок | 1.48 | 1 013.25 | 295.48 | 18.24 | 1 499.61 | 437.31 | 27.00 | 14.4 | 8.24 | 9 957 | 6 297 | 222 |
| 699.53 |  | 1 035.30 |  | 3.32 | 1 | 3 437 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 376.09 |  |  |  | 73% | 4 597 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 306.12 |  |  |  | 56% | 3 526 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 181.81 |  |  |  |  | 18 080 |  |  |
|  |
| 27. | ТЕР 15-04-024-01 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Простая окраска масляными составами по дереву лобовой доски (прим), 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.222 | 978.00 | 299.35 | 6.74 | 217.12 | 66.45 | 1.50 | 14.4 | 8.26 | 1 371 | 957 | 12 |
| 671.92 | 0.16 | 149.17 | 0.04 | 2.69 | 16.69 | 401 | 1 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 63.17 |  |  |  | 80% | 766 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 31.25 |  |  |  | 37% | 354 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 311.54 |  |  |  |  | 2 492 |  |  |
|  |
| 28. | ТЕРр 65-2-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.376 | 775.58 | 765.14 | 10.44 | 291.62 | 287.69 | 3.93 | 14.41 | 8.53 | 4 179 | 4 146 | 33 |
|  | 4.13 |  | 1.55 | 1 | 16.83 |  | 26 |
|  | *Накладные расходы* |  | 74% |  |  | 214.04 |  |  |  | 63% | 2 628 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 144.62 |  |  |  | 40% | 1 669 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 650.28 |  |  |  |  | 8 476 |  |  |
|  |
| 29. | ТЕР 16-04-001-02 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода | 0.376 | 12 833.31 | 745.23 | 9.03 | 4 825.32 | 280.21 | 3.39 | 14.41 | 7.52 | 12 420 | 4 038 | 26 |
| 12 079.05 | 0.95 | 4 541.72 | 0.36 | 1.84 | 14.29 | 8 357 | 5 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 301-9240; ТССЦ 302-9120* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 115% |  |  | 322.66 |  |  |  | 98% | 3 962 |  |  |
|  |  |  | =(128\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 71% |  |  | 199.20 |  |  |  | 56% | 2 264 |  |  |
|  |  |  | =(83\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5 347.18 |  |  |  |  | 18 646 |  |  |
|  |
| 30. | ТССЦ 301-1224 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | 5.264 | 27.31 |  |  | 143.76 |  |  |  |  | 1 173 |  |  |
| 27.31 |  | 143.76 |  | 222.82 |  | 1 173 |  |
|  | Объем: 37.6/100\*14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 31. | ТЕРр 65-38-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт. | 8 | 88.07 | 12.17 |  | 704.56 | 97.36 |  | 14.41 | 1 | 3 055 | 1 403 |  |
| 75.90 |  | 607.20 |  | 2.72 | 1 | 1 652 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 103% |  |  | 100.28 |  |  |  | 88% | 1 235 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(103.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 58.42 |  |  |  | 48% | 673 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 863.26 |  |  |  |  | 4 963 |  |  |
|  |
|  | *Вентиляционные каналы деревянные* |
|  |
| 32. | ТЕРр 53-1-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка обшивки оштукатуренных деревянных стен вент.канала, 100 м2 стен | 0.337 | 584.91 | 333.63 | 251.28 | 197.11 | 112.43 | 84.68 | 14.4 | 6.18 | 2 142 | 1 619 | 523 |
|  | 33.37 |  | 11.25 | 1 | 14.39 |  | 162 |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 106.36 |  |  |  | 73% | 1 300 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 86.58 |  |  |  | 56% | 997 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 390.05 |  |  |  |  | 4 439 |  |  |
|  |
| 33. | ТЕРр 53-1-4 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка каркаса деревянных стен из брусьев (вентканалов), 100 м2 стен | 0.337 | 730.29 | 403.97 | 326.32 | 246.11 | 136.14 | 109.97 | 14.4 | 6.18 | 2 640 | 1 960 | 680 |
|  | 43.34 |  | 14.61 | 1 | 14.39 |  | 210 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 129.65 |  |  |  | 73% | 1 584 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 105.53 |  |  |  | 56% | 1 215 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 481.28 |  |  |  |  | 5 439 |  |  |
|  |
| 34. | ТЕР 10-01-010-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство деревян. каркаса под обшивку вент. короба (прим), 1 м3 древесины в конструкции | 0.35 | 3 020.43 | 230.29 | 48.76 | 1 057.15 | 80.60 | 17.07 | 14.4 | 8.01 | 3 859 | 1 161 | 137 |
| 2 741.38 |  | 959.48 |  | 2.67 | 1 | 2 562 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 85.44 |  |  |  | 90% | 1 045 |  |  |
|  |  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 43.52 |  |  |  | 43% | 499 |  |  |
|  |  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 186.11 |  |  |  |  | 5 403 |  |  |
|  |
| 35. | ТЕР 26-01-039-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (вентканалов), 1 м3 изоляции | 1.685 | 202.86 | 119.97 | 82.89 | 341.81 | 202.15 | 139.67 | 14.4 | 8.09 | 4 041 | 2 911 | 1 130 |
|  |  |  |  | 17.69 | 1 |  |  |
|  | Объем: 33.7\*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10\*1.02) ]* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 90% |  |  | 181.94 |  |  |  | 77% | 2 241 |  |  |
|  |  |  | =(100\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 121.29 |  |  |  | 48% | 1 397 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 645.04 |  |  |  |  | 7 680 |  |  |
|  |
| 36. | ТССЦ 104-0097 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2 | 33.7 | 26.54 |  |  | 894.40 |  |  |  |  | 2 920 |  |  |
| 26.54 |  | 894.40 |  | 86.65 |  | 2 920 |  |
|  |
| 37. | ТЕР 10-01-012-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Обшивка каркасных стен плоскими асбестоцементными листами (плоским шифером), 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0.337 | 911.22 | 803.60 | 63.01 | 307.08 | 270.81 | 21.24 | 14.4 | 8.19 | 4 187 | 3 900 | 174 |
| 44.61 |  | 15.03 |  | 7.55 | 1 | 114 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0698:[ М-(2603.71=2540.20\*1.025) ]* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 287.06 |  |  |  | 90% | 3 510 |  |  |
|  |  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 146.24 |  |  |  | 43% | 1 677 |  |  |
|  |  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 740.38 |  |  |  |  | 9 374 |  |  |
|  |
| 38. | ТССЦ 101-0040 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 6 мм, м2 | 34.5425 | 23.73 |  |  | 819.69 |  |  |  |  | 6 306 |  |  |
| 23.73 |  | 819.69 |  | 182.56 |  | 6 306 |  |
|  | Объем: 0.337\*102.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 39. | ТЕР 10-01-012-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Обшивка каркасных стен вент. канала досками обшивки, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0.337 | 3 104.61 | 230.44 | 94.03 | 1 046.25 | 77.66 | 31.69 | 14.4 | 8.23 | 4 283 | 1 118 | 261 |
| 2 780.15 |  | 936.91 |  | 3.1 | 1 | 2 904 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 82.32 |  |  |  | 90% | 1 006 |  |  |
|  |  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 41.94 |  |  |  | 43% | 481 |  |  |
|  |  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 170.51 |  |  |  |  | 5 770 |  |  |
|  |
| 40. | ТЕР 10-01-008-08 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Обивка стен вент. каналов кровельной сталью оцинкованной (прим), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.1005 | 373.54 | 335.71 | 26.60 | 37.54 | 33.74 | 2.67 | 14.41 | 8.24 | 513 | 486 | 22 |
| 11.23 |  | 1.13 |  | 4.11 | 1 | 5 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94\*0.18) ]; ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00\*0.44) ]* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 35.76 |  |  |  | 90% | 437 |  |  |
|  |  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 18.22 |  |  |  | 43% | 209 |  |  |
|  |  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 91.52 |  |  |  |  | 1 159 |  |  |
|  |
| 41. | ТССЦ 101-3190 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т | 0.04422 | 23 811.97 |  |  | 1 052.97 |  |  |  |  | 2 033 |  |  |
| 23 811.97 |  | 1 052.97 |  | 45 984.42 |  | 2 033 |  |
|  | Объем: 0.1005\*0.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 42. | ТЕРр 60-19-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена колпаков на дымовых трубах на один канал, 100 колпаков | 0.06 | 10 602.83 | 2 382.41 | 32.50 | 636.17 | 142.94 | 1.95 | 14.4 | 8.31 | 3 357 | 2 058 | 16 |
| 8 187.92 | 2.84 | 491.28 | 0.17 | 2.61 | 16.83 | 1 282 | 3 |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 111.63 |  |  |  | 66% | 1 360 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 90.16 |  |  |  | 50% | 1 031 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 837.96 |  |  |  |  | 5 748 |  |  |
|  |
| 43. | Т01-01-01-041 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т | 37.3208 | 66.71 |  | 66.71 | 2 489.68 |  | 2 489.68 | 1 | 6.28 | 15 635 |  | 15 635 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 1126.2\*0.014+21.05+0.504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =418.94/6.28* |
|  |
| 44. | Т03-21-01-015 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т | 37.3208 | 18.71 |  | 18.71 | 698.16 |  | 698.16 |  | 6.28 | 4 384 |  | 4 384 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 36.8168+0.504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =117.48/6.28* |
|  |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | **294 941.71** | **19 619.38** | **9 155.98** |  |  | **1 375 078** | **282 600** | **60 284** |
| **266 166.42** | **437.86** |  |  | **1 032 195** | **6 306** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | **288 976.45** | **18 954.12** | **9 148.66** |  |  | **1 354 251** | **273 013** | **60 225** |
| **260 873.74** | **435.95** |  |  | **1 021 013** | **6 275** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | **126 791.17** |  |  |  |  | **517 969** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-4, 14, 19, 21-25; %=77 - по стр. 5, 35; %=92 - по стр. 7, 11-13, 20; %=67 - по стр. 9; %=80 - по стр. 10, 27; %=90 - по стр. 15, 17, 34, 37, 39, 40; %=73 - по стр. 26, 32, 33; %=66 - по стр. 42)** | **18 505.67** |  |  |  |  | **227 188** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 5, 35; %=52 - по стр. 2-4, 14, 19, 21-25; %=44 - по стр. 7, 11-13, 20; %=40 - по стр. 9; %=37 - по стр. 10, 27; %=43 - по стр. 15, 17, 34, 37, 39, 40; %=56 - по стр. 26, 32, 33; %=50 - по стр. 42)** | **11 471.51** |  |  |  |  | **132 138** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | **318 953.63** |  |  |  |  | **1 713 577** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | **5 965.26** | **665.26** | **7.32** |  |  | **20 827** | **9 587** | **59** |
| **5 292.68** | **1.91** |  |  | **11 182** | **31** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 28; %=98 - по стр. 29; %=88 - по стр. 31)** | **636.97** |  |  |  |  | **7 825** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 28; %=56 - по стр. 29; %=48 - по стр. 31)** | **402.24** |  |  |  |  | **4 606** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | **7 004.47** |  |  |  |  | **33 258** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | **325 958.10** |  |  |  |  | **1 746 835** |  |  |
|  | **Строительный контроль 2,14%** | **6 975.50** |  |  |  |  | **37 382** |  |  |
|  | **Итого со строительным контролем** | **332 933.60** |  |  |  |  | **1 784 217** |  |  |
|  | **Непредвиденные затраты 2%** | **6 658.67** |  |  |  |  | **35 684** |  |  |
|  | **Итого с непредвиденными затратами** | **339 592.27** |  |  |  |  | **1 819 901** |  |  |
|  | **НДС** | **61 126.61** |  |  |  |  | **327 582** |  |  |
|  | **Всего с НДС** | **400 718.88** |  |  |  |  | **2 147 483** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | **19 142.64** |  |  |  |  | **235 013** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | **11 873.75** |  |  |  |  | **136 744** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |