|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | | | | «УТВЕРЖДАЮ» | | | | |
| Смета на сумму: | 724 854 | | руб. | Смета на сумму: | 724 854 | руб. | | |
| Директор МКУ ГО «Город Калининград»  «КР МКД» | | | | Генеральный директор  ООО «УК Старый Город» | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /С. Б. Русович/ | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Е.В. Шулепко/ | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013г. | | | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013г. | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Объект: | | Еловая аллея, д.5 | | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01** | | | | | | | | |
| (Локальный сметный расчет) | | | | | | | | |
| на капитальный ремонт подвальных помещений МКД № 5 по ул. Еловой аллеи | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Сметная стоимость: | | | | | | | **724.854** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | | | | | | | **0.962** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | | | | | | | **110.403** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1"" | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива,  Наименование,  Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | | | Базисная стоимость всего | | | Индекс / Цена | | Текущая стоимость всего | | |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 1. Полы** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | ТЕР 27-03-008-05  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим.)  Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных, 100 м3 конструкций | 0.139 | 2 427.08 | 546.76 | 1 880.33 | 337.36 | 76.00 | 261.37 | 12.51 | 5.98 | 2 514 | 951 | 1 563 |
|  | 238.65 |  | 33.17 | 1 | 12.5 |  | 415 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 128% |  |  | 139.74 |  |  |  | 109% | 1 489 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(127.8\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 88.43 |  |  |  | 65% | 888 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 565.53 |  |  |  |  | 4 891 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | ТЕР 01-02-057-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (углубление уровня пола Н=100 мм), 100 м3 грунта | 0.139 | 1 466.39 | 1 466.39 |  | 203.83 | 203.83 |  | 12.51 | 1 | 2 550 | 2 550 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Начисления: Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 72% |  |  | 146.76 |  |  |  | 61% | 1 556 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(72\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 38% |  |  | 77.46 |  |  |  | 31% | 791 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(38.25\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 428.04 |  |  |  |  | 4 896 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Х311-1037  Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 51.43 | 7.34 |  | 7.34 | 377.28 |  | 377.28 |  | 5.54 | 2 090 |  | 2 090 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Объем: 13.9\*2.1+13.9\*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =40.64/5.54* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Х403-1-15  Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 51.43 | 26.50 |  | 26.50 | 1 362.90 |  | 1 362.90 |  | 5.54 | 7 550 |  | 7 550 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Объем: 13.9\*2.1+13.9\*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =146.81/5.54* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | ТЕР 11-01-002-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство подстилающих слоев гравийных (40 мм), 1 м3 подстилающего слоя | 5.56 | 372.02 | 36.11 | 76.78 | 2 068.40 | 200.77 | 426.87 | 12.51 | 4.37 | 13 555 | 2 512 | 1 865 |
| 259.13 | 7.73 | 1 440.76 | 42.95 | 6.37 | 12.5 | 9 178 | 537 |
|  | Объем: 139.0\*0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 270.53 |  |  |  | 94% | 2 866 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 155.98 |  |  |  | 51% | 1 555 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 494.91 |  |  |  |  | 17 976 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | ТЕР 11-01-002-09  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство подстилающих слоев бетонных (100 мм), 1 м3 подстилающего слоя | 13.9 | 56.03 | 37.46 | 0.38 | 778.82 | 520.63 | 5.21 | 12.51 | 4 | 7 791 | 6 513 | 21 |
| 18.20 |  | 252.98 |  | 4.97 | 1 | 1 257 |  |
|  | Объем: 139.0\*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 401-0005:[ М-(674.19=660.97\*1.02) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 577.90 |  |  |  | 94% | 6 122 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 333.20 |  |  |  | 51% | 3 322 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 689.92 |  |  |  |  | 17 235 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | ТССЦ 401-0006  Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3 | 14.178 | 685.00 |  |  | 9 711.93 |  |  |  |  | 51 570 |  |  |
| 685.00 |  | 9 711.93 |  | 3 637.31 |  | 51 570 |  |
|  | Объем: 13.9\*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | ТЕР 11-01-004-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой с устройством примыкания, 100 м2 изолируемой поверхности | 1.39 | 3 825.82 | 635.16 | 457.30 | 5 317.88 | 882.87 | 635.65 | 12.52 | 3.71 | 35 068 | 11 054 | 2 358 |
| 2 733.36 | 6.30 | 3 799.37 | 8.76 | 5.7 | 12.53 | 21 656 | 110 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 989.71 |  |  |  | 94% | 10 494 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 570.64 |  |  |  | 51% | 5 694 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 6 878.23 |  |  |  |  | 51 256 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | ТЕР 06-01-015-10  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Армирование подстилающих слоев и набетонок (4ВрI 100х100 мм), 1 т | 0.278 | 6 078.41 | 136.64 | 50.60 | 1 689.80 | 37.99 | 14.07 | 12.51 | 6.64 | 9 822 | 475 | 93 |
| 5 891.17 | 3.03 | 1 637.75 | 0.84 | 5.65 | 12.48 | 9 253 | 10 |
|  | Объем: 139\*2/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 36.89 |  |  |  | 80% | 388 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 21.36 |  |  |  | 44% | 213 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 748.05 |  |  |  |  | 10 423 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | ТЕР 11-01-011-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки | 1.39 | 1 721.45 | 383.03 | 58.80 | 2 392.82 | 532.41 | 81.73 | 12.51 | 6.18 | 16 521 | 6 660 | 505 |
| 1 279.62 | 20.51 | 1 778.67 | 28.51 | 5.26 | 12.53 | 9 356 | 357 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 622.62 |  |  |  | 94% | 6 596 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 358.99 |  |  |  | 51% | 3 579 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 374.43 |  |  |  |  | 26 696 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | ТЕР 11-01-011-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (+30 мм), 100 м2 стяжки | 1.39 | 1 991.85 | 29.12 | 62.18 | 2 768.68 | 40.47 | 86.42 | 12.5 | 6.04 | 14 977 | 506 | 522 |
| 1 900.56 | 20.33 | 2 641.78 | 28.25 | 5.28 | 12.55 | 13 949 | 355 |
|  | *Начисления: Н3= 6\*1.25, Н4= 6\*1.25, Н5= 6\*1.15, Н48= 6* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 76.28 |  |  |  | 94% | 809 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 43.98 |  |  |  | 51% | 439 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 888.94 |  |  |  |  | 16 225 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | ТЕР 11-01-015-08  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Железнение цементных покрытий, 100 м2 покрытия | 1.39 | 194.61 | 125.32 | 9.32 | 270.51 | 174.19 | 12.96 | 12.52 | 4.75 | 2 725 | 2 181 | 62 |
| 59.97 | 1.49 | 83.36 | 2.07 | 5.79 | 12.53 | 483 | 26 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 195.65 |  |  |  | 94% | 2 075 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 112.81 |  |  |  | 51% | 1 126 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 578.97 |  |  |  |  | 5 925 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | ТЕР 11-01-002-09  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим.)  Устройство бетонного сапожка, 1 м3 подстилающего слоя | 0.78 | 730.22 | 37.46 | 0.38 | 569.57 | 29.22 | 0.29 | 12.51 | 4 | 3 051 | 365 | 1 |
| 692.39 |  | 540.06 |  | 4.97 | 1 | 2 684 |  |
|  | Объем: 78\*0.1\*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 32.43 |  |  |  | 94% | 343 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 18.70 |  |  |  | 51% | 186 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 620.71 |  |  |  |  | 3 580 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Цена поставщика.  Лючки в приямках ливневой канализации 0,5х0,5, шт. | 2 | 928.57 |  |  | 1 857.14 |  |  | 1 | 1 | 8 320 |  |  |
| 928.57 |  | 1 857.14 |  | 4.48 | 1 | 8 320 |  |
|  | *Поправки: М: =4000.00\*1.04/4.48* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | | | **29 706.92** | **2 698.38** | **3 264.75** |  |  | **178 104** | **33 767** | **16 630** |
| **23 743.80** | **144.55** |  |  | **127 706** | **1 810** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **29 706.92** | **2 698.38** | **3 264.75** |  |  | **178 104** | **33 767** | **16 630** |
| **23 743.80** | **144.55** |  |  | **127 706** | **1 810** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **11 569.07** |  |  |  |  | **59 890** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=109 - по стр. 1; %=61 - по стр. 2; %=94 - по стр. 5, 6, 8, 10-13; %=80 - по стр. 9)** | | | | | **3 088.50** |  |  |  |  | **32 738** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1; %=31 - по стр. 2; %=51 - по стр. 5, 6, 8, 10-13; %=44 - по стр. 9)** | | | | | **1 781.54** |  |  |  |  | **17 792** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **34 576.96** |  |  |  |  | **228 634** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | | | **34 576.96** |  |  |  |  | **228 634** |  |  |
|  | **Строительный контроль 2,14%** | | | | | **739.95** |  |  |  |  | **4 893** |  |  |
| **739.95** |  |  |  | **4 893** |  |
|  | **Всего со строительным контролем** | | | | | **35 316.91** |  |  |  |  | **233 527** |  |  |
| **35 316.91** |  |  |  | **233 527** |  |
|  | **Непредвиденные расходы 2%** | | | | | **706.34** |  |  |  |  | **4 671** |  |  |
| **706.34** |  |  |  | **4 671** |  |
|  | **Всего с непредвиденными расходами** | | | | | **36 023.25** |  |  |  |  | **238 198** |  |  |
| **36 023.25** |  |  |  | **238 198** |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **6 484.19** |  |  |  |  | **42 876** |  |  |
|  | **Всего с НДС** | | | | | **42 507.44** |  |  |  |  | **281 074** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **3 088.50** |  |  |  |  | **32 738** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **1 781.54** |  |  |  |  | **17 792** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 2. Вертикальная гидроизоляция наружной стены** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | ТЕРр 68-12-5  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим.)  Разборка покрытий и оснований бетонных крылец, 100 м3 конструкций | 0.0075 | 2 714.76 | 666.84 | 2 047.92 | 20.36 | 5.00 | 15.36 | 12.52 | 5.97 | 154 | 63 | 92 |
|  | 258.98 |  | 1.94 | 1 | 12.5 |  | 24 |
|  | *Накладные расходы* |  | 104% |  |  | 7.22 |  |  |  | 88% | 77 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 4.16 |  |  |  | 48% | 42 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 31.74 |  |  |  |  | 272 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | ТЕРр 68-12-5  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных (отмостка), 100 м3 конструкций | 0.045 | 2 714.76 | 666.84 | 2 047.92 | 122.16 | 30.01 | 92.16 | 12.52 | 5.97 | 926 | 376 | 550 |
|  | 258.98 |  | 11.65 | 1 | 12.5 |  | 146 |
|  | Объем: 55.78\*0.8\*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 104% |  |  | 43.33 |  |  |  | 88% | 459 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 25.00 |  |  |  | 48% | 251 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 190.48 |  |  |  |  | 1 636 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | ТЕР 01-02-057-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.86 | 1 466.39 | 1 466.39 |  | 1 261.09 | 1 261.09 |  | 12.51 | 1 | 15 776 | 15 776 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 47.83\*1.2\*1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 72% |  |  | 907.98 |  |  |  | 61% | 9 623 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(72\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 38% |  |  | 479.21 |  |  |  | 31% | 4 891 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(38.25\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 648.29 |  |  |  |  | 30 290 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | Х311-1037  Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 11.03 | 7.34 |  | 7.34 | 80.91 |  | 80.91 |  | 5.54 | 448 |  | 448 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Объем: 0.75\*2.1+4.5\*2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =40.64/5.54* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | Х403-1-15  Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 11.03 | 26.50 |  | 26.50 | 292.30 |  | 292.30 |  | 5.54 | 1 619 |  | 1 619 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Объем: 0.75\*2.1+4.5\*2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =146.81/5.54* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | ТЕР 13-06-003-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности | 72 | 9.37 | 9.37 |  | 674.82 | 674.82 |  | 12.5 | 1 | 8 435 | 8 435 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Начисления: Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 546.60 |  |  |  | 69% | 5 820 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(81\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 404.89 |  |  |  | 48% | 4 049 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 626.32 |  |  |  |  | 18 304 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | ТЕР 15-02-036-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен (снаружи), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.72 | 1 553.90 | 1 455.57 | 70.94 | 1 118.81 | 1 048.01 | 51.08 | 12.52 | 5.94 | 13 536 | 13 121 | 303 |
| 27.40 | 22.96 | 19.73 | 16.53 | 5.63 | 12.53 | 111 | 207 |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0874:[ М-(3410.64=31.58\*108) ]; ТССЦ 101-1305:[ М-(12.84=987.52\*0.013) ]; ТССЦ 101-1705:[ М-(142.44=11.87\*12) ]; ТССЦ 402-0086:[ М-(1827.39=589.48\*3.1) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 1 011.31 |  |  |  | 80% | 10 662 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 500.33 |  |  |  | 37% | 4 931 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 630.46 |  |  |  |  | 29 130 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | Цена поставщика.  Гидротекс - Р, кг | 1620 | 17.01 |  |  | 27 555.14 |  |  | 1 | 1 | 117 936 |  |  |
| 17.01 |  | 27 555.14 |  | 4.28 | 1 | 117 936 |  |
|  | Объем: 72\*1.5\*15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: =70.00\*1.04/4.28* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | ТССЦ 101-1991  Сетка стальная плетеная из проволоки диаметром 1,4 мм одинарная с квадратной ячейкой 12 мм, м2 | 77.76 | 26.59 |  |  | 2 067.64 |  |  |  |  | 9 256 |  |  |
| 26.59 |  | 2 067.64 |  | 119.03 |  | 9 256 |  |
|  | Объем: 72\*1.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | ТЕР 08-01-003-07  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.72 | 3 001.78 | 246.00 | 111.59 | 2 161.28 | 177.12 | 80.34 | 12.52 | 3.87 | 8 621 | 2 218 | 311 |
| 2 644.20 |  | 1 903.82 |  | 3.2 | 1 | 6 092 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 110% |  |  | 194.83 |  |  |  | 93% | 2 063 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(109.8\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 68% |  |  | 120.44 |  |  |  | 54% | 1 198 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(68\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 476.55 |  |  |  |  | 11 881 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | ТЕР 01-02-061-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта | 0.86 | 810.13 | 810.13 |  | 696.71 | 696.71 |  | 12.51 | 1 | 8 716 | 8 716 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Начисления: Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 72% |  |  | 501.63 |  |  |  | 61% | 5 317 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(72\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 38% |  |  | 264.75 |  |  |  | 31% | 2 702 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(38.25\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 463.09 |  |  |  |  | 16 735 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 26. | ТЕР 11-01-002-04  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство подстилающих слоев щебеночных (100 мм), 1 м3 подстилающего слоя | 4.5 | 452.40 | 40.32 | 76.78 | 2 035.82 | 181.44 | 345.49 | 12.51 | 4.37 | 12 516 | 2 270 | 1 510 |
| 335.31 | 7.73 | 1 508.90 | 34.76 | 5.79 | 12.5 | 8 737 | 435 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 239.98 |  |  |  | 94% | 2 543 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 138.37 |  |  |  | 51% | 1 380 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 414.17 |  |  |  |  | 16 438 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | ТЕР 11-01-002-09  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство подстилающих слоев бетонных (100 мм), 1 м3 подстилающего слоя | 4.5 | 730.22 | 37.46 | 0.38 | 3 285.99 | 168.55 | 1.69 | 12.51 | 4 | 17 601 | 2 109 | 7 |
| 692.39 |  | 3 115.76 |  | 4.97 | 1 | 15 485 |  |
|  | Объем: 50\*0.9\*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 187.09 |  |  |  | 94% | 1 982 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 107.87 |  |  |  | 51% | 1 076 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 580.95 |  |  |  |  | 20 659 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 28. | ТЕР 11-01-002-09  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство подстилающих слоев бетонных (крыльца), 1 м3 подстилающего слоя | 0.75 | 730.22 | 37.46 | 0.38 | 547.67 | 28.09 | 0.28 | 12.51 | 4 | 2 933 | 351 | 1 |
| 692.39 |  | 519.29 |  | 4.97 | 1 | 2 581 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 31.18 |  |  |  | 94% | 330 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 17.98 |  |  |  | 51% | 179 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 596.83 |  |  |  |  | 3 442 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | | | **41 920.70** | **4 270.84** | **959.61** |  |  | **218 473** | **53 435** | **4 841** |
| **36 690.28** | **64.88** |  |  | **160 198** | **812** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **41 920.70** | **4 270.84** | **959.61** |  |  | **218 473** | **53 435** | **4 841** |
| **36 690.28** | **64.88** |  |  | **160 198** | **812** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **29 622.78** |  |  |  |  | **127 192** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 15, 16; %=61 - по стр. 17, 25; %=69 - по стр. 20; %=80 - по стр. 21; %=93 - по стр. 24; %=94 - по стр. 26-28)** | | | | | **3 671.16** |  |  |  |  | **38 876** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 15, 16, 20; %=31 - по стр. 17, 25; %=37 - по стр. 21; %=54 - по стр. 24; %=51 - по стр. 26-28)** | | | | | **2 063.01** |  |  |  |  | **20 697** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **47 654.87** |  |  |  |  | **278 046** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | | | **47 654.87** |  |  |  |  | **278 046** |  |  |
|  | **Строительный контроль 2,14%** | | | | | **1 019.81** |  |  |  |  | **5 950** |  |  |
| **1 019.81** |  |  |  | **5 950** |  |
|  | **Всего со строительным контролем** | | | | | **48 674.68** |  |  |  |  | **283 996** |  |  |
| **48 674.68** |  |  |  | **283 996** |  |
|  | **Непредвиденные расходы 2%** | | | | | **973.49** |  |  |  |  | **5 680** |  |  |
| **973.49** |  |  |  | **5 680** |  |
|  | **Всего с непредвиденными расходами** | | | | | **49 648.17** |  |  |  |  | **289 676** |  |  |
| **49 648.17** |  |  |  | **289 676** |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **8 936.67** |  |  |  |  | **52 142** |  |  |
|  | **Всего с НДС** | | | | | **58 584.84** |  |  |  |  | **341 818** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **3 671.16** |  |  |  |  | **38 876** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **2 063.01** |  |  |  |  | **20 697** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 3. Ремонт ливневой канализации** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 29. | ТЕРр 65-2-2  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (выпуски ливневой канализации), 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.04 | 775.58 | 765.14 | 10.44 | 31.02 | 30.61 | 0.42 | 12.52 | 6.47 | 386 | 383 | 3 |
|  | 4.13 |  | 0.17 | 1 | 12.55 |  | 2 |
|  | *Накладные расходы* |  | 74% |  |  | 22.78 |  |  |  | 63% | 243 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 15.39 |  |  |  | 40% | 154 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 69.19 |  |  |  |  | 783 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 30. | ТЕР 23-01-020-01  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 250 мм, 100 м трубопроводов | 0.04 | 843.93 | 303.77 | 522.51 | 33.76 | 12.15 | 20.90 | 12.52 | 5.41 | 268 | 152 | 113 |
| 17.64 | 65.41 | 0.71 | 2.62 | 3.61 | 12.53 | 3 | 33 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 117% |  |  | 17.28 |  |  |  | 99% | 183 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(117\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 76% |  |  | 11.23 |  |  |  | 61% | 113 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(75.65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 62.27 |  |  |  |  | 564 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 31. | Цена поставщика.  Труба ПВХ с раструбом кл. Н (SN4) Д=110х3,2х3000 мм, м | 4.04 | 48.39 |  |  | 195.50 |  |  | 1 | 1 | 817 |  |  |
| 48.39 |  | 195.50 |  | 4.18 | 1 | 817 |  |
|  | Объем: 4\*1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: =208.45\*1.04/4.48* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 32. | ТЕР 22-03-002-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов, 10 фасонных частей | 1.2 | 385.29 | 53.15 | 332.14 | 462.35 | 63.78 | 398.57 | 12.51 | 5.21 | 2 874 | 798 | 2 077 |
|  | 49.26 |  | 59.12 | 1 | 12.5 |  | 739 |
|  | Объем: 8+4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 117% |  |  | 143.79 |  |  |  | 99% | 1 522 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(117\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 76% |  |  | 93.40 |  |  |  | 61% | 938 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(75.65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 699.55 |  |  |  |  | 5 333 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 33. | Цена поставщика.  Отвод 110х45 гр., шт. | 8 | 27.98 |  |  | 223.86 |  |  | 1 | 1 | 936 |  |  |
| 27.98 |  | 223.86 |  | 4.18 | 1 | 936 |  |
|  | *Поправки: М: =120.54\*1.04/4.48* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 34. | Цена поставщика.  Переход с чугуна на ПВХ, шт. | 4 | 32.27 |  |  | 129.07 |  |  | 1 | 1 | 540 |  |  |
| 32.27 |  | 129.07 |  | 4.18 | 1 | 540 |  |
|  | *Поправки: М: =139.00\*1.04/4.48* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 35. | ТЕР 23-04-011-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим.)  Установка дождеприемника универсального, 1 шт. | 4 | 23.22 | 13.80 | 8.86 | 92.89 | 55.20 | 35.45 | 12.52 | 7.18 | 959 | 691 | 255 |
| 0.56 |  | 2.24 |  | 5.89 | 1 | 13 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-2536:[ М-(669.54=669.54\*1) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 117% |  |  | 64.58 |  |  |  | 99% | 684 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(117\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 76% |  |  | 41.95 |  |  |  | 61% | 422 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(75.65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 199.43 |  |  |  |  | 2 065 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 36. | Цена поставщика.  Дождеприемник универсальный (Wavin), шт. | 4 | 371.28 |  |  | 1 485.12 |  |  | 1 | 1 | 6 208 |  |  |
| 371.28 |  | 1 485.12 |  | 4.18 | 1 | 6 208 |  |
|  | *Поправки: М: =1599.36\*1.04/4.48* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 37. | ТЕР 01-02-057-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (при необходимости), 100 м3 грунта | 0.144 | 1 466.39 | 1 466.39 |  | 211.16 | 211.16 |  | 12.51 | 1 | 2 642 | 2 642 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 8\*1.2\*1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 72% |  |  | 152.04 |  |  |  | 61% | 1 612 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(72\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 38% |  |  | 80.24 |  |  |  | 31% | 819 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(38.25\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 443.44 |  |  |  |  | 5 073 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 38. | ТЕРр 65-2-2  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (при необходимости замена поврежденных участков ливневой канализации), 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.08 | 775.58 | 765.14 | 10.44 | 62.05 | 61.21 | 0.84 | 12.52 | 6.47 | 772 | 766 | 5 |
|  | 4.13 |  | 0.33 | 1 | 12.55 |  | 4 |
|  | *Накладные расходы* |  | 74% |  |  | 45.54 |  |  |  | 63% | 485 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 30.77 |  |  |  | 40% | 308 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 138.36 |  |  |  |  | 1 565 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 39. | ТЕР 23-01-020-01  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 250 мм, 100 м трубопроводов | 0.08 | 843.93 | 303.77 | 522.51 | 67.51 | 24.30 | 41.80 | 12.52 | 5.41 | 535 | 304 | 226 |
| 17.64 | 65.41 | 1.41 | 5.23 | 3.61 | 12.53 | 5 | 66 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 117% |  |  | 34.55 |  |  |  | 99% | 366 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(117\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 76% |  |  | 22.44 |  |  |  | 61% | 226 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(75.65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 124.50 |  |  |  |  | 1 127 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 40. | Цена поставщика.  Труба ПВХ с раструбом кл. Н (SN4) Д=110х3,2х3000 мм, м | 8.08 | 48.39 |  |  | 390.99 |  |  | 1 | 1 | 1 634 |  |  |
| 48.39 |  | 390.99 |  | 4.18 | 1 | 1 634 |  |
|  | Объем: 8\*1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: =208.45\*1.04/4.48* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 41. | ТЕР 23-01-001-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания | 0.096 | 1 297.83 | 101.69 | 44.88 | 124.59 | 9.76 | 4.31 | 12.51 | 4.39 | 909 | 122 | 19 |
| 1 151.26 | 4.91 | 110.52 | 0.47 | 6.95 | 12.51 | 768 | 6 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 117% |  |  | 11.97 |  |  |  | 99% | 127 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(117\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 76% |  |  | 7.77 |  |  |  | 61% | 78 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(75.65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 144.33 |  |  |  |  | 1 114 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 42. | ТЕРр 65-10-2  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Очистка канализационной сети дворовой, 100 м трубопровода | 0.2 | 1 049.76 | 936.36 |  | 209.95 | 187.27 |  | 12.51 | 1 | 2 425 | 2 343 |  |
| 113.40 |  | 22.68 |  | 3.61 | 1 | 82 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 103% |  |  | 192.89 |  |  |  | 88% | 2 062 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(103\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 112.36 |  |  |  | 48% | 1 125 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 515.20 |  |  |  |  | 5 611 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 43. | ТЕР 01-02-061-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта | 0.13 | 810.13 | 810.13 |  | 105.32 | 105.32 |  | 12.51 | 1 | 1 318 | 1 318 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Начисления: Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 72% |  |  | 75.83 |  |  |  | 61% | 804 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(72\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 38% |  |  | 40.02 |  |  |  | 31% | 409 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(38.25\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 221.17 |  |  |  |  | 2 531 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | | | | | **3 825.14** | **760.76** | **502.29** |  |  | **23 223** | **9 519** | **2 698** |
| **2 562.10** | **67.94** |  |  | **11 006** | **850** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **3 522.12** | **481.67** | **501.03** |  |  | **19 640** | **6 027** | **2 690** |
| **2 539.42** | **67.44** |  |  | **10 924** | **844** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **2 033.55** |  |  |  |  | **8 501** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 30, 32, 35, 39, 41; %=61 - по стр. 37, 43)** | | | | | **500.04** |  |  |  |  | **5 297** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61 - по стр. 30, 32, 35, 39, 41; %=31 - по стр. 37, 43)** | | | | | **297.06** |  |  |  |  | **3 003** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **4 319.22** |  |  |  |  | **27 940** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **303.02** | **279.09** | **1.26** |  |  | **3 583** | **3 492** | **8** |
| **22.68** | **0.50** |  |  | **82** | **6** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 29, 38; %=88 - по стр. 42)** | | | | | **261.20** |  |  |  |  | **2 789** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 29, 38; %=48 - по стр. 42)** | | | | | **158.52** |  |  |  |  | **1 587** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **722.74** |  |  |  |  | **7 959** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | | | | | **5 041.96** |  |  |  |  | **35 899** |  |  |
|  | **Строительный контроль 2,14%** | | | | | **107.90** |  |  |  |  | **768** |  |  |
| **107.90** |  |  |  | **768** |  |
|  | **Всего со строительным контролем** | | | | | **5 149.86** |  |  |  |  | **36 667** |  |  |
| **5 149.86** |  |  |  | **36 667** |  |
|  | **Непредвиденные расходы 2%** | | | | | **103.00** |  |  |  |  | **733** |  |  |
| **103.00** |  |  |  | **733** |  |
|  | **Всего с непредвиденными расходами** | | | | | **5 252.86** |  |  |  |  | **37 400** |  |  |
| **5 252.86** |  |  |  | **37 400** |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **945.51** |  |  |  |  | **6 732** |  |  |
|  | **Всего с НДС** | | | | | **6 198.37** |  |  |  |  | **44 132** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **761.24** |  |  |  |  | **8 086** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **455.58** |  |  |  |  | **4 590** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 4. Оконные блоки** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 44. | ТЕР 46-04-012-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2 | 0.04 | 1 734.68 | 1 482.28 | 252.40 | 69.39 | 59.29 | 10.10 | 12.52 | 6.47 | 808 | 742 | 65 |
|  | 100.00 |  | 4.00 | 1 | 12.53 |  | 50 |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 62.66 |  |  |  | 84% | 665 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 37.97 |  |  |  | 48% | 380 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 170.02 |  |  |  |  | 1 853 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 45. | ТЕР 10-01-034-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов | 0.04 | 21 223.62 | 2 306.00 | 742.65 | 848.94 | 92.24 | 29.71 | 12.51 | 5.84 | 3 290 | 1 154 | 173 |
| 18 174.97 | 28.43 | 727.00 | 1.14 | 2.7 | 12.53 | 1 963 | 14 |
|  | Объем: 0.5\*8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 98.98 |  |  |  | 90% | 1 051 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 50.43 |  |  |  | 43% | 502 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 998.35 |  |  |  |  | 4 843 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 46. | ТССЦ 203-0954  Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2 | 4 | 3 070.76 |  |  | 12 283.04 |  |  |  |  | 21 022 |  |  |
| 3 070.76 |  | 12 283.04 |  | 5 255.58 |  | 21 022 |  |
|  | Объем: 0.5\*8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 47. | ТЕРр 61-20-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.06 | 5 885.40 | 3 188.72 | 2.53 | 353.12 | 191.32 | 0.15 | 12.51 | 4.05 | 3 078 | 2 393 | 1 |
| 2 694.15 |  | 161.65 |  | 4.23 | 1 | 684 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 151.14 |  |  |  | 67% | 1 603 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 95.66 |  |  |  | 40% | 957 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 599.92 |  |  |  |  | 5 639 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | | | | | **13 554.49** | **342.85** | **39.96** |  |  | **28 198** | **4 289** | **239** |
| **13 171.69** | **5.14** |  |  | **23 669** | **64** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **13 554.49** | **342.85** | **39.96** |  |  | **28 198** | **4 289** | **239** |
| **13 171.69** | **5.14** |  |  | **23 669** | **64** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **12 283.04** |  |  |  |  | **21 022** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 44; %=90 - по стр. 45; %=67 - по стр. 47)** | | | | | **312.78** |  |  |  |  | **3 320** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 44; %=43 - по стр. 45; %=40 - по стр. 47)** | | | | | **184.06** |  |  |  |  | **1 840** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **14 051.33** |  |  |  |  | **33 358** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | | | | | **14 051.33** |  |  |  |  | **33 358** |  |  |
|  | **Строительный контроль 2,14%** | | | | | **300.70** |  |  |  |  | **714** |  |  |
| **300.70** |  |  |  | **714** |  |
|  | **Всего со строительным контролем** | | | | | **14 352.03** |  |  |  |  | **34 072** |  |  |
| **14 352.03** |  |  |  | **34 072** |  |
|  | **Непредвиденные расходы 2%** | | | | | **287.04** |  |  |  |  | **681** |  |  |
| **287.04** |  |  |  | **681** |  |
|  | **Всего с непредвиденными расходами** | | | | | **14 639.07** |  |  |  |  | **34 753** |  |  |
| **14 639.07** |  |  |  | **34 753** |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **2 635.03** |  |  |  |  | **6 256** |  |  |
|  | **Всего с НДС** | | | | | **17 274.10** |  |  |  |  | **41 009** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **312.78** |  |  |  |  | **3 320** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **184.06** |  |  |  |  | **1 840** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 5. Прочие работы** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 48. | ТЕРр 53-14-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин | 0.5 | 37.19 | 25.77 |  | 18.60 | 12.89 |  | 12.52 | 1 | 192 | 161 |  |
| 11.42 |  | 5.71 |  | 5.29 | 1 | 30 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 11.09 |  |  |  | 73% | 118 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 9.02 |  |  |  | 56% | 90 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 38.71 |  |  |  |  | 400 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 49. | ТЕРр 61-2-7  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.2 | 3 516.04 | 2 146.49 | 21.85 | 703.21 | 429.30 | 4.37 | 12.51 | 6.47 | 6 539 | 5 371 | 28 |
| 1 347.70 | 8.66 | 269.54 | 1.73 | 4.23 | 12.53 | 1 140 | 22 |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 340.51 |  |  |  | 67% | 3 613 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 215.52 |  |  |  | 40% | 2 157 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 259.24 |  |  |  |  | 12 310 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 50. | ТЕРр 62-1-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Окраска клеевыми составами простая, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 0.2 | 206.00 | 119.74 | 8.33 | 41.20 | 23.95 | 1.67 | 12.52 | 6.9 | 380 | 300 | 11 |
| 77.93 | 1.29 | 15.59 | 0.26 | 4.41 | 12.55 | 69 | 3 |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 19.37 |  |  |  | 68% | 206 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 12.11 |  |  |  | 40% | 121 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 72.67 |  |  |  |  | 707 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | | | | | **763.01** | **466.14** | **6.04** |  |  | **7 111** | **5 832** | **39** |
| **290.84** | **1.99** |  |  | **1 239** | **25** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **763.01** | **466.14** | **6.04** |  |  | **7 111** | **5 832** | **39** |
| **290.84** | **1.99** |  |  | **1 239** | **25** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=73 - по стр. 48; %=67 - по стр. 49; %=68 - по стр. 50)** | | | | | **370.97** |  |  |  |  | **3 937** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 48; %=40 - по стр. 49, 50)** | | | | | **236.64** |  |  |  |  | **2 369** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **1 370.62** |  |  |  |  | **13 417** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | | | | | **1 370.62** |  |  |  |  | **13 417** |  |  |
|  | **Строительный контроль 2,14%** | | | | | **29.33** |  |  |  |  | **287** |  |  |
| **29.33** |  |  |  | **287** |  |
|  | **Всего со строительным контролем** | | | | | **1 399.95** |  |  |  |  | **13 704** |  |  |
| **1 399.95** |  |  |  | **13 704** |  |
|  | **Непредвиденные расходы 2%** | | | | | **28.00** |  |  |  |  | **274** |  |  |
| **28.00** |  |  |  | **274** |  |
|  | **Всего с непредвиденными расходами** | | | | | **1 427.95** |  |  |  |  | **13 978** |  |  |
| **1 427.95** |  |  |  | **13 978** |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **257.03** |  |  |  |  | **2 516** |  |  |
|  | **Всего с НДС** | | | | | **1 684.98** |  |  |  |  | **16 494** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **370.97** |  |  |  |  | **3 937** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **236.64** |  |  |  |  | **2 369** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 6. Мусор** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 51. | Х311-1037  Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 1.42 | 7.34 |  | 7.34 | 10.42 |  | 10.42 |  | 5.54 | 58 |  | 58 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Объем: 0.1608+1.2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =40.64/5.54* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 52. | Х403-1-15  Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 1.42 | 26.50 |  | 26.50 | 37.63 |  | 37.63 |  | 5.54 | 208 |  | 208 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Объем: 0.1608+1.2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =146.81/5.54* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | | | | | **48.05** |  | **48.05** |  |  | **266** |  | **266** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **48.05** |  | **48.05** |  |  | **266** |  | **266** |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **48.05** |  |  |  |  | **266** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | | | | | **48.05** |  |  |  |  | **266** |  |  |
|  | **Строительный контроль 2,14%** | | | | | **1.03** |  |  |  |  | **6** |  |  |
| **1.03** |  |  |  | **6** |  |
|  | **Всего со строительным контролем** | | | | | **49.08** |  |  |  |  | **272** |  |  |
| **49.08** |  |  |  | **272** |  |
|  | **Непредвиденные расходы 2%** | | | | | **0.98** |  |  |  |  | **5** |  |  |
| **0.98** |  |  |  | **5** |  |
|  | **Всего с непредвиденными расходами** | | | | | **50.06** |  |  |  |  | **277** |  |  |
| **50.06** |  |  |  | **277** |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **9.01** |  |  |  |  | **50** |  |  |
|  | **Всего с НДС** | | | | | **59.07** |  |  |  |  | **327** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **89 818.31** | **8 538.97** | **4 820.70** |  |  | **455 375** | **106 842** | **24 713** |
| **76 458.71** | **284.50** |  |  | **323 818** | **3 561** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **89 515.29** | **8 259.88** | **4 819.44** |  |  | **451 792** | **103 350** | **24 705** |
| **76 436.03** | **284.00** |  |  | **323 736** | **3 555** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **55 508.44** |  |  |  |  | **216 605** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=109 - по стр. 1; %=61 - по стр. 2, 17, 25, 37, 43; %=94 - по стр. 5, 6, 8, 10-13, 26-28; %=80 - по стр. 9, 21; %=88 - по стр. 15, 16; %=69 - по стр. 20; %=93 - по стр. 24; %=99 - по стр. 30, 32, 35, 39, 41; %=84 - по стр. 44; %=90 - по стр. 45; %=67 - по стр. 47, 49; %=73 - по стр. 48; %=68 - по стр. 50)** | | | | | **7 943.45** |  |  |  |  | **84 168** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1; %=31 - по стр. 2, 17, 25, 37, 43; %=51 - по стр. 5, 6, 8, 10-13, 26-28; %=44 - по стр. 9; %=48 - по стр. 15, 16, 20, 44; %=37 - по стр. 21; %=54 - по стр. 24; %=61 - по стр. 30, 32, 35, 39, 41; %=43 - по стр. 45; %=40 - по стр. 47, 49, 50; %=56 - по стр. 48)** | | | | | **4 562.31** |  |  |  |  | **45 701** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **102 021.05** |  |  |  |  | **581 661** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **303.02** | **279.09** | **1.26** |  |  | **3 583** | **3 492** | **8** |
| **22.68** | **0.50** |  |  | **82** | **6** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 29, 38; %=88 - по стр. 42)** | | | | | **261.20** |  |  |  |  | **2 789** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 29, 38; %=48 - по стр. 42)** | | | | | **158.52** |  |  |  |  | **1 587** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **722.74** |  |  |  |  | **7 959** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **102 743.79** |  |  |  |  | **589 620** |  |  |
|  | **Строительный контроль 2,14%** | | | | | **2 198.72** |  |  |  |  | **12 618** |  |  |
| **2 198.72** |  |  |  | **12 618** |  |
|  | **Всего со строительным контролем** | | | | | **104 942.51** |  |  |  |  | **602 238** |  |  |
| **104 942.51** |  |  |  | **602 238** |  |
|  | **Непредвиденные расходы 2%** | | | | | **2 098.85** |  |  |  |  | **12 045** |  |  |
| **2 098.85** |  |  |  | **12 045** |  |
|  | **Всего с непредвиденными расходами** | | | | | **107 041.36** |  |  |  |  | **614 283** |  |  |
| **107 041.36** |  |  |  | **614 283** |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **19 267.44** |  |  |  |  | **110 571** |  |  |
|  | **Всего с НДС** | | | | | **126 308.80** |  |  |  |  | **724 854** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **8 204.65** |  |  |  |  | **86 957** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **4 720.83** |  |  |  |  | **47 288** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: | Инженер - сметчик И.С. Блинова |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |