«УТВЕРЖДАЮ»	
						
	Директор МКУ «КРМКД»	
		
	________________ /Русович С.Б./	
		
	«03»сентября 2015г.	

	
		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на доп.работы по МКД № 14 по ул. Коммунистической, г. Калининград.	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Заделка швов в кирпичных стенах цементным раствором на глубину до 40мм	10 м трещин	550	
2.	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкций	0.02319	
3.	Сталь угловая	т	0.02319	
4.	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0.02	
5.	Дюбель распорный с металлическим стержнем (доп. РЦЦС: "марка IZM, размером") 10х150 мм	10 шт.	0.2	
6.	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен	100 м2 	3.1	
7.	Сетка плетеная из проволоки диаметром 2,5 мм без покрытия, 45х45 мм	м2	341	
8.	Разборка кирпичных стен	1 м3	7.2	
9.	Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен	100 м3 кладки	0.072	

Составил:	Ведущий инженер ОК МКУ «КРМКД»                       Кончиц А.К.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника  ОК МКУ «КРМКД»                       Толмачева О.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)