|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | | | | «УТВЕРЖДАЮ» | | | | |
| Смета на сумму: | 16 832 092 | | руб. | Смета на сумму: | 16 832 092 | руб. | | |
| Директор МКУ «КР МКД» | | | | Директор ООО «Уют -Сервис» | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / С.Б. Русович / | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / О.Б. Манойло / | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014г. | | | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014г. | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Объект: | | Многоквартирный дом №№ 132-144 по ул. П. Морозова г.Калининград | | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА** | | | | | | | | |
| (Локальный сметный расчет) | | | | | | | | |
| на капитальный ремонт МКД (по решению суда) | | | | | | | | |
| Сметная стоимость: | | | | | | | **16 832.092** | тыс. руб. |
| монтажных работ: | | | | | | | **76.036** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | | | | | | | **24.015** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | | | | | | | **3 590.844** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3". | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива,  Наименование,  Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | | | Базисная стоимость всего | | | Индекс / Цена | | Текущая стоимость всего | | |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 1. Фасад** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Стены, откосы* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | ТЕР 08-07-001-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 28.93 | 1 213.62 | 458.23 | 8.86 | 35 110 | 13 257 | 256 | 15.75 | 8.95 | 319 935 | 208 791 | 2 295 |
| 746.53 |  | 21 597 |  | 5.04 | 1 | 108 849 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 110% |  |  | 14 583 |  |  |  | 93% | 194 176 |  |  |
|  |  |  | =(122\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(122\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 68% |  |  | 9 015 |  |  |  | 54% | 112 747 |  |  |
|  |  |  | =(80\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(80\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 58 707 |  |  |  |  | 626 858 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | ТЕРр 69-2-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий | 2.89 | 63.27 | 49.68 | 13.59 | 183 | 144 | 39 | 15.75 | 1.88 | 2 335 | 2 261 | 74 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 112 |  |  |  | 66% | 1 492 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 72 |  |  |  | 40% | 904 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 367 |  |  |  |  | 4 732 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | ТЕРр 69-5-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий | 2.89 | 4 688.98 | 197.81 | 4 246.36 | 13 551 | 572 | 12 272 | 15.75 | 3.86 | 58 871 | 9 004 | 47 370 |
| 244.81 | 143.10 | 708 | 414 | 3.53 | 14.75 | 2 497 | 6 100 |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 769 |  |  |  | 66% | 9 969 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 493 |  |  |  | 40% | 6 042 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 14 813 |  |  |  |  | 74 881 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | ТЕР 46-02-009-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Отбивка штукатурки с поверхностей стен и откосов оконных, дверных кирпичных, 100 м2 | 24.5973 | 188.95 | 188.95 |  | 4 648 | 4 648 |  | 15.74 | 1 | 73 154 | 73 154 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 4 602 |  |  |  | 84% | 61 449 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 2 789 |  |  |  | 48% | 35 114 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 12 038 |  |  |  |  | 169 717 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | ТЕРр 53-14-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин | 50.8 | 37.19 | 25.77 |  | 1 889 | 1 309 |  | 15.76 | 1 | 23 521 | 20 632 |  |
| 11.42 |  | 580 |  | 4.98 | 1 | 2 889 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 1 126 |  |  |  | 73% | 15 061 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 916 |  |  |  | 56% | 11 554 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 931 |  |  |  |  | 50 136 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | ТЕР 46-04-001-04  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка кирпичных стен фронтона (над лестнич. клеткой), 1 м3 | 6.13 | 218.68 | 77.46 | 141.22 | 1 341 | 475 | 866 | 15.75 | 4.06 | 10 993 | 7 479 | 3 515 |
|  | 12.93 |  | 79 | 1 | 15.73 |  | 1 247 |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 548 |  |  |  | 84% | 7 330 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 332 |  |  |  | 48% | 4 188 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 222 |  |  |  |  | 22 511 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | ТЕР 08-02-001-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м, 1 м3 кладки | 6.13 | 1 382.18 | 60.40 | 48.60 | 8 473 | 370 | 298 | 15.75 | 9.15 | 37 668 | 5 831 | 2 726 |
| 1 273.18 | 7.55 | 7 805 | 46 | 3.73 | 15.73 | 29 111 | 728 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 110% |  |  | 458 |  |  |  | 93% | 6 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(109.8\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 68% |  |  | 283 |  |  |  | 54% | 3 542 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(68.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 9 213 |  |  |  |  | 47 310 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | ТЕР 15-02-001-06  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг и наличников прямолинейных, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.5929 | 10 771.77 | 4 750.96 | 79.18 | 6 387 | 2 817 | 47 | 15.74 | 5.43 | 57 027 | 44 337 | 255 |
| 5 941.63 |  | 3 523 |  | 3.53 | 1 | 12 435 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 2 676 |  |  |  | 80% | 35 470 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 1 324 |  |  |  | 37% | 16 405 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 10 387 |  |  |  |  | 108 901 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | ТЕРр 58-20-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | 6.4579 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 19 091 | 2 420 | 43 | 15.75 | 9.04 | 84 068 | 38 118 | 389 |
| 2 574.88 | 1.03 | 16 628 | 7 | 2.74 | 18.45 | 45 562 | 123 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 2 014 |  |  |  | 71% | 27 151 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 1 578 |  |  |  | 52% | 19 885 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 22 683 |  |  |  |  | 131 104 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | ТЕР 15-04-006-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, откосов, 100 м2 покрытия | 24.5973 | 80.30 | 76.91 | 1.68 | 1 975 | 1 892 | 41 | 15.74 | 9 | 30 255 | 29 777 | 371 |
| 1.71 | 0.16 | 42 | 4 | 2.54 | 18.31 | 107 | 73 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9732* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 1 801 |  |  |  | 80% | 23 880 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 891 |  |  |  | 37% | 11 045 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 667 |  |  |  |  | 65 180 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | ТССЦ 101-4243  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л | 319.7649 | 15.82 |  |  | 5 059 |  |  |  |  | 16 557 |  |  |
| 15.82 |  | 5 059 |  | 51.78 |  | 16 557 |  |
|  | Объем: 1000\*24.5973\*0.013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | ТЕР 15-02-036-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 22.6803 | 3 536.57 | 1 455.57 | 70.94 | 80 211 | 33 013 | 1 609 | 15.75 | 8.26 | 769 846 | 519 950 | 13 289 |
| 2 010.07 | 22.96 | 45 589 | 521 | 5.19 | 18.15 | 236 607 | 9 452 |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0874:[ М-(3410.64=31.58\*108) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 31 857 |  |  |  | 80% | 423 522 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 15 761 |  |  |  | 37% | 195 879 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 127 829 |  |  |  |  | 1 389 246 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | ТССЦ 101-3887  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм, м2 | 2449.4724 | 11.15 |  |  | 27 312 |  |  |  |  | 88 989 |  |  |
| 11.15 |  | 27 312 |  | 36.33 |  | 88 989 |  |
|  | Объем: 2268.03\*1.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | ТЕР 15-02-001-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Улучшенная штукатурка откосов дверных цементно-известковым раствором, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.08372 | 2 074.12 | 832.23 | 83.91 | 174 | 70 | 7 | 15.75 | 9.75 | 1 508 | 1 097 | 68 |
| 1 157.98 | 39.06 | 97 | 3 | 3.53 | 13.94 | 342 | 46 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 69 |  |  |  | 80% | 914 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 34 |  |  |  | 37% | 423 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 278 |  |  |  |  | 2 845 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | ТЕР 15-04-048-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Отделка стен и откосов оконных фасада мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности | 24.5136 | 6 763.95 | 788.77 | 62.59 | 165 809 | 19 336 | 1 534 | 15.75 | 8.15 | 802 586 | 304 537 | 12 504 |
| 5 912.59 |  | 144 939 |  | 3.35 | 1 | 485 545 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 18 369 |  |  |  | 80% | 243 630 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 9 088 |  |  |  | 37% | 112 679 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 193 266 |  |  |  |  | 1 158 894 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | ТЕР 15-04-014-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Окраска стен фасада и откосов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 24.5973 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 56 367 | 2 809 | 350 | 15.74 | 8.89 | 196 304 | 44 207 | 3 113 |
| 2 163.18 |  | 53 208 |  | 2.8 | 1 | 148 983 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 2 669 |  |  |  | 80% | 35 366 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 1 320 |  |  |  | 37% | 16 357 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 60 356 |  |  |  |  | 248 026 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Цоколь* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | ТЕР 46-02-009-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных, 100 м2 | 2.2213 | 188.95 | 188.95 |  | 420 | 420 |  | 15.74 | 1 | 6 606 | 6 606 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 416 |  |  |  | 84% | 5 549 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 252 |  |  |  | 48% | 3 171 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 088 |  |  |  |  | 15 326 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | ТЕРр 53-16-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки | 2.34 | 1 615.27 | 301.17 | 30.24 | 3 780 | 705 | 71 | 15.74 | 7.26 | 22 812 | 11 093 | 514 |
| 1 283.86 | 5.99 | 3 004 | 14 | 3.73 | 17.05 | 11 206 | 239 |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 618 |  |  |  | 73% | 8 272 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 503 |  |  |  | 56% | 6 346 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 902 |  |  |  |  | 37 430 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | ТЕРр 53-14-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин | 16 | 37.19 | 25.77 |  | 595 | 412 |  | 15.76 | 1 | 7 408 | 6 498 |  |
| 11.42 |  | 183 |  | 4.98 | 1 | 910 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 354 |  |  |  | 73% | 4 744 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 288 |  |  |  | 56% | 3 639 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 238 |  |  |  |  | 15 790 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | ТЕР 15-04-006-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, откосов, 100 м2 покрытия | 2.2213 | 80.30 | 76.91 | 1.68 | 178 | 171 | 4 | 15.74 | 9 | 2 732 | 2 689 | 33 |
| 1.71 | 0.16 | 4 |  | 2.54 | 18.31 | 10 | 7 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9732* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 162 |  |  |  | 80% | 2 157 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 80 |  |  |  | 37% | 998 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 421 |  |  |  |  | 5 886 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | ТССЦ 101-4243  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л | 28.8769 | 15.82 |  |  | 457 |  |  |  |  | 1 495 |  |  |
| 15.82 |  | 457 |  | 51.78 |  | 1 495 |  |
|  | Объем: 1000\*2.2213\*0.013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | ТЕР 15-02-036-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2.0258 | 3 536.57 | 1 455.57 | 70.94 | 7 164 | 2 949 | 144 | 15.75 | 8.26 | 68 762 | 46 442 | 1 187 |
| 2 010.07 | 22.96 | 4 072 | 47 | 5.19 | 18.15 | 21 134 | 844 |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0874:[ М-(3410.64=31.58\*108) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 2 846 |  |  |  | 80% | 37 829 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 1 408 |  |  |  | 37% | 17 496 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 11 418 |  |  |  |  | 124 087 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | ТССЦ 101-3887  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм, м2 | 218.7864 | 11.15 |  |  | 2 439 |  |  |  |  | 7 949 |  |  |
| 11.15 |  | 2 439 |  | 36.33 |  | 7 949 |  |
|  | Объем: 202.58\*1.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | ТЕР 15-02-001-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Улучшенная штукатурка откосов цок. окон цементно-известковым раствором, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.1955 | 2 074.12 | 832.23 | 83.91 | 405 | 163 | 16 | 15.75 | 9.75 | 3 522 | 2 563 | 160 |
| 1 157.98 | 39.06 | 226 | 8 | 3.53 | 13.94 | 799 | 106 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 162 |  |  |  | 80% | 2 135 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 80 |  |  |  | 37% | 988 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 648 |  |  |  |  | 6 645 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | ТЕР 15-04-014-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Окраска стен и откосов цок. окон фасада с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.2213 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 5 090 | 254 | 32 | 15.74 | 8.89 | 17 728 | 3 992 | 281 |
| 2 163.18 |  | 4 805 |  | 2.8 | 1 | 13 454 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 241 |  |  |  | 80% | 3 194 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 119 |  |  |  | 37% | 1 477 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5 451 |  |  |  |  | 22 399 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Двери (подъезд №142)* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 26. | ТЕР 46-04-012-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка деревянных заполнений проемов дверных, 100 м2 | 0.0242 | 1 143.95 | 891.55 | 252.40 | 28 | 22 | 6 | 15.75 | 9.17 | 396 | 340 | 56 |
|  | 100.00 |  | 2 | 1 | 18.38 |  | 44 |
|  | Объем: 2.2\*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 24 |  |  |  | 84% | 323 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 14 |  |  |  | 48% | 184 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  | 903 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | ТЕР 09-04-012-01  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема | 2.42 | 102.34 | 34.85 | 32.75 | 248 | 84 | 79 | 15.75 | 7.97 | 2 295 | 1 328 | 632 |
| 34.75 |  | 84 |  | 3.99 | 1 | 336 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9411; ТССЦ 203-9066* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 68 |  |  |  | 69% | 916 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 72% |  |  | 60 |  |  |  | 58% | 770 |  |  |
|  |  |  | =(85\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(85\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 377 |  |  |  |  | 3 982 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 28. | С Цена поставщик.  Дверь металлическая, м2 | 2.42 | 1 180.14 |  |  | 2 856 |  |  |  |  | 12 081 |  |  |
| 1 180.14 |  | 2 856 |  | 4.23 |  | 12 081 |  |
|  | *Поправки: М: =4800/4.23\*1.04* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 29. | ТССЦ 101-0961  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе, шт. | 1 | 479.87 |  |  | 480 |  |  |  |  | 709 |  |  |
| 479.87 |  | 480 |  | 708.52 |  | 709 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Оконные блоки (чердак, лестнич. клетки)* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 30. | ТЕР 46-04-012-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (чердак), 100 м2 | 0.032 | 1 734.68 | 1 482.28 | 252.40 | 56 | 47 | 8 | 15.75 | 9.17 | 821 | 747 | 74 |
|  | 100.00 |  | 3 | 1 | 18.38 |  | 59 |
|  | Объем: 0.8\*1\*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 50 |  |  |  | 84% | 677 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 30 |  |  |  | 48% | 387 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 136 |  |  |  |  | 1 885 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 31. | ТЕР 46-04-012-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками (лестничная клетка), 100 м2 | 0.3234 | 1 870.07 | 1 617.67 | 252.40 | 605 | 523 | 82 | 15.75 | 9.17 | 8 988 | 8 240 | 749 |
|  | 100.00 |  | 32 | 1 | 18.38 |  | 594 |
|  | Объем: 4.2\*1.1\*7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 549 |  |  |  | 84% | 7 421 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 333 |  |  |  | 48% | 4 240 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 487 |  |  |  |  | 20 649 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 32. | ТЕР 10-01-034-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (чердачные и подвальные), 100 м2 проемов | 0.032 | 21 833.35 | 2 767.20 | 891.18 | 699 | 89 | 29 | 15.74 | 7.06 | 3 218 | 1 394 | 201 |
| 18 174.97 | 34.11 | 582 | 1 | 2.79 | 18.38 | 1 623 | 20 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 203-9096* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 95 |  |  |  | 90% | 1 273 |  |  |
|  |  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 49 |  |  |  | 43% | 608 |  |  |
|  |  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 843 |  |  |  |  | 5 099 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 33. | ТССЦ 203-0955  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2 | 3.2 | 2 460.30 |  |  | 7 873 |  |  |  |  | 13 465 |  |  |
| 2 460.30 |  | 7 873 |  | 4 207.78 |  | 13 465 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 34. | ТЕР 10-01-034-04  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов | 0.3234 | 15 683.52 | 2 066.05 | 749.84 | 5 072 | 668 | 242 | 15.74 | 7.45 | 24 350 | 10 517 | 1 807 |
| 12 867.63 | 12.80 | 4 161 | 4 | 2.89 | 18.38 | 12 026 | 76 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 203-9096* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 712 |  |  |  | 90% | 9 534 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 363 |  |  |  | 43% | 4 555 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 6 147 |  |  |  |  | 38 439 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 35. | ТССЦ 203-0957  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более, м2 | 32.34 | 1 770.36 |  |  | 57 253 |  |  |  |  | 94 888 |  |  |
| 1 770.36 |  | 57 253 |  | 2 934.06 |  | 94 888 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 36. | ТЕР 10-01-035-01  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м | 0.0847 | 5 874.09 | 264.64 | 24.75 | 498 | 22 | 2 | 15.75 | 8.97 | 1 223 | 353 | 19 |
| 5 584.70 | 0.78 | 473 |  | 1.8 | 18.27 | 851 | 1 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9138* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 23 |  |  |  | 90% | 319 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 12 |  |  |  | 43% | 152 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 533 |  |  |  |  | 1 694 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 37. | ТССЦ 101-2905  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Доски подоконные ПВХ, шириной 250 мм, м | 8.47 | 52.82 |  |  | 447 |  |  |  |  | 1 627 |  |  |
| 52.82 |  | 447 |  | 192.09 |  | 1 627 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 38. | ТЕР 15-02-031-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских (внутри), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.1642 | 5 473.34 | 2 776.60 | 100.77 | 899 | 456 | 17 | 15.74 | 9.17 | 9 067 | 7 176 | 152 |
| 2 595.97 | 39.93 | 426 | 7 | 4.08 | 18.38 | 1 739 | 121 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 440 |  |  |  | 80% | 5 838 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 218 |  |  |  | 37% | 2 700 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 556 |  |  |  |  | 17 604 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 39. | ТЕР 15-04-005-03  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1642 | 1 827.74 | 563.01 | 23.78 | 300 | 92 | 4 | 15.75 | 8.96 | 2 182 | 1 456 | 35 |
| 1 240.95 | 0.39 | 204 |  | 3.39 | 18.27 | 691 | 1 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 87 |  |  |  | 80% | 1 166 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 43 |  |  |  | 37% | 539 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 431 |  |  |  |  | 3 887 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Оконные блоки (подвал)* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 40. | ТЕР 46-04-001-04  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка кирпичных стен (заложенные окна), 1 м3 | 0.934 | 218.68 | 77.46 | 141.22 | 204 | 72 | 132 | 15.75 | 4.06 | 1 675 | 1 139 | 536 |
|  | 12.93 |  | 12 | 1 | 15.73 |  | 190 |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 83 |  |  |  | 84% | 1 116 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 50 |  |  |  | 48% | 638 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 338 |  |  |  |  | 3 429 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 41. | ТЕР 46-04-012-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2 | 0.2448 | 1 734.68 | 1 482.28 | 252.40 | 425 | 363 | 62 | 15.75 | 9.17 | 6 282 | 5 715 | 567 |
|  | 100.00 |  | 24 | 1 | 18.38 |  | 450 |
|  | Объем: 0.45\*0.8\*68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 383 |  |  |  | 84% | 5 179 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 232 |  |  |  | 48% | 2 959 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 040 |  |  |  |  | 14 420 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 42. | ТЕР 10-01-034-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов | 0.2448 | 21 833.35 | 2 767.20 | 891.18 | 5 345 | 677 | 218 | 15.74 | 7.06 | 24 616 | 10 662 | 1 540 |
| 18 174.97 | 34.11 | 4 449 | 8 | 2.79 | 18.38 | 12 413 | 153 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 203-9096* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 726 |  |  |  | 90% | 9 734 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 370 |  |  |  | 43% | 4 650 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 6 441 |  |  |  |  | 39 000 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 43. | ТССЦ 203-0954  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2 | 24.48 | 3 070.76 |  |  | 75 172 |  |  |  |  | 128 483 |  |  |
| 3 070.76 |  | 75 172 |  | 5 248.47 |  | 128 483 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Перенавеска эл. кабеля* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 44. | ФЕРм 08-02-390-03  (Приказ № 31/пр от 30.01.2014  НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф)  Короба пластмассовые шириной 90х60мм мм  прим, 100 м | 3.5981 | 325.68 | 193.34 | 39.07 | 1 172 | 696 | 141 | 16.71 | 3.22 | 13 312 | 11 624 | 453 |
| 93.27 | 0.14 | 336 | 1 | 3.68 | 17 | 1 235 | 9 |
|  | *Добавл.ресурсы: 1-1039; 2; СЦЭСМ 030954; СЦЭСМ 134041; СЦЭСМ 331451; ССЦ 101-1481; ССЦ 101-2202* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 662 |  |  |  | 81% | 9 423 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 453 |  |  |  | 52% | 6 049 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 287 |  |  |  |  | 28 784 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 45. | С цена поставщ.  Короб пластик. 90х60мм, мп | 367.0062 | 30.44 |  |  | 11 171 |  |  |  |  | 47 252 |  |  |
| 30.44 |  | 11 171 |  | 4.23 |  | 47 252 |  |
|  | Объем: 359.81\*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: =125\*1.03/4.23* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Прочее* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 46. | ТССЦпг 01-01-01-041  (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 71.34 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 3 434 | 315 | 2 615 | 15.74 | 7.47 | 32 411 | 4 952 | 19 536 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *в т.ч. Накладные расходы* |  | 100% |  |  | 315 |  |  |  | 100% | 4 952 |  |  |
|  | *в т.ч. Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 189 |  |  |  | 60% | 2 971 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 47. | ТССЦпг 03-21-01-015  (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 71.34 | 16.40 |  | 16.40 | 1 170 |  | 1 170 | 1 | 7.74 | 9 056 |  | 9 056 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | | | **623 515** | **92 332** | **22 436** |  |  | **3 151 028** | **1 454 701** | **123 557** |
| **508 244** | **1 237** |  |  | **1 564 849** | **20 683** |
|  | **СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **12 343** | **696** | **141** |  |  | **60 564** | **11 624** | **453** |
| **11 507** | **1** |  |  | **48 487** | **9** |
|  | **. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -** | | | | | **11 171** |  |  |  |  | **47 252** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 44)** | | | | | **662** |  |  |  |  | **9 423** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 44)** | | | | | **453** |  |  |  |  | **6 049** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **13 458** |  |  |  |  | **76 036** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **603 464** | **91 237** | **18 431** |  |  | **3 034 621** | **1 436 797** | **93 880** |
| **493 797** | **1 236** |  |  | **1 503 945** | **20 674** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **176 492** |  |  |  |  | **354 162** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 7; %=66 - по стр. 2, 3; %=84 - по стр. 4, 6, 17, 26, 30, 31, 40, 41; %=73 - по стр. 5, 18, 19; %=80 - по стр. 8, 10, 12, 14-16, 20, 22, 24, 25, 38, 39; %=71 - по стр. 9; %=90 - по стр. 32, 34, 36, 42)** | | | | | **89 628** |  |  |  |  | **1 191 965** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 7; %=40 - по стр. 2, 3; %=48 - по стр. 4, 6, 17, 26, 30, 31, 40, 41; %=56 - по стр. 5, 18, 19; %=37 - по стр. 8, 10, 12, 14-16, 20, 22, 24, 25, 38, 39; %=52 - по стр. 9; %=43 - по стр. 32, 34, 36, 42)** | | | | | **48 342** |  |  |  |  | **602 490** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **741 434** |  |  |  |  | **4 829 076** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **3 104** | **84** | **79** |  |  | **14 376** | **1 328** | **632** |
| **2 940** |  |  |  | **12 417** |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 27)** | | | | | **68** |  |  |  |  | **916** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 27)** | | | | | **60** |  |  |  |  | **770** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **3 232** |  |  |  |  | **16 062** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **4 604** | **315** | **3 785** |  |  | **41 467** | **4 952** | **28 592** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 46)** | | | | | **315** |  |  |  |  | **4 952** |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 46)** | | | | | **189** |  |  |  |  | **2 971** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **4 604** |  |  |  |  | **41 467** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | | | **762 728** |  |  |  |  | **4 962 641** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 2. Отмостка** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 48. | ТЕРр 68-12-4  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций | 0.0952 | 6 900.71 | 2 146.35 | 4 754.36 | 657 | 204 | 453 | 15.75 | 4.76 | 5 373 | 3 218 | 2 154 |
|  | 473.50 |  | 45 | 1 | 15.73 |  | 709 |
|  | *Накладные расходы* |  | 104% |  |  | 259 |  |  |  | 88% | 3 456 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 149 |  |  |  | 48% | 1 885 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 065 |  |  |  |  | 10 714 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 49. | ТССЦпг 01-01-01-041  (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 20.944 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 1 007 | 92 | 768 | 15.74 | 7.47 | 9 515 | 1 454 | 5 736 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 9.52\*2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *в т.ч. Накладные расходы* |  | 100% |  |  | 92 |  |  |  | 100% | 1 454 |  |  |
|  | *в т.ч. Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 55 |  |  |  | 60% | 872 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 50. | ТЕР 01-02-057-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 1.2696 | 1 466.39 | 1 466.39 |  | 1 862 | 1 862 |  | 15.74 | 1 | 29 304 | 29 304 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Начисления: Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 72% |  |  | 1 341 |  |  |  | 61% | 17 875 |  |  |
|  |  |  | =(80\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 38% |  |  | 708 |  |  |  | 31% | 9 084 |  |  |
|  |  |  | =(45\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 910 |  |  |  |  | 56 264 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 51. | ТЕР 01-02-061-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 (с трамбованием), 100 м3 грунта | 0.8887 | 810.13 | 810.13 |  | 720 | 720 |  | 15.74 | 1 | 11 332 | 11 332 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Начисления: Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 72% |  |  | 518 |  |  |  | 61% | 6 913 |  |  |
|  |  |  | =(80\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 38% |  |  | 274 |  |  |  | 31% | 3 513 |  |  |
|  |  |  | =(45\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 512 |  |  |  |  | 21 757 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 52. | ТЕР 01-02-060-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3 | 0.3809 | 490.29 | 490.29 |  | 187 | 187 |  | 15.74 | 1 | 2 939 | 2 939 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 126.96-88.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 72% |  |  | 135 |  |  |  | 61% | 1 793 |  |  |
|  |  |  | =(80\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 38% |  |  | 71 |  |  |  | 31% | 911 |  |  |
|  |  |  | =(45\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 393 |  |  |  |  | 5 643 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 53. | ТССЦпг 03-21-01-015  (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 81.888 | 16.40 |  | 16.40 | 1 343 |  | 1 343 | 1 | 7.74 | 10 395 |  | 10 395 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: (38.09\*1.6)+20.944 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 54. | ТЕР 08-01-003-05  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, 100 м2 изолируемой поверхности | 1.587 | 7 076.66 | 543.04 | 228.03 | 11 231 | 862 | 362 | 15.75 | 4.68 | 49 791 | 13 573 | 1 694 |
| 6 305.59 |  | 10 007 |  | 3.45 | 1 | 34 524 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 110% |  |  | 948 |  |  |  | 93% | 12 623 |  |  |
|  |  |  | =(122\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(122\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 68% |  |  | 586 |  |  |  | 54% | 7 329 |  |  |
|  |  |  | =(80\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(80\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 12 765 |  |  |  |  | 69 743 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 55. | ТЕР 11-01-002-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя | 12.7 | 203.51 | 35.93 | 41.45 | 2 585 | 456 | 526 | 15.75 | 4.49 | 16 918 | 7 186 | 2 364 |
| 126.13 | 4.21 | 1 602 | 53 | 4.6 | 15.74 | 7 369 | 842 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 565 |  |  |  | 94% | 7 546 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 326 |  |  |  | 51% | 4 094 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 476 |  |  |  |  | 28 559 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 56. | ТЕР 11-01-002-04  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя | 12.7 | 452.40 | 40.32 | 76.78 | 5 746 | 512 | 975 | 15.75 | 4.36 | 31 011 | 8 065 | 4 251 |
| 335.31 | 7.73 | 4 258 | 98 | 4.39 | 15.74 | 18 695 | 1 544 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 677 |  |  |  | 94% | 9 032 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 390 |  |  |  | 51% | 4 901 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 6 814 |  |  |  |  | 44 944 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 57. | ТЕР 11-01-002-09  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя | 12.7 | 730.22 | 37.46 | 0.38 | 9 274 | 476 | 5 | 15.74 | 5.8 | 46 382 | 7 487 | 28 |
| 692.39 |  | 8 793 |  | 4.42 | 1 | 38 867 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 528 |  |  |  | 94% | 7 038 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 305 |  |  |  | 51% | 3 818 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 10 107 |  |  |  |  | 57 238 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Лицевая часть фасада* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 58. | ТЕРр 68-20-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель, 100 м2 основания | 0.551 | 151.12 | 151.12 |  | 83 | 83 |  | 15.74 | 1 | 1 311 | 1 311 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 104% |  |  | 86 |  |  |  | 88% | 1 154 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 50 |  |  |  | 48% | 629 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 219 |  |  |  |  | 3 094 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 59. | ТЕР 01-02-057-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.1653 | 1 466.39 | 1 466.39 |  | 242 | 242 |  | 15.74 | 1 | 3 815 | 3 815 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Начисления: Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 72% |  |  | 174 |  |  |  | 61% | 2 327 |  |  |
|  |  |  | =(80\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 38% |  |  | 92 |  |  |  | 31% | 1 183 |  |  |
|  |  |  | =(45\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 508 |  |  |  |  | 7 325 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 60. | ТЕР 01-02-061-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 (с трамбованием), 100 м3 грунта | 0.0551 | 810.13 | 810.13 |  | 45 | 45 |  | 15.74 | 1 | 703 | 703 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Начисления: Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 72% |  |  | 32 |  |  |  | 61% | 429 |  |  |
|  |  |  | =(80\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 38% |  |  | 17 |  |  |  | 31% | 218 |  |  |
|  |  |  | =(45\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  | 1 350 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 61. | ТЕР 01-02-060-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3 | 0.1102 | 490.29 | 490.29 |  | 54 | 54 |  | 15.74 | 1 | 850 | 850 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 16.53-5.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 72% |  |  | 39 |  |  |  | 61% | 519 |  |  |
|  |  |  | =(80\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 38% |  |  | 21 |  |  |  | 31% | 264 |  |  |
|  |  |  | =(45\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 113 |  |  |  |  | 1 632 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 62. | ТССЦпг 03-21-01-015  (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 17.632 | 16.40 |  | 16.40 | 289 |  | 289 | 1 | 7.74 | 2 238 |  | 2 238 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 11.02\*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 63. | ТЕР 08-01-003-05  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.4133 | 7 076.66 | 543.04 | 228.03 | 2 925 | 224 | 94 | 15.75 | 4.68 | 12 967 | 3 535 | 441 |
| 6 305.59 |  | 2 606 |  | 3.45 | 1 | 8 991 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 110% |  |  | 246 |  |  |  | 93% | 3 288 |  |  |
|  |  |  | =(122\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(122\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 68% |  |  | 152 |  |  |  | 54% | 1 909 |  |  |
|  |  |  | =(80\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(80\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 324 |  |  |  |  | 18 163 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 64. | ТЕР 11-01-002-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя | 5.51 | 203.51 | 35.93 | 41.45 | 1 121 | 198 | 228 | 15.75 | 4.49 | 7 340 | 3 118 | 1 025 |
| 126.13 | 4.21 | 695 | 23 | 4.6 | 15.74 | 3 197 | 365 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 245 |  |  |  | 94% | 3 274 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 141 |  |  |  | 51% | 1 776 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 508 |  |  |  |  | 12 390 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 65. | ТЕР 11-01-002-04  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя | 5.51 | 452.40 | 40.32 | 76.78 | 2 493 | 222 | 423 | 15.75 | 4.36 | 13 454 | 3 499 | 1 844 |
| 335.31 | 7.73 | 1 848 | 43 | 4.39 | 15.74 | 8 111 | 670 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 294 |  |  |  | 94% | 3 919 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 170 |  |  |  | 51% | 2 126 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 957 |  |  |  |  | 19 499 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 66. | ТЕР 27-07-005-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2 | 5.51 | 166.36 | 140.59 | 19.83 | 917 | 775 | 109 | 15.75 | 5.06 | 12 902 | 12 201 | 553 |
| 5.95 | 0.90 | 33 | 5 | 4.54 | 15.86 | 149 | 79 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 403-9137* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 128% |  |  | 998 |  |  |  | 109% | 13 385 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(127.8\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 632 |  |  |  | 65% | 7 982 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 547 |  |  |  |  | 34 269 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | | | **42 781** | **7 214** | **5 575** |  |  | **268 540** | **113 590** | **32 723** |
| **29 842** | **267** |  |  | **119 903** | **4 209** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **40 142** | **7 122** | **3 175** |  |  | **246 392** | **112 136** | **14 354** |
| **29 842** | **267** |  |  | **119 903** | **4 209** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 48, 58; %=61 - по стр. 50-52, 59-61; %=93 - по стр. 54, 63; %=94 - по стр. 55-57, 64, 65; %=109 - по стр. 66)** | | | | | **7 087** |  |  |  |  | **94 570** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 48, 58; %=31 - по стр. 50-52, 59-61; %=54 - по стр. 54, 63; %=51 - по стр. 55-57, 64, 65; %=65 - по стр. 66)** | | | | | **4 083** |  |  |  |  | **51 623** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **51 312** |  |  |  |  | **392 585** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **2 639** | **92** | **2 400** |  |  | **22 148** | **1 454** | **18 369** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 49)** | | | | | **92** |  |  |  |  | **1 454** |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 49)** | | | | | **55** |  |  |  |  | **872** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **2 639** |  |  |  |  | **22 148** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | | | **53 951** |  |  |  |  | **414 733** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 3. Крыша** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 67. | ТЕР 46-04-008-04  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия | 17.6707 | 165.55 | 131.65 | 33.90 | 2 925 | 2 326 | 599 | 15.74 | 6.85 | 40 720 | 36 617 | 4 103 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 2 303 |  |  |  | 84% | 30 758 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 1 396 |  |  |  | 48% | 17 576 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 6 623 |  |  |  |  | 89 054 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 68. | ТЕРр 58-1-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 17.6707 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 3 048 | 2 258 | 790 | 15.75 | 9.16 | 42 805 | 35 568 | 7 237 |
|  | 6.95 |  | 123 | 1 | 15.72 |  | 1 931 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 1 976 |  |  |  | 71% | 26 624 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 1 548 |  |  |  | 52% | 19 499 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 6 572 |  |  |  |  | 88 929 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 69. | ТЕРр 58-18-4  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки | 17.6707 | 5 502.93 | 806.67 | 80.64 | 97 241 | 14 254 | 1 425 | 15.75 | 8.89 | 497 355 | 224 507 | 12 668 |
| 4 615.62 |  | 81 561 |  | 3.19 | 1 | 260 180 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 11 831 |  |  |  | 71% | 159 400 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 9 265 |  |  |  | 52% | 116 744 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 118 337 |  |  |  |  | 773 499 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 70. | ТЕР 46-04-001-04  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Разборка кирпичных стен (под мауэрлат), 1 м3 | 2.516 | 218.68 | 77.46 | 141.22 | 550 | 195 | 355 | 15.75 | 4.06 | 4 512 | 3 070 | 1 443 |
|  | 12.93 |  | 33 | 1 | 15.73 |  | 512 |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 226 |  |  |  | 84% | 3 009 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 137 |  |  |  | 48% | 1 719 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 913 |  |  |  |  | 9 240 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 71. | ТЕРр 53-20-4  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен, 100 м3 кладки | 0.0252 | 136 578.60 | 5 963.00 | 3 790.41 | 3 442 | 150 | 96 | 15.74 | 9.16 | 15 161 | 2 365 | 875 |
| 126 825.19 | 588.90 | 3 196 | 15 | 3.73 | 15.73 | 11 921 | 233 |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 142 |  |  |  | 73% | 1 897 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 116 |  |  |  | 56% | 1 455 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 699 |  |  |  |  | 18 512 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 72. | ТЕРр 58-5-3  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м | 5.1913 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 48 234 | 7 051 | 180 | 15.75 | 8.78 | 234 415 | 111 059 | 1 578 |
| 7 898.38 |  | 41 003 |  | 2.97 | 1 | 121 778 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 5 852 |  |  |  | 71% | 78 852 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 4 583 |  |  |  | 52% | 57 751 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 58 669 |  |  |  |  | 371 018 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 73. | ТЕРр 58-5-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м | 2.6 | 4 519.16 | 360.82 | 36.65 | 11 750 | 938 | 95 | 15.75 | 8.86 | 52 377 | 14 776 | 844 |
| 4 121.69 |  | 10 716 |  | 3.43 | 1 | 36 757 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 779 |  |  |  | 71% | 10 491 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 610 |  |  |  | 52% | 7 684 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 13 138 |  |  |  |  | 70 551 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 74. | ТЕР 10-01-082-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Разборка прогонов из досок, 1 м3 древесины в конструкции | 1.35 | 146.93 | 116.16 | 30.77 | 198 | 157 | 42 | 15.75 | 7.91 | 2 798 | 2 470 | 329 |
|  | 1.82 |  | 2 | 3.85 | 15.7 |  | 38 |
|  | *Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 169 |  |  |  | 90% | 2 257 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 86 |  |  |  | 43% | 1 078 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 452 |  |  |  |  | 6 134 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 75. | ТЕР 10-01-082-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Укладка прогонов из досок, 1 м3 древесины в конструкции | 1.35 | 2 325.20 | 166.98 | 48.08 | 3 139 | 225 | 65 | 15.75 | 7.91 | 15 031 | 3 550 | 513 |
| 2 110.14 | 2.84 | 2 849 | 4 | 3.85 | 15.7 | 10 967 | 60 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 243 |  |  |  | 90% | 3 249 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 124 |  |  |  | 43% | 1 552 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 505 |  |  |  |  | 19 832 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 76. | ТЕРр 58-5-5  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 1.0312 | 6 775.72 | 1 449.90 | 67.19 | 6 987 | 1 495 | 69 | 15.75 | 8.81 | 46 067 | 23 548 | 610 |
| 5 258.63 |  | 5 423 |  | 4.04 | 1 | 21 908 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 1 241 |  |  |  | 71% | 16 719 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 972 |  |  |  | 52% | 12 245 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 9 200 |  |  |  |  | 75 031 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 77. | ТЕР 10-01-010-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Разборка элементов каркаса из брусьев (стойки, подкосы), 1 м3 древесины в конструкции | 0.659 | 191.41 | 160.20 | 31.21 | 126 | 106 | 21 | 15.74 | 8.67 | 1 840 | 1 662 | 178 |
|  |  |  |  | 2.66 | 1 |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 112 |  |  |  | 90% | 1 496 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 57 |  |  |  | 43% | 715 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 296 |  |  |  |  | 4 050 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 78. | ТЕР 10-01-010-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Установка элементов каркаса из брусьев (стойки, подкосы), 1 м3 древесины в конструкции | 0.659 | 3 020.43 | 230.29 | 48.76 | 1 990 | 152 | 32 | 15.74 | 8.67 | 7 473 | 2 389 | 279 |
| 2 741.38 |  | 1 807 |  | 2.66 | 1 | 4 805 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 161 |  |  |  | 90% | 2 150 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 82 |  |  |  | 43% | 1 027 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 233 |  |  |  |  | 10 650 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 79. | ТЕР 10-01-034-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов | 0.0284 | 21 223.62 | 2 306.00 | 742.65 | 603 | 65 | 21 | 15.74 | 7.06 | 2 620 | 1 031 | 149 |
| 18 174.97 | 28.43 | 516 | 1 | 2.79 | 18.38 | 1 440 | 15 |
|  | Объем: (0.54\*0.75)\*7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 203-9096* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 70 |  |  |  | 90% | 941 |  |  |
|  |  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 36 |  |  |  | 43% | 450 |  |  |
|  |  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 709 |  |  |  |  | 4 011 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 80. | С цена поставщик.  Окно-люк выхода на кровлю, м2 | 2.835 | 4 841.91 |  |  | 13 727 |  |  |  |  | 58 064 |  |  |
| 4 841.91 |  | 13 727 |  | 4.23 |  | 58 064 |  |
|  | Объем: (0.54\*0.75)\*7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: =19506\*1.05/4.23* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 81. | ТЕР 12-01-007-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли | 17.6707 | 4 877.10 | 504.69 | 210.18 | 86 182 | 8 918 | 3 714 | 15.75 | 8.42 | 532 862 | 140 462 | 31 271 |
| 4 162.24 | 20.39 | 73 550 | 360 | 4.91 | 15.73 | 361 129 | 5 667 |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13\*128) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 10 020 |  |  |  | 92% | 134 439 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 5 103 |  |  |  | 44% | 64 297 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 101 305 |  |  |  |  | 731 597 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 82. | С Цена поставщик.  Лист безасбестовый волнистый, окрашенный (типа Этернит), м2 | 2261.8496 | 73.57 |  |  | 166 408 |  |  |  |  | 693 921 |  |  |
| 73.57 |  | 166 408 |  | 4.17 |  | 693 921 |  |
|  | Объем: 1767.07\*1.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: =11.6\*49.34/1.9775/4.17\*1.06* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 83. | ТЕР 10-01-008-08  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Обивка стен кровельной сталью оцинкованной (применит), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.325 | 373.54 | 335.71 | 26.60 | 121 | 109 | 9 | 15.75 | 8.95 | 1 810 | 1 718 | 77 |
| 11.23 |  | 4 |  | 3.98 | 1 | 15 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94\*0.18) ]; ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00\*0.44) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 116 |  |  |  | 90% | 1 546 |  |  |
|  |  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 59 |  |  |  | 43% | 739 |  |  |
|  |  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 295 |  |  |  |  | 4 095 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 84. | ТССЦ 101-3190  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т | 0.143 | 23 811.97 |  |  | 3 405 |  |  |  |  | 6 570 |  |  |
| 23 811.97 |  | 3 405 |  | 45 941.41 |  | 6 570 |  |
|  | Объем: 0.325\*0.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 85. | ТЕР 26-02-018-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 47.71089 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 10 573 | 4 857 | 4 899 | 15.75 | 3.7 | 96 707 | 76 496 | 18 127 |
| 17.13 | 1.45 | 817 | 69 | 2.55 | 15.81 | 2 084 | 1 094 |
|  | Объем: 1767.07\*2+1767.07\*0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1\*1,25, Н4= 1\*1,25, Н5= 1\*1,15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 90% |  |  | 4 433 |  |  |  | 77% | 59 744 |  |  |
|  |  |  | =(100\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 2 956 |  |  |  | 48% | 37 243 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 17 962 |  |  |  |  | 193 695 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 86. | ТССЦ 113-8070  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг | 987.615423 | 36.04 |  |  | 35 594 |  |  |  |  | 195 429 |  |  |
| 36.04 |  | 35 594 |  | 197.88 |  | 195 429 |  |
|  | Объем: 47.71089\*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 87. | ТЕРр 60-7-7  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб | 0.145 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 1 243 | 799 | 37 | 15.75 | 7.65 | 14 706 | 12 591 | 280 |
| 2 806.54 | 60.12 | 407 | 9 | 4.51 | 17.5 | 1 835 | 153 |
|  | Объем: 4+10.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 630 |  |  |  | 66% | 8 411 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 509 |  |  |  | 50% | 6 372 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 382 |  |  |  |  | 29 489 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 88. | ТССЦ 404-0007  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 0.609 | 3 086.00 |  |  | 1 879 |  |  |  |  | 7 801 |  |  |
| 3 086.00 |  | 1 879 |  | 12 809.98 |  | 7 801 |  |
|  | Объем: 0.145\*4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 89. | ТЕРр 60-7-8  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % добавлять на каждый следующий канал (до 8 каналов), 100 м труб | 0.04 | 32 504.08 | 21 309.05 | 662.76 | 1 300 | 852 | 27 | 15.75 | 7.65 | 15 523 | 13 425 | 203 |
| 10 532.27 | 157.78 | 421 | 6 | 4.5 | 17.49 | 1 896 | 110 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 7, Н4= 7, Н5= 7, Н48= 7* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 669 |  |  |  | 66% | 8 933 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 541 |  |  |  | 50% | 6 768 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 510 |  |  |  |  | 31 224 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 90. | ТССЦ 404-0007  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 0.616 | 3 086.00 |  |  | 1 901 |  |  |  |  | 7 891 |  |  |
| 3 086.00 |  | 1 901 |  | 12 809.98 |  | 7 891 |  |
|  | Объем: 2200\*0.04\*7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 91. | ТЕРр 60-7-8  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % добавлять на каждый следующий канал (до 6 каналов), 100 м труб | 0.105 | 23 217.20 | 15 220.75 | 473.40 | 2 438 | 1 598 | 50 | 15.75 | 7.65 | 29 106 | 25 171 | 380 |
| 7 523.05 | 112.70 | 790 | 12 | 4.5 | 17.49 | 3 555 | 207 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 1 256 |  |  |  | 66% | 16 749 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 1 014 |  |  |  | 50% | 12 689 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 708 |  |  |  |  | 58 544 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 92. | ТССЦ 404-0007  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 1.155 | 3 086.00 |  |  | 3 564 |  |  |  |  | 14 796 |  |  |
| 3 086.00 |  | 3 564 |  | 12 809.98 |  | 14 796 |  |
|  | Объем: 2200\*0.105\*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 93. | ТЕР 46-02-009-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Отбивка штукатурки с поверхностей стен дымов. туб кирпичных, 100 м2 | 3.367 | 188.95 | 188.95 |  | 636 | 636 |  | 15.74 | 1 | 10 014 | 10 014 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 630 |  |  |  | 84% | 8 412 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 382 |  |  |  | 48% | 4 807 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 647 |  |  |  |  | 23 232 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 94. | ТЕРр 61-31-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 3.367 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 8 124 | 4 362 | 7 | 15.74 | 6.2 | 81 959 | 68 662 | 43 |
| 1 115.14 |  | 3 755 |  | 3.53 | 1 | 13 254 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 3 446 |  |  |  | 67% | 46 004 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 2 181 |  |  |  | 40% | 27 465 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 13 751 |  |  |  |  | 155 427 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 95. | ТЕР 15-04-014-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Окраска пов-сти дымов. труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3.367 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 7 716 | 384 | 48 | 15.74 | 8.89 | 26 871 | 6 051 | 426 |
| 2 163.18 |  | 7 283 |  | 2.8 | 1 | 20 394 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 365 |  |  |  | 80% | 4 841 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 180 |  |  |  | 37% | 2 239 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 8 261 |  |  |  |  | 33 951 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 96. | ТЕР 46-01-008-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Устройство обделок оголовников бетонных, 1 м3 | 2.4 | 1 567.41 | 240.58 | 37.36 | 3 762 | 577 | 90 | 15.75 | 7.95 | 24 321 | 9 094 | 713 |
| 1 289.47 | 2.11 | 3 095 | 5 | 4.69 | 15.76 | 14 514 | 80 |
|  | Объем: 30\*0.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 204-0021:[ М-(601.47=6683.04\*0.09) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 576 |  |  |  | 84% | 7 706 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 349 |  |  |  | 48% | 4 404 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 687 |  |  |  |  | 36 431 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 97. | ТЕРр 58-3-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: желобов, 100 м труб и покрытий | 2.4046 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 182 | 181 | 1 | 15.74 | 6.32 | 2 855 | 2 852 | 3 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 150 |  |  |  | 71% | 2 025 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 118 |  |  |  | 52% | 1 483 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  | 6 363 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 98. | ТЕР 12-01-009-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 2.4046 | 8 813.16 | 326.90 | 31.86 | 21 192 | 786 | 77 | 15.75 | 8.52 | 77 681 | 12 380 | 653 |
| 8 454.40 | 3.03 | 20 329 | 7 | 3.18 | 15.7 | 64 648 | 114 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 856 |  |  |  | 92% | 11 494 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 436 |  |  |  | 44% | 5 497 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 22 485 |  |  |  |  | 94 673 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 99. | ТЕРр 58-10-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 1.8216 | 7 415.77 | 333.04 | 13.17 | 13 509 | 607 | 24 | 15.75 | 8.95 | 46 343 | 9 555 | 215 |
| 7 069.56 |  | 12 878 |  | 2.84 | 1 | 36 573 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 504 |  |  |  | 71% | 6 784 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 395 |  |  |  | 52% | 4 969 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 14 407 |  |  |  |  | 58 096 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 100. | ТЕРр 58-10-3  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.32 | 5 731.49 | 578.30 | 8.10 | 1 834 | 185 | 3 | 15.75 | 8.96 | 7 120 | 2 915 | 23 |
| 5 145.09 |  | 1 646 |  | 2.54 | 1 | 4 182 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 154 |  |  |  | 71% | 2 070 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 120 |  |  |  | 52% | 1 516 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 108 |  |  |  |  | 10 705 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 101. | ТЕРр 58-10-6  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.16 | 8 719.75 | 480.56 | 8.10 | 1 395 | 77 | 1 | 15.75 | 8.96 | 2 698 | 1 211 | 12 |
| 8 231.09 |  | 1 317 |  | 1.12 | 1 | 1 475 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 64 |  |  |  | 71% | 860 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 50 |  |  |  | 52% | 630 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 509 |  |  |  |  | 4 188 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 102. | ТЕРр 58-22-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 0.91 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 1 236 | 298 | 1 | 15.74 | 8.98 | 8 533 | 4 694 | 8 |
| 1 029.19 |  | 937 |  | 4.09 | 1 | 3 831 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 247 |  |  |  | 71% | 3 333 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 194 |  |  |  | 52% | 2 441 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 677 |  |  |  |  | 14 307 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 103. | ТЕРр 58-10-5  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.16 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 737 | 77 | 1 | 15.75 | 8.96 | 2 869 | 1 211 | 12 |
| 4 116.09 |  | 659 |  | 2.5 | 1 | 1 646 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 64 |  |  |  | 71% | 860 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 50 |  |  |  | 52% | 630 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 851 |  |  |  |  | 4 359 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 104. | ТЕР 12-01-010-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Устройство мелких покрытий (капельник) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия | 0.72138 | 11 907.97 | 1 173.45 | 33.16 | 8 590 | 847 | 24 | 15.75 | 9.1 | 34 393 | 13 332 | 218 |
| 10 701.36 | 3.78 | 7 720 | 3 | 2.7 | 15.73 | 20 843 | 43 |
|  | Объем: 240.46\*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 918 |  |  |  | 92% | 12 305 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 468 |  |  |  | 44% | 5 885 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 9 976 |  |  |  |  | 52 583 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 105. | ТЕР 12-01-012-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство снегодержателей, 100 м ограждения | 2.4046 | 4 972.00 | 72.11 | 75.20 | 11 956 | 173 | 181 | 15.75 | 7.47 | 55 708 | 2 731 | 1 351 |
| 4 824.69 | 5.48 | 11 601 | 13 | 4.45 | 15.73 | 51 626 | 207 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 201 |  |  |  | 92% | 2 703 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 102 |  |  |  | 44% | 1 293 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 12 259 |  |  |  |  | 59 704 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 106. | ТССЦпг 01-01-01-041  (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 89.86 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 4 325 | 396 | 3 294 | 15.74 | 7.47 | 40 825 | 6 237 | 24 608 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 24.74+65.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *в т.ч. Накладные расходы* |  | 100% |  |  | 396 |  |  |  | 100% | 6 237 |  |  |
|  | *в т.ч. Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 238 |  |  |  | 60% | 3 742 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 107. | ТССЦпг 03-21-01-015  (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 89.86 | 16.40 |  | 16.40 | 1 474 |  | 1 474 | 1 | 7.74 | 11 406 |  | 11 406 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 24.74+65.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | | | | | **595 236** | **56 091** | **17 752** |  |  | **3 071 956** | **883 414** | **120 835** |
| **520 758** | **662** |  |  | **2 057 728** | **10 464** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **589 437** | **55 695** | **12 984** |  |  | **3 019 725** | **877 177** | **84 821** |
| **520 758** | **662** |  |  | **2 057 728** | **10 464** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **226 478** |  |  |  |  | **984 472** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 67, 70, 93, 96; %=71 - по стр. 68, 69, 72, 73, 76, 97, 99-103; %=73 - по стр. 71; %=90 - по стр. 74, 75, 77-79, 83; %=92 - по стр. 81, 98, 104, 105; %=77 - по стр. 85; %=66 - по стр. 87, 89, 91; %=67 - по стр. 94; %=80 - по стр. 95)** | | | | | **50 403** |  |  |  |  | **677 062** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 67, 70, 85, 93, 96; %=52 - по стр. 68, 69, 72, 73, 76, 97, 99-103; %=56 - по стр. 71; %=43 - по стр. 74, 75, 77-79, 83; %=44 - по стр. 81, 98, 104, 105; %=50 - по стр. 87, 89, 91; %=40 - по стр. 94; %=37 - по стр. 95)** | | | | | **34 215** |  |  |  |  | **430 859** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **674 055** |  |  |  |  | **4 127 646** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **5 799** | **396** | **4 768** |  |  | **52 231** | **6 237** | **36 014** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 106)** | | | | | **396** |  |  |  |  | **6 237** |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 106)** | | | | | **238** |  |  |  |  | **3 742** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **5 799** |  |  |  |  | **52 231** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | | | | | **679 854** |  |  |  |  | **4 179 877** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 4. Чердачное перекрытие** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 108. | ТЕР 46-04-010-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Разборка дощатого настила, 100 м2 покрытия | 7.56 | 371.82 | 252.79 | 119.03 | 2 811 | 1 911 | 900 | 15.74 | 9.17 | 38 332 | 30 081 | 8 252 |
|  | 47.16 |  | 357 | 1 | 18.38 |  | 6 553 |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 2 245 |  |  |  | 84% | 30 773 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 1 361 |  |  |  | 48% | 17 584 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 6 417 |  |  |  |  | 86 689 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 109. | ТЕР 12-01-014-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Разборка засыпного утеплителя, 1 м3 утеплителя | 47.19 | 47.52 | 20.14 | 27.38 | 2 242 | 950 | 1 292 | 15.74 | 6.77 | 23 705 | 14 956 | 8 749 |
|  | 3.42 |  | 162 | 2.06 | 15.75 |  | 2 545 |
|  | *Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 1 201 |  |  |  | 92% | 16 101 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 612 |  |  |  | 44% | 7 700 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 055 |  |  |  |  | 47 506 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 110. | ТЕР 14-02-015-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Покрытие пленкой поверхности чердачного перекрытия, 100 м2 покрытия | 9.438 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 2 706 | 1 157 | 12 | 15.74 | 8.98 | 23 074 | 18 218 | 107 |
| 162.83 |  | 1 537 |  | 3.09 | 1 | 4 749 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54\*0.125) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1\*1,25, Н4= 1\*1,25, Н5= 1\*1,15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 93% |  |  | 1 076 |  |  |  | 79% | 14 392 |  |  |
|  |  |  | =(103\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(103\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 740 |  |  |  | 51% | 9 291 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 522 |  |  |  |  | 46 757 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 111. | ТССЦ 101-4135  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2 | 1179.75 | 7.04 |  |  | 8 305 |  |  |  |  | 28 137 |  |  |
| 7.04 |  | 8 305 |  | 23.85 |  | 28 137 |  |
|  | Объем: 943.8\*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 112. | ТЕР 26-01-039-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, толщ. 150мм, 1 м3 изоляции | 141.57 | 202.86 | 119.97 | 82.89 | 28 718 | 16 984 | 11 734 | 15.74 | 8.77 | 370 237 | 267 326 | 102 911 |
|  |  |  |  | 18.04 | 1 |  |  |
|  | Объем: 943.8\*0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10\*1.02) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 90% |  |  | 15 286 |  |  |  | 77% | 205 841 |  |  |
|  |  |  | =(100\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 10 190 |  |  |  | 48% | 128 316 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 54 194 |  |  |  |  | 704 395 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 113. | ТССЦ 104-0097  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2 | 2831.4 | 26.54 |  |  | 75 145 |  |  |  |  | 243 812 |  |  |
| 26.54 |  | 75 145 |  | 86.11 |  | 243 812 |  |
|  | Объем: 943.8\*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 114. | ТЕР 14-02-015-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Покрытие пленкой поверхности чердачного перекрытия, 100 м2 покрытия | 9.438 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 2 706 | 1 157 | 12 | 15.74 | 8.98 | 23 074 | 18 218 | 107 |
| 162.83 |  | 1 537 |  | 3.09 | 1 | 4 749 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54\*0.125) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1\*1,25, Н4= 1\*1,25, Н5= 1\*1,15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 93% |  |  | 1 076 |  |  |  | 79% | 14 392 |  |  |
|  |  |  | =(103\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(103\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 740 |  |  |  | 51% | 9 291 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 522 |  |  |  |  | 46 757 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 115. | ТССЦ 101-4134  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2 | 1179.75 | 13.13 |  |  | 15 490 |  |  |  |  | 49 892 |  |  |
| 13.13 |  | 15 490 |  | 42.29 |  | 49 892 |  |
|  | Объем: 943.8\*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 116. | ТЕР 11-01-033-02  (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013  прим)  Устройство покрытий дощатых толщиной до 36 мм, 100 м2 покрытия | 9.438 | 1 154.26 | 694.29 | 179.50 | 10 894 | 6 553 | 1 694 | 15.75 | 8.87 | 129 164 | 103 205 | 15 027 |
| 280.47 | 12.28 | 2 647 | 116 | 4.13 | 18.38 | 10 932 | 2 129 |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 203-0346:[ М-(12771.68=3442.50\*3.71) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 7 403 |  |  |  | 94% | 99 014 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 4 268 |  |  |  | 51% | 53 720 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 22 565 |  |  |  |  | 281 898 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 117. | ТССЦ 102-0057  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта, м3 | 35.01498 | 1 507.80 |  |  | 52 796 |  |  |  |  | 167 144 |  |  |
| 1 507.80 |  | 52 796 |  | 4 773.49 |  | 167 144 |  |
|  | Объем: 9.438\*3.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 118. | ТЕР 26-02-018-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 9.438 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 2 092 | 961 | 969 | 15.75 | 3.7 | 19 130 | 15 132 | 3 586 |
| 17.13 | 1.45 | 162 | 14 | 2.55 | 15.81 | 412 | 216 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 113-9005* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1\*1.25, Н4= 1\*1.25, Н5= 1\*1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 90% |  |  | 878 |  |  |  | 77% | 11 818 |  |  |
|  |  |  | =(100\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 585 |  |  |  | 48% | 7 367 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 555 |  |  |  |  | 38 315 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 119. | ТССЦ 113-8070  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг | 195.3666 | 36.04 |  |  | 7 041 |  |  |  |  | 38 659 |  |  |
| 36.04 |  | 7 041 |  | 197.88 |  | 38 659 |  |
|  | Объем: 9.438\*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 120. | ТССЦпг 01-01-01-041  (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 21.2 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 1 020 | 93 | 777 | 15.74 | 7.47 | 9 632 | 1 472 | 5 806 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *в т.ч. Накладные расходы* |  | 100% |  |  | 93 |  |  |  | 100% | 1 472 |  |  |
|  | *в т.ч. Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 56 |  |  |  | 60% | 883 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 121. | ТССЦпг 03-21-01-015  (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 21.2 | 16.40 |  | 16.40 | 348 |  | 348 | 1 | 7.74 | 2 691 |  | 2 691 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | | | | | **212 314** | **29 766** | **17 738** |  |  | **1 166 683** | **468 608** | **147 236** |
| **164 660** | **649** |  |  | **548 486** | **11 443** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **210 946** | **29 673** | **16 613** |  |  | **1 154 360** | **467 136** | **138 739** |
| **164 660** | **649** |  |  | **548 486** | **11 443** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **158 777** |  |  |  |  | **527 644** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 108; %=92 - по стр. 109; %=79 - по стр. 110, 114; %=77 - по стр. 112, 118; %=94 - по стр. 116)** | | | | | **29 164** |  |  |  |  | **392 331** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 108, 112, 118; %=44 - по стр. 109; %=51 - по стр. 110, 114, 116)** | | | | | **18 497** |  |  |  |  | **233 271** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **258 607** |  |  |  |  | **1 779 962** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **1 368** | **93** | **1 125** |  |  | **12 323** | **1 472** | **8 497** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 120)** | | | | | **93** |  |  |  |  | **1 472** |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 120)** | | | | | **56** |  |  |  |  | **883** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **1 368** |  |  |  |  | **12 323** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | | | | | **259 975** |  |  |  |  | **1 792 285** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 5. Лестницы** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 122. | ТЕРр 57-2-7  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Разборка покрытий ступеней и площадок из древесноволокнистых плит, 100 м2 покрытия | 1.347 | 95.74 | 91.83 | 3.91 | 129 | 124 | 5 | 15.74 | 9.18 | 1 995 | 1 947 | 48 |
|  | 1.55 |  | 2 | 1 | 18.39 |  | 38 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 101 |  |  |  | 68% | 1 350 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 68% |  |  | 86 |  |  |  | 54% | 1 072 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(68.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 315 |  |  |  |  | 4 417 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 123. | ТЕР 09-03-050-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Демонтаж стальных уголков на ступенях, 100 м плинтуса | 2.8 | 120.80 | 88.35 | 32.45 | 338 | 247 | 91 | 15.74 | 3.85 | 4 243 | 3 894 | 350 |
|  |  |  |  | 3.43 | 1 |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 201-9002* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 200 |  |  |  | 69% | 2 687 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(81.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 72% |  |  | 178 |  |  |  | 58% | 2 259 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(72.25\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 716 |  |  |  |  | 9 188 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 124. | ТЕР 11-01-049-01  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012  прим)  Укладка металлического защитного уголка на ступени, 100 м профиля | 2.8 | 354.92 | 213.10 | 54.72 | 994 | 597 | 153 | 15.74 | 3.24 | 10 939 | 9 392 | 496 |
| 87.10 |  | 244 |  | 4.31 | 1 | 1 051 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 206-9002* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 663 |  |  |  | 94% | 8 828 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 382 |  |  |  | 51% | 4 790 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 039 |  |  |  |  | 24 557 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 125. | С цена поставщ.  Уголок защитный, мп | 294 | 29.22 |  |  | 8 591 |  |  |  |  | 36 338 |  |  |
| 29.22 |  | 8 591 |  | 4.23 |  | 36 338 |  |
|  | Объем: 280.0\*1.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: =120\*1.03/4.23* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 126. | ТЕР 11-01-035-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Устройство покрытий ступеней и площадок из плит древесноволокнистых, 100 м2 покрытия | 2.594 | 3 386.61 | 697.40 | 124.89 | 8 785 | 1 809 | 324 | 15.75 | 5.31 | 79 702 | 28 492 | 1 720 |
| 2 564.32 | 3.68 | 6 652 | 10 | 7.44 | 18.42 | 49 490 | 176 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 2 019 |  |  |  | 94% | 26 948 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 1 164 |  |  |  | 51% | 14 621 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 11 968 |  |  |  |  | 121 271 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 127. | ТЕРр 59-5-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт ступеней деревянных, 100 ступеней | 0.98 | 6 788.55 | 2 883.33 | 60.42 | 6 653 | 2 826 | 59 | 15.75 | 9.02 | 56 719 | 44 504 | 534 |
| 3 844.80 | 7.88 | 3 768 | 8 | 3.1 | 18.39 | 11 681 | 142 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 76% |  |  | 2 154 |  |  |  | 65% | 29 020 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(76.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 1 700 |  |  |  | 48% | 21 430 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 10 507 |  |  |  |  | 107 169 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 128. | ТЕР 26-02-018-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0.294 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 65 | 30 | 30 | 15.75 | 3.7 | 596 | 471 | 112 |
| 17.13 | 1.45 | 5 |  | 2.55 | 15.81 | 13 | 7 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 113-9005* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1\*1.25, Н4= 1\*1.25, Н5= 1\*1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 90% |  |  | 27 |  |  |  | 77% | 368 |  |  |
|  |  |  | =(100\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 18 |  |  |  | 48% | 229 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  | 1 194 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 129. | ТССЦ 113-8070  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг | 6.0858 | 36.04 |  |  | 219 |  |  |  |  | 1 204 |  |  |
| 36.04 |  | 219 |  | 197.88 |  | 1 204 |  |
|  | Объем: 0.294\*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 130. | ТЕР 15-04-025-03  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Улучшенная окраска масляными составами по дереву, ступеней и площадок, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.594 | 1 729.96 | 682.67 | 17.70 | 4 488 | 1 771 | 46 | 15.75 | 8.96 | 38 238 | 27 891 | 411 |
| 1 029.59 | 0.39 | 2 671 | 1 | 3.72 | 18.27 | 9 935 | 18 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 1 683 |  |  |  | 80% | 22 327 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 833 |  |  |  | 37% | 10 326 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 7 004 |  |  |  |  | 70 892 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 131. | ТЕРр 62-35-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Окраска масляными составами ранее окрашенных ограждений лестницы, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.93 | 879.54 | 574.79 | 1.01 | 818 | 535 | 1 | 15.75 | 8.98 | 9 334 | 8 419 | 8 |
| 303.74 |  | 282 |  | 3.21 | 1 | 907 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 428 |  |  |  | 68% | 5 725 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 268 |  |  |  | 40% | 3 368 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 514 |  |  |  |  | 18 427 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 132. | ТССЦпг 01-01-01-041  (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 4.01 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 194 | 18 | 147 | 15.74 | 7.47 | 1 821 | 278 | 1 098 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *в т.ч. Накладные расходы* |  | 100% |  |  | 18 |  |  |  | 100% | 278 |  |  |
|  | *в т.ч. Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 11 |  |  |  | 60% | 167 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 133. | ТССЦпг 03-21-01-015  (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 4.01 | 16.40 |  | 16.40 | 66 |  | 66 | 1 | 7.74 | 509 |  | 509 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | | | | | **31 340** | **7 957** | **922** |  |  | **241 638** | **125 288** | **5 286** |
| **22 432** | **21** |  |  | **110 619** | **381** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **30 742** | **7 692** | **618** |  |  | **235 065** | **121 116** | **3 329** |
| **22 432** | **21** |  |  | **110 619** | **381** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **8 810** |  |  |  |  | **37 542** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 122, 131; %=94 - по стр. 124, 126; %=65 - по стр. 127; %=77 - по стр. 128; %=80 - по стр. 130)** | | | | | **7 075** |  |  |  |  | **94 566** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 122; %=51 - по стр. 124, 126; %=48 - по стр. 127, 128; %=37 - по стр. 130; %=40 - по стр. 131)** | | | | | **4 451** |  |  |  |  | **55 836** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **42 268** |  |  |  |  | **385 467** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **338** | **247** | **91** |  |  | **4 243** | **3 894** | **350** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 123)** | | | | | **200** |  |  |  |  | **2 687** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 123)** | | | | | **178** |  |  |  |  | **2 259** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **716** |  |  |  |  | **9 189** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **260** | **18** | **213** |  |  | **2 330** | **278** | **1 607** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 132)** | | | | | **18** |  |  |  |  | **278** |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 132)** | | | | | **11** |  |  |  |  | **167** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **260** |  |  |  |  | **2 330** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | | | | | **43 244** |  |  |  |  | **396 986** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 6. Подвал** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Стены* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 134. | ТЕР 46-02-009-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных, 100 м2 | 0.855 | 188.95 | 188.95 |  | 162 | 162 |  | 15.74 | 1 | 2 543 | 2 543 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 160 |  |  |  | 84% | 2 136 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 97 |  |  |  | 48% | 1 221 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 420 |  |  |  |  | 5 900 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 135. | ТЕРр 62-41-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Очистка вручную поверхности стен с земли, 100 м2 расчищенной поверхности | 3.56 | 172.22 | 172.22 |  | 613 | 613 |  | 15.74 | 1 | 9 650 | 9 650 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 490 |  |  |  | 68% | 6 562 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 307 |  |  |  | 40% | 3 860 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 410 |  |  |  |  | 20 072 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 136. | ТЕРр 62-42-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности | 6.165 | 57.10 | 31.22 |  | 352 | 192 |  | 15.74 | 1 | 3 671 | 3 029 |  |
| 25.88 |  | 160 |  | 4.02 | 1 | 641 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 154 |  |  |  | 68% | 2 060 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 96 |  |  |  | 40% | 1 212 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 602 |  |  |  |  | 6 942 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 137. | ТЕР 13-06-003-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности | 10.56 | 11.25 | 11.25 |  | 119 | 119 |  | 15.74 | 1 | 1 869 | 1 869 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Начисления: Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 96 |  |  |  | 69% | 1 290 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(81.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 71 |  |  |  | 48% | 897 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 287 |  |  |  |  | 4 056 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 138. | ТЕР 13-03-002-04  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1056 | 374.88 | 82.80 | 15.62 | 40 | 9 | 2 | 15.75 | 2.67 | 226 | 138 | 4 |
| 276.46 | 0.17 | 29 |  | 2.89 | 16.09 | 84 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 7 |  |  |  | 69% | 95 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(81.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 5 |  |  |  | 48% | 66 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  | 387 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 139. | ТЕР 15-02-016-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 6.165 | 2 203.33 | 1 002.02 | 180.42 | 13 584 | 6 177 | 1 112 | 15.75 | 11.51 | 133 573 | 97 295 | 12 802 |
| 1 020.89 | 103.89 | 6 294 | 640 | 3.73 | 14.46 | 23 476 | 9 261 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 6 476 |  |  |  | 80% | 85 245 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 3 204 |  |  |  | 37% | 39 426 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 23 264 |  |  |  |  | 258 244 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 140. | ТЕР 15-04-002-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Известковая окраска водными составами внутри помещений по кирпичу и бетону, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 6.165 | 93.53 | 58.39 | 3.53 | 577 | 360 | 22 | 15.74 | 8.99 | 7 115 | 5 666 | 195 |
| 31.62 | 0.20 | 195 | 1 | 6.43 | 18.31 | 1 253 | 22 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 343 |  |  |  | 80% | 4 550 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 170 |  |  |  | 37% | 2 105 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 090 |  |  |  |  | 13 770 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Полы* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 141. | ТЕР 46-04-009-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3 | 9 | 363.53 | 86.00 | 277.53 | 3 272 | 774 | 2 498 | 15.74 | 4.06 | 22 324 | 12 183 | 10 141 |
|  | 25.40 |  | 229 | 1 | 15.73 |  | 3 596 |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 993 |  |  |  | 84% | 13 254 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 602 |  |  |  | 48% | 7 574 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 867 |  |  |  |  | 43 152 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 142. | ТЕР 01-02-057-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 1.645 | 1 466.39 | 1 466.39 |  | 2 412 | 2 412 |  | 15.74 | 1 | 37 968 | 37 968 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 822.5\*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 72% |  |  | 1 737 |  |  |  | 61% | 23 160 |  |  |
|  |  |  | =(80\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 38% |  |  | 917 |  |  |  | 31% | 11 770 |  |  |
|  |  |  | =(45\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5 065 |  |  |  |  | 72 899 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 143. | ТССЦпг 01-01-01-041  (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 15.232 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 733 | 67 | 558 | 15.74 | 7.47 | 6 920 | 1 057 | 4 171 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 1.645\*1.6+9\*1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *в т.ч. Накладные расходы* |  | 100% |  |  | 67 |  |  |  | 100% | 1 057 |  |  |
|  | *в т.ч. Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 40 |  |  |  | 60% | 634 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 144. | ТССЦпг 03-21-01-015  (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 15.232 | 16.40 |  | 16.40 | 250 |  | 250 | 1 | 7.74 | 1 933 |  | 1 933 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 145. | ТЕР 11-01-002-04  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя | 82.25 | 475.82 | 48.38 | 92.13 | 39 136 | 3 979 | 7 578 | 15.75 | 4.36 | 216 789 | 62 677 | 33 039 |
| 335.31 | 9.27 | 27 579 | 762 | 4.39 | 15.74 | 121 073 | 12 001 |
|  | Объем: 822.5\*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 5 263 |  |  |  | 94% | 70 197 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 3 034 |  |  |  | 51% | 38 086 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 47 433 |  |  |  |  | 325 072 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 146. | ТЕР 11-01-002-09  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя | 82.25 | 737.79 | 44.95 | 0.45 | 60 683 | 3 697 | 37 | 15.74 | 5.8 | 310 118 | 58 189 | 215 |
| 692.39 |  | 56 949 |  | 4.42 | 1 | 251 715 |  |
|  | Объем: 822.5\*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 4 104 |  |  |  | 94% | 54 698 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 2 366 |  |  |  | 51% | 29 676 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 67 153 |  |  |  |  | 394 492 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 147. | ТЕР 11-01-004-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности | 8.225 | 3 221.87 | 762.19 | 548.76 | 26 500 | 6 269 | 4 514 | 15.75 | 4.02 | 203 326 | 98 737 | 18 144 |
| 1 910.92 | 7.56 | 15 717 | 62 | 5.5 | 18.38 | 86 445 | 1 143 |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0852:[ М-(822.44=7.09\*116) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 7 027 |  |  |  | 94% | 93 887 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 4 052 |  |  |  | 51% | 50 939 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 37 579 |  |  |  |  | 348 152 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 148. | ТССЦ 101-1564  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Гидроизол, м2 | 954.1 | 33.27 |  |  | 31 743 |  |  |  |  | 61 024 |  |  |
| 33.27 |  | 31 743 |  | 63.96 |  | 61 024 |  |
|  | Объем: 8.225\*116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 149. | ТЕР 06-01-015-10  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т | 1.645 | 6 115.86 | 163.97 | 60.72 | 10 061 | 270 | 100 | 15.75 | 7.91 | 56 594 | 4 248 | 790 |
| 5 891.17 | 3.63 | 9 691 | 6 | 5.32 | 15.7 | 51 556 | 94 |
|  | Объем: 822.5\*2/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 262 |  |  |  | 80% | 3 474 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 152 |  |  |  | 44% | 1 910 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 10 475 |  |  |  |  | 61 978 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 150. | ТЕР 11-01-011-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки | 8.225 | 1 809.82 | 459.64 | 70.56 | 14 886 | 3 781 | 580 | 15.75 | 8.77 | 116 836 | 59 543 | 5 090 |
| 1 279.62 | 24.62 | 10 525 | 202 | 4.96 | 18.38 | 52 203 | 3 721 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 4 421 |  |  |  | 94% | 59 468 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 2 549 |  |  |  | 51% | 32 265 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 21 856 |  |  |  |  | 208 569 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 151. | ТЕР 11-01-011-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01(до толщ.50мм), 100 м2 стяжки | 8.225 | 2 010.11 | 34.94 | 74.61 | 16 533 | 287 | 614 | 15.73 | 8.59 | 87 484 | 4 521 | 5 271 |
| 1 900.56 | 24.39 | 15 632 | 201 | 4.97 | 18.41 | 77 692 | 3 693 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*6\*1.2, Н4= 1.25\*6\*1.2, Н5= 1.15\*6\*1.2, Н48= 6* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 542 |  |  |  | 94% | 7 721 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 312 |  |  |  | 51% | 4 189 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 17 387 |  |  |  |  | 99 394 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Ремонт бетонной лестницы подъема на 1 этаж и спуск в подвал* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 152. | ТЕРр 59-5-2  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт ступеней бетонных, 100 ступеней | 0.35 | 1 679.51 | 942.47 | 24.65 | 588 | 330 | 9 | 15.75 | 9.04 | 6 410 | 5 195 | 78 |
| 712.39 | 3.75 | 249 | 1 | 4.56 | 18.37 | 1 137 | 24 |
|  | *Накладные расходы* |  | 76% |  |  | 252 |  |  |  | 65% | 3 392 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(76.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 199 |  |  |  | 48% | 2 505 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 038 |  |  |  |  | 12 307 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | | | | | **222 244** | **29 498** | **17 874** |  |  | **1 286 373** | **464 508** | **91 873** |
| **174 763** | **2 104** |  |  | **728 299** | **33 555** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **221 261** | **29 431** | **17 066** |  |  | **1 277 520** | **463 451** | **85 769** |
| **174 763** | **2 104** |  |  | **728 299** | **33 555** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **31 743** |  |  |  |  | **61 024** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 134, 141; %=68 - по стр. 135, 136; %=69 - по стр. 137, 138; %=80 - по стр. 139, 140, 149; %=61 - по стр. 142; %=94 - по стр. 145-147, 150, 151; %=65 - по стр. 152)** | | | | | **32 327** |  |  |  |  | **431 190** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 134, 137, 138, 141, 152; %=40 - по стр. 135, 136; %=37 - по стр. 139, 140; %=31 - по стр. 142; %=51 - по стр. 145-147, 150, 151; %=44 - по стр. 149)** | | | | | **18 133** |  |  |  |  | **227 700** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **271 721** |  |  |  |  | **1 936 410** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **983** | **67** | **808** |  |  | **8 853** | **1 057** | **6 104** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 143)** | | | | | **67** |  |  |  |  | **1 057** |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 143)** | | | | | **40** |  |  |  |  | **634** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **983** |  |  |  |  | **8 853** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | | | | | **272 704** |  |  |  |  | **1 945 263** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **1 727 430** | **222 858** | **82 297** |  |  | **9 186 218** | **3 510 109** | **521 510** |
| **1 420 699** | **4 940** |  |  | **5 129 884** | **80 735** |
|  | **СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **12 343** | **696** | **141** |  |  | **60 564** | **11 624** | **453** |
| **11 507** | **1** |  |  | **48 487** | **9** |
|  | **. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -** | | | | | **11 171** |  |  |  |  | **47 252** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 44)** | | | | | **662** |  |  |  |  | **9 423** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 44)** | | | | | **453** |  |  |  |  | **6 049** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **13 458** |  |  |  |  | **76 036** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **1 695 992** | **220 850** | **68 887** |  |  | **8 967 683** | **3 477 813** | **420 892** |
| **1 406 252** | **4 939** |  |  | **5 068 980** | **80 726** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **602 300** |  |  |  |  | **1 964 844** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 7, 54, 63; %=66 - по стр. 2, 3, 87, 89, 91; %=84 - по стр. 4, 6, 17, 26, 30, 31, 40, 41, 67, 70, 93, 96, 108, 134, 141; %=73 - по стр. 5, 18, 19, 71; %=80 - по стр. 8, 10, 12, 14-16, 20, 22, 24, 25, 38, 39, 95, 130, 139, 140, 149; %=71 - по стр. 9, 68, 69, 72, 73, 76, 97, 99-103; %=90 - по стр. 32, 34, 36, 42, 74, 75, 77-79, 83; %=88 - по стр. 48, 58; %=61 - по стр. 50-52, 59-61, 142; %=94 - по стр. 55-57, 64, 65, 116, 124, 126, 145-147, 150, 151; %=109 - по стр. 66; %=92 - по стр. 81, 98, 104, 105, 109; %=77 - по стр. 85, 112, 118, 128; %=67 - по стр. 94; %=79 - по стр. 110, 114; %=68 - по стр. 122, 131, 135, 136; %=65 - по стр. 127, 152; %=69 - по стр. 137, 138)** | | | | | **215 684** |  |  |  |  | **2 881 684** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 7, 54, 63, 122; %=40 - по стр. 2, 3, 94, 131, 135, 136; %=48 - по стр. 4, 6, 17, 26, 30, 31, 40, 41, 48, 58, 67, 70, 85, 93, 96, 108, 112, 118, 127, 128, 134, 137, 138, 141, 152; %=56 - по стр. 5, 18, 19, 71; %=37 - по стр. 8, 10, 12, 14-16, 20, 22, 24, 25, 38, 39, 95, 130, 139, 140; %=52 - по стр. 9, 68, 69, 72, 73, 76, 97, 99-103; %=43 - по стр. 32, 34, 36, 42, 74, 75, 77-79, 83; %=31 - по стр. 50-52, 59-61, 142; %=51 - по стр. 55-57, 64, 65, 110, 114, 116, 124, 126, 145-147, 150, 151; %=65 - по стр. 66; %=44 - по стр. 81, 98, 104, 105, 109, 149; %=50 - по стр. 87, 89, 91)** | | | | | **127 721** |  |  |  |  | **1 601 779** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **2 039 397** |  |  |  |  | **13 451 146** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **3 442** | **331** | **170** |  |  | **18 619** | **5 222** | **982** |
| **2 940** |  |  |  | **12 417** |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 27, 123)** | | | | | **268** |  |  |  |  | **3 603** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 27, 123)** | | | | | **238** |  |  |  |  | **3 029** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **3 948** |  |  |  |  | **25 251** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **15 653** | **981** | **13 099** |  |  | **139 352** | **15 450** | **99 183** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 46, 49, 106, 120, 132, 143)** | | | | | **981** |  |  |  |  | **15 450** |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 46, 49, 106, 120, 132, 143)** | | | | | **589** |  |  |  |  | **9 269** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **15 653** |  |  |  |  | **139 352** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **2 072 456** |  |  |  |  | **13 691 785** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **44 351** |  |  |  |  | **293 004** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **2 116 807** |  |  |  |  | **13 984 789** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **42 336** |  |  |  |  | **279 696** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **2 159 143** |  |  |  |  | **14 264 485** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **388 646** |  |  |  |  | **2 567 607** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **2 547 789** |  |  |  |  | **16 832 092** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **216 614** |  |  |  |  | **2 894 710** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **128 412** |  |  |  |  | **1 610 857** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: | Ведущий инженер СДО МКУ «КР МКД» Смородина Т.С. |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: | Зам. начальника отдела СДО МКУ «КР МКД» Дубина Г.В. |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |