|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | | | | «УТВЕРЖДАЮ» | | | | |
| Смета на сумму: | 563 036 | | руб. | Смета на сумму: | 563 036 | руб. | | |
| Директор МКУ ГО «Город Калининград» | | | | Директор ООО «Эгида-Строй-Инвест» | | | | |
| «КР МКД» | | | |  | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /С.Б. Русович/ | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /С.Ю. Альтман/ | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015г. | | | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015г. | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА** | | | | | | | | |
| (Локальный сметный расчет) | | | | | | | | |
| на ремонт балконов многоквартирного дома №33-35 по ул.Г.Димитрова г.Калининград | | | | | | | | |
| Сметная стоимость: | | | | | | | **563.036** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | | | | | | | **0.524** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | | | | | | | **81.457** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3". | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива,  Наименование,  Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | | | Базисная стоимость всего | | | Индекс / Цена | | Текущая стоимость всего | | |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Балконы*** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | ТЕР 46-02-009-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2 | 0.65 | 188.95 | 188.95 |  | 123 | 123 |  | 16.11 | 1 | 1 979 | 1 979 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 122 |  |  |  | 84% | 1 662 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 74 |  |  |  | 48% | 950 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 319 |  |  |  |  | 4 591 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | ТЕРр 57-2-4  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка покрытий цементных, 100 м2 покрытия | 0.4838 | 3 123.68 | 1 006.36 | 2 117.32 | 1 511 | 487 | 1 024 | 16.11 | 4.92 | 12 883 | 7 844 | 5 040 |
|  | 238.98 |  | 116 | 1 | 16.37 |  | 1 893 |
|  | Объем: 3.024\*16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 482 |  |  |  | 68% | 6 621 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 68% |  |  | 410 |  |  |  | 54% | 5 258 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(68.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 403 |  |  |  |  | 24 762 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | ТЕР 46-04-001-04  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Разборка армокирпичного заполнения балконной плиты, 1 м3 | 8 | 218.68 | 77.46 | 141.22 | 1 749 | 620 | 1 130 | 16.11 | 4.18 | 14 705 | 9 983 | 4 722 |
|  | 12.93 |  | 103 | 1 | 16.09 |  | 1 664 |
|  | Объем: 0.5\*16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 716 |  |  |  | 84% | 9 783 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 434 |  |  |  | 48% | 5 591 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 899 |  |  |  |  | 30 079 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | ТЕР 13-06-003-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Очистка поверхности металлич. балок щетками, 1 м2 очищаемой поверхности | 12.5952 | 9.37 | 9.37 |  | 118 | 118 |  | 16.1 | 1 | 1 901 | 1 901 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: (4.92\*0.16)\*16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 96 |  |  |  | 69% | 1 312 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 71 |  |  |  | 48% | 912 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 284 |  |  |  |  | 4 125 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | ТЕР 13-03-002-04  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.12595 | 358.47 | 69.00 | 13.01 | 45 | 9 | 2 | 16.11 | 2.72 | 245 | 140 | 4 |
| 276.46 | 0.14 | 35 |  | 2.88 | 16.45 | 100 |  |
|  | Объем: (4.92\*0.16)\*16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 7 |  |  |  | 69% | 97 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 5 |  |  |  | 48% | 67 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  | 409 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | ТЕР 13-03-004-26  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.12595 | 624.75 | 42.41 | 8.64 | 79 | 5 | 1 | 16.11 | 3.33 | 256 | 86 | 4 |
| 573.70 | 0.14 | 72 |  | 2.3 | 16.45 | 166 |  |
|  | Объем: (4.92\*0.16)\*16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 4 |  |  |  | 69% | 59 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 3 |  |  |  | 48% | 41 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 86 |  |  |  |  | 357 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | ТЕР 06-01-041-09  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Устройство (балкон. плиты) по стальным балкам и монолитных участков, площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм, 100 м3 в деле | 0.048 | 25 985.34 | 10 205.12 | 6 203.43 | 1 247 | 490 | 298 | 16.12 | 8.73 | 12 670 | 7 896 | 2 599 |
| 9 576.79 | 761.79 | 460 | 37 | 4.73 | 16.1 | 2 174 | 589 |
|  | Объем: 0.3\*16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 204-0100:[ М-(33345.97=5613.80\*5.94) ]; ТССЦ 401-0066:[ М-(73651.45=725.63\*101.5) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 501 |  |  |  | 80% | 6 788 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 290 |  |  |  | 44% | 3 733 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 038 |  |  |  |  | 23 191 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | ТССЦ 401-0067  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250), м3 | 4.872 | 751.65 |  |  | 3 662 |  |  |  |  | 18 348 |  |  |
| 751.65 |  | 3 662 |  | 3 765.96 |  | 18 348 |  |
|  | Объем: 4.8\*1.015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | ТССЦ 204-0003  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм, т | 0.208 | 6 164.40 |  |  | 1 282 |  |  |  |  | 7 072 |  |  |
| 6 164.40 |  | 1 282 |  | 34 002.38 |  | 7 072 |  |
|  | Объем: 0.013\*16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | ТССЦ 204-0036  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм, т | 0.208 | 1 826.38 |  |  | 380 |  |  |  |  | 2 366 |  |  |
| 1 826.38 |  | 380 |  | 11 374.63 |  | 2 366 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | ТССЦ 204-0005  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 14 мм, т | 0.4448 | 5 655.00 |  |  | 2 515 |  |  |  |  | 14 977 |  |  |
| 5 655.00 |  | 2 515 |  | 33 671.39 |  | 14 977 |  |
|  | Объем: 0.0278\*16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | ТССЦ 204-0038  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 14 мм, т | 0.4448 | 1 570.83 |  |  | 699 |  |  |  |  | 4 461 |  |  |
| 1 570.83 |  | 699 |  | 10 029.85 |  | 4 461 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | ТЕР 14-01-021-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Устройство подстилающего слоя пола из керамзитобетона, 1 м3 подстилающего слоя | 3.2 | 1 107.70 | 20.00 | 0.44 | 3 545 | 64 | 1 | 16.11 | 5.8 | 13 008 | 1 031 | 8 |
| 1 087.26 |  | 3 479 |  | 3.44 | 1 | 11 969 |  |
|  | Объем: 0.2\*16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 117% |  |  | 75 |  |  |  | 99% | 1 021 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(117.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 38 |  |  |  | 48% | 495 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 658 |  |  |  |  | 14 524 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | ТЕР 11-01-004-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.48384 | 3 003.38 | 635.16 | 457.30 | 1 453 | 307 | 221 | 16.12 | 4.15 | 11 059 | 4 954 | 918 |
| 1 910.92 | 6.30 | 925 | 3 | 5.61 | 18.81 | 5 187 | 57 |
|  | Объем: 3.024\*16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0852:[ М-(822.44=7.09\*116) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 344 |  |  |  | 94% | 4 710 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 198 |  |  |  | 51% | 2 556 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 996 |  |  |  |  | 18 325 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | ТССЦ 101-1564  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Гидроизол, м2 | 56.12544 | 33.27 |  |  | 1 867 |  |  |  |  | 3 576 |  |  |
| 33.27 |  | 1 867 |  | 63.72 |  | 3 576 |  |
|  | Объем: 48.384\*1.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | ТЕР 11-01-004-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.48384 | 1 549.47 | 383.19 | 221.89 | 750 | 185 | 107 | 16.12 | 4.35 | 5 845 | 2 989 | 467 |
| 944.39 | 3.71 | 457 | 2 | 5.23 | 18.82 | 2 390 | 34 |
|  | Объем: 3.024\*16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0852:[ М-(822.44=7.09\*116) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 208 |  |  |  | 94% | 2 842 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 120 |  |  |  | 51% | 1 542 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 077 |  |  |  |  | 10 228 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | ТССЦ 101-1564  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Гидроизол, м2 | 56.12544 | 33.27 |  |  | 1 867 |  |  |  |  | 3 576 |  |  |
| 33.27 |  | 1 867 |  | 63.72 |  | 3 576 |  |
|  | Объем: 48.384\*1.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | ТЕР 11-01-011-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки | 0.48384 | 1 721.45 | 383.03 | 58.80 | 833 | 185 | 28 | 16.12 | 8.92 | 6 355 | 2 987 | 254 |
| 1 279.62 | 20.51 | 619 | 10 | 5.03 | 18.81 | 3 114 | 187 |
|  | Объем: 3.024\*16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 216 |  |  |  | 94% | 2 984 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 125 |  |  |  | 51% | 1 619 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 174 |  |  |  |  | 10 957 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | ТЕР 15-02-036-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.65 | 3 749.20 | 1 620.11 | 70.94 | 2 437 | 1 053 | 46 | 16.12 | 8.54 | 24 299 | 16 975 | 394 |
| 2 058.15 | 22.96 | 1 338 | 15 | 5.18 | 18.58 | 6 930 | 277 |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0874:[ М-(3410.64=31.58\*108) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 1 015 |  |  |  | 80% | 13 802 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 502 |  |  |  | 37% | 6 383 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 954 |  |  |  |  | 44 484 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | ТССЦ 101-3892  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 150х150 мм, м2 | 70.2 | 15.18 |  |  | 1 066 |  |  |  |  | 4 400 |  |  |
| 15.18 |  | 1 066 |  | 62.68 |  | 4 400 |  |
|  | Объем: 65\*1.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | ТЕР 15-04-014-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Окраска пов-стей балкона, с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.65 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 1 490 | 74 | 9 | 16.11 | 9.07 | 5 231 | 1 196 | 84 |
| 2 163.18 |  | 1 406 |  | 2.81 | 1 | 3 951 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 70 |  |  |  | 80% | 957 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 35 |  |  |  | 37% | 443 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 595 |  |  |  |  | 6 630 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | ТЕР 09-05-001-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Демонтаж балконных экранов, 100 м2 | 0.8694 | 250.56 | 214.45 | 36.11 | 218 | 186 | 31 | 16.11 | 6.4 | 3 204 | 3 004 | 201 |
|  | 1.27 |  | 1 | 2.59 | 16.11 |  | 18 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9910* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 151 |  |  |  | 69% | 2 085 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 72% |  |  | 135 |  |  |  | 58% | 1 753 |  |  |
|  |  |  | =(85\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(85\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 504 |  |  |  |  | 7 042 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | ТЕРр 59-3-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Разборка металлических решеток ограждения при весе одного метра решетки до 60 кг, 100 м решетки | 0.7904 | 514.68 | 398.74 | 7.14 | 407 | 315 | 6 | 16.12 | 2.67 | 5 374 | 5 080 | 15 |
| 108.80 |  | 86 |  | 3.24 | 1 | 279 |  |
|  | Объем: 4.94\*16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 76% |  |  | 239 |  |  |  | 65% | 3 302 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(76.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 189 |  |  |  | 48% | 2 438 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 835 |  |  |  |  | 11 114 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | ТЕР 07-05-016-04  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство металлических ограждений без поручней, 100 м ограждения | 0.7904 | 30 873.67 | 523.93 | 356.63 | 24 403 | 414 | 282 | 16.11 | 8.43 | 167 407 | 6 671 | 2 376 |
| 29 993.12 | 6.14 | 23 707 | 5 | 6.68 | 18.81 | 158 360 | 91 |
|  | Объем: 4.94\*16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 140% |  |  | 587 |  |  |  | 119% | 8 047 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(139.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 85% |  |  | 356 |  |  |  | 68% | 4 598 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 25 346 |  |  |  |  | 180 052 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | ТЕР 13-03-002-04  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (ограждений), 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.8694 | 358.47 | 69.00 | 13.01 | 312 | 60 | 11 | 16.11 | 2.72 | 1 689 | 966 | 31 |
| 276.46 | 0.14 | 240 |  | 2.88 | 16.45 | 692 | 2 |
|  | Объем: 79.04\*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 49 |  |  |  | 69% | 668 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 36 |  |  |  | 48% | 465 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 397 |  |  |  |  | 2 822 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 26. | ТЕР 13-03-004-26  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ( ограждений), 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.86944 | 624.75 | 42.41 | 8.64 | 543 | 37 | 8 | 16.11 | 3.33 | 1 766 | 594 | 25 |
| 573.70 | 0.14 | 499 |  | 2.3 | 16.45 | 1 147 | 2 |
|  | Объем: 79.04\*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 30 |  |  |  | 69% | 411 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 22 |  |  |  | 48% | 286 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 595 |  |  |  |  | 2 463 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Прочее* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | ТССЦпг 01-01-01-041  (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 5.17 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 249 | 23 | 190 | 16.1 | 7.59 | 2 393 | 367 | 1 439 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *в т.ч. Накладные расходы* |  | 100% |  |  | 23 |  |  |  | 100% | 367 |  |  |
|  | *в т.ч. Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 14 |  |  |  | 60% | 220 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 28. | ТССЦпг 03-21-01-015  (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 5.17 | 16.40 |  | 16.40 | 85 |  | 85 | 1 | 7.87 | 667 |  | 667 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **54 935** | **4 755** | **3 480** |  |  | **351 712** | **76 643** | **19 248** |
| **46 661** | **292** |  |  | **255 235** | **4 814** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **54 383** | **4 546** | **3 174** |  |  | **345 448** | **73 272** | **16 941** |
| **46 661** | **291** |  |  | **255 235** | **4 796** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **13 338** |  |  |  |  | **58 776** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 3; %=68 - по стр. 2; %=69 - по стр. 4-6, 25, 26; %=80 - по стр. 7, 19, 21; %=99 - по стр. 13; %=94 - по стр. 14, 16, 18; %=65 - по стр. 23; %=119 - по стр. 24)** | | | | | **4 760** |  |  |  |  | **65 065** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 3-6, 13, 23, 25, 26; %=54 - по стр. 2; %=44 - по стр. 7; %=51 - по стр. 14, 16, 18; %=37 - по стр. 19, 21; %=68 - по стр. 24)** | | | | | **2 908** |  |  |  |  | **37 377** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **62 051** |  |  |  |  | **447 890** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **218** | **186** | **31** |  |  | **3 204** | **3 004** | **201** |
|  | **1** |  |  |  | **18** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 22)** | | | | | **151** |  |  |  |  | **2 085** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 22)** | | | | | **135** |  |  |  |  | **1 753** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **504** |  |  |  |  | **7 042** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **334** | **23** | **275** |  |  | **3 060** | **367** | **2 106** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 27)** | | | | | **23** |  |  |  |  | **367** |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 27)** | | | | | **14** |  |  |  |  | **220** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **334** |  |  |  |  | **3 060** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **62 889** |  |  |  |  | **457 992** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **1 346** |  |  |  |  | **9 801** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **64 235** |  |  |  |  | **467 793** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **1 285** |  |  |  |  | **9 356** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **65 520** |  |  |  |  | **477 149** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **11 794** |  |  |  |  | **85 887** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **77 314** |  |  |  |  | **563 036** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **4 911** |  |  |  |  | **67 150** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **3 043** |  |  |  |  | **39 130** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |