«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 324 674	руб.	Смета на сумму:	1 324 674	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома №13-17  по ул. Эльблонгская в г. Калининград.	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт мягкой кровли 	
Сметная стоимость:	1 324.674	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.535	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	179.229	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 1-го кв. 2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-01 
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия	8.41	164.91	119.07	45.84	1 386.89	1 001.38	385.51	12.51	4.4	14 224	12 527	1 696	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			991.37				84%	10 523			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			600.83				48%	6 013			
										=(59.5* (0.8))				
2.	ТЕР 12-01-017-01 
(прим.) 
Демонтаж  стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки	8.41	373.01	199.47	173.54	3 137.00	1 677.56	1 459.44	12.52	5.2	28 592	21 003	7 589	
					19.54			164.30	5.21	12.5			2 054	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		108%			1 989.21				92%	21 212			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 013.02				44%	10 145			
										=(55.25* (0.8))				
	
3.	ТЕР 12-01-017-01 
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки	8.41	1 471.85	286.74	271.15	12 378.27	2 411.49	2 280.37	12.52	5.2	82 096	30 192	11 858	
				913.96	30.53		7 686.40	256.72	5.21	12.5		40 046	3 209	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			2 881.67				92%	30 729			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 467.52				44%	14 696			
										=(55.25* (0.8))				
	
4.	ТЕР 12-01-017-02 
(до толщины = 50 мм) 
Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины  добавлять к расценке 12-01-017-01, 100 м2 стяжки	8.41	2 532.22	368.69	132.13	21 295.93	3 100.68	1 111.17	12.52	5.27	135 051	38 821	5 856	
				2 031.40	16.63		17 084.07	139.82	5.29	12.37		90 375	1 730	
	Начисления: Н3= 1.25*35, Н4= 1.25*35, Н5= 1.15*35, Н48= 35	
	Накладные расходы		108%			3 499.74				92%	37 307			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 782.28				44%	17 842			
										=(55.25* (0.8))				
	
5.	ТЕР 12-01-016-02 
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли	8.41	180.53	29.88	5.06	1 518.25	251.27	42.58	12.51	7.18	10 881	3 143	306	
				145.59			1 224.41		6.07	1		7 432		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			271.37				92%	2 892			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			138.20				44%	1 383			
										=(55.25* (0.8))				
	
6.	ТЕР 12-01-002-09 
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли	8.41	478.96	164.81	58.46	4 028.05	1 386.02	491.67	12.51	5.3	29 837	17 339	2 606	
				255.69	3.78		2 150.35	31.75	4.6	12.5		9 892	397	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 531.19				92%	16 317			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			779.77				44%	7 804			
										=(55.25* (0.8))				
	
7.	ТССЦ 101-1961 
Изопласт К ЭКП-4,5, м2	958.74	56.83			54 485.19					148 240			
				56.83			54 485.19		154.62			148 240		
	Объем: 841*1.14													
	
8.	ТССЦ 101-1962 
Изопласт П ЭПП-4,0, м2	975.56	41.26			40 251.61					134 647			
				41.26			40 251.61		138.02			134 647		
	Объем: 841*1.16													
	
9.	ТЕР 12-01-004-04 
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий	2.263	1 097.50	397.64	132.18	2 483.64	899.85	299.11	12.52	6.15	19 465	11 266	1 840	
				567.69	13.40		1 284.68	30.32	4.95	12.5		6 359	379	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 004.58				92%	10 713			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			511.59				44%	5 124			
										=(55.25* (0.8))				
	
10.	ТССЦ 101-1961 
Изопласт К ЭКП-4,5, м2	570.276	56.83			32 408.79					88 176			
				56.83			32 408.79		154.62			88 176		
	Объем: 226.3*2.52													
	
11.	ТЕР 12-01-005-03 
Защита ендов дополнительным двухслойным ковром из рулонных наплавляемых материалов, 100 м ендовы	0.22	681.75	205.44	93.55	149.98	45.20	20.58	12.51	5.44	1 065	565	112	
				382.76	6.41		84.21	1.41	4.6	12.51		387	18	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			50.34				92%	536			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			25.64				44%	257			
										=(55.25* (0.8))				
	
12.	ТССЦ 101-1962 
Изопласт П ЭПП-4,0, м2	75.9	41.26			3 131.63					10 476			
				41.26			3 131.63		138.02			10 476		
	Объем: 22*3.45													
	
13.	ТЕРр 65-35-1 
Прочистка вентиляционных каналов, 100 м канала	0.81	226.30	169.24	0.33	183.30	137.08	0.27	12.51	6.39	1 956	1 715	2	
				56.73	0.13		45.95	0.11	5.21	12.46		239	1	
	Накладные расходы		74%			101.52				63%	1 081			
										=(74* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			68.60				40%	686			
										=(50* (0.8))				
	
14.	ТЕРр 58-20-5 
Смена обделок из листовой стали, примыканий к каменным стенам, 100 м	0.5085	1 918.22	590.15	4.67	975.41	300.09	2.37	12.51	6.93	5 540	3 754	16	
				1 323.40	0.65		672.95	0.33	2.63	12.46		1 770	4	
	Накладные расходы		83%			249.35				71%	2 668			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			195.27				52%	1 954			
										=(65* (0.8))				
	
15.	ТЕРр 58-20-3 
Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м, 100 м	1.4665	6 350.32	635.76	12.96	9 312.74	932.34	19.01	12.51	6.86	33 784	11 664	130	
				5 701.60	2.33		8 361.40	3.42	2.63	12.51		21 990	43	
	Накладные расходы		83%			776.68				71%	8 312			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			608.24				52%	6 088			
										=(65* (0.8))				
	
16.	ТЕРр 58-21-1 
Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал, 10 шт.	0.6	1 123.87	161.26	3.04	674.32	96.76	1.82	12.51	7.17	2 703	1 210	13	
				959.57			575.74		2.57	1		1 480		
	Накладные расходы		83%			80.31				71%	859			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			62.89				52%	629			
										=(65* (0.8))				
	
17.	ТЕРр 58-21-2 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1, 10 шт.	0.6	659.82	90.16	2.02	395.89	54.10	1.21	12.51	7.2	1 561	677	9	
				567.64			340.58		2.57	1		875		
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
	Накладные расходы		83%			44.90				71%	481			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			35.17				52%	352			
										=(65* (0.8))				
	
18.	ТЕРр 58-20-8 
Смена обделок из листовой стали, примыканий к вытяжным трубам, 100 м	0.33	2 472.21	840.38	6.01	815.83	277.33	1.98	12.51	6.95	4 900	3 469	14	
				1 625.82	0.78		536.52	0.26	2.64	12.46		1 416	3	
	Накладные расходы		83%			230.40				71%	2 465			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			180.43				52%	1 805			
										=(65* (0.8))				
	
19.	ТЕР 46-04-012-03 
(выход на кровлю) 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.027	1 143.95	891.55	252.40	30.89	24.07	6.81	12.52	6.47	345	301	44	
					100.00			2.70	1	12.53			34	
	Накладные расходы		99%			26.50				84%	281			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			16.06				48%	161			
										=(59.5* (0.8))				
	
20.	ТЕР 09-04-012-01 
(выход на кровлю) 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	2.7	91.08	29.04	27.29	245.90	78.40	73.68	12.51	6.57	1 854	981	484	
				34.75			93.83		4.15	1		389		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			63.50				69%	677			
										=(81* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			56.45				58%	569			
										=(72.25* (0.8))				
	
21.	СЦена поставщика. 
Дверной блок металлический утепленный в комплекте, м2	2.7	1 067.86			2 883.21			1	1	12 917			
				1 067.86			2 883.21		4.48	1		12 917		
	Поправки: М: =4600*1.04/4.48	
	
22.	ТЕР 46-02-009-02 
(прим.) 
Отбивка штукатурки с поверхностей труб, 100 м2	0.46	188.95	188.95		86.92	86.92		12.51	1	1 087	1 087		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			86.05				84%	913			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			52.15				48%	522			
										=(59.5* (0.8))				
	
23.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.46	2 412.79	1 295.60	2.05	1 109.88	595.98	0.94	12.51	4.04	9 629	7 456	4	
				1 115.14			512.96		4.23	1		2 170		
	Накладные расходы		79%			470.82				67%	4 996			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			297.99				40%	2 982			
										=(50* (0.8))				
	
24.	ТЕР 15-04-014-01 
(прим) 
Окраска труб по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.46	2 291.60	114.18	14.24	1 054.14	52.52	6.55	12.51	7.11	3 440	657	47	
				2 163.18			995.06		2.75	1		2 736		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			49.89				80%	526			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			24.68				37%	243			
										=(46.75* (0.8))				
	
25.	ТЕР 09-06-001-01 
Монтаж люков, 1 т конструкций	0.3	1 162.28	931.36	181.04	348.68	279.41	54.31	12.51	6.49	3 901	3 495	352	
				49.88	9.25		14.96	2.78	3.52	12.5		53	35	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		81%			228.57				69%	2 436			
										=(81* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			203.18				58%	2 047			
										=(72.25* (0.8))				
	
26.	Цена поставщика. 
Люк чердачный с металлической лестницей складной, шт.	3	3 714.29			11 142.86			1	1	49 920			
				3 714.29			11 142.86		4.48	1		49 920		
	Поправки: М: =16000*1.04/4.48	
	
	Прочие работы	
	
27.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	21.446	7.34		7.34	157.32		157.32		5.54	872		872	
										1				
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
28.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	21.446	26.50		26.50	568.32		568.32		5.54	3 148		3 148	
										1				
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	206 640.84	13 688.45	6 985.02			840 307	171 322	36 998	
			185 967.36	633.92				631 985	7 907	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	205 862.96	13 193.56	6 856.76			832 596	165 131	36 160	
			185 812.62	631.03				631 304	7 871	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	144 303.29					444 376			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 19, 22; %=92 - по стр. 2-6, 9, 11; %=71 - по стр. 14-18; %=67 - по стр. 23; %=80 - по стр. 24)	14 234.38					151 730			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 19, 22; %=44 - по стр. 2-6, 9, 11; %=52 - по стр. 14-18; %=40 - по стр. 23; %=37 - по стр. 24)	7 791.74					78 001			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	227 889.08					1 062 327			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	594.58	357.81	127.99			5 755	4 476	836	
			108.79	2.78				442	35	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 20, 25)	292.08					3 113			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 20, 25)	259.62					2 616			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 146.28					11 484			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	183.30	137.08	0.27			1 956	1 715	2	
			45.95	0.11				239	1	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 13)	101.52					1 081			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 13)	68.60					686			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ –

	353.42					3 723			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	229 388.78					1 077 534			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ - 2,14%	4 908.92					23 059			
	ИТОГО	234 297.70					1 100 593			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2%	4 685.95					22 012			
	ИТОГО	238 983.65					1 122 605			
	НДС - 18%	43 017.06					202 069			
	Всего с НДС	282 000.71					1 324 674			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	

Применение сметных нормативов согласовано: 
	
					Директор ГАУ КО «РЦЦС»                          Т.В. Зыкова