|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | | | | «УТВЕРЖДАЮ» | | | | |
| Смета на сумму: | 3 505 572 | | руб. | Смета на сумму: | 3 505 572 | руб. | | |
|  | | | |  | | | | |
| Директор МКУ «КР МКД» | | | | Генеральный директор ООО УК «Мастер» | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_Русович С. Б.\_ / | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_Бородавко И. Г.\_ / | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016г. | | | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016г. | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Объект: | |  | | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4** | | | | | | | | |
| (Локальный сметный расчет) | | | | | | | | |
| на ул. Машиностроительная, 4-10 | | | | | | | | |
| Сметная стоимость: | | | | | | | **3 505.572** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | | | | | | | **2.509** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | | | | | | | **416.491** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.". | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива,  Наименование,  Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | | | Базисная стоимость всего | | | Индекс / Цена | | Текущая стоимость всего | | |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 1. Учтройство проезда и автостоянки** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | ТЕРр 68-12-4  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций | 0.612 | 6 900.71 | 2 146.35 | 4 754.36 | 4 223 | 1 314 | 2 910 | 16.9 | 5.2 | 37 330 | 22 199 | 15 130 |
|  | 473.09 |  | 290 | 1 | 16.9 |  | 4 893 |
|  | Объем: 680\*0.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 104% |  |  | 1 668 |  |  |  | 88% | 23 841 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 962 |  |  |  | 48% | 13 004 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 6 854 |  |  |  |  | 74 175 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | ТЕРр 68-14-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м | 3 | 1 689.81 | 625.26 | 1 064.55 | 5 069 | 1 876 | 3 194 | 16.91 | 4.9 | 47 368 | 31 719 | 15 649 |
|  | 105.56 |  | 317 | 1 | 16.9 |  | 5 352 |
|  | *Накладные расходы* |  | 104% |  |  | 2 281 |  |  |  | 88% | 32 622 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 1 316 |  |  |  | 48% | 17 794 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 8 666 |  |  |  |  | 97 785 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | ТЕР 01-01-013-14  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.363 | 4 846.79 | 124.86 | 4 711.39 | 1 759 | 45 | 1 710 | 16.9 | 8.75 | 15 748 | 766 | 14 965 |
| 10.54 | 657.79 | 4 | 239 | 4.67 | 16.9 | 18 | 4 035 |
|  | Объем: 170\*0.48+700\*0.39+175\*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 270 |  |  |  | 81% | 3 889 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 43% |  |  | 122 |  |  |  | 34% | 1 632 |  |  |
|  |  |  | =(50\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 151 |  |  |  |  | 21 269 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | ТССЦпг 01-01-01-041  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 145.2 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 6 987 | 640 | 5 323 | 16.89 | 8.6 | 73 897 | 10 815 | 45 778 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 61.2\*2.2+(300\*0.2\*0.08)\*2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *в т.ч. Накладные расходы* |  | 100% |  |  | 640 |  |  |  | 100% | 10 815 |  |  |
|  | *в т.ч. Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 384 |  |  |  | 60% | 6 489 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | ТССЦпг 03-21-01-015  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 720.82 | 16.40 |  | 16.40 | 11 821 |  | 11 821 | 1 | 9.05 | 106 984 |  | 106 984 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: (363-3.24)\*1.6+145.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | ТЕР 01-01-016-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта | 0.3546 | 344.93 | 24.76 | 314.90 | 122 | 9 | 112 | 16.89 | 8.98 | 1 160 | 148 | 1 003 |
| 5.27 | 49.16 | 2 | 17 | 4.67 | 16.9 | 9 | 295 |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 25 |  |  |  | 81% | 359 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 43% |  |  | 11 |  |  |  | 34% | 151 |  |  |
|  |  |  | =(50\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 158 |  |  |  |  | 1 669 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | ТЕР 27-04-001-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1.74 | 2 520.14 | 133.78 | 2 368.36 | 4 385 | 233 | 4 121 | 16.89 | 5.96 | 28 631 | 3 932 | 24 561 |
| 18.00 | 198.48 | 31 | 345 | 4.43 | 16.9 | 139 | 5 837 |
|  | Объем: 870\*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 408-9040* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 821 |  |  |  | 121% | 11 820 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 468 |  |  |  | 65% | 6 350 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5 674 |  |  |  |  | 46 801 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | ТССЦ 408-0122  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Песок природный для строительных работ средний, м3 | 191.4 | 104.66 |  |  | 20 032 |  |  |  |  | 95 331 |  |  |
| 104.66 |  | 20 032 |  | 498.07 |  | 95 331 |  |
|  | Объем: 174\*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | ТЕР 27-04-007-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания | 0.87 | 55 479.33 | 320.44 | 3 755.12 | 48 267 | 279 | 3 267 | 16.9 | 7.36 | 335 544 | 4 711 | 24 045 |
| 51 403.77 | 526.20 | 44 721 | 458 | 6.86 | 16.91 | 306 788 | 7 741 |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 1 047 |  |  |  | 121% | 15 067 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 597 |  |  |  | 65% | 8 094 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 49 911 |  |  |  |  | 358 705 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | ТЕР 27-06-027-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим.)  Добавка песчано-цементной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.435 | 540.62 |  | 540.62 | 235 |  | 235 | 1 | 8.1 | 1 905 |  | 1 905 |
|  | 59.01 |  | 26 | 4.77 | 16.9 |  | 434 |
|  | Объем: 870\*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30\*102) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 37 |  |  |  | 121% | 525 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 21 |  |  |  | 65% | 282 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 293 |  |  |  |  | 2 712 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | ТССЦ 407-0028  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3 | 44.37 | 280.61 |  |  | 12 451 |  |  |  |  | 91 519 |  |  |
| 280.61 |  | 12 451 |  | 2 062.64 |  | 91 519 |  |
|  | Объем: 43.5\*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | ТЕР 27-07-005-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2 | 87 | 144.06 | 122.25 | 15.86 | 12 533 | 10 636 | 1 380 | 16.9 | 5.45 | 189 708 | 179 744 | 7 520 |
| 5.95 | 0.73 | 518 | 64 | 4.72 | 16.78 | 2 443 | 1 066 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 403-9137* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 15 194 |  |  |  | 121% | 218 780 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 8 667 |  |  |  | 65% | 117 527 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 36 394 |  |  |  |  | 526 015 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | С Цена поставщик.  Плитка тротуарная серая, размером 200\*100\*80 (типа кирпич) (М400), м2 | 887.4 | 102.76 |  |  | 91 189 |  |  |  |  | 429 502 |  |  |
| 102.76 |  | 91 189 |  | 4.71 |  | 429 502 |  |
|  | Объем: 870\*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: =440\*1.1/4.71* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | | | **219 073** | **15 032** | **34 073** |  |  | **1 454 627** | **254 034** | **257 540** |
| **168 948** | **1 756** |  |  | **925 749** | **29 653** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **200 265** | **14 392** | **16 929** |  |  | **1 273 746** | **243 219** | **104 778** |
| **168 948** | **1 756** |  |  | **925 749** | **29 653** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **123 672** |  |  |  |  | **616 352** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2; %=81 - по стр. 3, 6; %=121 - по стр. 7, 9, 10, 12)** | | | | | **21 342** |  |  |  |  | **306 904** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2; %=34 - по стр. 3, 6; %=65 - по стр. 7, 9, 10, 12)** | | | | | **12 165** |  |  |  |  | **164 833** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **233 772** |  |  |  |  | **1 745 483** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **18 808** | **640** | **17 144** |  |  | **180 881** | **10 815** | **152 762** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 4)** | | | | | **640** |  |  |  |  | **10 815** |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 4)** | | | | | **384** |  |  |  |  | **6 489** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **18 808** |  |  |  |  | **180 881** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | | | **252 580** |  |  |  |  | **1 926 364** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **5 405** |  |  |  |  | **41 224** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **257 985** |  |  |  |  | **1 967 588** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **5 160** |  |  |  |  | **39 352** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **263 145** |  |  |  |  | **2 006 940** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **47 366** |  |  |  |  | **361 249** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **310 511** |  |  |  |  | **2 368 189** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **21 342** |  |  |  |  | **306 904** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **12 165** |  |  |  |  | **164 833** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 2. Устройство тротуара** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | ТЕРр 68-12-4  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций | 0.04 | 6 900.71 | 2 146.35 | 4 754.36 | 276 | 86 | 190 | 16.9 | 5.2 | 2 440 | 1 451 | 989 |
|  | 473.09 |  | 19 | 1 | 16.9 |  | 320 |
|  | Объем: 100\*0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 104% |  |  | 109 |  |  |  | 88% | 1 558 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 63 |  |  |  | 48% | 850 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 448 |  |  |  |  | 4 849 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | ТЕРр 68-14-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м | 0.7 | 1 689.81 | 625.26 | 1 064.55 | 1 183 | 438 | 745 | 16.91 | 4.9 | 11 053 | 7 401 | 3 651 |
|  | 105.56 |  | 74 | 1 | 16.9 |  | 1 249 |
|  | *Накладные расходы* |  | 104% |  |  | 532 |  |  |  | 88% | 7 612 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 307 |  |  |  | 48% | 4 152 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 023 |  |  |  |  | 22 817 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | ТССЦпг 01-01-01-041  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 11.26 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 542 | 50 | 413 | 16.89 | 8.6 | 5 731 | 839 | 3 550 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 4\*2.2+(70\*0.2\*0.08)\*2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *в т.ч. Накладные расходы* |  | 100% |  |  | 50 |  |  |  | 100% | 839 |  |  |
|  | *в т.ч. Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 30 |  |  |  | 60% | 503 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | ТЕР 01-01-013-14  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.0297 | 4 846.79 | 124.86 | 4 711.39 | 144 | 4 | 140 | 16.9 | 8.75 | 1 289 | 63 | 1 224 |
| 10.54 | 657.79 |  | 20 | 4.67 | 16.9 | 1 | 330 |
|  | Объем: 110\*0.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 23 |  |  |  | 81% | 318 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 43% |  |  | 10 |  |  |  | 34% | 134 |  |  |
|  |  |  | =(50\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 177 |  |  |  |  | 1 741 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | ТССЦпг 03-21-01-015  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 58.78 | 16.40 |  | 16.40 | 964 |  | 964 | 1 | 9.05 | 8 724 |  | 8 724 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 29.7\*1.6+11.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | ТЕР 01-01-016-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта | 0.0297 | 344.93 | 24.76 | 314.90 | 10 | 1 | 9 | 16.89 | 8.98 | 97 | 12 | 84 |
| 5.27 | 49.16 |  | 1 | 4.67 | 16.9 | 1 | 25 |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 2 |  |  |  | 81% | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 43% |  |  | 1 |  |  |  | 34% | 13 |  |  |
|  |  |  | =(50\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 140 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | ТЕР 27-04-001-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.22 | 2 520.14 | 133.78 | 2 368.36 | 554 | 29 | 521 | 16.89 | 5.96 | 3 620 | 497 | 3 105 |
| 18.00 | 198.48 | 4 | 44 | 4.43 | 16.9 | 18 | 738 |
|  | Объем: 110\*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 408-9040* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 104 |  |  |  | 121% | 1 494 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 59 |  |  |  | 65% | 803 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 717 |  |  |  |  | 5 917 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | ТССЦ 408-0122  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Песок природный для строительных работ средний, м3 | 24.2 | 104.66 |  |  | 2 533 |  |  |  |  | 12 053 |  |  |
| 104.66 |  | 2 533 |  | 498.07 |  | 12 053 |  |
|  | Объем: 22\*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | ТЕР 27-06-027-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим.)  Добавка песко-цементной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.055 | 540.62 |  | 540.62 | 30 |  | 30 | 1 | 8.1 | 241 |  | 241 |
|  | 59.01 |  | 3 | 4.77 | 16.9 |  | 55 |
|  | Объем: 110\*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30\*102) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 4 |  |  |  | 121% | 67 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 2 |  |  |  | 65% | 36 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  | 343 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | ТССЦ 407-0028  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3 | 5.61 | 280.61 |  |  | 1 574 |  |  |  |  | 11 571 |  |  |
| 280.61 |  | 1 574 |  | 2 062.64 |  | 11 571 |  |
|  | Объем: 5.5\*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | ТЕР 27-07-005-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2 | 11 | 144.06 | 122.25 | 15.86 | 1 585 | 1 345 | 174 | 16.9 | 5.45 | 23 986 | 22 726 | 951 |
| 5.95 | 0.73 | 65 | 8 | 4.72 | 16.78 | 309 | 135 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 403-9137* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 1 921 |  |  |  | 121% | 27 662 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 1 096 |  |  |  | 65% | 14 860 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 602 |  |  |  |  | 66 507 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | ТССЦ 403-8719  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая, м2 | 112.2 | 119.43 |  |  | 13 400 |  |  |  |  | 41 523 |  |  |
| 119.43 |  | 13 400 |  | 370.08 |  | 41 523 |  |
|  | Объем: 110\*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | | | **22 795** | **1 953** | **3 186** |  |  | **122 328** | **32 989** | **22 519** |
| **17 576** | **169** |  |  | **65 476** | **2 852** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **21 289** | **1 903** | **1 809** |  |  | **107 873** | **32 150** | **10 245** |
| **17 576** | **169** |  |  | **65 476** | **2 852** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **17 507** |  |  |  |  | **65 147** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 14, 15; %=81 - по стр. 17, 19; %=121 - по стр. 20, 22, 24)** | | | | | **2 696** |  |  |  |  | **38 741** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 14, 15; %=34 - по стр. 17, 19; %=65 - по стр. 20, 22, 24)** | | | | | **1 539** |  |  |  |  | **20 846** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **25 524** |  |  |  |  | **167 460** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **1 506** | **50** | **1 377** |  |  | **14 455** | **839** | **12 274** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 16)** | | | | | **50** |  |  |  |  | **839** |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 16)** | | | | | **30** |  |  |  |  | **503** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **1 506** |  |  |  |  | **14 455** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | | | **27 030** |  |  |  |  | **181 915** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **578** |  |  |  |  | **3 893** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **27 608** |  |  |  |  | **185 808** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **552** |  |  |  |  | **3 716** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **28 160** |  |  |  |  | **189 524** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **5 069** |  |  |  |  | **34 114** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **33 229** |  |  |  |  | **223 638** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **2 696** |  |  |  |  | **38 741** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **1 539** |  |  |  |  | **20 846** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 3. Установка бортовых камней** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 26. | ТЕР 01-01-013-14  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.0632 | 4 846.79 | 124.86 | 4 711.39 | 306 | 8 | 298 | 16.9 | 8.75 | 2 742 | 133 | 2 605 |
| 10.54 | 657.79 | 1 | 42 | 4.67 | 16.9 | 3 | 703 |
|  | Объем: 468\*0.3\*0.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 48 |  |  |  | 81% | 677 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 43% |  |  | 22 |  |  |  | 34% | 284 |  |  |
|  |  |  | =(50\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 375 |  |  |  |  | 3 703 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | ТССЦпг 03-21-01-015  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 101.12 | 16.40 |  | 16.40 | 1 658 |  | 1 658 | 1 | 9.05 | 15 008 |  | 15 008 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 63.2\*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 28. | ТЕР 01-01-016-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта | 0.0632 | 344.93 | 24.76 | 314.90 | 22 | 2 | 20 | 16.89 | 8.98 | 207 | 26 | 179 |
| 5.27 | 49.16 |  | 3 | 4.67 | 16.9 | 2 | 53 |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 5 |  |  |  | 81% | 64 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 43% |  |  | 2 |  |  |  | 34% | 27 |  |  |
|  |  |  | =(50\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 298 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 29. | ТЕР 27-04-001-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.1404 | 2 520.14 | 133.78 | 2 368.36 | 354 | 19 | 333 | 16.89 | 5.96 | 2 310 | 317 | 1 982 |
| 18.00 | 198.48 | 3 | 28 | 4.43 | 16.9 | 11 | 471 |
|  | Объем: 468\*0.3\*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 408-9040* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 67 |  |  |  | 121% | 953 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 38 |  |  |  | 65% | 512 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 459 |  |  |  |  | 3 776 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 30. | ТССЦ 408-0122  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Песок природный для строительных работ средний, м3 | 15.44 | 104.66 |  |  | 1 616 |  |  |  |  | 7 690 |  |  |
| 104.66 |  | 1 616 |  | 498.07 |  | 7 690 |  |
|  | Объем: 14.04\*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 31. | ТЕР 27-02-010-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня | 4.68 | 5 013.40 | 682.44 | 81.37 | 23 463 | 3 194 | 381 | 16.9 | 7.56 | 149 931 | 53 976 | 2 879 |
| 4 249.59 | 10.25 | 19 888 | 48 | 4.68 | 16.91 | 93 076 | 811 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 413-9010* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 4 604 |  |  |  | 121% | 66 292 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 2 626 |  |  |  | 65% | 35 612 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 30 693 |  |  |  |  | 251 835 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 32. | ТССЦ 403-8021  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт. | 468 | 76.13 |  |  | 35 629 |  |  |  |  | 171 920 |  |  |
| 76.13 |  | 35 629 |  | 367.35 |  | 171 920 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 33. | ТЕР 27-02-010-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением 100\*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр=0,33 к расходу раствора, 100 м бортового камня | 0.9 | 937.76 | 682.44 | 81.37 | 844 | 614 | 73 | 16.9 | 7.56 | 11 666 | 10 380 | 554 |
| 173.95 | 10.25 | 157 | 9 | 4.68 | 16.91 | 733 | 156 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 413-9010* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 401-0006:[ М-(4041.50=685.00\*5.9) ]; ТССЦ 402-0004:[ М-(34.14=569.06\*0.06) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 885 |  |  |  | 121% | 12 749 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 505 |  |  |  | 65% | 6 848 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 233 |  |  |  |  | 31 263 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 34. | ТССЦ 402-0004  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3 | 0.0178 | 569.06 |  |  | 10 |  |  |  |  | 53 |  |  |
| 569.06 |  | 10 |  | 2 982.61 |  | 53 |  |
|  | Объем: (0.9)\*(0.06\*0.33) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 35. | ТССЦ 401-0006  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3 | 4.567 | 685.00 |  |  | 3 128 |  |  |  |  | 14 880 |  |  |
| 685.00 |  | 3 128 |  | 3 258.1 |  | 14 880 |  |
|  | Объем: (0.9)\*(5.9\*0.86) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 36. | ТССЦ 403-8023  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт. | 90 | 34.14 |  |  | 3 073 |  |  |  |  | 17 815 |  |  |
| 34.14 |  | 3 073 |  | 197.94 |  | 17 815 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | | | | | **70 103** | **3 837** | **2 763** |  |  | **394 222** | **64 832** | **23 207** |
| **63 505** | **130** |  |  | **306 183** | **2 194** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **68 445** | **3 837** | **1 105** |  |  | **379 214** | **64 832** | **8 199** |
| **63 505** | **130** |  |  | **306 183** | **2 194** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **43 456** |  |  |  |  | **212 358** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 26, 28; %=121 - по стр. 29, 31, 33)** | | | | | **5 607** |  |  |  |  | **80 735** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 26, 28; %=65 - по стр. 29, 31, 33)** | | | | | **3 192** |  |  |  |  | **43 283** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **77 244** |  |  |  |  | **503 232** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **1 658** |  | **1 658** |  |  | **15 008** |  | **15 008** |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **1 658** |  |  |  |  | **15 008** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | | | | | **78 902** |  |  |  |  | **518 240** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **1 689** |  |  |  |  | **11 090** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **80 591** |  |  |  |  | **529 330** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **1 612** |  |  |  |  | **10 587** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **82 203** |  |  |  |  | **539 917** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **14 797** |  |  |  |  | **97 185** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **97 000** |  |  |  |  | **637 102** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **5 607** |  |  |  |  | **80 735** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **3 192** |  |  |  |  | **43 283** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 4. Прочие работы** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 37. | ТЕР 47-01-046-04  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2 | 2.5 | 2 168.55 | 337.20 |  | 5 421 | 843 |  | 16.9 | 1 | 35 033 | 14 247 |  |
| 1 831.35 |  | 4 578 |  | 4.54 | 1 | 20 786 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 115% |  |  | 969 |  |  |  | 98% | 13 962 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 77% |  |  | 649 |  |  |  | 61% | 8 691 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 7 040 |  |  |  |  | 57 686 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 38. | ТЕР 47-01-046-06  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную, 100 м2 | 2.5 | 792.33 | 53.73 | 365.54 | 1 981 | 134 | 914 | 16.9 | 6.45 | 11 149 | 2 270 | 5 894 |
| 373.06 | 35.46 | 933 | 89 | 3.2 | 16.9 | 2 984 | 1 498 |
|  | *Накладные расходы* |  | 115% |  |  | 256 |  |  |  | 98% | 3 693 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 77% |  |  | 172 |  |  |  | 61% | 2 298 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 409 |  |  |  |  | 17 140 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 39. | ТЕРр 68-37-2  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см, 1 колодец | 8 | 198.53 | 15.09 | 5.07 | 1 588 | 121 | 41 | 16.89 | 9.43 | 13 880 | 2 039 | 382 |
| 178.37 |  | 1 427 |  | 8.03 | 1 | 11 458 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 104% |  |  | 126 |  |  |  | 88% | 1 794 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 73 |  |  |  | 48% | 979 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 786 |  |  |  |  | 16 653 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 40. | ТЕР 01-02-061-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта | 0.0324 | 704.46 | 704.46 |  | 23 | 23 |  | 16.89 | 1 | 386 | 386 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 18 |  |  |  | 68% | 262 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 38% |  |  | 9 |  |  |  | 31% | 120 |  |  |
|  |  |  | =(45\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 768 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 41. | ТЕР 27-09-006-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство средств технического регулирования, 100 п. м | 0.1 | 466.00 | 165.14 | 182.08 | 47 | 17 | 18 | 16.9 | 8.76 | 502 | 279 | 160 |
| 118.78 | 8.29 | 12 | 1 | 5.33 | 16.91 | 63 | 14 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9220; ТССЦ 101-9221; ТССЦ 101-9222* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 26 |  |  |  | 121% | 355 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 15 |  |  |  | 65% | 190 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  | 1 047 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | | | | | **9 060** | **1 138** | **973** |  |  | **60 950** | **19 221** | **6 436** |
| **6 950** | **90** |  |  | **35 291** | **1 512** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **9 060** | **1 138** | **973** |  |  | **60 950** | **19 221** | **6 436** |
| **6 950** | **90** |  |  | **35 291** | **1 512** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 37, 38; %=88 - по стр. 39; %=68 - по стр. 40; %=121 - по стр. 41)** | | | | | **1 396** |  |  |  |  | **20 066** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61 - по стр. 37, 38; %=48 - по стр. 39; %=31 - по стр. 40; %=65 - по стр. 41)** | | | | | **917** |  |  |  |  | **12 278** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **11 373** |  |  |  |  | **93 294** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | | | | | **11 373** |  |  |  |  | **93 294** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **243** |  |  |  |  | **1 996** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **11 616** |  |  |  |  | **95 290** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **232** |  |  |  |  | **1 906** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **11 848** |  |  |  |  | **97 196** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **2 133** |  |  |  |  | **17 495** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **13 981** |  |  |  |  | **114 691** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **1 396** |  |  |  |  | **20 066** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **917** |  |  |  |  | **12 278** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 5. Устройство водосборного лотка** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 42. | ТЕР 01-01-004-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2 Прил.1.12 п.3.46 Кзтр=1,1; Кэм=1,1, 1000 м3 грунта | 0.00903 | 4 733.59 | 77.78 | 4 655.81 | 43 | 1 | 42 | 16.9 | 7.97 | 347 | 12 | 335 |
|  | 616.57 |  | 6 | 1 | 16.9 |  | 94 |
|  | *Начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 7 |  |  |  | 81% | 86 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 43% |  |  | 3 |  |  |  | 34% | 36 |  |  |
|  |  |  | =(50\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  | 469 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 43. | ТЕР 01-01-033-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.00903 | 624.45 |  | 624.45 | 6 |  | 6 | 1 | 8.92 | 50 |  | 50 |
|  | 114.78 |  | 1 | 1 | 16.9 |  | 18 |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 1 |  |  |  | 81% | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 43% |  |  |  |  |  |  | 34% | 6 |  |  |
|  |  |  | =(50\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 71 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 44. | ТЕР 01-02-005-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта | 0.0903 | 419.01 | 113.40 | 305.61 | 38 | 10 | 28 | 16.9 | 5.35 | 321 | 173 | 148 |
|  | 34.14 |  | 3 | 1 | 16.9 |  | 52 |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 12 |  |  |  | 81% | 182 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 43% |  |  | 6 |  |  |  | 34% | 77 |  |  |
|  |  |  | =(50\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  | 580 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 45. | ТЕР 01-02-057-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 Прил.1.12 п.3.184 "При разработке и обратной засыпке сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы" Кзтр=1,15, 100 м3 грунта | 0.014 | 1 466.39 | 1 466.39 |  | 21 | 21 |  | 16.9 | 1 | 347 | 347 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Начисления: Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 17 |  |  |  | 68% | 236 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 38% |  |  | 8 |  |  |  | 31% | 108 |  |  |
|  |  |  | =(45\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | 691 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 46. | ТЕР 01-02-061-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 Прил.1.12 п.3.183 "При разработке и обратной засыпке сильно налипающего на инструменты грунта 1 группы" Кзтр=1,1, 100 м3 грунта | 0.014 | 774.91 | 774.91 |  | 11 | 11 |  | 16.89 | 1 | 183 | 183 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Начисления: Н5= 1.1* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 9 |  |  |  | 68% | 124 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 38% |  |  | 4 |  |  |  | 31% | 57 |  |  |
|  |  |  | =(45\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 364 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 47. | ТЕР 01-01-014-08  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.00602 | 6 832.14 | 139.35 | 6 661.17 | 41 | 1 | 40 | 16.9 | 7.47 | 315 | 14 | 300 |
| 31.62 | 717.36 |  | 4 | 4.67 | 16.9 | 1 | 73 |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 5 |  |  |  | 81% | 70 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 43% |  |  | 2 |  |  |  | 34% | 30 |  |  |
|  |  |  | =(50\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  | 415 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 48. | ТССЦпг 03-21-01-015  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 9.632 | 16.40 |  | 16.40 | 158 |  | 158 | 1 | 9.05 | 1 430 |  | 1 430 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 6.02\*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 49. | ТЕР 01-01-016-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта | 0.00602 | 344.93 | 24.76 | 314.90 | 2 |  | 2 | 16.89 | 8.98 | 20 | 3 | 17 |
| 5.27 | 49.16 |  |  | 4.67 | 16.9 |  | 5 |
|  | *Накладные расходы* |  |  |  |  |  |  |  |  | 81% | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  |  |  |  |  |  |  |  | 34% | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 50. | ТЕР 23-01-001-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания | 0.42 | 1 275.59 | 88.43 | 35.90 | 536 | 37 | 15 | 16.9 | 7.59 | 3 044 | 628 | 114 |
| 1 151.26 | 3.93 | 484 | 2 | 4.76 | 16.9 | 2 302 | 28 |
|  | *Накладные расходы* |  | 130% |  |  | 51 |  |  |  | 111% | 728 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(130.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 76% |  |  | 30 |  |  |  | 61% | 400 |  |  |
|  |  |  | =(89\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(89\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 616 |  |  |  |  | 4 172 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 51. | ФЕР 01-02-068-01  (Приказ № 703/пр от 12.11.2014  НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя России от 12.11.2014 г. № 703/пр); Расценка взята из НБ типа ГЭСН 2001.)  Водоотлив из траншей, 100 м3 мокрого грунта | 0.043 | 1 637.84 | 765.88 | 871.96 | 70 | 33 | 37 | 17.94 | 7.97 | 890 | 591 | 299 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Добавл.ресурсы: 1-1020; 310102* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 26 |  |  |  | 68% | 402 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 38% |  |  | 13 |  |  |  | 31% | 183 |  |  |
|  |  |  | =(45\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 109 |  |  |  |  | 1 475 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 52. | ТЕР 23-04-008-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах мокрых, 1 врезка | 1 | 272.75 | 163.81 |  | 273 | 164 |  | 16.9 | 1 | 3 175 | 2 768 |  |
| 108.94 |  | 109 |  | 3.73 | 1 | 406 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 130% |  |  | 213 |  |  |  | 111% | 3 072 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(130.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 76% |  |  | 125 |  |  |  | 61% | 1 688 |  |  |
|  |  |  | =(89\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(89\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 611 |  |  |  |  | 7 936 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 53. | ТЕР 27-02-005-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона, 100 м3 лотка | 0.00474 | 42 070.55 | 3 224.96 | 16 028.71 | 199 | 15 | 76 | 16.91 | 7.64 | 1 186 | 258 | 580 |
| 22 816.88 | 1 935.22 | 108 | 9 | 3.21 | 16.9 | 347 | 155 |
|  | Объем: 0.0206\*23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 403-9060* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 34 |  |  |  | 121% | 500 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 19 |  |  |  | 65% | 268 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 253 |  |  |  |  | 1 954 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 54. | С цена поставщ.  Желоб литой 0,75х0,25х0,2 армированный, шт | 23 | 196.18 |  |  | 4 512 |  |  |  |  | 21 252 |  |  |
| 196.18 |  | 4 512 |  | 4.71 |  | 21 252 |  |
|  | *Поправки: М: =840\*1.1/4.71* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 55. | С цена поставщ.  Решетка чугунная 0,75, шт | 23 | 393.63 |  |  | 9 054 |  |  |  |  | 42 642 |  |  |
| 393.63 |  | 9 054 |  | 4.71 |  | 42 642 |  |
|  | *Поправки: М: =1800\*1.03/4.71* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 56. | ТЕР 01-02-049-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство оголовков при лотках-желобах, 1 оголовок | 1 | 284.22 | 27.54 | 69.19 | 284 | 28 | 69 | 16.9 | 6.96 | 1 920 | 465 | 482 |
| 187.49 | 9.50 | 187 | 10 | 5.19 | 16.9 | 973 | 161 |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 30 |  |  |  | 68% | 426 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 38% |  |  | 14 |  |  |  | 31% | 194 |  |  |
|  |  |  | =(45\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 329 |  |  |  |  | 2 540 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 57. | ТССЦ 101-2535  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Люки чугунные легкие, шт. | 1 | 438.63 |  |  | 439 |  |  |  |  | 3 045 |  |  |
| 438.63 |  | 439 |  | 3 044.8 |  | 3 045 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 58. | ТЕР 06-01-001-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство бетонной подготовки, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.02 | 11 913.47 | 1 490.40 | 1 792.35 | 238 | 30 | 36 | 16.9 | 10.99 | 1 788 | 504 | 394 |
| 8 630.72 | 271.44 | 173 | 5 | 5.16 | 16.9 | 891 | 92 |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 401-0061:[ М-(63825.48=625.74\*102) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 105% |  |  | 37 |  |  |  | 89% | 530 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(105.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 19 |  |  |  | 44% | 262 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 294 |  |  |  |  | 2 581 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 59. | ТССЦ 401-0065  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150), м3 | 2.04 | 700.01 |  |  | 1 428 |  |  |  |  | 6 633 |  |  |
| 700.01 |  | 1 428 |  | 3 251.56 |  | 6 633 |  |
|  | Объем: 2\*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Монтажные работы* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 60. | ТЕР 23-01-020-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 150 мм, 100 м трубопроводов | 0.125 | 699.80 | 264.15 | 418.01 | 87 | 33 | 52 | 16.91 | 6.78 | 922 | 558 | 354 |
| 17.64 | 52.41 | 2 | 7 | 4.43 | 16.9 | 10 | 111 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 103-9069* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 130% |  |  | 52 |  |  |  | 111% | 743 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(130.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 76% |  |  | 30 |  |  |  | 61% | 408 |  |  |
|  |  |  | =(89\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(89\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 169 |  |  |  |  | 2 073 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 61. | С цена поставщ.  Труба ПВХ с раструбом, наружная класс С (SN8) д=160ммх4,7 типа Wavin, мп | 12.625 | 208.41 |  |  | 2 631 |  |  |  |  | 12 393 |  |  |
| 208.41 |  | 2 631 |  | 4.71 |  | 12 393 |  |
|  | Объем: 12.5\*1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: =953\*1.03/4.71* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Колодцы* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 62. | ТЕР 23-03-001-04  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах, 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0.062 | 24 124.43 | 1 528.09 | 2 742.84 | 1 496 | 95 | 170 | 16.9 | 7.78 | 9 817 | 1 601 | 1 323 |
| 19 853.50 | 295.72 | 1 231 | 18 | 5.6 | 16.9 | 6 893 | 310 |
|  | Объем: 1\*0.18+1\*0.27+1\*0.1+1\*0.02+1\*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9058; ТССЦ 201-0650* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 130% |  |  | 147 |  |  |  | 111% | 2 121 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(130.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 76% |  |  | 86 |  |  |  | 61% | 1 166 |  |  |
|  |  |  | =(89\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(89\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 729 |  |  |  |  | 13 104 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 63. | ТССЦ 201-0650  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, т | 0.0102 | 14 187.00 |  |  | 145 |  |  |  |  | 837 |  |  |
| 14 187.00 |  | 145 |  | 82 034.46 |  | 837 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 64. | ТССЦ 101-2536  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Люки чугунные тяжелые, шт. | 1 | 669.54 |  |  | 670 |  |  |  |  | 5 052 |  |  |
| 669.54 |  | 670 |  | 5 051.89 |  | 5 052 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | | | | | **22 382** | **479** | **731** |  |  | **117 609** | **8 105** | **5 826** |
| **21 173** | **65** |  |  | **103 677** | **1 099** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **22 079** | **479** | **573** |  |  | **115 342** | **8 105** | **4 396** |
| **21 028** | **65** |  |  | **102 840** | **1 099** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **18 734** |  |  |  |  | **91 017** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 42-44, 47, 49; %=68 - по стр. 45, 46, 51, 56; %=111 - по стр. 50, 52, 60, 62; %=121 - по стр. 53; %=89 - по стр. 58)** | | | | | **641** |  |  |  |  | **9 242** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 42-44, 47, 49; %=31 - по стр. 45, 46, 51, 56; %=61 - по стр. 50, 52, 60, 62; %=65 - по стр. 53; %=44 - по стр. 58)** | | | | | **360** |  |  |  |  | **4 886** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **23 080** |  |  |  |  | **129 470** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **145** |  |  |  |  | **837** |  |  |
| **145** |  |  |  | **837** |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **145** |  |  |  |  | **837** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **158** |  | **158** |  |  | **1 430** |  | **1 430** |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **158** |  |  |  |  | **1 430** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | | | | | **23 383** |  |  |  |  | **131 737** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **500** |  |  |  |  | **2 819** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **23 883** |  |  |  |  | **134 556** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **478** |  |  |  |  | **2 691** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **24 361** |  |  |  |  | **137 247** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **4 385** |  |  |  |  | **24 704** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **28 746** |  |  |  |  | **161 951** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **641** |  |  |  |  | **9 242** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **360** |  |  |  |  | **4 886** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **343 413** | **22 439** | **41 726** |  |  | **2 149 736** | **379 181** | **315 528** |
| **278 152** | **2 210** |  |  | **1 436 376** | **37 310** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **321 138** | **21 749** | **21 389** |  |  | **1 937 125** | **367 527** | **134 054** |
| **278 007** | **2 210** |  |  | **1 435 539** | **37 310** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **203 369** |  |  |  |  | **984 874** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 14, 15, 39; %=81 - по стр. 3, 6, 17, 19, 26, 28, 42-44, 47, 49; %=121 - по стр. 7, 9, 10, 12, 20, 22, 24, 29, 31, 33, 41, 53; %=98 - по стр. 37, 38; %=68 - по стр. 40, 45, 46, 51, 56; %=111 - по стр. 50, 52, 60, 62; %=89 - по стр. 58)** | | | | | **31 682** |  |  |  |  | **455 688** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 14, 15, 39; %=34 - по стр. 3, 6, 17, 19, 26, 28, 42-44, 47, 49; %=65 - по стр. 7, 9, 10, 12, 20, 22, 24, 29, 31, 33, 41, 53; %=61 - по стр. 37, 38, 50, 52, 60, 62; %=31 - по стр. 40, 45, 46, 51, 56; %=44 - по стр. 58)** | | | | | **18 173** |  |  |  |  | **246 126** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **370 993** |  |  |  |  | **2 638 939** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **145** |  |  |  |  | **837** |  |  |
| **145** |  |  |  | **837** |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **145** |  |  |  |  | **837** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **22 130** | **690** | **20 337** |  |  | **211 774** | **11 654** | **181 474** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 4, 16)** | | | | | **690** |  |  |  |  | **11 654** |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 4, 16)** | | | | | **414** |  |  |  |  | **6 992** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **22 130** |  |  |  |  | **211 774** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **393 268** |  |  |  |  | **2 851 550** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **8 416** |  |  |  |  | **61 023** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **401 684** |  |  |  |  | **2 912 573** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **8 034** |  |  |  |  | **58 251** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **409 718** |  |  |  |  | **2 970 824** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **73 749** |  |  |  |  | **534 748** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **483 467** |  |  |  |  | **3 505 572** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **31 682** |  |  |  |  | **455 688** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **18 173** |  |  |  |  | **246 126** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |