|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **«СОГЛАСОВАНО»** | | | | **«УТВЕРЖДАЮ»** | | | | |
| Смета на сумму: | 1 961 572 | | руб. | Смета на сумму: | 1 961 572 | руб. | | |
| Директор МКУ «КР МКД» | | | | Директор ООО «Ук Управдом» | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / С.Б. Русович / | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / В.А. Тишковец / | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| «\_\_\_\_\_\_» 2014 г. | | | | «\_\_\_\_\_\_» марта 2014 г. | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | | |
| Объект: | | г. Калининград, ул. Товарная, д. 21-23а | | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА** | | | | | | | | |
| (Локальный сметный расчет) | | | | | | | | |
| на Капитальный ремонт дворовой территории по адресу: г. Калининград, ул. Товарная, д. 21-23а | | | | | | | | |
| Сметная стоимость: | | | | | | | **1 961.572** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | | | | | | | **1.566** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | | | | | | | **226.341** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"". | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива,  Наименование,  Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | | | Базисная стоимость всего | | | Индекс / Цена | | Текущая стоимость всего | | |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 1. Проезжая часть дворовой территории** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Демонтажные работы* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | ТЕРр 68-14-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м | 1.898 | 1 689.81 | 625.26 | 1 064.55 | 3 207 | 1 187 | 2 021 | 14.41 | 4.54 | 26 274 | 17 101 | 9 173 |
|  | 105.66 |  | 201 | 1 | 14.39 |  | 2 886 |
|  | *Накладные расходы* |  | 104% |  |  | 1 444 |  |  |  | 88% | 17 589 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 833 |  |  |  | 48% | 9 594 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5 483 |  |  |  |  | 53 456 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | ТЕРр 68-12-4  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций | 0.499936 | 6 900.71 | 2 146.35 | 4 754.36 | 3 450 | 1 073 | 2 377 | 14.4 | 4.65 | 26 504 | 15 452 | 11 052 |
|  | 473.50 |  | 237 | 1 | 14.39 |  | 3 406 |
|  | Объем: 624.92\*0.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 104% |  |  | 1 362 |  |  |  | 88% | 16 595 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 786 |  |  |  | 48% | 9 052 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5 598 |  |  |  |  | 52 151 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Х311-1037  Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 120.4856 | 7.56 |  | 7.56 | 911 |  | 911 |  | 6.07 | 5 530 |  | 5 530 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Объем: 49.9936\*2+189.8\*0.3\*0.15\*2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =45.9/6.07* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Х403-1-15  Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 120.4856 | 27.63 |  | 27.63 | 3 329 |  | 3 329 |  | 6.07 | 20 205 |  | 20 205 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Объем: 49.9936\*2+189.8\*0.3\*0.15\*2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =167.7/6.07* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Проезжая часть* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | ТЕР 01-01-013-14  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.2437188 | 6 043.37 | 143.59 | 5 889.24 | 1 473 | 35 | 1 435 | 14.4 | 6.8 | 10 278 | 504 | 9 760 |
| 10.54 | 836.41 | 3 | 204 | 5.24 | 14.39 | 13 | 2 933 |
|  | Объем: 624.92\*0.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 227 |  |  |  | 81% | 2 784 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 43% |  |  | 103 |  |  |  | 34% | 1 169 |  |  |
|  |  |  | =(50\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 803 |  |  |  |  | 14 231 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | ТЕР 01-01-016-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта | 0.2437188 | 423.58 | 30.22 | 382.82 | 103 | 7 | 93 | 14.4 | 7.32 | 802 | 106 | 683 |
| 10.54 | 63.96 | 3 | 16 | 5.24 | 14.41 | 13 | 225 |
|  | Объем: 624.92\*0.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 22 |  |  |  | 81% | 268 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 43% |  |  | 10 |  |  |  | 34% | 113 |  |  |
|  |  |  | =(50\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 135 |  |  |  |  | 1 183 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Х403-1-15  Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 389.95008 | 27.63 |  | 27.63 | 10 773 |  | 10 773 |  | 6.07 | 65 395 |  | 65 395 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Объем: 243.7188\*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =167.7/6.07* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | ТЕР 27-04-001-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1.24984 | 3 132.30 | 153.85 | 2 960.45 | 3 915 | 192 | 3 700 | 14.4 | 4.72 | 20 319 | 2 769 | 17 464 |
| 18.00 | 248.28 | 22 | 310 | 3.83 | 14.4 | 86 | 4 468 |
|  | Объем: 624.92\*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 408-9040* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 713 |  |  |  | 121% | 8 757 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 407 |  |  |  | 65% | 4 704 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5 034 |  |  |  |  | 33 780 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | ТССЦ 408-0122  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Песок природный для строительных работ средний, м3 | 137.4824 | 104.66 |  |  | 14 389 |  |  |  |  | 100 262 |  |  |
| 104.66 |  | 14 389 |  | 729.27 |  | 100 262 |  |
|  | Объем: 124.984\*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | ТЕР 27-04-006-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания | 0.62492 | 62 217.14 | 368.51 | 5 405.31 | 38 881 | 230 | 3 378 | 14.4 | 5.67 | 219 995 | 3 316 | 19 153 |
| 56 443.32 | 768.74 | 35 273 | 480 | 5.6 | 14.41 | 197 526 | 6 923 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 1 008 |  |  |  | 121% | 12 389 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 575 |  |  |  | 65% | 6 655 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 40 464 |  |  |  |  | 239 040 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | ТЕР 27-06-027-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Устройство основания из гравия, песка или песчано-гравийной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.249968 | 675.78 |  | 675.78 | 169 |  | 169 | 1 | 5.32 | 899 |  | 899 |
|  | 73.83 |  | 18 | 6.23 | 14.39 |  | 266 |
|  | Объем: 624.92\*0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30\*102) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 26 |  |  |  | 121% | 322 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 15 |  |  |  | 65% | 173 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 209 |  |  |  |  | 1 394 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | ТССЦ 407-0028  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3 | 25.496736 | 280.61 |  |  | 7 155 |  |  |  |  | 52 462 |  |  |
| 280.61 |  | 7 155 |  | 2 057.59 |  | 52 462 |  |
|  | Объем: 0.249968\*102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | ТЕР 27-07-005-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2 | 62.492 | 166.36 | 140.59 | 19.83 | 10 396 | 8 786 | 1 239 | 14.41 | 4.7 | 134 874 | 126 600 | 5 823 |
| 5.95 | 0.90 | 372 | 56 | 6.59 | 14.51 | 2 450 | 816 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 403-9137* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 12 556 |  |  |  | 121% | 154 173 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 7 162 |  |  |  | 65% | 82 820 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 30 114 |  |  |  |  | 371 868 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | С Цена поставщик.  Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "Кирпичик", толщ. 80мм, М 400, серая, м2 | 637.4184 | 98.81 |  |  | 62 984 |  |  |  |  | 280 910 |  |  |
| 98.81 |  | 62 984 |  | 4.46 |  | 280 910 |  |
|  | Объем: 624.92\*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: =390/4.46\*1.13* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | ТЕР 27-02-010-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня | 2.17 | 5 136.11 | 784.81 | 101.71 | 11 145 | 1 703 | 221 | 14.41 | 6.23 | 72 946 | 24 541 | 1 375 |
| 4 249.59 | 12.84 | 9 222 | 28 | 5.1 | 14.38 | 47 030 | 401 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 413-9010* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 2 458 |  |  |  | 121% | 30 180 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 1 402 |  |  |  | 65% | 16 212 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 15 005 |  |  |  |  | 119 338 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | ТССЦ 403-8021  (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013)  Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт. | 217 | 76.13 |  |  | 16 520 |  |  |  |  | 99 668 |  |  |
| 76.13 |  | 16 520 |  | 459.3 |  | 99 668 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | ТЕРр 66-22-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер, 1 люк | 5 | 1 015.40 | 41.00 | 10.13 | 5 077 | 205 | 51 | 14.4 | 8.06 | 31 276 | 2 952 | 408 |
| 964.27 |  | 4 821 |  | 5.79 | 1 | 27 916 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 221 |  |  |  | 92% | 2 716 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 68% |  |  | 139 |  |  |  | 54% | 1 594 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(68.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5 438 |  |  |  |  | 35 586 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | | | **193 877** | **13 418** | **29 697** |  |  | **1 168 599** | **193 341** | **166 920** |
| **150 764** | **1 550** |  |  | **808 336** | **22 324** |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 2. Прочее** | | | | | | | | | | | | |
| 18. | ТЕР 47-01-046-04  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2 | 1.5 | 2 219.13 | 387.78 |  | 3 329 | 582 |  | 14.41 | 1 | 25 221 | 8 382 |  |
| 1 831.35 |  | 2 747 |  | 6.13 | 1 | 16 839 |  |
|  | *Начисления: Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 115% |  |  | 669 |  |  |  | 98% | 8 214 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 77% |  |  | 448 |  |  |  | 61% | 5 113 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 446 |  |  |  |  | 38 548 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | ТЕР 47-01-046-06  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную, 100 м2 | 1.5 | 891.77 | 61.79 | 456.93 | 1 338 | 93 | 685 | 14.41 | 4.9 | 6 955 | 1 336 | 3 358 |
| 373.06 | 44.25 | 560 | 66 | 4.04 | 14.43 | 2 261 | 958 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 115% |  |  | 183 |  |  |  | 98% | 2 248 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 77% |  |  | 122 |  |  |  | 61% | 1 399 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 643 |  |  |  |  | 10 602 |  |  |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | | | **4 667** | **675** | **685** |  |  | **32 176** | **9 718** | **3 358** |
| **3 307** | **66** |  |  | **19 100** | **958** |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **198 544** | **14 093** | **30 382** |  |  | **1 200 775** | **203 059** | **170 278** |
| **154 071** | **1 616** |  |  | **827 436** | **23 282** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **198 544** | **14 093** | **30 382** |  |  | **1 200 775** | **203 059** | **170 278** |
| **154 071** | **1 616** |  |  | **827 436** | **23 282** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **101 048** |  |  |  |  | **533 302** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2; %=81 - по стр. 5, 6; %=121 - по стр. 8, 10, 11, 13, 15; %=92 - по стр. 17; %=98 - по стр. 18, 19)** | | | | | **20 888** |  |  |  |  | **256 235** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2; %=34 - по стр. 5, 6; %=65 - по стр. 8, 10, 11, 13, 15; %=54 - по стр. 17; %=61 - по стр. 18, 19)** | | | | | **12 002** |  |  |  |  | **138 598** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **231 434** |  |  |  |  | **1 595 608** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **231 434** |  |  |  |  | **1 595 608** |  |  |
|  | **Тех. надзор 2,14%** | | | | | **4 953** |  |  |  |  | **34 146** |  |  |
|  | **Всего с тех. надзором** | | | | | **236 387** |  |  |  |  | **1 629 754** |  |  |
|  | **Непредвиденные расходы 2%** | | | | | **4 728** |  |  |  |  | **32 595** |  |  |
|  | **Всего с непредвиденными расходами** | | | | | **241 115** |  |  |  |  | **1 662 349** |  |  |
|  | **НДС** | | | | | **43 401** |  |  |  |  | **299 223** |  |  |
|  | **Всего с НДС** | | | | | **284 516** |  |  |  |  | **1 961 572** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: | Гл. инженер ООО «Ук Управдом» Сергейко Н.И. |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
| Проверил: | Специалист ООО «Ук Управдом» Яценко В.В. |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |