«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
		
________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Калининград, ул. Разина, 24	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости 	
на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Калининград, ул. Разина, 24	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
1.	Е46-04-008-03	Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы	100 м2 покрытия	5.08	
2.	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	5.08	
3.	Е58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	4.572	
4.	Е58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.3	
5.	Е58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	2.1	
6.	Е58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок ( смена кобылок) 1,2*93 ( применительно)	100 м	1.12	
7.	Е53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами ( после замены мауэрлата)	1 м3 кладки	1.75	
8.	Е60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.16	
9.	С404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.672	
10.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 ( 6 каналов)	100 м труб	0.066	
11.	С404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.726	
12.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 10 каналов)	100 м труб	0.094	
13.	С404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	1.8612	
14.	Е46-01-008-03	Устройство бетонных оголовников   на дымовых трубах ( прим)	1 м3	0.523	
15.	Е61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.612	
16.	Е15-04-014-01	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.612	
17.	Е58-2-3	Разборка слуховых окон треугольных	100 окон	0.03	
18.	Е10-01-003-01	Устройство слуховых окон прямоугольных	1 слуховое окно	3	
19.	С203-0954	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	1.44	
20.	Е20-02-003-02	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных, размер 150х580 мм	1 решетка	6	
21.	Е58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов	100 м труб и покрытий	0.93	
22.	Е12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.93	
23.	Е58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м ( капельник)	100 м	0.93	
24.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	12.7	
25.	С113-8070	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	262.89	
26.	Е14-02-015-01	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	5.08	
27.	С101-4134	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	635	
28.	Е58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	5.08	
29.	Е12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	5.08	
30.	С101-4128	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	49.59	
31.	Е12-01-012-01	Устройство снегозадержаний кровли ( применительно)	100 м ограждения	0.93	
32.	Е12-01-012-01	Устройство ограждений кровли ( применительно)	100 м ограждения	0.93	
33.	Е15-04-030-04	Масляная окраска ограждения ( применительно)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0837	
34.	Е58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0.16	
35.	Е10-01-008-08	Устройство боковых обделок слуховых окон из листовой оцинкованной стали ( применительно)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.07342	
36.	С101-3190	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.0323048	
37.	Е58-10-1	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	1.265	
38.	Е58-10-3	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.22	
39.	Е58-10-6	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.11	
40.	Е58-10-5	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.11	
41.	Е58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	1.2	
42.	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.04	
43.	Е16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0.04	
44.	Цена поставщика.	Проходной элемент для крепления фанового стояка	шт	4	
45.	Е65-38-2	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки	1 шт.	4	
	Утепление мансардных жилых помещений и чердачного перекрытия ( кровельного скоса в лестничной клетке)	
46.	Е12-01-014-02	Разборка засыпного утеплителя ( применительно)	1 м3 утеплителя	2.25	
47.	Е14-02-015-01	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	0.15	
48.	С101-4135	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	18.75	
49.	Е26-01-039-01	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	2.25	
50.	С104-0098	Вата минеральная <ISOVER> КТ-40, толщина 50 мм	м2	45.9	
51.	Т01-01-01-041	Погрузка мусора в автотранспортные средства	тн	25.38	
52.	Т03-21-01-015	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км.	тн	25.38	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)