|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | | | | «УТВЕРЖДАЮ» | | | | |
| Смета на сумму: | 1 314 856 | | руб. | Смета на сумму: | 1 314 856 | руб. | | |
| Директор МКУ «КР МКД» | | | | Генеральный директор ООО «УК Старый Город» | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / С.Б. Русович / | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Е.В. Шулепко / | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. | | | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Объект: | | ул. Парковая аллея, 14-18 г. Калининград | | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| на капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома по ул. Парковая аллея, 14-18 г. Калининград | | | | | | | | |
| Сметная стоимость: | | | | | | | **1 314.856** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | | | | | | | **0.798** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | | | | | | | **138.245** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.". | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива,  Наименование,  Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | | | Базисная стоимость всего | | | Индекс / Цена | | Текущая стоимость всего | | |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 1. Демонтажные работы** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | ТЕРр 68-12-4  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций | 0.004 | 6 900.71 | 2 146.35 | 4 754.36 | 28 | 9 | 19 | 16.9 | 5.2 | 244 | 145 | 99 |
|  | 473.09 |  | 2 | 1 | 16.9 |  | 32 |
|  | Объем: 10\*0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 104% |  |  | 11 |  |  |  | 88% | 156 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 7 |  |  |  | 48% | 85 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | 485 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | ТЕРр 68-14-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м | 0.06 | 1 689.81 | 625.26 | 1 064.55 | 101 | 38 | 64 | 16.91 | 4.9 | 947 | 634 | 313 |
|  | 105.56 |  | 6 | 1 | 16.9 |  | 107 |
|  | *Накладные расходы* |  | 104% |  |  | 46 |  |  |  | 88% | 652 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 26 |  |  |  | 48% | 356 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 173 |  |  |  |  | 1 955 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | ТССЦпг 01-01-01-041  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 1.474 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 72 | 7 | 54 | 16.89 | 8.6 | 751 | 110 | 465 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 0.4\*2.2+(6\*0.3\*0.15)\*2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *в т.ч. Накладные расходы* |  | 100% |  |  | 7 |  |  |  | 100% | 110 |  |  |
|  | *в т.ч. Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 4 |  |  |  | 60% | 66 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | ТССЦпг 03-21-01-015  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 1.474 | 16.40 |  | 16.40 | 24 |  | 24 | 1 | 9.05 | 219 |  | 219 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | | | **225** | **54** | **161** |  |  | **2 161** | **889** | **1 096** |
|  | **8** |  |  |  | **139** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **129** | **47** | **83** |  |  | **1 191** | **779** | **412** |
|  | **8** |  |  |  | **139** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2)** | | | | | **57** |  |  |  |  | **808** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2)** | | | | | **33** |  |  |  |  | **441** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **219** |  |  |  |  | **2 440** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **96** | **7** | **78** |  |  | **970** | **110** | **684** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 3)** | | | | | **7** |  |  |  |  | **110** |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3)** | | | | | **4** |  |  |  |  | **66** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **96** |  |  |  |  | **970** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | | | **315** |  |  |  |  | **3 410** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **7** |  |  |  |  | **73** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **322** |  |  |  |  | **3 483** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **6** |  |  |  |  | **70** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **328** |  |  |  |  | **3 553** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **59** |  |  |  |  | **640** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **387** |  |  |  |  | **4 193** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **57** |  |  |  |  | **808** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **33** |  |  |  |  | **441** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 2. Учтройство проезда и автостоянки** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | ТЕР 01-01-013-14  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.2304 | 4 846.79 | 124.86 | 4 711.39 | 1 117 | 29 | 1 086 | 16.9 | 8.75 | 9 996 | 486 | 9 498 |
| 10.54 | 657.79 | 2 | 152 | 4.67 | 16.9 | 11 | 2 561 |
|  | Объем: 480\*0.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 172 |  |  |  | 81% | 2 468 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 43% |  |  | 78 |  |  |  | 34% | 1 036 |  |  |
|  |  |  | =(50\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 367 |  |  |  |  | 13 500 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | ТССЦпг 03-21-01-015  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 368.64 | 16.40 |  | 16.40 | 6 046 |  | 6 046 | 1 | 9.05 | 54 714 |  | 54 714 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 230.4\*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | ТЕР 01-01-016-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта | 0.2304 | 344.93 | 24.76 | 314.90 | 79 | 6 | 73 | 16.89 | 8.98 | 754 | 96 | 652 |
| 5.27 | 49.16 | 1 | 11 | 4.67 | 16.9 | 6 | 191 |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 16 |  |  |  | 81% | 232 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 43% |  |  | 7 |  |  |  | 34% | 98 |  |  |
|  |  |  | =(50\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 102 |  |  |  |  | 1 084 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | ТЕР 27-04-001-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.96 | 2 520.14 | 133.78 | 2 368.36 | 2 419 | 128 | 2 274 | 16.89 | 5.96 | 15 797 | 2 169 | 13 551 |
| 18.00 | 198.48 | 17 | 191 | 4.43 | 16.9 | 77 | 3 220 |
|  | Объем: 480\*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 408-9040* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 453 |  |  |  | 121% | 6 521 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 258 |  |  |  | 65% | 3 503 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 130 |  |  |  |  | 25 821 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | ТССЦ 408-0122  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Песок природный для строительных работ средний, м3 | 105.6 | 104.66 |  |  | 11 052 |  |  |  |  | 52 596 |  |  |
| 104.66 |  | 11 052 |  | 498.07 |  | 52 596 |  |
|  | Объем: 96\*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | ТЕР 27-04-007-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания | 0.48 | 55 479.33 | 320.44 | 3 755.12 | 26 630 | 154 | 1 802 | 16.9 | 7.36 | 185 128 | 2 599 | 13 266 |
| 51 403.77 | 526.20 | 24 674 | 253 | 6.86 | 16.91 | 169 262 | 4 271 |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 578 |  |  |  | 121% | 8 313 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 330 |  |  |  | 65% | 4 466 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 27 538 |  |  |  |  | 197 906 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | ТЕР 27-06-027-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим.)  Добавка песчано-цементной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.24 | 540.62 |  | 540.62 | 130 |  | 130 | 1 | 8.1 | 1 051 |  | 1 051 |
|  | 59.01 |  | 14 | 4.77 | 16.9 |  | 239 |
|  | Объем: 480\*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30\*102) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 20 |  |  |  | 121% | 289 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 11 |  |  |  | 65% | 155 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 161 |  |  |  |  | 1 496 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | ТССЦ 407-0028  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3 | 24.48 | 280.61 |  |  | 6 869 |  |  |  |  | 50 493 |  |  |
| 280.61 |  | 6 869 |  | 2 062.64 |  | 50 493 |  |
|  | Объем: 24\*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | ТЕР 27-07-005-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2 | 48 | 144.06 | 122.25 | 15.86 | 6 915 | 5 868 | 761 | 16.9 | 5.45 | 104 666 | 99 169 | 4 149 |
| 5.95 | 0.73 | 286 | 35 | 4.72 | 16.78 | 1 348 | 588 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 403-9137* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 8 382 |  |  |  | 121% | 120 706 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 4 781 |  |  |  | 65% | 64 842 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 20 079 |  |  |  |  | 290 214 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | С Цена поставщик.  Плитка тротуарная серая, размером 200\*100\*80 (типа кирпич) (М400), м2 | 489.6 | 102.76 |  |  | 50 311 |  |  |  |  | 236 966 |  |  |
| 102.76 |  | 50 311 |  | 4.71 |  | 236 966 |  |
|  | Объем: 480\*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: =440\*1.1/4.71* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | | | **111 568** | **6 185** | **12 172** |  |  | **712 161** | **104 519** | **96 881** |
| **93 212** | **656** |  |  | **510 759** | **11 070** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **105 522** | **6 185** | **6 126** |  |  | **657 447** | **104 519** | **42 167** |
| **93 212** | **656** |  |  | **510 759** | **11 070** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **68 232** |  |  |  |  | **340 055** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 5, 7; %=121 - по стр. 8, 10, 11, 13)** | | | | | **9 621** |  |  |  |  | **138 529** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 5, 7; %=65 - по стр. 8, 10, 11, 13)** | | | | | **5 466** |  |  |  |  | **74 099** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **120 609** |  |  |  |  | **870 075** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **6 046** |  | **6 046** |  |  | **54 714** |  | **54 714** |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **6 046** |  |  |  |  | **54 714** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | | | **126 655** |  |  |  |  | **924 789** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **2 710** |  |  |  |  | **19 790** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **129 365** |  |  |  |  | **944 579** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **2 587** |  |  |  |  | **18 892** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **131 952** |  |  |  |  | **963 471** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **23 751** |  |  |  |  | **173 425** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **155 703** |  |  |  |  | **1 136 896** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **9 621** |  |  |  |  | **138 529** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **5 466** |  |  |  |  | **74 099** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 3. Установка бортовых камней** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | ТЕР 01-01-013-14  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.0072 | 4 846.79 | 124.86 | 4 711.39 | 35 | 1 | 34 | 16.9 | 8.75 | 312 | 15 | 297 |
| 10.54 | 657.79 |  | 5 | 4.67 | 16.9 |  | 80 |
|  | Объем: 80\*0.3\*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 6 |  |  |  | 81% | 77 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 43% |  |  | 3 |  |  |  | 34% | 32 |  |  |
|  |  |  | =(50\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  | 421 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | ТССЦпг 03-21-01-015  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 11.52 | 16.40 |  | 16.40 | 189 |  | 189 | 1 | 9.05 | 1 710 |  | 1 710 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 7.2\*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | ТЕР 01-01-016-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта | 0.0072 | 344.93 | 24.76 | 314.90 | 2 |  | 2 | 16.89 | 8.98 | 24 | 3 | 20 |
| 5.27 | 49.16 |  |  | 4.67 | 16.9 |  | 6 |
|  | *Накладные расходы* |  |  |  |  |  |  |  |  | 81% | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  |  |  |  |  |  |  |  | 34% | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | ТЕР 27-04-001-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.036 | 2 520.14 | 133.78 | 2 368.36 | 91 | 5 | 85 | 16.89 | 5.96 | 592 | 81 | 508 |
| 18.00 | 198.48 | 1 | 7 | 4.43 | 16.9 | 3 | 121 |
|  | Объем: 80\*0.3\*0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 408-9040* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 17 |  |  |  | 121% | 244 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 10 |  |  |  | 65% | 131 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  | 968 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | ТССЦ 408-0122  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Песок природный для строительных работ средний, м3 | 3.96 | 104.66 |  |  | 414 |  |  |  |  | 1 972 |  |  |
| 104.66 |  | 414 |  | 498.07 |  | 1 972 |  |
|  | Объем: 3.6\*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | ТЕР 27-02-010-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня | 0.8 | 5 013.40 | 682.44 | 81.37 | 4 011 | 546 | 65 | 16.9 | 7.56 | 25 629 | 9 227 | 492 |
| 4 249.59 | 10.25 | 3 400 | 8 | 4.68 | 16.91 | 15 910 | 139 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 413-9010* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 787 |  |  |  | 121% | 11 333 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 449 |  |  |  | 65% | 6 088 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5 246 |  |  |  |  | 43 050 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | ТССЦ 403-8021  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт. | 80 | 76.13 |  |  | 6 090 |  |  |  |  | 29 388 |  |  |
| 76.13 |  | 6 090 |  | 367.35 |  | 29 388 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | ТЕР 27-02-010-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением 100\*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр=0,33 к расходу раствора, 100 м бортового камня | 0.5 | 937.76 | 682.44 | 81.37 | 469 | 341 | 41 | 16.9 | 7.56 | 6 481 | 5 767 | 308 |
| 173.95 | 10.25 | 87 | 5 | 4.68 | 16.91 | 407 | 87 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 413-9010* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 401-0006:[ М-(4041.50=685.00\*5.9) ]; ТССЦ 402-0004:[ М-(34.14=569.06\*0.06) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 491 |  |  |  | 121% | 7 083 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 280 |  |  |  | 65% | 3 805 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 241 |  |  |  |  | 17 369 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | ТССЦ 402-0004  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3 | 0.0099 | 569.06 |  |  | 6 |  |  |  |  | 30 |  |  |
| 569.06 |  | 6 |  | 2 982.61 |  | 30 |  |
|  | Объем: (0.5)\*(0.06\*0.33) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | ТССЦ 401-0006  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3 | 2.537 | 685.00 |  |  | 1 738 |  |  |  |  | 8 266 |  |  |
| 685.00 |  | 1 738 |  | 3 258.1 |  | 8 266 |  |
|  | Объем: (0.5)\*(5.9\*0.86) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | ТССЦ 403-8023  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт. | 50 | 34.14 |  |  | 1 707 |  |  |  |  | 9 897 |  |  |
| 34.14 |  | 1 707 |  | 197.94 |  | 9 897 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | | | | | **14 752** | **893** | **416** |  |  | **84 301** | **15 093** | **3 335** |
| **13 443** | **25** |  |  | **65 873** | **433** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **14 563** | **893** | **227** |  |  | **82 591** | **15 093** | **1 625** |
| **13 443** | **25** |  |  | **65 873** | **433** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **9 955** |  |  |  |  | **49 553** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 15, 17; %=121 - по стр. 18, 20, 22)** | | | | | **1 301** |  |  |  |  | **18 745** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 15, 17; %=65 - по стр. 18, 20, 22)** | | | | | **741** |  |  |  |  | **10 060** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **16 605** |  |  |  |  | **111 396** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **189** |  | **189** |  |  | **1 710** |  | **1 710** |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **189** |  |  |  |  | **1 710** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | | | | | **16 794** |  |  |  |  | **113 106** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **359** |  |  |  |  | **2 420** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **17 153** |  |  |  |  | **115 526** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **343** |  |  |  |  | **2 311** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **17 496** |  |  |  |  | **117 837** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **3 149** |  |  |  |  | **21 211** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **20 645** |  |  |  |  | **139 048** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **1 301** |  |  |  |  | **18 745** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **741** |  |  |  |  | **10 060** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 4. Прочие работы** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 26. | ТЕР 47-01-046-04  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2 | 0.7 | 2 168.55 | 337.20 |  | 1 518 | 236 |  | 16.9 | 1 | 9 809 | 3 989 |  |
| 1 831.35 |  | 1 282 |  | 4.54 | 1 | 5 820 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 115% |  |  | 271 |  |  |  | 98% | 3 909 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 77% |  |  | 182 |  |  |  | 61% | 2 433 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 971 |  |  |  |  | 16 152 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | ТЕР 47-01-046-06  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную, 100 м2 | 0.7 | 792.33 | 53.73 | 365.54 | 555 | 38 | 256 | 16.9 | 6.45 | 3 122 | 636 | 1 650 |
| 373.06 | 35.46 | 261 | 25 | 3.2 | 16.9 | 836 | 419 |
|  | *Накладные расходы* |  | 115% |  |  | 72 |  |  |  | 98% | 1 034 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 77% |  |  | 49 |  |  |  | 61% | 644 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 676 |  |  |  |  | 4 799 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 28. | ТЕРр 68-37-2  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см, 1 колодец | 3 | 198.53 | 15.09 | 5.07 | 596 | 45 | 15 | 16.89 | 9.43 | 5 205 | 765 | 143 |
| 178.37 |  | 535 |  | 8.03 | 1 | 4 297 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 104% |  |  | 47 |  |  |  | 88% | 673 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 27 |  |  |  | 48% | 367 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 670 |  |  |  |  | 6 245 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 29. | ТЕР 27-09-006-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство средств технического регулирования, 100 п. м | 0.1 | 466.00 | 165.14 | 182.08 | 47 | 17 | 18 | 16.9 | 8.76 | 502 | 279 | 160 |
| 118.78 | 8.29 | 12 | 1 | 5.33 | 16.91 | 63 | 14 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9220; ТССЦ 101-9221; ТССЦ 101-9222* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 26 |  |  |  | 121% | 355 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 15 |  |  |  | 65% | 190 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  | 1 047 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | | | | | **2 716** | **336** | **289** |  |  | **18 638** | **5 669** | **1 953** |
| **2 090** | **26** |  |  | **11 016** | **433** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **2 716** | **336** | **289** |  |  | **18 638** | **5 669** | **1 953** |
| **2 090** | **26** |  |  | **11 016** | **433** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 26, 27; %=88 - по стр. 28; %=121 - по стр. 29)** | | | | | **416** |  |  |  |  | **5 971** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61 - по стр. 26, 27; %=48 - по стр. 28; %=65 - по стр. 29)** | | | | | **272** |  |  |  |  | **3 634** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **3 404** |  |  |  |  | **28 243** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | | | | | **3 404** |  |  |  |  | **28 243** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **73** |  |  |  |  | **604** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **3 477** |  |  |  |  | **28 847** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **70** |  |  |  |  | **577** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **3 547** |  |  |  |  | **29 424** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **638** |  |  |  |  | **5 296** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **4 185** |  |  |  |  | **34 720** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **416** |  |  |  |  | **5 971** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **272** |  |  |  |  | **3 634** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **129 261** | **7 468** | **13 038** |  |  | **817 261** | **126 170** | **103 265** |
| **108 745** | **715** |  |  | **587 648** | **12 075** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **122 930** | **7 461** | **6 725** |  |  | **759 867** | **126 060** | **46 157** |
| **108 745** | **715** |  |  | **587 648** | **12 075** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **78 187** |  |  |  |  | **389 608** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 28; %=81 - по стр. 5, 7, 15, 17; %=121 - по стр. 8, 10, 11, 13, 18, 20, 22, 29; %=98 - по стр. 26, 27)** | | | | | **11 395** |  |  |  |  | **164 053** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 28; %=34 - по стр. 5, 7, 15, 17; %=65 - по стр. 8, 10, 11, 13, 18, 20, 22, 29; %=61 - по стр. 26, 27)** | | | | | **6 512** |  |  |  |  | **88 234** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **140 837** |  |  |  |  | **1 012 154** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **6 331** | **7** | **6 313** |  |  | **57 394** | **110** | **57 108** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 3)** | | | | | **7** |  |  |  |  | **110** |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3)** | | | | | **4** |  |  |  |  | **66** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **6 331** |  |  |  |  | **57 394** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **147 168** |  |  |  |  | **1 069 548** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **3 149** |  |  |  |  | **22 888** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **150 317** |  |  |  |  | **1 092 436** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **3 006** |  |  |  |  | **21 849** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **153 323** |  |  |  |  | **1 114 285** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **27 598** |  |  |  |  | **200 571** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **180 921** |  |  |  |  | **1 314 856** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **11 395** |  |  |  |  | **164 053** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **6 512** |  |  |  |  | **88 234** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |