|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | | | | «УТВЕРЖДАЮ» | | |
| Смета на сумму: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | руб. | Смета на сумму: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | руб. |
|  | | | |  | | |
|  | | | |  | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | | |
|  | | | |  | | |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_\_г. | | | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_\_г. | | |
|  | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | |  | | | | |
|  | | | | | | |
| Объект: | | Многоквартирный дом №80г по ул. Аллея Смелых | | | | |
| **В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т** | | | | | | |
| к дефектной ведомости № 1 | | | | | | |
| на капитальный ремонт крыши | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов(70% от всего объема крыши) | 100 м2 покрытия | 4.27 |
| 2. | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 4.27 |
| 3. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.8 |
| 4. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 1.48 |
| 5. | Смена стропильных ног из досок (кобылки) | 100 м | 0.42 |
| 6. | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | 100 окон | 0.01 |
| 7. | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 1 |
| 8. | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 1.2 м2 (ГОСТ 30674-99) | м2 | 0.75 |
| 9. | Обивка стен слух. окон кровельной сталью оцинкованной | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.03 |
| 10. | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием | т | 0.0132 |
| 11. | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (при смене мауэрлата) | 1 м3 кладки | 2.1 |
| 12. | Устройство обрешетки сплошной из досок ( под снегозадержатели) | 100 м2 | 0.264 |
| 13. | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов | 100 м труб и покрытий | 0.43 |
| 14. | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 0.43 |
| 15. | Устройство мелких покрытий (капельник.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.129 |
| 16. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 3.517 |
| 17. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины | кг | 72.8019 |
| 18. | Устройство кровель из волнистых безасбестовых листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством | 100 м2 кровли | 4.27 |
| 19. | Волнистые безасбестовые листы "Этернит" | м2 | 546.56 |
| 20. | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.44 |
| 21. | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.12 |
| 22. | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.06 |
| 23. | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 0.36 |
| 24. | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.06 |
| 25. | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал | 100 м труб | 0.11 |
| 26. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.462 |
| 27. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(3канала) | 100 м труб | 0.11 |
| 28. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.484 |
| 29. | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.27 |
| 30. | Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.27 |
| 31. | Устройство мелких покрытий (оголовники) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.036 |
| 32. | (прим)Устройство снегозадержателей | 100 м ограждения | 0.44 |
| 33. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 46.69 |
| 34. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 46.69 |
|  | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |