«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
		
Директор МКУ «КР МКД»
С.Б. Русович	Директор ООО «УКБР №1»
И.А. Журавлев	
________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 2015 г.	«______»____________________ 2015 г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т 	
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома №5-7 по ул. Тихорецкой, во исполнение решения суда (ремонт лестницы и внутренняя отделка лестничной клетки)	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	Ремонт лестницы	
1.	Разборка подшивки лестниц сталью кровельной оцинкованной	100 м2 потолка	0.72	
2.	Очистка поверхности косоура щетками МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2	1 м2 очищаемой поверхности	32.5	
3.	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемой поверхности	32.5	
4.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.325	
5.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.325	
6.	Подшивка лестниц сталью кровельной оцинкованной МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2	100 м2 потолка	0.72	
7.	Сталь, оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.3024	
8.	Разборка покрытий полов дощатых	100 м2 покрытия	0.42	
9.	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	100 м2 покрытия	0.42	
10.	Ремонт ступеней деревянных	100 ступеней	0.9	
11.	Улучшенная окраска масляными составами по дереву площадок, ступеней	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.96	
12.	Ремонт металлических ограждений средний	1 м2	10	
13.	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.0247	
14.	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1938	
	Ремонт внутренней отделки подъездов	
15.	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0.05	
16.	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0.1	
17.	Очистка вручную поверхности стен и потолков от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (160+30)	100 м2 расчищенной поверхности	1.9	
18.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	1.65	
19.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	21.45	
20.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0.4	
21.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	5.2	
22.	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2 поверхности	1.65	
23.	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2 поверхности	0.4	
24.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.65	
25.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.4	
26.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	3.598	
27.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	3.598	

Составил:	Ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД»                             Е.В. Ищенко	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Заместитель начальника отдела контроля МКУ «КР МКД»                       О.В. Толмачева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)