|  |  |
| --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| Смета на сумму: | 1 954 321 | руб. | Смета на сумму: | 1 954 321 | руб. |
|  |  |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / |
|  |  |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014г. | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014г. |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Объект: | Многоквартирный дом №75 по ул.Комсомольской г.Калининград |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА**  |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт фасада МКД(по решению суда) |
| Сметная стоимость: | **1 954.321** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | **3.887** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | **540.517** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2". |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
|  | **Раздел 1. Фасад** |
|  |
| 1. | ТЕР 08-07-001-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 16.29 | 1 213.62 | 458.23 | 8.86 | 19 769.89 | 7 464.55 | 144.37 | 14.41 | 8.24 | 168 951 | 107 564 | 1 190 |
| 746.53 |  | 12 160.97 |  | 4.95 | 1 | 60 197 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 110% |  |  | 8 211.00 |  |  |  | 93% | 100 035 |  |  |
|  |  |  | =(122\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(122\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 68% |  |  | 5 075.89 |  |  |  | 54% | 58 085 |  |  |
|  |  |  | =(80\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(80\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 33 056.79 |  |  |  |  | 327 070 |  |  |
|  |
| 2. | ТЕРр 69-2-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий | 1.63 | 63.27 | 49.68 | 13.59 | 103.13 | 80.98 | 22.15 | 14.4 | 2.05 | 1 211 | 1 166 | 45 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 1630/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 63.16 |  |  |  | 66% | 770 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 40.49 |  |  |  | 40% | 466 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 206.78 |  |  |  |  | 2 447 |  |  |
|  |
| 3. | ТЕРр 69-5-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий | 1.63 | 4 688.98 | 197.81 | 4 246.36 | 7 643.04 | 322.43 | 6 921.57 | 14.41 | 3.69 | 31 659 | 4 646 | 25 541 |
| 244.81 | 143.10 | 399.04 | 233.25 | 3.69 | 13.5 | 1 472 | 3 149 |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 433.43 |  |  |  | 66% | 5 145 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 277.84 |  |  |  | 40% | 3 118 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 8 354.31 |  |  |  |  | 39 922 |  |  |
|  |
| 4. | ТЕР 46-02-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных, 100 м2 | 15.514 | 188.95 | 188.95 |  | 2 931.37 | 2 931.37 |  | 14.4 | 1 | 42 212 | 42 212 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 1446.4+105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 2 902.06 |  |  |  | 84% | 35 458 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 1 758.82 |  |  |  | 48% | 20 262 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 7 592.25 |  |  |  |  | 97 932 |  |  |
|  |
| 5. | ТЕРр 53-14-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин | 20.4 | 37.19 | 25.77 |  | 758.68 | 525.71 |  | 14.41 | 1 | 8 754 | 7 575 |  |
| 11.42 |  | 232.97 |  | 5.06 | 1 | 1 179 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 452.11 |  |  |  | 73% | 5 530 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 368.00 |  |  |  | 56% | 4 242 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 578.79 |  |  |  |  | 18 526 |  |  |
|  |
| 6. | ТЕРр 53-16-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной, м3 кладки | 2.29 | 1 615.27 | 301.17 | 30.24 | 3 698.97 | 689.68 | 69.25 | 14.4 | 6.76 | 21 660 | 9 931 | 468 |
| 1 283.86 | 5.99 | 2 940.04 | 13.72 | 3.83 | 15.59 | 11 260 | 214 |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 604.92 |  |  |  | 73% | 7 406 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 492.38 |  |  |  | 56% | 5 681 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 796.27 |  |  |  |  | 34 747 |  |  |
|  |
| 7. | ТЕРр 58-20-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | 1.12 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 3 311.06 | 419.73 | 7.46 | 14.4 | 8.36 | 13 806 | 6 044 | 62 |
| 2 574.88 | 1.03 | 2 883.87 | 1.15 | 2.67 | 16.87 | 7 700 | 19 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 349.33 |  |  |  | 71% | 4 305 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 273.57 |  |  |  | 52% | 3 153 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 933.96 |  |  |  |  | 21 263 |  |  |
|  |
| 8. | ТЕРр 53-15-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 0.1 | 19 716.98 | 3 507.27 | 113.70 | 1 971.70 | 350.73 | 11.37 | 14.4 | 6.18 | 11 253 | 5 050 | 70 |
| 16 096.01 | 15.10 | 1 609.60 | 1.51 | 3.81 | 14.39 | 6 133 | 22 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 302.93 |  |  |  | 73% | 3 703 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 246.57 |  |  |  | 56% | 2 840 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 521.19 |  |  |  |  | 17 796 |  |  |
|  |
| 9. | ТЕР 15-04-006-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия | 15.514 | 80.30 | 76.91 | 1.68 | 1 245.73 | 1 193.21 | 25.99 | 14.4 | 8.31 | 17 460 | 17 182 | 216 |
| 1.71 | 0.16 | 26.53 | 2.52 | 2.32 | 16.69 | 62 | 42 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9732* |
|  | *Начисления: Н3= 1\*1.25, Н4= 1\*1.25, Н5= 1\*1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 1 135.94 |  |  |  | 80% | 13 779 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 561.99 |  |  |  | 37% | 6 373 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 943.67 |  |  |  |  | 37 612 |  |  |
|  |
| 10. | ТССЦ 101-4243 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л | 201.682 | 15.82 |  |  | 3 190.61 |  |  |  |  | 10 437 |  |  |
| 15.82 |  | 3 190.61 |  | 51.75 |  | 10 437 |  |
|  | Объем: 1000\*15.514\*0.013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 11. | ТЕРр 61-22-22 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте до 5 м2 с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | 0.62 | 16 620.53 | 12 031.76 | 3.31 | 10 304.73 | 7 459.69 | 2.05 | 14.4 | 5.74 | 120 566 | 107 420 | 12 |
| 4 585.46 |  | 2 842.99 |  | 4.62 | 1 | 13 135 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 5 893.16 |  |  |  | 67% | 71 971 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 3 729.85 |  |  |  | 40% | 42 968 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 19 927.73 |  |  |  |  | 235 505 |  |  |
|  |
| 12. | ТССЦ 201-1306 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Уголок ПВХ с стеклосеткой, м | 833 | 5.87 |  |  | 4 889.71 |  |  |  |  | 15 286 |  |  |
| 5.87 |  | 4 889.71 |  | 18.35 |  | 15 286 |  |
|  |
| 13. | ТЕР 15-02-001-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 15.514 | 2 074.12 | 832.23 | 83.91 | 32 177.97 | 12 911.25 | 1 301.82 | 14.4 | 8.13 | 262 796 | 185 922 | 10 584 |
| 1 157.98 | 39.06 | 17 964.90 | 606.02 | 3.69 | 12.76 | 66 290 | 7 733 |
|  | Объем: 1446.4+105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 12 841.41 |  |  |  | 80% | 154 924 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 6 353.12 |  |  |  | 37% | 71 652 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 51 372.49 |  |  |  |  | 489 372 |  |  |
|  |
| 14. | ТЕР 15-04-014-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 16.134 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 36 972.69 | 1 842.24 | 229.71 | 14.4 | 8.19 | 126 481 | 26 528 | 1 881 |
| 2 163.18 |  | 34 900.75 |  | 2.81 | 1 | 98 071 |  |
|  | Объем: 1446.4+105+62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 1 750.13 |  |  |  | 80% | 21 222 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 865.85 |  |  |  | 37% | 9 815 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 39 588.67 |  |  |  |  | 157 519 |  |  |
|  |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **128 969.28** | **36 191.57** | **8 735.74** |  |  | **852 532** | **521 240** | **40 069** |
| **84 041.98** | **858.17** |  |  | **291 222** | **11 179** |
|  |
|  | **Раздел 2. Проемы** |
|  |
| 15. | ТЕР 46-04-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2 | 0.0585 | 1 870.07 | 1 617.67 | 252.40 | 109.40 | 94.63 | 14.77 | 14.41 | 8.54 | 1 490 | 1 364 | 126 |
|  | 100.00 |  | 5.85 | 1 | 16.81 |  | 98 |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 99.48 |  |  |  | 84% | 1 228 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 60.29 |  |  |  | 48% | 702 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 269.16 |  |  |  |  | 3 420 |  |  |
|  |
| 16. | ТЕР 10-01-034-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов | 0.0585 | 21 223.62 | 2 306.00 | 742.65 | 1 241.58 | 134.90 | 43.45 | 14.4 | 6.6 | 5 185 | 1 943 | 287 |
| 18 174.97 | 28.43 | 1 063.24 | 1.66 | 2.78 | 16.81 | 2 956 | 28 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 203-9096* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 144.75 |  |  |  | 90% | 1 774 |  |  |
|  |  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 73.74 |  |  |  | 43% | 848 |  |  |
|  |  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 460.08 |  |  |  |  | 7 806 |  |  |
|  |
| 17. | ТССЦ 203-0956 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2, м2 | 5.85 | 2 102.05 |  |  | 12 296.99 |  |  |  |  | 18 637 |  |  |
| 2 102.05 |  | 12 296.99 |  | 3 185.89 |  | 18 637 |  |
|  |
| 18. | ТЕР 10-01-035-01 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м | 0.049 | 5 825.86 | 220.54 | 20.63 | 285.47 | 10.81 | 1.01 | 14.4 | 8.26 | 651 | 156 | 8 |
| 5 584.70 | 0.65 | 273.65 | 0.03 | 1.78 | 16.71 | 487 | 1 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9138* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 11.49 |  |  |  | 90% | 141 |  |  |
|  |  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 5.85 |  |  |  | 43% | 68 |  |  |
|  |  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 302.81 |  |  |  |  | 860 |  |  |
|  |
| 19. | ТССЦ 101-2905 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Доски подоконные ПВХ, шириной 250 мм, м | 4.9 | 52.82 |  |  | 258.82 |  |  |  |  | 922 |  |  |
| 52.82 |  | 258.82 |  | 188.1 |  | 922 |  |
|  |
| 20. | ТЕР 15-02-024-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску, 100 м2 отделываемой поверхности | 0.0575 | 6 181.26 | 1 849.25 | 114.03 | 355.42 | 106.33 | 6.56 | 14.4 | 9.45 | 2 393 | 1 531 | 62 |
| 4 217.99 | 32.69 | 242.53 | 1.88 | 3.3 | 14.76 | 800 | 28 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 102.80 |  |  |  | 80% | 1 247 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 50.86 |  |  |  | 37% | 577 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 509.08 |  |  |  |  | 4 217 |  |  |
|  |
| 21. | ТЕР 15-04-027-05 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Шпатлевка по сборным конструкциям откосов, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0575 | 549.16 | 139.13 | 4.21 | 31.58 | 8.00 | 0.24 | 14.41 | 8.26 | 193 | 115 | 2 |
| 405.82 | 0.16 | 23.33 | 0.01 | 3.23 | 16.69 | 75 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 7.61 |  |  |  | 80% | 92 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 3.76 |  |  |  | 37% | 43 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 42.95 |  |  |  |  | 328 |  |  |
|  |
| 22. | ТЕР 15-04-005-05 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 прим) Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0575 | 1 334.54 | 277.90 | 13.08 | 76.74 | 15.98 | 0.75 | 14.41 | 8.25 | 433 | 230 | 6 |
| 1 043.57 | 0.16 | 60.01 | 0.01 | 3.28 | 16.69 | 197 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 15.19 |  |  |  | 80% | 184 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 7.52 |  |  |  | 37% | 85 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 99.45 |  |  |  |  | 702 |  |  |
|  |
| 23. | ТЕР 46-04-012-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных заполнений проемов дверных, 100 м2 | 0.0462 | 1 143.95 | 891.55 | 252.40 | 52.85 | 41.19 | 11.66 | 14.41 | 8.54 | 693 | 594 | 100 |
|  | 100.00 |  | 4.62 | 1 | 16.81 |  | 78 |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 45.35 |  |  |  | 84% | 564 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 27.49 |  |  |  | 48% | 323 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 125.69 |  |  |  |  | 1 580 |  |  |
|  |
| 24. | ТЕР 09-04-012-01 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема | 4.62 | 91.08 | 29.04 | 27.29 | 420.77 | 134.15 | 126.07 | 14.4 | 7.41 | 3 502 | 1 932 | 934 |
| 34.75 |  | 160.55 |  | 3.96 | 1 | 636 |  |
|  | Объем: (2.1\*1.1)\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9411; ТССЦ 203-9066* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 108.66 |  |  |  | 69% | 1 333 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 72% |  |  | 96.59 |  |  |  | 58% | 1 121 |  |  |
|  |  |  | =(85\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(85\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 626.02 |  |  |  |  | 5 956 |  |  |
|  |
| 25. | ТССЦ 203-8124 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 1100х2100 мм, шт. | 2 | 3 737.75 |  |  | 7 475.50 |  |  |  |  | 25 540 |  |  |
| 3 737.75 |  | 7 475.50 |  | 12 770.13 |  | 25 540 |  |
|  |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **22 605.12** | **545.99** | **204.51** |  |  | **59 639** | **7 865** | **1 525** |
| **21 854.62** | **14.06** |  |  | **50 250** | **233** |
|  |
|  | **Раздел 3. Прочие работы** |
|  |
| 26. | Т01-01-01-041 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т | 26.67 | 66.71 |  | 66.71 | 1 779.16 |  | 1 779.16 | 1 | 6.28 | 11 173 |  | 11 173 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 17.06+9.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =418.94/6.28* |
|  |
| 27. | Т03-21-01-015 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т | 26.67 | 18.71 |  | 18.71 | 498.92 |  | 498.92 |  | 6.28 | 3 133 |  | 3 133 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =117.48/6.28* |
|  |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **2 278.08** |  | **2 278.08** |  |  | **14 306** |  | **14 306** |
|  |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | **153 852.48** | **36 737.56** | **11 218.33** |  |  | **926 477** | **529 105** | **55 900** |
| **105 896.60** | **872.23** |  |  | **341 472** | **11 412** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | **148 542.00** | **36 603.41** | **11 092.26** |  |  | **907 689** | **527 173** | **54 966** |
| **100 846.34** | **872.23** |  |  | **325 550** | **11 412** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | **23 221.92** |  |  |  |  | **55 536** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1; %=66 - по стр. 2, 3; %=84 - по стр. 4, 15, 23; %=73 - по стр. 5, 6, 8; %=71 - по стр. 7; %=80 - по стр. 9, 13, 14, 20-22; %=67 - по стр. 11; %=90 - по стр. 16, 18)** | **35 366.25** |  |  |  |  | **429 478** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=40 - по стр. 2, 3, 11; %=48 - по стр. 4, 15, 23; %=56 - по стр. 5, 6, 8; %=52 - по стр. 7; %=37 - по стр. 9, 13, 14, 20-22; %=43 - по стр. 16, 18)** | **20 273.88** |  |  |  |  | **231 300** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | **204 182.13** |  |  |  |  | **1 568 467** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | **5 310.48** | **134.15** | **126.07** |  |  | **18 788** | **1 932** | **934** |
| **5 050.26** |  |  |  | **15 922** |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 24)** | **108.66** |  |  |  |  | **1 333** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 24)** | **96.59** |  |  |  |  | **1 121** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | **5 515.73** |  |  |  |  | **21 242** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | **209 697.86** |  |  |  |  | **1 589 709** |  |  |
|  | **Строительный контроль 2,14%** | **4 487.53** |  |  |  |  | **34 020** |  |  |
|  | **Всего со строительным контролем** | **214 185.39** |  |  |  |  | **1 623 729** |  |  |
|  | **Непредвиденные расходы 2%** | **4 283.71** |  |  |  |  | **32 475** |  |  |
|  | **Всего с непредвиденными расходами** | **218 469.10** |  |  |  |  | **1 656 204** |  |  |
|  | **НДС** | **39 324.44** |  |  |  |  | **298 117** |  |  |
|  | **Всего с НДС** | **257 793.54** |  |  |  |  | **1 954 321** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | **35 474.91** |  |  |  |  | **430 811** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | **20 370.47** |  |  |  |  | **232 421** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |