|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | | | | «УТВЕРЖДАЮ» | | | | |
| Смета на сумму: | 815 120 | | руб. | Смета на сумму: | 815 120 | руб. | | |
| Директор МКУ ГО «Город Калининград»  «КР МКД» | | | | Генеральный директор  ООО «УК Старый Город» | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /С. Б. Русович/ | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Е.В. Шулепко/ | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013г. | | | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013г. | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Объект: | | **пер. Загородный, д.2-4** | | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01** | | | | | | | | |
| (Локальный сметный расчет) | | | | | | | | |
| **на капитальный ремонт черепичной кровли МКД № 2-4 по пер. Загородному** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Сметная стоимость: | | | | | | | **815.120** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | | | | | | | **1.294** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | | | | | | | **145.914** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1"" | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива,  Наименование,  Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | | | Базисная стоимость всего | | | Индекс / Цена | | Текущая стоимость всего | | |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕР 46-04-008-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка покрытий кровель из черепицы, 100 м2 покрытия | 2.3 | 553.31 | 459.71 | 93.60 | 1 272.61 | 1 057.33 | 215.28 | 12.51 | 4.4 | 14 174 | 13 227 | 947 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 1 046.76 |  |  |  | 84% | 11 111 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 634.40 |  |  |  | 48% | 6 349 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 953.76 |  |  |  |  | 31 634 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | ТЕРр 58-1-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 2.3 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 396.77 | 293.94 | 102.83 | 12.51 | 7.12 | 4 409 | 3 677 | 732 |
|  | 6.95 |  | 15.99 | 1 | 12.49 |  | 200 |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 257.24 |  |  |  | 71% | 2 753 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 201.45 |  |  |  | 52% | 2 016 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 855.47 |  |  |  |  | 9 178 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | ТЕРр 53-16-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (карниз), 1 м3 кладки | 0.76608 | 1 615.27 | 301.17 | 30.24 | 1 237.43 | 230.72 | 23.17 | 12.51 | 6.11 | 6 726 | 2 886 | 142 |
| 1 283.86 | 5.99 | 983.54 | 4.59 | 3.76 | 12.52 | 3 698 | 57 |
|  | Объем: 6.3\*0.38\*0.08\*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 202.37 |  |  |  | 73% | 2 148 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 164.72 |  |  |  | 56% | 1 648 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 604.51 |  |  |  |  | 10 522 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | ТЕРр 58-12-2  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2 | 2.3 | 2 713.25 | 179.98 | 29.68 | 6 240.48 | 413.95 | 68.26 | 12.51 | 6.93 | 24 884 | 5 179 | 473 |
| 2 503.59 | 4.13 | 5 758.26 | 9.50 | 3.34 | 12.55 | 19 233 | 119 |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 351.46 |  |  |  | 71% | 3 762 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 275.24 |  |  |  | 52% | 2 755 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 6 867.19 |  |  |  |  | 31 401 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | ТЕРр 58-18-4  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки | 2.07 | 5 502.93 | 806.67 | 80.64 | 11 391.07 | 1 669.81 | 166.92 | 12.51 | 7.11 | 52 554 | 20 889 | 1 187 |
| 4 615.62 |  | 9 554.33 |  | 3.19 | 1 | 30 478 |  |
|  | Объем: 230\*0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 1 385.94 |  |  |  | 71% | 14 831 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 1 085.38 |  |  |  | 52% | 10 862 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 13 862.39 |  |  |  |  | 78 247 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | ТЕРр 58-5-3  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м | 0.63 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 5 853.52 | 855.74 | 21.80 | 12.51 | 6.98 | 25 586 | 10 705 | 152 |
| 7 898.38 |  | 4 975.98 |  | 2.96 | 1 | 14 729 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 710.26 |  |  |  | 71% | 7 601 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 556.23 |  |  |  | 52% | 5 567 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 7 120.02 |  |  |  |  | 38 753 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | ТЕРр 58-5-3  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (смена кобылок 1,2 м х 25 шт), 100 м | 0.3 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 2 787.39 | 407.49 | 10.38 | 12.51 | 6.98 | 12 184 | 5 098 | 72 |
| 7 898.38 |  | 2 369.51 |  | 2.96 | 1 | 7 014 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 338.22 |  |  |  | 71% | 3 620 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 264.87 |  |  |  | 52% | 2 651 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 390.48 |  |  |  |  | 18 455 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | ТЕРр 58-5-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон (50 мм х 150 мм), 100 м | 0.63 | 4 519.16 | 360.82 | 36.65 | 2 847.07 | 227.32 | 23.09 | 12.51 | 7.07 | 13 653 | 2 844 | 163 |
| 4 121.69 |  | 2 596.66 |  | 4.1 | 1 | 10 646 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 188.68 |  |  |  | 71% | 2 019 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 147.76 |  |  |  | 52% | 1 479 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 183.50 |  |  |  |  | 17 151 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | ТЕРр 58-5-5  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 0.178 | 6 775.72 | 1 449.90 | 67.19 | 1 206.08 | 258.08 | 11.96 | 12.51 | 7.02 | 7 150 | 3 229 | 84 |
| 5 258.63 |  | 936.04 |  | 4.1 | 1 | 3 838 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 214.21 |  |  |  | 71% | 2 293 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 167.75 |  |  |  | 52% | 1 679 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 588.04 |  |  |  |  | 11 122 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | ТЕРр 60-7-7  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб | 0.014 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 120.01 | 77.19 | 3.53 | 12.51 | 6.18 | 1 178 | 966 | 22 |
| 2 806.54 | 60.12 | 39.29 | 0.84 | 4.86 | 12.52 | 191 | 11 |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 60.86 |  |  |  | 66% | 645 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 49.16 |  |  |  | 50% | 489 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 230.03 |  |  |  |  | 2 311 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | ТССЦ 404-0006  Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.0588 | 2 934.00 |  |  | 172.52 |  |  |  |  | 661 |  |  |
| 2 934.00 |  | 172.52 |  | 11 241.04 |  | 661 |  |
|  | Объем: 1.4\*42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | ТЕРр 60-7-8  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% на каждый следующий канал (7 каналов), 100 м труб | 0.014 | 32 504.08 | 21 309.05 | 662.76 | 455.06 | 298.33 | 9.28 | 12.51 | 6.18 | 4 506 | 3 732 | 57 |
| 10 532.27 | 157.78 | 147.45 | 2.21 | 4.86 | 12.52 | 717 | 28 |
|  | *Начисления: Н3= 7, Н4= 7, Н5= 7, Н48= 7* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 234.42 |  |  |  | 66% | 2 482 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 189.34 |  |  |  | 50% | 1 880 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 878.82 |  |  |  |  | 8 868 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | ТССЦ 404-0006  Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.2156 | 2 934.00 |  |  | 632.57 |  |  |  |  | 2 424 |  |  |
| 2 934.00 |  | 632.57 |  | 11 241.04 |  | 2 424 |  |
|  | Объем: 1.4\*22\*7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | ТЕРр 61-31-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 0.0774 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 186.75 | 100.28 | 0.16 | 12.51 | 4.04 | 1 620 | 1 254 | 1 |
| 1 115.14 |  | 86.31 |  | 4.23 | 1 | 365 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 79.22 |  |  |  | 67% | 840 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 50.14 |  |  |  | 40% | 502 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 316.11 |  |  |  |  | 2 962 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | ТЕР 12-01-010-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство обделки оголовников, 100 м2 покрытия | 0.031 | 11 907.97 | 1 173.45 | 33.16 | 369.15 | 36.38 | 1.03 | 12.51 | 7.14 | 1 328 | 455 | 7 |
| 10 701.36 | 3.78 | 331.74 | 0.12 | 2.61 | 12.5 | 866 | 1 |
|  | *Начисления: Н3= 1\*1,25, Н4= 1\*1,25, Н5= 1\*1,15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 39.42 |  |  |  | 92% | 420 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 20.08 |  |  |  | 44% | 201 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 428.65 |  |  |  |  | 1 948 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | ТЕР 15-04-014-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0774 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 177.37 | 8.84 | 1.10 | 12.51 | 7.11 | 579 | 111 | 8 |
| 2 163.18 |  | 167.43 |  | 2.75 | 1 | 460 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1\*1,25, Н4= 1\*1,25, Н5= 1\*1,15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 8.40 |  |  |  | 80% | 89 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 4.15 |  |  |  | 37% | 41 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 189.92 |  |  |  |  | 709 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | ТЕР 26-02-018-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 4.6 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 1 019.43 | 468.27 | 472.36 | 12.51 | 3.39 | 7 600 | 5 858 | 1 601 |
| 17.13 | 1.45 | 78.80 | 6.67 | 1.78 | 12.56 | 140 | 84 |
|  | Объем: 230\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 90% |  |  | 427.45 |  |  |  | 77% | 4 575 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 284.96 |  |  |  | 48% | 2 852 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 731.84 |  |  |  |  | 15 028 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | ТССЦ 113-8070  Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг | 95.22 | 36.04 |  |  | 3 431.73 |  |  |  |  | 14 332 |  |  |
| 36.04 |  | 3 431.73 |  | 150.51 |  | 14 332 |  |
|  | Объем: 4.6\*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | ТЕР 14-02-015-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия | 2.3 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 659.48 | 282.06 | 2.90 | 12.51 | 7.2 | 4 579 | 3 529 | 21 |
| 162.83 |  | 374.51 |  | 2.75 | 1 | 1 030 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54\*0.125) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 93% |  |  | 262.32 |  |  |  | 79% | 2 788 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(92.7\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 180.52 |  |  |  | 51% | 1 800 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 102.31 |  |  |  |  | 9 167 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | ТССЦ 101-4134  Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2 | 287.5 | 13.13 |  |  | 3 774.88 |  |  |  |  | 12 305 |  |  |
| 13.13 |  | 3 774.88 |  | 42.8 |  | 12 305 |  |
|  | Объем: 230\*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | ТЕР 12-01-023-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли | 2.3 | 8 171.06 | 405.87 | 165.99 | 18 793.43 | 933.50 | 381.77 | 12.52 | 6.6 | 94 257 | 11 687 | 2 520 |
| 7 599.20 | 14.91 | 17 478.16 | 34.30 | 4.58 | 12.5 | 80 050 | 429 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 1 045.22 |  |  |  | 92% | 11 147 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 532.29 |  |  |  | 44% | 5 331 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 20 370.94 |  |  |  |  | 110 735 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | ТССЦ 101-4128  Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2 | 24 | 137.86 |  |  | 3 308.64 |  |  |  |  | 14 394 |  |  |
| 137.86 |  | 3 308.64 |  | 599.75 |  | 14 394 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | ТЕР 12-01-012-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим.)  Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения | 0.356 | 4 972.00 | 72.11 | 75.20 | 1 770.03 | 25.67 | 26.77 | 12.51 | 6.29 | 6 450 | 321 | 168 |
| 4 824.69 | 5.48 | 1 717.59 | 1.95 | 3.47 | 12.5 | 5 960 | 24 |
|  | *Начисления: Н3= 1\*1,25, Н4= 1\*1,25, Н5= 1\*1,15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 29.83 |  |  |  | 92% | 317 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 15.19 |  |  |  | 44% | 152 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 815.05 |  |  |  |  | 6 919 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | ТЕРр 54-3-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим.)  Разборка карниза, 100 м2 подшивки | 0.1814 | 257.63 | 231.54 | 26.09 | 46.73 | 42.00 | 4.73 | 12.51 | 6.47 | 556 | 525 | 31 |
|  | 10.34 |  | 1.88 | 1 | 12.53 |  | 24 |
|  | *Накладные расходы* |  | 85% |  |  | 37.30 |  |  |  | 72% | 395 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 80% |  |  | 35.10 |  |  |  | 64% | 351 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 119.13 |  |  |  |  | 1 303 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | ТЕР 10-01-022-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим.)  Устройство карниза, 100 м2 потолка | 0.1814 | 10 259.57 | 603.91 | 84.83 | 1 861.09 | 109.55 | 15.39 | 12.52 | 6.76 | 7 378 | 1 372 | 104 |
| 9 570.83 | 3.78 | 1 736.15 | 0.68 | 3.4 | 12.5 | 5 903 | 9 |
|  | *Начисления: Н3= 1\*1,25, Н4= 1\*1,25, Н5= 1\*1,15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 116.84 |  |  |  | 90% | 1 243 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 59.52 |  |  |  | 43% | 594 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 037.46 |  |  |  |  | 9 215 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 26. | ТЕР 15-04-024-02  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012  прим.)  Простая окраска масляными составами по дереву карниза, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1814 | 1 316.51 | 347.48 | 6.74 | 238.82 | 63.03 | 1.22 | 12.51 | 7.14 | 1 202 | 789 | 9 |
| 962.29 | 0.16 | 174.56 | 0.03 | 2.32 | 12.46 | 405 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 59.91 |  |  |  | 80% | 631 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 29.64 |  |  |  | 37% | 292 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 328.37 |  |  |  |  | 2 125 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | ТЕР 46-04-008-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим.)  Разборка покрытий боковин окон листовой стали, 100 м2 покрытия | 0.04 | 84.90 | 71.04 | 13.86 | 3.40 | 2.84 | 0.55 | 12.51 | 4.4 | 38 | 36 | 2 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 2.81 |  |  |  | 84% | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 1.70 |  |  |  | 48% | 17 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 7.92 |  |  |  |  | 86 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 28. | ТЕР 26-01-037-04  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей перегородок, 1 м3 изоляции | 0.4 | 750.26 | 200.85 | 122.41 | 300.10 | 80.34 | 48.97 | 12.51 | 6.03 | 2 014 | 1 005 | 295 |
| 427.00 |  | 170.80 |  | 4.18 | 1 | 714 |  |
|  | Объем: 4\*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 104-0007:[ М-(1619.65=1652.70\*0.98) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 90% |  |  | 72.31 |  |  |  | 77% | 774 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 48.20 |  |  |  | 48% | 482 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 420.61 |  |  |  |  | 3 270 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 29. | ТССЦ 104-0005  Плиты из минеральной ваты гофрированной структуры М-125, м3 | 0.392 | 695.30 |  |  | 272.56 |  |  |  |  | 1 478 |  |  |
| 695.30 |  | 272.56 |  | 3 771.67 |  | 1 478 |  |
|  | Объем: 4.0\*0.1\*0.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 30. | ТЕР 10-01-008-08  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012  прим.)  Обивка боковин окон кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.04 | 373.54 | 335.71 | 26.60 | 14.94 | 13.43 | 1.06 | 12.52 | 7.17 | 178 | 168 | 8 |
| 11.23 |  | 0.45 |  | 4.14 | 1 | 2 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94\*0.18) ]; ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00\*0.44) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 14.24 |  |  |  | 90% | 151 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 7.25 |  |  |  | 43% | 72 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 36.43 |  |  |  |  | 401 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 31. | ТССЦ 101-3190  Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т | 0.0176 | 23 811.97 |  |  | 419.09 |  |  |  |  | 842 |  |  |
| 23 811.97 |  | 419.09 |  | 47 861.13 |  | 842 |  |
|  | Объем: 0.04\*0.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 32. | ТЕРр 58-2-2  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка люка выхода на кровлю, 100 окон | 0.02 | 2 618.75 | 2 607.40 | 11.35 | 52.38 | 52.15 | 0.23 | 12.51 | 4.05 | 653 | 652 | 1 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 43.28 |  |  |  | 71% | 463 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 33.90 |  |  |  | 52% | 339 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 129.56 |  |  |  |  | 1 455 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 33. | ТЕР 10-01-003-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство люка выхода на кровлю, 1 слуховое окно | 2 | 394.62 | 69.00 | 29.78 | 789.23 | 138.00 | 59.55 | 12.51 | 6.53 | 3 807 | 1 726 | 389 |
| 295.84 | 2.08 | 591.68 | 4.15 | 2.86 | 12.51 | 1 692 | 52 |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19\*0.5) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1\*1,25, Н4= 1\*1,25, Н5= 1\*1,15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 150.68 |  |  |  | 90% | 1 600 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 76.76 |  |  |  | 43% | 765 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 016.67 |  |  |  |  | 6 172 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 34. | Цена поставщика.  Люк выхода на кровлю 0,6 х 0,8, м2 | 0.96 | 1 934.52 |  |  | 1 857.14 |  |  | 1 | 1 | 8 320 |  |  |
| 1 934.52 |  | 1 857.14 |  | 4.48 | 1 | 8 320 |  |
|  | Объем: 0.6\*0.8\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: =8333.33\*1.04/4.48* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 35. | ТЕРр 65-2-2  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.02 | 775.58 | 765.14 | 10.44 | 15.51 | 15.30 | 0.21 | 12.52 | 6.47 | 193 | 192 | 1 |
|  | 4.13 |  | 0.08 | 1 | 12.55 |  | 1 |
|  | *Накладные расходы* |  | 74% |  |  | 11.38 |  |  |  | 63% | 122 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 7.69 |  |  |  | 40% | 77 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 34.58 |  |  |  |  | 392 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 36. | ТЕР 16-04-001-02  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода | 0.02 | 12 237.99 | 745.23 | 9.03 | 244.76 | 14.90 | 0.18 | 12.51 | 6.78 | 580 | 186 | 1 |
| 11 483.73 | 0.95 | 229.67 | 0.02 | 1.71 | 12.42 | 393 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 115% |  |  | 17.16 |  |  |  | 98% | 182 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 71% |  |  | 10.59 |  |  |  | 56% | 104 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 272.51 |  |  |  |  | 866 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 37. | ТССЦ 301-1224  Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | 0.28 | 27.31 |  |  | 7.65 |  |  |  |  | 62 |  |  |
| 27.31 |  | 7.65 |  | 220.16 |  | 62 |  |
|  | Объем: 2/100\*14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 38. | Цена поставщика.  Проходной элемент для крепления фанового стояка, шт | 2 | 935.15 |  |  | 1 870.30 |  |  | 1 | 1 | 6 864 |  |  |
| 935.15 |  | 1 870.30 |  | 3.67 | 1 | 6 864 |  |
|  | *Поправки: М: =3300.00\*1.04/3.67* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 39. | ТЕРр 65-38-2  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт. | 2 | 88.07 | 12.17 |  | 176.14 | 24.34 |  | 12.51 | 1 | 714 | 304 |  |
| 75.90 |  | 151.80 |  | 2.7 | 1 | 410 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 103% |  |  | 25.07 |  |  |  | 88% | 268 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(103\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 14.60 |  |  |  | 48% | 146 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 215.81 |  |  |  |  | 1 127 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 40. | ТЕРр 58-3-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка желобов, 100 м труб и покрытий | 0.36 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 27.21 | 27.13 | 0.08 | 12.51 | 4.09 | 340 | 339 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 22.52 |  |  |  | 71% | 241 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 17.63 |  |  |  | 52% | 176 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 67.36 |  |  |  |  | 757 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 41. | ТЕР 12-01-010-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство мелких покрытий (капельников) из листовой стали до 0,4 м, 100 м2 покрытия | 0.108 | 11 907.97 | 1 173.45 | 33.16 | 1 286.06 | 126.73 | 3.58 | 12.51 | 7.14 | 4 627 | 1 585 | 26 |
| 10 701.36 | 3.78 | 1 155.75 | 0.41 | 2.61 | 12.5 | 3 016 | 5 |
|  | Объем: 36.0\*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1\*1,25, Н4= 1\*1,25, Н5= 1\*1,15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 137.31 |  |  |  | 92% | 1 463 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 69.93 |  |  |  | 44% | 700 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 493.30 |  |  |  |  | 6 789 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 42. | ТЕР 12-01-009-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 0.36 | 8 813.16 | 326.90 | 31.86 | 3 172.74 | 117.68 | 11.47 | 12.51 | 6.89 | 11 169 | 1 472 | 79 |
| 8 454.40 | 3.03 | 3 043.58 | 1.09 | 3.16 | 12.48 | 9 618 | 14 |
|  | *Начисления: Н3= 1\*1,25, Н4= 1\*1,25, Н5= 1\*1,15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 128.27 |  |  |  | 92% | 1 367 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 65.32 |  |  |  | 44% | 654 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 366.34 |  |  |  |  | 13 190 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 43. | ТЕРр 58-10-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 0.265 | 7 415.77 | 333.04 | 13.17 | 1 965.18 | 88.26 | 3.49 | 12.51 | 7.18 | 6 019 | 1 104 | 25 |
| 7 069.56 |  | 1 873.43 |  | 2.61 | 1 | 4 890 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 73.26 |  |  |  | 71% | 784 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 57.37 |  |  |  | 52% | 574 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 095.80 |  |  |  |  | 7 377 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 44. | ТЕРр 58-10-3  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.08 | 5 731.49 | 578.30 | 8.10 | 458.52 | 46.26 | 0.65 | 12.51 | 7.18 | 1 542 | 579 | 5 |
| 5 145.09 |  | 411.61 |  | 2.33 | 1 | 959 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 38.40 |  |  |  | 71% | 411 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 30.07 |  |  |  | 52% | 301 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 526.98 |  |  |  |  | 2 254 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 45. | ТЕРр 58-10-6  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.04 | 8 719.75 | 480.56 | 8.10 | 348.79 | 19.22 | 0.32 | 12.51 | 7.18 | 644 | 240 | 2 |
| 8 231.09 |  | 329.24 |  | 1.22 | 1 | 402 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 15.95 |  |  |  | 71% | 170 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 12.49 |  |  |  | 52% | 125 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 377.24 |  |  |  |  | 939 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 46. | ТЕРр 58-22-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена ухватов для водосточных и желобов труб в каменных стенах, 100 шт. | 0.26 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 353.06 | 85.21 | 0.26 | 12.51 | 7.2 | 2 200 | 1 066 | 2 |
| 1 029.19 |  | 267.59 |  | 4.23 | 1 | 1 132 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 70.72 |  |  |  | 71% | 757 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 55.39 |  |  |  | 52% | 554 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 479.17 |  |  |  |  | 3 511 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Утепление мансардных жилых помещений и чердачного перекрытия (кровельного скоса)* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 47. | ТЕР 12-01-014-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим.)  Разборка засыпного утеплителя из керамзита, 1 м3 утеплителя | 18.9 | 47.52 | 20.14 | 27.38 | 898.13 | 380.57 | 517.56 | 12.51 | 5.32 | 7 514 | 4 761 | 2 753 |
|  | 3.42 |  | 64.71 | 2.36 | 12.51 |  | 810 |
|  | Объем: 126\*0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 480.90 |  |  |  | 92% | 5 125 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 244.90 |  |  |  | 44% | 2 451 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 623.94 |  |  |  |  | 15 091 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 48. | ТЕР 14-02-015-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия | 1.26 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 361.28 | 154.52 | 1.59 | 12.51 | 7.2 | 2 509 | 1 933 | 11 |
| 162.83 |  | 205.17 |  | 2.75 | 1 | 564 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54\*0.125) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 93% |  |  | 143.70 |  |  |  | 79% | 1 527 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(92.7\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 98.89 |  |  |  | 51% | 986 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 603.88 |  |  |  |  | 5 022 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 49. | ТССЦ 101-4135  Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2 | 157.5 | 7.04 |  |  | 1 108.80 |  |  |  |  | 3 415 |  |  |
| 7.04 |  | 1 108.80 |  | 21.68 |  | 3 415 |  |
|  | Объем: 126\*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 50. | ТЕР 26-01-039-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции | 18.9 | 202.86 | 119.97 | 82.89 | 3 833.97 | 2 267.40 | 1 566.57 | 12.51 | 6.94 | 39 237 | 28 365 | 10 872 |
|  |  |  |  | 17.02 | 1 |  |  |
|  | Объем: 126\*0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10\*1.02) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1\*1,25, Н4= 1\*1,25, Н5= 1\*1,15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 90% |  |  | 2 040.66 |  |  |  | 77% | 21 841 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 1 360.44 |  |  |  | 48% | 13 615 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 7 235.07 |  |  |  |  | 74 693 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 51. | Цена поставщика.  Аналог "ISOVER" КТ 40, м3 | 19.278 | 340.22 |  |  | 6 558.73 |  |  | 1 | 1 | 30 039 |  |  |
| 340.22 |  | 6 558.73 |  | 4.58 | 1 | 30 039 |  |
|  | Объем: 126\*0.15\*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: =1470.00\*1.06/4.58* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Прочие работы* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 52. | Х311-1037  Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 36.1 | 7.34 |  | 7.34 | 264.82 |  | 264.82 |  | 5.54 | 1 467 |  | 1 467 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Объем: 0.0268+8.701266+0.81144+2.3\*11.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =40.64/5.54* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 53. | Х403-1-15  Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 36.1 | 26.50 |  | 26.50 | 956.65 |  | 956.65 |  | 5.54 | 5 300 |  | 5 300 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Объем: 0.0268+8.701266+0.81144+2.3\*11.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =146.81/5.54* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **97 867.25** | **11 513.76** | **5 001.72** |  |  | **478 434** | **144 046** | **29 740** |
| **81 351.69** | **149.22** |  |  | **304 651** | **1 868** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **97 423.19** | **11 459.22** | **5 001.33** |  |  | **476 885** | **143 364** | **29 738** |
| **80 962.57** | **149.12** |  |  | **303 786** | **1 867** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **23 406.96** |  |  |  |  | **95 074** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 27; %=71 - по стр. 2, 4-9, 32, 40, 43-46; %=73 - по стр. 3; %=66 - по стр. 10, 12; %=67 - по стр. 14; %=92 - по стр. 15, 21, 23, 41, 42, 47; %=80 - по стр. 16, 26; %=77 - по стр. 17, 28, 50; %=79 - по стр. 19, 48; %=72 - по стр. 24; %=90 - по стр. 25, 30, 33)** | | | | | **10 531.33** |  |  |  |  | **112 413** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 17, 27, 28, 50; %=52 - по стр. 2, 4-9, 32, 40, 43-46; %=56 - по стр. 3; %=50 - по стр. 10, 12; %=40 - по стр. 14; %=44 - по стр. 15, 21, 23, 41, 42, 47; %=37 - по стр. 16, 26; %=51 - по стр. 19, 48; %=64 - по стр. 24; %=43 - по стр. 25, 30, 33)** | | | | | **7 128.15** |  |  |  |  | **71 301** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **115 082.67** |  |  |  |  | **660 599** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **444.06** | **54.54** | **0.39** |  |  | **1 549** | **682** | **2** |
| **389.12** | **0.10** |  |  | **865** | **1** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 35; %=98 - по стр. 36; %=88 - по стр. 39)** | | | | | **53.61** |  |  |  |  | **571** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 35; %=56 - по стр. 36; %=48 - по стр. 39)** | | | | | **32.89** |  |  |  |  | **327** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **530.56** |  |  |  |  | **2 447** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **115 613.23** |  |  |  |  | **663 046** |  |  |
|  | **Строительный контроль 2,14 %** | | | | | **2 474.12** |  |  |  |  | **14 189** |  |  |
| **2 474.12** |  |  |  | **14 189** |  |
|  | **Всего со строительным контролем** | | | | | **118 087.35** |  |  |  |  | **677 235** |  |  |
| **118 087.35** |  |  |  | **677 235** |  |
|  | **Непредвиденные расходы 2%** | | | | | **2 361.75** |  |  |  |  | **13 545** |  |  |
| **2 361.75** |  |  |  | **13 545** |  |
|  | **Всего с непредвиденными расходами** | | | | | **120 449.10** |  |  |  |  | **690 780** |  |  |
| **120 449.10** |  |  |  | **690 780** |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **21 680.84** |  |  |  |  | **124 340** |  |  |
|  | **Всего с НДС** | | | | | **142 129.94** |  |  |  |  | **815 120** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **10 584.94** |  |  |  |  | **112 984** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **7 161.04** |  |  |  |  | **71 628** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: | Инженер - сметчик И.С. Блинова |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |