«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	Дворовые проезды	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
на капитальный ремонт дорожного покрытия по ул.Октябрьская площадь 11-13 в г.Калининграде	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  Дорога	
	
1.	Е68-12-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.3969	
2.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	71.442	
3.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 кмю (класс груза 1)	т	71.442	
4.	Е01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.09261	
5.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 кмю (класс груза 1)	т	148.176	
6.	Е01-01-016-02	Работа на отвале, группа грунтов 2-3	1000 м3 грунта	0.09261	
7.	Е27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.6615	
8.	С408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	72.765	
9.	Е27-06-027-01	(прим)Добавка смеси пескоцементной	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.2205	
10.	С407-0028	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	22.491	
11.	Е27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.(дорога)	10 м2	44.1	
12.	Цена поставщика.	Плиты тротуарные бетонные (М300) (кирпич) размером 10*20*10	м2	449.82	
13.	Е27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (бордюр)	100 м бортового камня	1.77	
14.	С403-8021	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	177	
15.	Е66-22-1	(прим) Регулировка люков и кирпичных горловин колодцев и камер	1 люк	1	
	
	Раздел 2.  Тротуар	
	
16.	Е68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0.105	
17.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортые средства	т	7.56	
18.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15км  (класс груза 1)	т	7.56	
19.	Е01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0231	
20.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15км  (класс груза 1)	т	36.96	
21.	Е01-01-016-02	Работа на отвале, группа грунтов 2-3	1000 м3 грунта	0.0231	
22.	Е27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.1575	
23.	С408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	17.325	
24.	Е27-06-027-01	(прим.)Добавка смеси пескоцементной	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.0525	
25.	С407-0028	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	5.355	
26.	Е27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.(тротуар)	10 м2	10.5	
27.	Цена поставщика.	Плиты тротуарые бетонные (М300)(кирич) размером 6*20*10	м2	107.1	
28.	Е27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (поребрик)	100 м бортового камня	0.62	
29.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.012276	
30.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	3.14588	
31.	Цена поставщика.	Камни бортовые 6*75*20 тротуарые	м	62	
	
	Раздел 3.  Озеленение	
	
32.	Е47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м2	2.4	
33.	Е47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	2.4	

Составил:	
Инженер-сметчик ООО «Космос»	Куликова Е.Г.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	

Применение сметных нормативов согласовано:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)