|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | | | «УТВЕРЖДАЮ» | | | | |
| Смета на сумму: | 4 967 990 | руб. | Смета на сумму: | 4 967 990 | руб. | | |
|  | | |  | | | | |
| Директор МКУ «КР МКД» | | | Директор ООО «ЖЭУ-29» | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Русович С.Б. / | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Черноиванов В.В. / | | | | |
|  | | |  | | | | |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016г. | | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016г. | | | | |
|  | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1** | | | | | | | |
| (Локальный сметный расчет) | | | | | | | |
| на капитальный ремонт крыши, чердачного перекрытия многоквартирного дома № 36-40 по ул.Грига в г.Калининграде | | | | | | | |
| Сметная стоимость: | | | | | | **4 967.990** | тыс. руб. |
| монтажных работ: | | | | | | **2.692** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | | | | | | **6.042** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | | | | | | **937.746** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.". | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива,  Наименование,  Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | | | Базисная стоимость всего | | | Индекс / Цена | | Текущая стоимость всего | | |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 1. Крыша** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | ТЕР 46-04-008-03  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разборка покрытий кровель из черепицы, 100 м2 покрытия | 10.744 | 553.31 | 459.71 | 93.60 | 5 945 | 4 939 | 1 006 | 16.9 | 5.88 | 89 384 | 83 471 | 5 913 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 4 890 |  |  |  | 84% | 70 116 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 2 963 |  |  |  | 48% | 40 066 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 13 798 |  |  |  |  | 199 566 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | ТЕРр 58-1-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 10.744 | 215.64 | 159.75 | 55.89 | 2 317 | 1 716 | 600 | 16.9 | 11.08 | 35 659 | 29 006 | 6 653 |
|  | 8.68 |  | 93 | 1 | 16.89 |  | 1 574 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 1 501 |  |  |  | 71% | 21 712 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 1 176 |  |  |  | 52% | 15 902 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 994 |  |  |  |  | 73 272 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | ТЕРр 58-1-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной, 100 м2 кровли | 10.744 | 215.64 | 159.75 | 55.89 | 2 317 | 1 716 | 600 | 16.9 | 11.08 | 35 659 | 29 006 | 6 653 |
|  | 8.68 |  | 93 | 1 | 16.89 |  | 1 574 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 1 501 |  |  |  | 71% | 21 712 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 1 176 |  |  |  | 52% | 15 902 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 994 |  |  |  |  | 73 272 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | ТЕРр 58-5-3  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м | 4 | 9 639.53 | 1 697.89 | 43.26 | 38 558 | 6 792 | 173 | 16.9 | 9.25 | 217 161 | 114 777 | 1 601 |
| 7 898.38 |  | 31 594 |  | 3.19 | 1 | 100 783 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 5 637 |  |  |  | 71% | 81 492 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 4 415 |  |  |  | 52% | 59 684 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 48 610 |  |  |  |  | 358 337 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | ТЕРр 58-5-4  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок, 100 м | 1.44 | 3 483.42 | 1 507.39 | 25.28 | 5 016 | 2 171 | 36 | 16.9 | 9.29 | 47 668 | 36 684 | 338 |
| 1 950.76 |  | 2 809 |  | 3.79 | 1 | 10 646 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 1 802 |  |  |  | 71% | 26 046 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 1 411 |  |  |  | 52% | 19 076 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 8 229 |  |  |  |  | 92 789 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | ТЕРр 58-5-6  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов, 1 шт. | 42 | 121.47 | 15.80 | 35.38 | 5 102 | 664 | 1 486 | 16.89 | 9.33 | 43 285 | 11 208 | 13 862 |
| 70.29 |  | 2 952 |  | 6.17 | 1 | 18 215 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 551 |  |  |  | 71% | 7 958 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 432 |  |  |  | 52% | 5 828 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 6 085 |  |  |  |  | 57 071 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | ТЕР 10-01-002-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Установка стропил (в т.ч. мауэрлат), 1 м3 древесины в конструкции | 2 | 2 929.15 | 265.59 | 51.71 | 5 858 | 531 | 103 | 16.9 | 8.41 | 31 264 | 8 977 | 870 |
| 2 611.85 | 2.83 | 5 224 | 6 | 4.1 | 16.92 | 21 417 | 96 |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-1777:[ М-(30.84=15737.00\*0.00196) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 569 |  |  |  | 90% | 8 166 |  |  |
|  |  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 290 |  |  |  | 43% | 3 901 |  |  |
|  |  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 6 717 |  |  |  |  | 43 331 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | ТЕР 46-04-001-04  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Разборка кирпичных стен (под мауэрлат), 1 м3 | 8 | 200.76 | 77.46 | 123.30 | 1 606 | 620 | 986 | 16.9 | 5.05 | 15 454 | 10 473 | 4 981 |
|  | 12.91 |  | 103 | 1 | 16.9 |  | 1 745 |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 716 |  |  |  | 84% | 10 263 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 434 |  |  |  | 48% | 5 865 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 756 |  |  |  |  | 31 582 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | ТЕРр 53-20-4  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (под мауэрлат), 100 м3 кладки | 0.08 | 136 578.60 | 5 963.00 | 3 790.41 | 10 926 | 477 | 303 | 16.89 | 11.08 | 59 509 | 8 057 | 3 360 |
| 126 825.19 | 588.12 | 10 146 | 47 | 4.74 | 16.9 | 48 092 | 795 |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 451 |  |  |  | 73% | 6 462 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 367 |  |  |  | 56% | 4 957 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 11 743 |  |  |  |  | 70 928 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | ТЕРр 58-2-2  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон | 0.02 | 3 273.44 | 3 259.25 | 14.19 | 65 | 65 |  | 16.9 | 6.44 | 1 103 | 1 102 | 2 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 54 |  |  |  | 71% | 782 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 42 |  |  |  | 52% | 573 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 161 |  |  |  |  | 2 458 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | ТЕРр 58-2-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных, 100 окон | 0.05 | 3 610.64 | 3 596.45 | 14.19 | 181 | 180 | 1 | 16.9 | 6.44 | 3 044 | 3 039 | 5 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 149 |  |  |  | 71% | 2 158 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 117 |  |  |  | 52% | 1 580 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 447 |  |  |  |  | 6 782 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | ТЕР 10-01-003-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно | 7 | 582.22 | 75.00 | 29.78 | 4 076 | 525 | 208 | 16.9 | 8.37 | 20 911 | 8 873 | 1 745 |
| 477.44 | 2.08 | 3 342 | 15 | 3.08 | 16.89 | 10 294 | 245 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9084* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 572 |  |  |  | 90% | 8 206 |  |  |
|  |  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 292 |  |  |  | 43% | 3 921 |  |  |
|  |  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 940 |  |  |  |  | 33 038 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | ТССЦ 203-0955  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2 | 7 | 2 460.30 |  |  | 17 222 |  |  |  |  | 29 445 |  |  |
| 2 460.30 |  | 17 222 |  | 4 206.45 |  | 29 445 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | ТЕР 20-02-003-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных, размер 150х580 мм, 1 решетка | 14 | 82.72 | 11.13 | 3.23 | 1 158 | 156 | 45 | 16.9 | 5.94 | 13 133 | 2 633 | 269 |
| 68.36 |  | 957 |  | 10.69 | 1 | 10 231 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 115% |  |  | 179 |  |  |  | 98% | 2 580 |  |  |
|  |  |  | =(128\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 71% |  |  | 111 |  |  |  | 56% | 1 474 |  |  |
|  |  |  | =(83\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 448 |  |  |  |  | 17 188 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | ТЕР 10-01-008-08  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.21 | 324.43 | 291.92 | 21.28 | 68 | 61 | 4 | 16.91 | 9.43 | 1 090 | 1 037 | 42 |
| 11.23 |  | 2 |  | 4.66 | 1 | 11 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94\*0.18) ]; ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00\*0.44) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 65 |  |  |  | 90% | 933 |  |  |
|  |  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 33 |  |  |  | 43% | 446 |  |  |
|  |  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 166 |  |  |  |  | 2 469 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | ТССЦ 101-3190  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т | 0.0924 | 23 811.97 |  |  | 2 200 |  |  |  |  | 4 246 |  |  |
| 23 811.97 |  | 2 200 |  | 45 952.98 |  | 4 246 |  |
|  | Объем: 0.21\*0.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | ТЕРр 60-7-7  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб | 0.04 | 10 013.62 | 6 891.69 | 315.39 | 401 | 276 | 13 | 16.9 | 8.22 | 5 305 | 4 659 | 104 |
| 2 806.54 | 83.50 | 112 | 3 | 4.83 | 16.9 | 542 | 56 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 218 |  |  |  | 66% | 3 112 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 176 |  |  |  | 50% | 2 358 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 794 |  |  |  |  | 10 774 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | ТССЦ 404-0007  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 0.168 | 3 086.00 |  |  | 518 |  |  |  |  | 2 426 |  |  |
| 3 086.00 |  | 518 |  | 14 439.09 |  | 2 426 |  |
|  | Объем: 0.04\*4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | ТЕРр 60-7-8  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 12-ти каналов), 100 м труб | 0.03 | 59 709.62 | 41 857.06 | 1 301.85 | 1 791 | 1 256 | 39 | 16.9 | 8.22 | 23 941 | 21 222 | 321 |
| 16 550.71 | 344.16 | 497 | 10 | 4.83 | 16.9 | 2 398 | 174 |
|  | Объем: 1.0+0.5+0.5+0.5+0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*11, Н4= 1.25\*11, Н5= 1.25\*11, Н48= 11* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 987 |  |  |  | 66% | 14 121 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 798 |  |  |  | 50% | 10 698 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 576 |  |  |  |  | 48 760 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | ТССЦ 404-0007  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 0.726 | 3 086.00 |  |  | 2 240 |  |  |  |  | 10 483 |  |  |
| 3 086.00 |  | 2 240 |  | 14 439.09 |  | 10 483 |  |
|  | Объем: 0.03\*2200\*11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | ТЕРр 60-7-8  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 8-ми каналов), 100 м труб | 0.01 | 37 997.03 | 26 636.31 | 828.45 | 380 | 266 | 8 | 16.9 | 8.22 | 5 078 | 4 502 | 68 |
| 10 532.27 | 219.01 | 105 | 2 | 4.83 | 16.9 | 509 | 37 |
|  | Объем: 0.5+0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*7, Н4= 1.25\*7, Н5= 1.25\*7, Н48= 7* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 209 |  |  |  | 66% | 2 996 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 169 |  |  |  | 50% | 2 270 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 758 |  |  |  |  | 10 343 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | ТССЦ 404-0007  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 0.154 | 3 086.00 |  |  | 475 |  |  |  |  | 2 224 |  |  |
| 3 086.00 |  | 475 |  | 14 439.09 |  | 2 224 |  |
|  | Объем: 0.01\*2200\*7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | ТЕР 46-01-008-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Обетонирование оголовков труб, 1 м3 | 3.71 | 1 507.44 | 278.21 | 47.43 | 5 593 | 1 032 | 176 | 16.9 | 6.85 | 39 256 | 17 443 | 1 205 |
| 1 181.80 | 1.96 | 4 384 | 7 | 4.7 | 16.9 | 20 607 | 123 |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 1 029 |  |  |  | 84% | 14 755 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 623 |  |  |  | 48% | 8 432 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 7 245 |  |  |  |  | 62 443 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | ТЕР 46-02-009-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Отбивка штукатурки с поверхностей труб кирпичных, 100 м2 | 2.634 | 188.95 | 188.95 |  | 498 | 498 |  | 16.9 | 1 | 8 411 | 8 411 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 168.8+113-18.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 493 |  |  |  | 84% | 7 065 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 299 |  |  |  | 48% | 4 037 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 290 |  |  |  |  | 19 514 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | ТЕРр 61-31-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 2.818 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 6 799 | 3 651 | 6 | 16.9 | 6.43 | 72 298 | 61 702 | 37 |
| 1 115.14 |  | 3 142 |  | 3.36 | 1 | 10 559 |  |
|  | Объем: 168.8+113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 2 884 |  |  |  | 67% | 41 340 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 1 826 |  |  |  | 40% | 24 681 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 11 509 |  |  |  |  | 138 319 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 26. | ТЕР 15-04-019-05  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Окраска дымов. труб акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности (снаружи), 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.13 | 1 213.55 | 136.07 | 8.27 | 1 371 | 154 | 9 | 16.9 | 9.38 | 6 625 | 2 599 | 88 |
| 1 069.21 |  | 1 208 |  | 3.26 | 1 | 3 939 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 146 |  |  |  | 80% | 2 079 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 72 |  |  |  | 37% | 962 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 590 |  |  |  |  | 9 666 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | ТЕР 15-04-002-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке дымовых труб, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.688 | 175.46 | 88.52 | 2.35 | 296 | 149 | 4 | 16.9 | 9.43 | 3 239 | 2 525 | 37 |
| 84.59 | 0.15 | 143 |  | 4.74 | 17 | 677 | 4 |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 142 |  |  |  | 80% | 2 023 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 70 |  |  |  | 37% | 936 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 508 |  |  |  |  | 6 198 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 28. | ТЕР 26-02-018-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 10.744 | 230.47 | 110.65 | 102.69 | 2 476 | 1 189 | 1 103 | 16.9 | 4.05 | 25 165 | 20 091 | 4 468 |
| 17.13 | 1.45 | 184 | 16 | 3.29 | 16.97 | 606 | 264 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 113-9005* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 90% |  |  | 1 085 |  |  |  | 77% | 15 673 |  |  |
|  |  |  | =(100\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 723 |  |  |  | 48% | 9 770 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 284 |  |  |  |  | 50 609 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 29. | ТССЦ 113-8070  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг | 222.4008 | 36.04 |  |  | 8 015 |  |  |  |  | 45 267 |  |  |
| 36.04 |  | 8 015 |  | 203.54 |  | 45 267 |  |
|  | Объем: 10.744\*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 30. | ТЕР 14-02-015-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Покрытие пленкой кровель, 100 м2 покрытия | 10.744 | 297.39 | 133.30 | 1.26 | 3 195 | 1 432 | 14 | 16.9 | 9.47 | 30 385 | 24 204 | 128 |
| 162.83 |  | 1 749 |  | 3.46 | 1 | 6 053 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54\*0.125) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 93% |  |  | 1 332 |  |  |  | 79% | 19 121 |  |  |
|  |  |  | =(103\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(103\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 916 |  |  |  | 51% | 12 344 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5 443 |  |  |  |  | 61 850 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 31. | ТССЦ 101-4134  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2 | 1343 | 13.13 |  |  | 17 634 |  |  |  |  | 56 849 |  |  |
| 13.13 |  | 17 634 |  | 42.33 |  | 56 849 |  |
|  | Объем: 10.744\*125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 32. | ТЕР 12-01-007-05  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство кровель из черепицы пазовой штампованной или прессованной (керамической и цементно-песчаной (бетонной)), 100 м2 кровли | 2.148 | 29 797.48 | 1 162.83 | 288.58 | 64 005 | 2 498 | 620 | 16.9 | 10.03 | 427 149 | 42 212 | 6 217 |
| 28 346.08 | 32.43 | 60 887 | 70 | 6.22 | 16.9 | 378 720 | 1 177 |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 402-0004:[ М-(153.65=569.06\*0.27) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 2 773 |  |  |  | 92% | 39 918 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 1 412 |  |  |  | 44% | 19 091 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 68 191 |  |  |  |  | 486 158 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 33. | С1 Цена поставщ.  Гофрированная лента для примыканий, черная, м | 84 | 103.12 |  |  | 8 662 |  |  |  |  | 40 797 |  |  |
| 103.12 |  | 8 662 |  | 4.71 |  | 40 797 |  |
|  | *Поправки: М: =467\*1.04/4.71* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 34. | С2 Цена поставщ.  Аэроэлемент конька, м | 14 | 44.16 |  |  | 618 |  |  |  |  | 2 912 |  |  |
| 44.16 |  | 618 |  | 4.71 |  | 2 912 |  |
|  | *Поправки: М: =200\*1.04/4.71* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 35. | С3 Цена поставщ.  Комплект подъемный универсальный 40х25, шт | 2 | 389.50 |  |  | 779 |  |  |  |  | 3 669 |  |  |
| 389.50 |  | 779 |  | 4.71 |  | 3 669 |  |
|  | *Поправки: М: =1764\*1.04/4.71* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 36. | С4 Цена поставщ.  Комплект вентиляционной насадки, шт | 5 | 1 567.73 |  |  | 7 839 |  |  |  |  | 36 920 |  |  |
| 1 567.73 |  | 7 839 |  | 4.71 |  | 36 920 |  |
|  | *Поправки: М: =7100\*1.04/4.71* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 37. | ТССЦ 507-4330  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром 110 мм (для вывода фанового стояка), м | 15 | 36.09 |  |  | 541 |  |  |  |  | 2 692 |  |  |
| 36.09 |  | 541 |  | 179.49 |  | 2 692 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 38. | ТЕР 12-01-007-05  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство кровель из черепицы пазовой штампованной или прессованной (керамической и цементно-песчаной (бетонной)) (черепица от разборки), 100 м2 кровли | 8.596 | 4 920.90 | 1 162.83 | 288.58 | 42 300 | 9 996 | 2 481 | 16.9 | 10.03 | 379 311 | 168 926 | 24 880 |
| 3 469.50 | 32.43 | 29 824 | 279 | 6.22 | 16.9 | 185 504 | 4 710 |
|  | Объем: 1074.4-214.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 402-0004:[ М-(153.65=569.06\*0.27) ]; ТССЦ 404-0316:[ М-(2030.16=67672.16\*0.03) ]; ТССЦ 404-0317:[ М-(22846.42=22398.45\*1.02) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 11 097 |  |  |  | 92% | 159 745 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 5 651 |  |  |  | 44% | 76 400 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 59 048 |  |  |  |  | 615 456 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 39. | ТЕР 12-01-012-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство снегозадержаний (применительно), 100 м ограждения | 1.624 | 182.17 | 78.38 | 75.20 | 296 | 127 | 122 | 16.9 | 8.3 | 3 426 | 2 151 | 1 014 |
| 28.59 | 5.46 | 46 | 9 | 5.62 | 16.91 | 261 | 150 |
|  | Объем: 81.2\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 201-0777:[ М-(4796.10=15987.00\*0.3) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 147 |  |  |  | 92% | 2 117 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 75 |  |  |  | 44% | 1 012 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 518 |  |  |  |  | 6 555 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 40. | С5 Цена поставщ.  Решетка снегозащитная 3 м +бугеля (4шт. на 1 решетку), м | 162.4 | 277.73 |  |  | 45 103 |  |  |  |  | 212 435 |  |  |
| 277.73 |  | 45 103 |  | 4.71 |  | 212 435 |  |
|  | Объем: 81.2\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: =1270\*1.03/4.71* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 41. | ТЕРр 54-3-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разборка ветровой доски, 100 м2 подшивки | 0.16 | 322.04 | 289.43 | 32.61 | 52 | 46 | 5 | 16.9 | 9.36 | 831 | 783 | 49 |
|  | 15.08 |  | 2 | 1 | 16.91 |  | 41 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 85% |  |  | 41 |  |  |  | 72% | 593 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 80% |  |  | 38 |  |  |  | 64% | 527 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 131 |  |  |  |  | 1 952 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 42. | ТЕР 10-01-012-04  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство ветровой доски, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0.16 | 3 124.65 | 250.48 | 94.03 | 500 | 40 | 15 | 16.9 | 9.42 | 2 345 | 677 | 142 |
| 2 780.15 |  | 445 |  | 3.43 | 1 | 1 526 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 42 |  |  |  | 90% | 609 |  |  |
|  |  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 22 |  |  |  | 43% | 291 |  |  |
|  |  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 564 |  |  |  |  | 3 245 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 43. | ТЕР 15-04-024-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Простая окраска фасадной краской по дереву ветровой доски, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.16 | 532.30 | 302.16 | 5.39 | 85 | 48 | 1 | 16.9 | 9.43 | 921 | 817 | 8 |
| 224.75 | 0.15 | 36 |  | 2.66 | 17 | 96 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0426:[ М-(737.54=24024.00\*0.0307) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 46 |  |  |  | 80% | 654 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 23 |  |  |  | 37% | 302 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 153 |  |  |  |  | 1 877 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 44. | ТССЦ 101-3532  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Краска LUJA, ТИККУРИЛА, л | 4.912 | 143.13 |  |  | 703 |  |  |  |  | 3 409 |  |  |
| 143.13 |  | 703 |  | 694.07 |  | 3 409 |  |
|  | Объем: 0.16\*0.0307\*1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 45. | ТЕРр 58-3-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий | 1.624 | 94.46 | 94.19 | 0.28 | 153 | 153 |  | 16.9 | 6.55 | 2 588 | 2 585 | 3 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 81.2\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 127 |  |  |  | 71% | 1 835 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 99 |  |  |  | 52% | 1 344 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 379 |  |  |  |  | 5 768 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 46. | ТЕР 12-01-010-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Устройство мелких покрытий (капельников) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия | 0.203 | 12 010.01 | 1 275.49 | 33.16 | 2 438 | 259 | 7 | 16.9 | 10.64 | 10 878 | 4 376 | 72 |
| 10 701.36 | 3.78 | 2 172 | 1 | 2.96 | 16.88 | 6 430 | 13 |
|  | Объем: 81.2\*0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 281 |  |  |  | 92% | 4 038 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 143 |  |  |  | 44% | 1 931 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 862 |  |  |  |  | 16 847 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 47. | ТЕР 12-01-009-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 1.624 | 8 841.59 | 355.33 | 31.86 | 14 359 | 577 | 52 | 16.9 | 9.69 | 58 171 | 9 752 | 501 |
| 8 454.40 | 3.01 | 13 730 | 5 | 3.49 | 16.92 | 47 918 | 83 |
|  | Объем: 81.2\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 629 |  |  |  | 92% | 9 048 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 320 |  |  |  | 44% | 4 327 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 15 308 |  |  |  |  | 71 547 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 48. | ТЕРр 58-10-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 1.26 | 7 502.32 | 416.30 | 16.46 | 9 453 | 525 | 21 | 16.9 | 9.43 | 47 719 | 8 865 | 196 |
| 7 069.56 |  | 8 908 |  | 4.34 | 1 | 38 659 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 436 |  |  |  | 71% | 6 294 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 341 |  |  |  | 52% | 4 610 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 10 230 |  |  |  |  | 58 623 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 49. | ТЕРр 58-10-3  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.14 | 5 878.09 | 722.88 | 10.13 | 823 | 101 | 1 | 16.9 | 9.44 | 4 475 | 1 710 | 13 |
| 5 145.09 |  | 720 |  | 3.82 | 1 | 2 752 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 84 |  |  |  | 71% | 1 214 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 66 |  |  |  | 52% | 889 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 972 |  |  |  |  | 6 578 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 50. | ТЕРр 58-10-6  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.07 | 8 841.92 | 600.70 | 10.13 | 619 | 42 | 1 | 16.9 | 9.44 | 1 449 | 711 | 7 |
| 8 231.09 |  | 576 |  | 1.27 | 1 | 732 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 35 |  |  |  | 71% | 505 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 27 |  |  |  | 52% | 370 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 681 |  |  |  |  | 2 324 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 51. | ТЕРр 58-10-5  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.07 | 4 726.92 | 600.70 | 10.13 | 331 | 42 | 1 | 16.9 | 9.44 | 1 438 | 711 | 7 |
| 4 116.09 |  | 288 |  | 2.5 | 1 | 720 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 35 |  |  |  | 71% | 505 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 27 |  |  |  | 52% | 370 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 393 |  |  |  |  | 2 313 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 52. | ТЕРр 58-22-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 1.05 | 1 440.12 | 409.66 | 1.26 | 1 512 | 430 | 1 | 16.89 | 9.47 | 12 119 | 7 265 | 13 |
| 1 029.19 |  | 1 081 |  | 4.48 | 1 | 4 841 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 357 |  |  |  | 71% | 5 158 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 280 |  |  |  | 52% | 3 778 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 148 |  |  |  |  | 21 055 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 53. | ТЕРр 58-20-3  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м, 100 м | 0.522 | 6 512.50 | 794.70 | 16.20 | 3 400 | 415 | 8 | 16.9 | 9.4 | 15 959 | 7 011 | 79 |
| 5 701.60 | 3.39 | 2 976 | 2 | 2.98 | 16.93 | 8 869 | 30 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 346 |  |  |  | 71% | 4 999 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 271 |  |  |  | 52% | 3 661 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 017 |  |  |  |  | 24 619 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 54. | ТЕРр 61-10-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Ремонт штукатурки (брандмауэрных стен) по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.091 | 3 222.10 | 1 873.08 | 1.32 | 293 | 170 |  | 16.9 | 6.45 | 3 293 | 2 881 | 1 |
| 1 347.70 |  | 123 |  | 3.36 | 1 | 412 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 134 |  |  |  | 67% | 1 930 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 85 |  |  |  | 40% | 1 152 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 512 |  |  |  |  | 6 376 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 55. | ТЕРр 62-25-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску простых с земли и лесов (брандмауэрные стены), 100 м2 обработанной поверхности | 0.365 | 73.19 | 39.30 | 33.89 | 27 | 14 | 12 | 16.9 | 4.13 | 294 | 242 | 51 |
|  |  |  |  | 3.7 | 1 |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-0032:[ М-(509.81=31665.00\*0.0161) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 11 |  |  |  | 68% | 165 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 7 |  |  |  | 40% | 97 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 555 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 56. | ТССЦ 101-4243  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л | 5.877 | 15.82 |  |  | 93 |  |  |  |  | 351 |  |  |
| 15.82 |  | 93 |  | 59.66 |  | 351 |  |
|  | Объем: 1000\*0.365\*0.0161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 57. | ТЕРр 62-25-7  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску простых с земли и лесов (брандмауэрные стены), 100 м2 обработанной поверхности | 0.365 | 909.88 | 213.58 | 2.21 | 332 | 78 | 1 | 16.9 | 9.19 | 3 640 | 1 317 | 7 |
| 694.09 |  | 253 |  | 9.14 | 1 | 2 316 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 62 |  |  |  | 68% | 896 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 39 |  |  |  | 40% | 527 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 433 |  |  |  |  | 5 062 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 58. | ТЕРр 62-24-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Окраска фасадными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов по штукатурке с земли и лесов, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.365 | 615.15 | 232.84 | 5.25 | 225 | 85 | 2 | 16.9 | 9.33 | 2 261 | 1 436 | 18 |
| 377.06 |  | 138 |  | 5.86 | 1 | 806 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 68 |  |  |  | 68% | 976 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 43 |  |  |  | 40% | 574 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 336 |  |  |  |  | 3 812 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Прочее* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 59. | ТССЦпг 01-01-01-041  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 80.3 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 3 864 | 354 | 2 944 | 16.89 | 8.6 | 40 868 | 5 981 | 25 317 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 42.98+37.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *в т.ч. Накладные расходы* |  | 100% |  |  | 354 |  |  |  | 100% | 5 981 |  |  |
|  | *в т.ч. Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 212 |  |  |  | 60% | 3 589 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 60. | ТССЦпг 03-21-01-015  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 80.3 | 16.40 |  | 16.40 | 1 317 |  | 1 317 | 1 | 9.05 | 11 918 |  | 11 918 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | | | **365 019** | **46 516** | **14 535** |  |  | **2 319 205** | **786 110** | **123 263** |
| **303 395** | **763** |  |  | **1 400 266** | **12 891** |
|  | **СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **541** |  |  |  |  | **2 692** |  |  |
| **541** |  |  |  | **2 692** |  |
|  | **. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -** | | | | | **541** |  |  |  |  | **2 692** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **541** |  |  |  |  | **2 692** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **358 139** | **46 006** | **10 229** |  |  | **2 250 594** | **777 496** | **85 759** |
| **301 897** | **763** |  |  | **1 387 343** | **12 891** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **112 101** |  |  |  |  | **451 433** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 8, 23, 24; %=71 - по стр. 2-6, 10, 11, 45, 48-53; %=90 - по стр. 7, 12, 15, 42; %=73 - по стр. 9; %=66 - по стр. 17, 19, 21; %=67 - по стр. 25, 54; %=80 - по стр. 26, 27, 43; %=77 - по стр. 28; %=79 - по стр. 30; %=92 - по стр. 32, 38, 39, 46, 47; %=72 - по стр. 41; %=68 - по стр. 55, 57, 58)** | | | | | **43 734** |  |  |  |  | **629 491** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 8, 23, 24, 28; %=52 - по стр. 2-6, 10, 11, 45, 48-53; %=43 - по стр. 7, 12, 15, 42; %=56 - по стр. 9; %=50 - по стр. 17, 19, 21; %=40 - по стр. 25, 54, 55, 57, 58; %=37 - по стр. 26, 27, 43; %=51 - по стр. 30; %=44 - по стр. 32, 38, 39, 46, 47; %=64 - по стр. 41)** | | | | | **27 788** |  |  |  |  | **375 442** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **429 661** |  |  |  |  | **3 255 527** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **1 158** | **156** | **45** |  |  | **13 133** | **2 633** | **269** |
| **957** |  |  |  | **10 231** |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 14)** | | | | | **179** |  |  |  |  | **2 580** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 14)** | | | | | **111** |  |  |  |  | **1 474** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **1 448** |  |  |  |  | **17 187** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **5 181** | **354** | **4 261** |  |  | **52 786** | **5 981** | **37 235** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 59)** | | | | | **354** |  |  |  |  | **5 981** |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 59)** | | | | | **212** |  |  |  |  | **3 589** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **5 181** |  |  |  |  | **52 786** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | | | **436 831** |  |  |  |  | **3 328 192** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **9 348** |  |  |  |  | **71 223** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **446 179** |  |  |  |  | **3 399 415** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **8 924** |  |  |  |  | **67 988** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **455 103** |  |  |  |  | **3 467 403** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **81 919** |  |  |  |  | **624 133** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **537 022** |  |  |  |  | **4 091 536** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **43 913** |  |  |  |  | **632 071** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **27 899** |  |  |  |  | **376 916** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 2. Чердачное перекрытие** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 61. | ТЕРр 57-2-5  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Разборка покрытия чердач. перекрытия, 100 м2 покрытия | 4.2 | 138.78 | 133.89 | 4.89 | 583 | 562 | 21 | 16.9 | 9.36 | 9 696 | 9 504 | 192 |
|  | 2.26 |  | 9 | 1 | 16.92 |  | 161 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 457 |  |  |  | 68% | 6 572 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 68% |  |  | 388 |  |  |  | 54% | 5 219 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(68.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 428 |  |  |  |  | 21 487 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 62. | ТЕР 11-01-008-03  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Разборка тепло- и звукоизоляции засыпной, 1 м3 изоляции | 91.755 | 42.78 | 15.93 | 26.85 | 3 925 | 1 461 | 2 463 | 16.9 | 7.9 | 44 160 | 24 699 | 19 461 |
|  | 4.60 |  | 422 | 2.84 | 16.89 |  | 7 129 |
|  | Объем: 611.7\*0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 2 090 |  |  |  | 94% | 29 918 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 1 205 |  |  |  | 51% | 16 232 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 7 220 |  |  |  |  | 90 311 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 63. | ТЕР 11-01-050-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо, 100 м2 поверхности | 6.117 | 33.25 | 31.22 | 2.03 | 203 | 191 | 12 | 16.9 | 9.42 | 3 344 | 3 227 | 117 |
|  |  |  |  | 2.01 | 1 |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-0324:[ М-(711.14=5.81\*122.4) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 212 |  |  |  | 94% | 3 033 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 122 |  |  |  | 51% | 1 646 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 537 |  |  |  |  | 8 023 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 64. | ТССЦ 101-4135  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2 | 748.7208 | 7.04 |  |  | 5 271 |  |  |  |  | 19 242 |  |  |
| 7.04 |  | 5 271 |  | 25.7 |  | 19 242 |  |
|  | Объем: 6.117\*122.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 65. | ТЕР 11-01-009-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (толщ. 150мм), 100 м2 изолируемой поверхности | 6.117 | 375.04 | 269.89 | 105.15 | 2 294 | 1 651 | 643 | 16.91 | 9.43 | 33 982 | 27 917 | 6 065 |
|  | 2.71 |  | 17 | 5.33 | 16.93 |  | 281 |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 104-0013:[ М-(3179.77=771.79\*4.12) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 1 851 |  |  |  | 94% | 26 506 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 1 068 |  |  |  | 51% | 14 381 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5 213 |  |  |  |  | 74 869 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 66. | ТССЦ 104-1703  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL, м3 | 94.5077 | 523.43 |  |  | 49 468 |  |  |  |  | 205 567 |  |  |
| 523.43 |  | 49 468 |  | 2 175.13 |  | 205 567 |  |
|  | Объем: 611.7\*0.15\*1.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 67. | ТЕР 11-01-050-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо, 100 м2 поверхности | 6.117 | 33.25 | 31.22 | 2.03 | 203 | 191 | 12 | 16.9 | 9.42 | 3 344 | 3 227 | 117 |
|  |  |  |  | 2.01 | 1 |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-0324:[ М-(711.14=5.81\*122.4) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 212 |  |  |  | 94% | 3 033 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 122 |  |  |  | 51% | 1 646 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 537 |  |  |  |  | 8 023 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 68. | ТССЦ 101-4134  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2 | 748.7208 | 13.13 |  |  | 9 831 |  |  |  |  | 31 693 |  |  |
| 13.13 |  | 9 831 |  | 42.33 |  | 31 693 |  |
|  | Объем: 6.117\*122.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 69. | ТЕР 10-01-023-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Укладка ходовых досок, 100 м ходов | 1.48 | 1 680.28 | 33.82 | 13.15 | 2 487 | 50 | 19 | 16.89 | 8.07 | 8 980 | 845 | 157 |
| 1 633.31 | 1.21 | 2 417 | 2 | 3.3 | 16.85 | 7 977 | 30 |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 55 |  |  |  | 90% | 788 |  |  |
|  |  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 28 |  |  |  | 43% | 376 |  |  |
|  |  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 570 |  |  |  |  | 10 144 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 70. | ТЕР 26-02-018-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 1.416 | 187.80 | 88.52 | 82.15 | 266 | 125 | 116 | 16.9 | 4.05 | 2 669 | 2 118 | 471 |
| 17.13 | 1.16 | 24 | 2 | 3.29 | 16.97 | 80 | 28 |
|  | Объем: 70.8\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 113-9005* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 90% |  |  | 114 |  |  |  | 77% | 1 652 |  |  |
|  |  |  | =(100\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 76 |  |  |  | 48% | 1 030 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 457 |  |  |  |  | 5 352 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 71. | ТССЦ 113-8070  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг | 29.3112 | 36.04 |  |  | 1 056 |  |  |  |  | 5 966 |  |  |
| 36.04 |  | 1 056 |  | 203.54 |  | 5 966 |  |
|  | Объем: 1.416\*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 72. | ТЕРр 54-4-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Ремонт деревянных балок с заменой концов, 100 концов | 0.3 | 43 280.26 | 8 594.61 | 2 589.38 | 12 984 | 2 578 | 777 | 16.9 | 8.12 | 94 753 | 43 575 | 6 308 |
| 32 096.27 | 229.22 | 9 629 | 69 | 4.66 | 16.9 | 44 871 | 1 162 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 85% |  |  | 2 250 |  |  |  | 72% | 32 211 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 80% |  |  | 2 118 |  |  |  | 64% | 28 632 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 17 352 |  |  |  |  | 155 595 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 73. | ТЕРр 54-4-3  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Ремонт деревянных балок нашивкой досок, 100 м досок | 0.9 | 2 314.38 | 619.65 | 152.98 | 2 083 | 558 | 138 | 16.9 | 9.43 | 16 038 | 9 425 | 1 298 |
| 1 541.75 |  | 1 388 |  | 3.83 | 1 | 5 314 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 85% |  |  | 474 |  |  |  | 72% | 6 786 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 80% |  |  | 446 |  |  |  | 64% | 6 032 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 004 |  |  |  |  | 28 856 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Прочее* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 74. | ТССЦпг 01-01-01-041  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 72.73 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 3 501 | 321 | 2 666 | 16.89 | 8.6 | 37 014 | 5 417 | 22 930 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *в т.ч. Накладные расходы* |  | 100% |  |  | 321 |  |  |  | 100% | 5 417 |  |  |
|  | *в т.ч. Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 193 |  |  |  | 60% | 3 250 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 75. | ТССЦпг 03-21-01-015  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 72.73 | 16.40 |  | 16.40 | 1 193 |  | 1 193 | 1 | 9.05 | 10 795 |  | 10 795 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | | | **95 348** | **7 688** | **8 060** |  |  | **527 243** | **129 954** | **67 911** |
| **79 084** | **521** |  |  | **320 710** | **8 791** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **90 654** | **7 367** | **4 201** |  |  | **479 434** | **124 537** | **34 186** |
| **79 084** | **521** |  |  | **320 710** | **8 791** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **65 626** |  |  |  |  | **262 468** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 61; %=94 - по стр. 62, 63, 65, 67; %=90 - по стр. 69; %=77 - по стр. 70; %=72 - по стр. 72, 73)** | | | | | **7 716** |  |  |  |  | **110 500** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 61; %=51 - по стр. 62, 63, 65, 67; %=43 - по стр. 69; %=48 - по стр. 70; %=64 - по стр. 72, 73)** | | | | | **5 574** |  |  |  |  | **75 194** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **103 944** |  |  |  |  | **665 128** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **4 694** | **321** | **3 859** |  |  | **47 809** | **5 417** | **33 725** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 74)** | | | | | **321** |  |  |  |  | **5 417** |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 74)** | | | | | **193** |  |  |  |  | **3 250** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **4 694** |  |  |  |  | **47 809** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | | | **108 638** |  |  |  |  | **712 937** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **2 325** |  |  |  |  | **15 257** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **110 963** |  |  |  |  | **728 194** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **2 219** |  |  |  |  | **14 564** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **113 182** |  |  |  |  | **742 758** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **20 373** |  |  |  |  | **133 696** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **133 555** |  |  |  |  | **876 454** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **7 716** |  |  |  |  | **110 500** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **5 574** |  |  |  |  | **75 194** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **460 367** | **54 204** | **22 595** |  |  | **2 846 448** | **916 064** | **191 174** |
| **382 479** | **1 284** |  |  | **1 720 976** | **21 682** |
|  | **СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **541** |  |  |  |  | **2 692** |  |  |
| **541** |  |  |  | **2 692** |  |
|  | **. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -** | | | | | **541** |  |  |  |  | **2 692** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **541** |  |  |  |  | **2 692** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **448 793** | **53 373** | **14 430** |  |  | **2 730 028** | **902 033** | **119 945** |
| **380 981** | **1 284** |  |  | **1 708 053** | **21 682** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **177 727** |  |  |  |  | **713 901** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 8, 23, 24; %=71 - по стр. 2-6, 10, 11, 45, 48-53; %=90 - по стр. 7, 12, 15, 42, 69; %=73 - по стр. 9; %=66 - по стр. 17, 19, 21; %=67 - по стр. 25, 54; %=80 - по стр. 26, 27, 43; %=77 - по стр. 28, 70; %=79 - по стр. 30; %=92 - по стр. 32, 38, 39, 46, 47; %=72 - по стр. 41, 72, 73; %=68 - по стр. 55, 57, 58, 61; %=94 - по стр. 62, 63, 65, 67)** | | | | | **51 450** |  |  |  |  | **739 991** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 8, 23, 24, 28, 70; %=52 - по стр. 2-6, 10, 11, 45, 48-53; %=43 - по стр. 7, 12, 15, 42, 69; %=56 - по стр. 9; %=50 - по стр. 17, 19, 21; %=40 - по стр. 25, 54, 55, 57, 58; %=37 - по стр. 26, 27, 43; %=51 - по стр. 30, 62, 63, 65, 67; %=44 - по стр. 32, 38, 39, 46, 47; %=64 - по стр. 41, 72, 73; %=54 - по стр. 61)** | | | | | **33 362** |  |  |  |  | **450 636** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **533 605** |  |  |  |  | **3 920 655** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **1 158** | **156** | **45** |  |  | **13 133** | **2 633** | **269** |
| **957** |  |  |  | **10 231** |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 14)** | | | | | **179** |  |  |  |  | **2 580** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 14)** | | | | | **111** |  |  |  |  | **1 474** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **1 448** |  |  |  |  | **17 187** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **9 875** | **675** | **8 120** |  |  | **100 595** | **11 398** | **70 960** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 59, 74)** | | | | | **675** |  |  |  |  | **11 398** |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 59, 74)** | | | | | **405** |  |  |  |  | **6 839** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **9 875** |  |  |  |  | **100 595** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **545 469** |  |  |  |  | **4 041 129** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **11 673** |  |  |  |  | **86 480** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **557 142** |  |  |  |  | **4 127 609** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **11 143** |  |  |  |  | **82 552** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **568 285** |  |  |  |  | **4 210 161** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **102 291** |  |  |  |  | **757 829** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **670 576** |  |  |  |  | **4 967 990** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **51 629** |  |  |  |  | **742 571** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **33 473** |  |  |  |  | **452 110** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: | Вед. инженер СО МКУ «КР МКД» Смородина Т.С. |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: | Зам. начальника Со МКУ «КР МКД» Дубина Г.В. |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |